双环评[2019] 号

关于理家坪乡理家坪村加油站项目环境影响报告表的批复

双牌县理家坪乡理家坪村加油站：

你公司委托长沙水天净化技术工程有限公司编制的《理家坪乡理家坪村加油站项目环境影响报告表》（以下简称《环境影响报告表》）及相关资料已收悉，经研究，现批复如下：

1. 双牌县理家坪乡理家坪村加油站选址于湖南省永州市双牌县理家坪乡理家坪村三拱桥头，总投资200万元，占地面积500m2。主要建设内容包括：设埋地双层油罐2个，其中20m3汽油油罐1个，20m3柴油油罐1个，加油站内设2台双枪加油机。生产工艺流程为“成品油→储油罐→加油机→车辆”。

该项目符合国家相关产业政策，你单位在严格落实《环境影响报告表》和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施，确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环境保护角度分析，我局同意该项目建设。本批复和《环境影响报告表》是该项目环保审批的法律文件，自批复之日起超过5年方开工建设，或改变项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施的，必须依法重新报批。

二、项目在建设过程中必须按照报告表提出的要求落实好各项环保措施，严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下工作:

1、加强废水的防治，厂内排水采用雨污分流制。生活污水经化粪池和地埋式污水处理设施处理后，定期清掏用作周围菜地、绿化带及林木补水，不排入自然水体；初期雨水通过导流明沟收集至隔油沉淀池处理达标后循环使用，多余部分用于周围菜地、绿化带及林木补水，不外排，如有废水外排执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准；埋地双层油罐贮存池应做防渗处理，同时在加油站地埋油罐旁设置监测井。

2、加强营运期废气管理。卸油、加油、储油过程设备均应设置油气回收装置，排放满足《加油站大气污染物排放标准》要求；柴油发电机运行产生的废气经自带净化装置处理，排放应满足满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织监控浓度限值要求。

3、噪声污染方面，项目应合理布局，主要对噪声源加油泵、柴油发电机等设备采取基础减振、隔声等措施，同时做好设备维护、教育员工文明作业；对加油车辆噪声采取设置禁止鸣笛警示牌、加强营运管理等措施。确保厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关标准限值。

4、加强营运期固体废物管理。本项目产生的含油抹布和废手套、油罐油泥等为危险废物，含油抹布和废手套属于国家危险废物管理的豁免清单，经垃圾收集桶集中收集后由环卫部门统一处置。油罐油泥，必须规范化设置专门的危险废物储存间，做好防渗漏、扩散等措施，不得对周边环境构成影响，并根据危险废物相关管理规定设置标志、管理台账等，危险废物的定期清运必须由具有相关资质的单位进行清运和处置，不得自行处理。生活垃圾按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求定地点堆放，定期交由环卫部门处置。

5、加强环境风险防范。严格落实环评报告表提出的各项环境安全风险防范措施。加强环境风险管理，制定环境风险应急预案及防范措施，建立严格的操作制度，并通过岗前培训等方式不断提高职工素质和处理突发事件的能力，并设专职环保管理人员做好污防设施的维护管理 。

6、加强安全生产，落实好该项目的消防和安全评价，按照消防和安评结论完善设施，待消防和安评满足条件后，方可进行项目建设和运营。

7、维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止周边群众因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、本项目废水不外排，废气VOCs排放量为0.090t/a，不涉及总量控制指标。

四、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

五、项目竣工后，你公司应当按照《环境建设项目环境保护管理条例》的有关规定自行组织验收。

六、双牌县环境监察大队负责该项目环保“三同时”制度执行情况的监督检查和日常环境管理工作。

永州市生态环境局双牌分局

 2019年8月13日