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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	环泰特铸高铁锁扣及连接件生产项目

	项目代码
	2509-431171-04-05-342404

	建设单位联系人
	李晓刚
	联系方式
	13469380497

	建设地点
	永州市冷水滩区长丰汽车零部件有限公司1号栋厂房

	地理坐标
	（111度34分30.4344秒，26度24分15.0142秒）

	国民经济

行业类别
	C3399其他未列明金属制品制造
	建设项目

行业类别
	三十、金属制品业33；68.铸造及其他金属制品制造339。

	建设性质
	☑新建

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	永州经济技术开发区产业发展局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	永经开产发备

字〔2025〕53号

	总投资（万元）
	5000
	环保投资（万元）
	71.5

	环保投资占比（%）
	1.43
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	5700

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：永州市经济技术开发区总体规划（2013-2020）；

审批机关：湖南省人民政府
审批文件名称及文号：湘政函〔2016〕177号
规划名称：永州经济技术开发区调区（扩区）控制性详细规划；

审批机关：永州市人民政府
审批文件名称及文号：正在审批

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《永州经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》
审查机关：湖南省生态环境厅
审查文件名称及文号：《湖南省生态环境厅关于永州经济开发区调区扩区规划环境影响报告书审查意见的函》（湘环评函〔2024〕51号）

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	（1）与园区规划相符性分析

本项目位于永州市冷水区长丰汽车零部件有限公司1号栋厂房，所处地块为二类工业用地，符合《湖南省生态环境厅关于永州经济开发区调区扩区规划环境影响报告书审查意见的函》（湘环评函〔2024〕51号）。
表1-1  本项目与《湖南省生态环境厅关于永州经济开发区调区扩区规划环境影响报告书审查意见的函》相符性分析
序号
《湖南省生态环境厅关于永州经济开发区调区扩区规划环境影响报告书审查意见的函》要求
本项目情况
相符性
1
(一)做好功能布局，严格执行准入要求。园区在进行国土空间规划和开发建设过程中应从规划层面提升环境相容性，以减小工业开发对城市居住及社会服务功能的影响。经过多年产城融合发展，园区现有范围内存在连片居住用地，在紧邻集中居住区、学校的工业地块应限制新引入噪声大、以气型污染为主的工业项目，并加强对已有气型污染企业的污染控制。产业引进应落实园区生态环境分区管控要求，执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单，对于《长江经济带发展负面清单指南》和《湖南省湘江保护条例》(最新修正版)提出的相关禁止性、限制性要求应予以落实。
本项目所在地属于二类工业用地，租赁现有厂房，不新增用地

相符
2
(二)落实管控措施，加强园区污染治理。园区应切实抓好污水处理设施及配套管网的建设和运维，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，全部送至污水处理厂集中处理，并满足污水处理厂进水接纳标准，园区引进项目要符合污水处理厂处理能力和排污口审批所规定的废水排放量等要求，确保尾水达到污水处理厂环评及排污口批复的相关标准。北部片区(区块一、区块二)、陆港片区(区块五)废水现状及规划均排入下河线污水处理厂处理;南部片区(区块三)废水现状排入下河线污水处理厂处理，规划南部片区南甸路以南，博乐路以北,潇湘大道以西，袁家路以东范围进入永州经开区工业污水处理厂处理，其余地块进入下河线污水处理厂处理;南部片区(区块四)废水现状排入下河线污水处理厂处理，规划排入河东污水处理厂处理。应加快永州经开区工业污水处理厂和河东污水处理厂的建设调试进度，确保污水处理设施及管网与项目同步投入运营。园区后续应落实国家、省关于水污染防治、排水方案优化、环境基础设施建设运行等方面的政策要求。园区应加强大气污染防治，控制相关特征污染物的无组织排放，督促园区企业重点做好VOCs、恶臭治理，对重点排放的生产设施予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行，严格落实大气污染防治特护期及重污染天气应急响应的相关减排要求。做好固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对产生危险废物的单位，应强化日常环境监管。园区应督促企业严格落实排污许可制度。
本项目严格落实评价中所要求的各项环保设施后，废水、废气、噪声均可达标排放，固废均得到妥善处置
相符
3
(三)完善监测体系，监控环境质量变化状况。园区应按照《报告书》提出的跟踪监测方案落实相关工作，建立健全各环境要素的监控体系，督促相关企业严格按要求安装在线监测并联网。园区应加强对重点排放企业、污水处理厂的监督性监测，严防企业废水废气偷排漏排或污染治理措施不正常运行。重点加强对周边集中居住区大气环境质量的监测，并涵盖相关特征排放因子。
本项目不属于重点排放企业，废水废气均按评价要求达标排放
相符
4
(四)强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设，全面提升园区环境风险防控和环境事故应急处置能力，确保区域环境安全。
本项目环境风险潜势为Ⅰ
相符
5
(五)做好周边控规，落实搬迁安置计划。园区管委会与地方政府应共同做好控规，确保园区开发过程中的居民搬迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。
本项目租赁现有厂房进行生产，不新增用地

相符
6

(六)做好园区建设期生态保护。尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，杜绝施工建设对地表水体的污染。

本项目利用园区已有厂房安装生产设备进行建设。项目入驻只需进行简单的装修和设备安装，不涉及土建工程。


	其他符合性分析
	（1）与“湖南省‘三线一单’生态环境分区管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单”相符性分析
本项目位于永州市冷水区长丰汽车零部件有限公司1号栋厂房，属于省级工业园区，因此对照《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》要求分析项目符合性，项目与其中的永州市经济技术开发区生态环境准入清单的符合性分析详见下表：
表1-2  项目所在环境管控单元表

管控维度
管控要求
项目情况
符合性分析
空间布局约束
禁止新引进三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业。
本项目属于金属制品业，无生产废水，不涉及重金属排放
符合
严格限制水型污染企业进入；在拟发展的食品加工业中限制饮料、发酵型生产方式等耗水型生产项目，生物制药产业中限制原料药、化学合成药生产等水型污染复杂企业。
本项目不属于水型污染企业，无生产废水
符合
北部片区：禁止引进气型污染企业。
本项目位于南部片区且不属于气型污染企业
符合
长丰大道与珍珠南路交汇处布置的居住用地同南甸路与仁湾路交汇处南部的二类工业用地功能互换，交通干线两侧一定距离内不得设置对噪声敏感的建筑物。
本项目不属于功能互换区域
符合
对不符合产业定位和产业布局要求、现已停产的零陵新型耐火材料厂等限期退出经开区，对其他不符合产业定位或产业布局要求的企业在现址不得扩大规模，适时调整至适宜的规划区。
项目不属于产业园区规定的“淘汰类”、“限制类”项目，符合产业定位
符合
湘江干流岸线1 公里范围内不准新增化工园区和化工项目。
本项目不属于化工项目
符合
污染物排放管控
废水：经开区排水实施雨污分流，雨水排入湘江。南部片区：加快建设片区生物医药污水处理厂建设，废污水经处理后进入城镇污水处理厂，进一步处理达标后排入湘江。
本项目无生产废水，生活污水经隔油化粪池处理后排入下河线污水处理厂，最终进入湘江
符合
建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。
本项目各废气均能达标排放
符合
全面推进生物医药、机械制造等工业VOCs 综合治理，建立VOCs 排放清单信息库，完善企业一企一档制度。加强园区废气特别是有毒有害及恶臭气体的收集和处理，严格控制VOCs 的排放。
本项目排放少量VOCs，采用集气罩+脉冲袋式除尘+二级活性炭吸附处理后通过15m排气筒DA002排放，能够达标排放
符合
对能耗和污染物排放量相对较大的企业如铜制品、铝制品等企业安装空气在线自动监控系统，对治理设施进行有效监控
本项目污染物排放量较少，无需设置自动监测
符合
园区内有色金属等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。
本项目不涉及锅炉
符合
固废：做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。南部片区按相关要求加快建设一般固废处置中心，对一般工业固废进行规范处置。
本项目各类固废均妥善处理
符合
环境风险防控
经开区应建立健全环境风险防控体系，组织严格落实《永州经济技术开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，加强环境风险事故防范和应急管理。应特别关注对重点环境风险防控企业的监管，强化对环境风险物质泄漏、废水废气非正常排放、消防废水外排等
环境风险的防控。
环评要求项目落实相应的环境风险防范及应急措施
符合
园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。
排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。
本项目土壤污染风险较小
符合
资源开发效率要求
经开区位于永州市人民政府划定的高污染燃料禁燃区内，严格执行禁燃区有关要求。经开区内不得燃用中、高硫煤；积极推广清洁能源，北部片区实施集中供热，南部片区加快集中供热设施建设。
本项目不使用煤等高污染燃料，主要使用电能
符合
对取用水总量已达到或超过控制指标的行业、单位暂停审批新增取水，对取用水总量接近控制指标的行业、单位限制审批新增取水。重点开展食品等高耗水工业行业节水技术改造。限期关闭未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。到2020年，经开区全区年用水总量控制在7076 万立方米以内，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015 年降低30%和25%。
本项目用水量较少，符合相关要求
符合
据上表分析，本项目建设符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中对永州经济技术开发区的生态环境管控要求。

（2）与《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕56号文）相符性分析
表1-3  项目与“环大气〔2019〕56号文”相符性分析

相关内容
项目情况

相符性
(一)加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能:严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法;原则上禁止新建燃料类煤气发生炉(园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外)。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。
本项目位于永州市冷水区长丰汽车零部件有限公司1号栋厂房，所用中频炉不属于淘汰类工业炉窑，熔化废气经象屋移动集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒处理后可以稳定达标排放

相符
(二)加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高疏石油焦(硫含量大于3%)。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。
本项目熔化工序使用电能

相符
(三)实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。
本项目熔化废气经象屋移动集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒处理后可以稳定达标排放
相符
全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点(装置)应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。
本项目熔化采用电炉，顶部设置象屋移动式集气罩，废气收集后经脉冲袋式除尘器处理后通过15m排气筒达标排放；除尘灰吨包储存，项目熔化原料储存在封闭车间
相符
由上表可知，本项目建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕56号文）中相关要求。
（3）产业政策符合性分析

本项目主要从事弹体筒体的铸造，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于淘汰类、限制类，属于允许发展的产业，因此项目建设符合国家产业政策。
（4）平面布置合理性分析

根据建设单位提供的平面布置图（附图5），按照生产工艺特点，厂房1楼西侧为办公室、大厅、仓库等，中部为生产车间，包含芯体检测装配区、覆膜砂放置区、射芯区、浇铸生产线、中频炉、材料放置区、抛丸打磨区、成品仓库等区域；3楼为办公区域，生产与办公互不影响；抛丸打磨区、浇铸生产线、中频炉区均位于厂房内北侧，远离项目地东南侧的居民区，对周边环境影响较小，布局合理。
（5）选址合理性分析

1）用地合理性分析
本项目位于永州市冷水区长丰汽车零部件有限公司1号栋厂房，交通便利，地理位置优越。电力供应和水源供应均能保障，项目所在地属于可建设用地中的二类工业用地（附图7），用地不占用基本农田、周边风景旅游区以及水源保护区，项目所在地不属于城市和城镇居民等人口集中地。用地性质符合要求。
2）环境容量
项目所在地环境空气质量属于达标区，地表水环境质量为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，声环境质量为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。

3）对环境的影响
本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放，对区域环境影响较小。
4）配套设施
本项目所在区域内供水、供电充足，道路等配套设施基本完善，对项目生产制约较小。
综上所述，从环境保护角度考虑，其选址是可行的。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	湖南环泰特铸科技有限公司成立于2025年8月12日，总投资5000万元，。项目已于2025年9月26日在湖南省投资项目在线审批监管平台备案，项目代码：2509-431171-04-05-342404。本项目位于永州市冷水区长丰汽车零部件有限公司1号栋厂房，占地面积约5400平方米，建筑面积5700平方米，主要生产高铁锁扣及连接件。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第（682）号2017年7月16日修订）的有关要求，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的要求，本项目属于“三十、金属制品业33；68.铸造及其他金属制品制造339；其他（仅分割、焊接、组装的除外）。”应编制环境影响报告表。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员对项目地进行了现场勘察，收集了相关基础资料，根据拟建地周围环境状况，结合本项目的排污特征，编写了《环泰特铸高铁锁扣及连接件生产项目环境影响报告表》，供建设单位呈报审批。
1、项目组成

本项目总投资5000万元在永州市冷水区长丰汽车零部件有限公司1号栋厂房进行环泰特铸高铁锁扣及连接件生产项目建设，厂房1层，办公楼2层。1F前面为办公区，后面为大厂房，包含熔化区、浇铸区、抛丸打磨区、射芯及芯体检测装配区、材料放置区、覆膜砂放置区、扩充区、成品仓库等；3F为办公区域。项目组成情况见表2-1。
表2-1 项目组成情况一览表

类别

项目

建设内容与规模

备注
主体工程

铸造车间
铸造车间总面积4700平方米，原材料堆放区500平方米，浇铸区500平米，熔化区300平米，包括1台1T1500kW 中频炉，1台2T1500kW中频炉
依托现有厂房
射芯区
射芯区300平方米，射芯机8台
抛丸打磨区
抛丸区200平米，抛丸机2台打磨区150平方米，打磨机2台，成品区300平方米
辅助工程

仓库、办公区
40平米仓库一间，办公区400平方米
依托现有办公楼1、3F
公用工程

供热系统
中频炉电力供热

/
供水系统

市政供水接入
/
排水系统

排入市政污水管网进入下河线污水处理厂最终排入湘江
依托现有
供电系统
由园区供电系统接入
依托现有
环保工程

废水

生活污水经隔油化粪池处理达标后排入市政污水管网进入下河线污水处理厂处理，最终排入湘江
依托现有
地面清洁废水经隔油化粪池处理达标后排入市政污水管网进入下河线污水处理厂处理，最终排入湘江

中频炉冷却水循环使用
/
废气
熔化废气
中频炉烟气采用象屋移动罩+脉冲袋式除尘处理后由15m排气筒（DA001）排出
/
抛丸粉尘
集气罩+脉冲袋式除尘器处理后无组织排放
/
制芯废气

/
浇铸废气
集气罩+脉冲袋式除尘器+二级活性炭处理后由15m排气筒（DA002）排出
/
噪声

选用低噪音设备，合理布局，厂房隔音，高噪音设备设置隔音、减振措施
/
固废

生活垃圾
生活垃圾收集交环卫部门处理
/
一般固废
暂存于一般固废间，废包装、炉渣、抛丸打磨废渣、收集粉尘外售处理，废砂厂家回收
设10m2一般固废间
危废
废机油、废活性炭危废间暂时存放，定期交由资质单位处理
设10m2危废间
2、项目周边情况
根据现场勘察，项目位于永州市冷水区长丰汽车零部件有限公司1号栋厂房，项目用地为二类工业用地，未占用基本农田。项目地东面100m为永州市德裕医药有限公司，北邻湖南长丰汽车塑料制品有限公司，西邻中天配送，南面100m为湖南长丰汽车沙发有限责任公司。
3、产品方案
项目主要生产弹体筒体。方案及产能见下表。

表2-2 本项目产品方案表
序号
名称
规格
年产量
1
弹体筒体
A
30万个（约5130t）
2
弹体筒体
B
8万个(约1370t)

4、主要设备

项目主要生产设备具体见下表。

表2-3  主要生产设备清单

序号

名称

数量
1

中频炉1T-1500kW
1台
2

中频炉2T-1500kW
1台
3

射芯机60型
4台
4

射芯机65型
4台
5

浇铸生产线
1条
6

Q3210履带式抛丸机
2台
7

电脑自动金相分析仪
1台
8

光谱分析仪
一台
9

打磨机
3台
10

260kW热处理炉
1台
注：项目所用生产设备无《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类和淘汰类设备。
5、原辅材料及能耗
本项目主要原辅材料年消耗估算量见下表。
表2-4  主要原辅材料及能源消耗一览表

序号

名称

规格
年用量

厂区最大储存量
1

成品覆膜砂
/
2000 t
200 t
2
生铁
/
1000 t
300 t
3
特种钢
/
6000 t
500 t
4
球化剂
/
200 t
20 t
5
硅铁
/
100 t
10 t
6

增碳剂
/
300 t
10 t
7
钢水包

/

3个

3个（循环使用）

8
水
/
1154t/a
市政供水
9
电
/
120万kW/H
园区供电
成品覆膜砂：呈颗粒状，粒径50-100目，覆膜砂是一种采用优质精选天然砂为砂基，经过特殊性能的树脂覆膜系统及最理想的工艺技术，其在常温性能、高温性能、溃散性、流动性、铸件表面粗糙度等方面最完美的结合，广泛用于汽车发动机、柴油机、液压件等行业。覆膜砂主要采用优质精选天然石英砂为原砂，树脂等为原料，其中树脂：1-3%，硅砂(主要成分：石英)：97-99%。
球化剂：灰黑色固体，断面呈银灰色，主要成分为稀土硅镁铁合金。基本无毒。
增碳剂：固体颗粒，主要成分为碳，用于调节碳含量从而调整铸铁品质。基本无毒，遇高温、明火会发生燃烧。
6、给排水及水平衡
（1）给水

项目总用水量约1154t/a，为员工生活用水、冷却水补充水、地面清洁用水。用水来源于市政管网，依托园区供水系统。

项目员工人数30人，未在厂区食宿，年工作300天，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），本项目员工用水按50L/人·d，经计算：生活用水量为450 t/a（1.5t/d），排水量按80%计为360t/a（1.2t/d）。

冷却水补充水：项目中频炉的冷却水用水量为200t/a，循环使用，在使用过程中有损耗，需要定期补充，年补充量为20t/a。该部分水不外排。
地面清洁水：地面清洁面积按建筑面积20%计，清洁水用水量按2L/m2，则地面清洁每次用水量约684t/a，损耗按20%计，则地面清洁废水量为547.2t/a。

（2）排水

本项目采用雨污分流制。废水主要为生活污水和地面清洁废水，排放量为907.2t/a（3.02 t/d），经厂区隔油化粪池处理后排入下河线污水处理厂处理后最终排入湘江。

水平衡

项目水平衡见下图。
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图1  项目水平衡图  单位t/a
7、劳动定员及工作制度
本项目预计员工30人，8小时工作制，年生产300天，不设员工食堂和宿舍。

8、永州市冷水滩区下河线污水处理厂概况

永州市冷水滩区下河线污水处理厂（以下简称“下河线污水处理厂”）位于永州市冷水滩区零陵北路896号，总设计规模为日处理污水20万吨，分二期建设，污水处理厂废水排放口位于东面290m湘江。

其中，一期工程规模为10万吨/年，已于2011年建成，主要建设内容包括厂区土建施工，工艺设备、工艺管道安装，电气、自控系统安装，照明，防雷接地，采暖，通风，厂区道路施工及绿化等；采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用A2/O处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。二期扩建规模为日处理污水10万吨，分两个阶段进行，每个阶段5万吨。一阶段5万吨项目总投资7189.86万元，于2014年10月启动建设，采用泥水分离改良型A2/O工艺；二期扩建一阶段日处理污水5万吨规模于2015年10月13日通过竣工验收。该项目的竣工，标志着下河线污水处理厂日处理污水能力达到了15万吨，冷水滩城区的生活污水处理率将达到85%以上。2017年永州市下河线污水处理有限责任公司投资3599.44万元对污水处理厂进行提标改造，新增工艺为“高效沉淀池（深度处理工艺）+紫外光消毒（消毒工艺）”，提标后，出水水质标准为城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，该提标改造项目于2017年11月23日取得环评批复（永环评〔2017〕180号）。
根据“湘环评〔2013〕306号”文内容：永州经开区排水实施雨污分流，取消经开区北部规划拟建的马坪污水处理厂，改为提升泵站，经开区内所有排水全部纳入下河线污水处理厂处理。根据现场调查，目前项目区域污水管网已铺设，已与下河线污水处理厂接通。本项目租赁永州市冷水区长丰汽车零部件有限公司1号栋厂房，依托园区的排水系统，该排水系统已与园区市政管网接通，废水能进入下河线污水处理厂。

	工艺流程和产排污环节
	1.工艺流程

项目生产工艺流程产污节点图见图2。
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图2  项目工艺流程及产污节点图
本项目工艺流程简述：

（1）射芯、制壳：将成品覆膜砂加装至射芯机、芯壳机进行制壳制芯。
（2）合模：将制好的覆膜砂芯和覆膜砂壳组合成产品，用夹具夹紧。
（3）造型：工人将组合好的产品型壳，埋入自动生产线的钢丸中，放入砂箱中，等待浇铸。
（4）熔炼、浇铸：根据产品要求将外购的原材料加入到中频感应电炉内熔化，熔化温度在1550℃左右，熔化过程中产生的烟尘、有机废气、炉渣和噪声。熔化好的金属液体通过钢水包转至浇铸区，浇铸时从砂模上方预留的浇铸孔进行浇铸，然后使钢水冷却成型。
（5）冷却：浇铸完成后的产品通过自动线轨道进入下一个步骤。
（6）脱壳：产品冷却一段时间后，人工进行脱壳，脱壳过程中会产生微量的粉尘、块状的废砂。
（7）检验：对形成的铸件进行检验，合格入库，不合格的回炉重新返回熔炼加工工序。
（8）抛丸：清砂完的铸件由于表面尚需继续加工，需要用抛丸机进行抛丸处理，以进一步去除残留的砂，提高零件的光洁度。
（9）打磨：少量产品抛丸后可能需要对表面进行打磨。
（10）热处理：部分产品根据材质和性能要求进行热处理，使用热处理炉（电加热）对产品进行加热，加热完成后让其在空气中自然冷却，完成淬火。
（11）检验：再次检查产品尺寸和外观，有无缺陷和尺寸误差。
（12）打包入库：将经过一系列处理的铸件打包入库。
2.产污环节分析
表2-6 项目产污环节汇总表
内容
来源
主要成分
处置措施
废水
生活用水

COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油
生活污水、地面清洁废水隔油化粪池处理后排入下河线污水处理厂处理后最终排入湘江
地面清洁废水

SS、动植物油
冷却水
SS
循环使用不外排

废气
熔化废气

颗粒物

象屋移动集气罩+脉冲袋式除尘+15m排气筒DA001

抛丸废气

颗粒物

集气罩+脉冲袋式除尘
制芯废气

颗粒物

浇铸废气

颗粒物、非甲烷总烃

集气罩+脉冲袋式除尘+二级活性炭吸附+15m排气筒DA002
打磨废气

颗粒物

加强车间通风
噪声
生产车间
等效A声级
隔声、减振、加强管理
生活垃圾
日常生活
生活垃圾
收集后委托环卫部门清运
一般固废
生产
废包装
暂存于一般固废间，定期外售

中频炉
炉渣

抛丸机、打磨机

抛丸打磨废渣

脉冲袋式除尘

收集粉尘
覆膜砂脱壳

废砂
暂存于一般固废间，定期交由厂家回收
危废

设备维修

废机油
暂存于危废间，定期委托资质单位处理
二级活性炭吸附
废活性炭


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，永州市冷水区长丰汽车零部件有限公司1号栋厂房，无污染投诉与纠纷，无遗留环境问题，项目选址周边情况见附图3，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）项目所在区域环境空气达标判定

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”的规定;引用的数据为近3年的数据，满足指南要求。本次评价收集了永州市生态环境局发布的《2024年度永州市环境质量状况报告》永州市环境空气质量统计数据，详见下表。

表3-1  2024年永州市环境空气质量状况  (单位：μg/m3)

监测因子

年评价指标

监测浓度

标准值

占标率%

达标情况

PM10
年平均质量浓度

40

70

57.1%
达标

PM2.5
年平均质量浓度

31

35

88.6%
达标

二氧化硫

年平均质量浓度

9

60

15%
达标

二氧化氮

年平均质量浓度

12

40

30%
达标

臭氧

日最大8h第90百分位

122

160

76.3%
达标

一氧化碳

CO第95百分值

1mg/m3
4 mg/m3
25%
达标

由表3-1可见，评价区域SO2、NO2和PM10的年均浓度、PM2.5年均浓度、CO的24小时平均第95百分位数以及O3的最大8小时平均第90百分位数均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及其修改单(生态环境部公告2018年第29号)要求，因此该项目所在区域为达标区。

（2）项目特征因子
本项目地现状特征因子是TVOC，为了解项目地现状特征因子质量现状，本项目引用2023年12月1日至7日永州经开区园区开展的例行监测数据，监测点位在新田村（位于本项目南侧约2000m处），引用数据概况见表3-2。
表3-2  新田村引用数据概况 mg/m3

检测因子

检测结果
最大占标率
达标情况
标准限值

TVOC
ND~0.0735

12.25%

达标
0.600
根据上表结果可知，本次引用监测数据中TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

2、地表水环境质量现状
本项目废水排入市政污水管网进入下河线污水处理厂深度处理，本次环评期间收集了永州市冷水滩区湘江流域的港子口断面（位于永州市下河线污水处理厂排污口）的地表水水质监测数据，水质监测结果全部满足《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准（湘江港子口断面水环境功能区执行Ⅲ类标准）。即项目影响湘江水质相关河段水环境质量较好。

3、声环境质量现状

根据现场调查，本项目所在厂区的厂界外周围50m范围内存在声环境保护目标。因此，本次评价委托湖南天之地环保科技有限公司于2025年11月24日分别于昼间、夜间对项目地东南40m居民点进行了声环境现状监测。监测布点见附图2，监测结果见表3-2。
表3-2  噪声监测结果  单位：dB(A)

监测点位
检测结果 Leq dB（A）    
参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值
昼间
夜间
昼间
夜间
项目地东南40m处居民点
58
47
65

55

根据监测结果可知，噪声监测点昼、夜间噪声值均达标，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。

4、生态环境 

根据现场踏勘结果表明：项目属于工业用地，位于永州市冷水区长丰汽车零部件有限公司1号栋厂房，依托现有厂房建设生产设施，用地已硬化，不涉及基本农田及生态公益林，项目周边500m范围内未发现重点保护的野生动物、无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

5、地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中提到的“原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目位于工业园内，地面全部硬化，主要污染物为颗粒物和生活废水、地面清洁废水，经处理后可达标排放，本项目完善厂区防渗措施后，不存在从地表漫流、垂直下渗、大气沉降等土壤或地下水污染途径。
综上，项目不存在土壤、地下水环境污染途径的，本次评价不开展地下水、土壤现状调查与评价。
6、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。

	环境

保护

目标
	（1）大气环境 
本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，大气环境敏感点主要为居住区，具体情况详见表3-3。
表3-3 环境空气保护目标一览表
名称

坐标

保护

对象

保护内容

环境功能区

相对方位

相对厂界距离/m

X

Y

东南居民区
111°36′8.58207″

26°24′14.47342″

居民

300人

二类

东南
40-356m

（2）声环境 
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

表3-4  声环境保护目标一览表
名称

坐标

保护

对象

保护内容

环境功能区

相对方位

相对厂界距离/m

X

Y

东南居民区
111°36′8.58207″

26°24′14.47342″

居民

300人

三类

东南
40-356m

（3）地表水及生态环境

本项目地表水环境及生态环境保护目标见下表3-4。
表3-5地表水及生态环境保护目标一览表

环境要素

保护目标

相对方位及距离

规模

保护级别

水环境

西侧不知名小河
西165-222m

小河

GB3838－2002

中的Ⅲ类
湘江

东1405-1743m
河流

生态环境

本项目周边500m范围内未发现重点保护的野生动物、无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标



	污染

物排

放控

制标

准
	废水

项目生活污水依托现有隔油化粪池处理后排入市政污水管网进入下河线污水处理厂处理。下河线污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准后排入湘江。

表3-6 下河线污水处理厂进水水质要求
pH值

CODcr

BOD5
SS

总氮

NH3-N

总磷

动植物油

6-9

≤300

≤120

≤300

≤25

≤20

≤3.0

100

表3-7 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单

标准项目

pH值

CODcr

BOD5
SS

总氮

NH3-N

总磷

（GB18918-2002）中一级A标准

6-9

≤50

≤10

≤10

≤15

≤5（8）

≤0.5

废气

项目产生的废气主要为熔化废气、抛丸粉尘、浇铸废气，熔化、抛丸、浇铸产生的颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）；制芯产生的颗粒物、浇铸产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值的二级标准；厂区内颗粒物、非甲烷总烃参照《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录A中表A.1执行；厂界颗粒物和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值的二级标准。

表3-8  项目运营期废气排放限值
标准名称
污染因子
标准值
备注
排放方式
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
/
《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）
颗粒物
有组织
30

/
/
无组织
5

/
厂房外监控点处1h平均浓度值（厂区内无组织）
非甲烷总烃

无组织

10
/

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
非甲烷总烃

有组织

120
10
15m高排气筒

无组织

4.0
/

周界外浓度最高点限值（厂界无组织）

颗粒物

无组织

1.0
/

3、噪声

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。
4、固废
一般工业固体废物贮存管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

	总量

控制

指标
	①根据工程分析，本项目排放废气主要为颗粒物0.639t/a，非甲烷总烃0.31t/a，无需申请总量控制指标。
②本项目没有生产废水产生，冷却水循环使用，生活污水、地面清洁废水经隔油化粪池处理后，进入市政污水管网排入下河线污水处理厂处理后最终排入湘江，总量纳入下河线污水处理厂总量控制指标，本项目无需购买总量控制指标。

综上，本项目无需购买总量控制指标。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目利用园区已有厂房安装生产设备进行建设。项目入驻只需进行简单的装修和设备安装，不涉及土建工程。据调查，由于施工时间较短，施工量较小，基本在封闭的空间内施工，施工期对项目周边环境敏感目标没有产生明显影响，故本次环评不再对施工期环境影响进行分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

（1）废气源强
项目产生的废气主要为熔化废气、抛丸粉尘、浇铸废气、制芯粉尘等。

1、熔化废气
本项目共2台中频炉，中频炉熔化过程中会产生烟尘，熔化工序年运行时间约2400小时，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业，感应电炉颗粒物产污系数为0.479kg/t-产品。本项目铸件产量约为6500t/a，则熔化烟尘产生量为3.11t/a。中频电炉上方设置象屋移动罩集气罩，收集效率约95%，处理效率约为99%，风机风量为40000m3/h。废气收集后由脉冲袋式除尘器处理后通过15m排气筒（DA001）排放，有组织烟尘排放量为0.029t/a，排放速率为0.01kg/h，排放浓度为0.3mg/m3。
未被收集烟尘经车间阻隔（阻隔效率80%）后无组织排放，无组织粉尘排放量为0.03t/a。
2、抛丸粉尘
抛丸会产生抛丸粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，41-434 机械行业系数手册-06 预处理核算环节产污系数表”，颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料。项目使用的原料约为7100t/a，则颗粒物产生量为15.55t/a。通过集气罩收集后由脉冲袋式除尘器处理后无组织排放，收集效率按90%计，处理效率按99%计，则处理后颗粒物排放量为0.14t/a。
逸散的颗粒物经车间阻隔（阻隔效率80%）后无组织排放，排放量为0.31t/a。即本项目抛丸粉尘无组织排放量为0.45t/a。

3、浇铸废气
项目在浇铸过程中会产生颗粒物和有机废气（以非甲烷总烃计），非甲烷总烃来源于覆膜砂表层树脂受热分解。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业，浇注时颗粒物产生系数为0.367kg/t-产品，浇注时挥发性有机物产生系数为0.25kg/t-产品，本项目铸件产量约为6500t/a，则浇铸产生颗粒物2.38t/a，非甲烷总烃1.62t/a。通过在浇筑机上设集气罩，收集效率按90%计，颗粒物处理效率99%，非甲烷总烃处理效率90%，风机风量为5000m3/h，废气经收集后由脉冲袋式除尘器+二级活性炭处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。有组织颗粒物排放量为0.02t/a，排放速率为0.008kg/h，排放浓度为1.67mg/m3；有组织非甲烷总烃排放量为0.15t/a，排放速率为0.06kg/h，排放浓度为12.5mg/m3。

未被收集废气经车间阻隔（颗粒物阻隔效率80%）后无组织排放，无组织颗粒物排放量为0.05t/a，无组织非甲烷总烃排放量为0.16t/a。
4、制芯废气
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业-铸造中制芯颗粒物产生系数为0.33kg/t-产品，本项目铸件产量约为6500t/a，则制芯产生颗粒物2.14t/a。通过在制芯机上方设集气罩收集后由脉冲袋式除尘器处理后无组织排放，收集效率90%，处理效率99%，则处理后颗粒物排放量为0.02t/a。
逸散的颗粒物0.21t/a经车间阻隔（阻隔效率80%）后无组织排放，排放量为0.04t/a。即本项目制芯废气无组织颗粒物排放量为0.06t/a。
5、打磨废气
部分产品在抛丸工序后需要对表面进行打磨，由于需要打磨的产品量很少，因此不对该部分废气进行定量，打磨产生的颗粒物在车间内自然沉降。
项目大气污染物产排达标情况详见下表4-1。

表4-1  项目大气污染物产排达标情况一览表
污染源

污染物

产生量t/a

处理措施

排放量t/a

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

标准排放限值mg/m3
标准排放速率kg/h
熔化

颗粒物

3.11

象屋移动集气罩+脉冲袋式除尘+15m高排气筒（DA001）
0.029

0.3

0.01

30

/

加强车间通风换气
0.03

/
/

1.0
/
抛丸

颗粒物

15.55

集气罩+脉冲袋式除尘

0.14
/

/

1.0
/

加强车间通风换气

0.31
/

/

1.0
/

制芯

颗粒物

2.14
集气罩+脉冲袋式除尘

0.02
/

/

1.0
/

加强车间通风换气

0.04
/

/

1.0
/

浇铸

颗粒物

2.38

集气罩+脉冲袋式除尘+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA002）

0.02
1.67
0.008
30
/

加强车间通风换气

0.05
/

/

1.0
/

非甲烷总烃

1.62

集气罩+脉冲袋式除尘+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA002）

0.15
12.5
0.06
120
10
加强车间通风换气

0.16
/

/

4.0
/

根据上表，熔化、抛丸、浇铸排放的颗粒物满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）；浇铸排放的非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值的二级标准，项目废气对周边大气环境影响贡献值小。
（2）废气处理措施可行性分析

参照《排污许可证申请与核发技术规范  金属铸造工业》 （HJ1115—2020）中“废气污染防治可行性技术”，可知本项目各工序的治理技术与其显示的治理技术基本一致，表明处理技术可行。
表4-2  污染防治可行技术对比分析
生产单元
生产设施

废气产污环节
污染物
可行技术
本项目内容
是否
可行
金属熔化
感应电炉

其他金属熔化
颗粒物
静电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、湿式除尘器、其他

象屋移动集气罩+脉冲袋式除尘+15米高排气筒排放

DA001

可行
制芯
制芯设备

制芯
颗粒物
静电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、湿式除尘器、其他

集气罩+脉冲袋式除尘
可行
清理
抛丸机

抛丸
颗粒物
静电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、湿式除尘器、其他

集气罩+脉冲袋式除尘
可行
浇注

浇注设备

浇注

非甲烷总烃

催化燃烧、活性炭吸附、蓄热燃烧、其他

集气罩+脉冲袋式除尘+15m高排气筒排放
DA002
可行

颗粒物

静电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、湿式 除尘器、其他

可行

综上，本项目采用上述措施后能够有效处理废气，保证废气可达标排放，能有效减轻项目对周边大气环境的影响，项目处理措施可行。
（3）非正常工况下环境影响分析
非正常工况是指车间废气处理设施运行出现事故，达不到设计要求时的处理效率。通过对该项目废气产生环节及主要污染物识别，综合考虑废气的环境影响和事故可能发生的概率，本次环评非正常工况考虑废气治理设施全部失效。废气处理系统出现故障，一般有3种情况：停电、净化装置和风机出现故障，对生产异常情况，采取以下措施：

①如果全厂停电，停止生产，无污染物产生。为确保安全，立即疏散工作人员。

②风机出现故障时，立即停止污染源工序的生产，并及时维修风机。

③当废气处理设施出现故障时，应立即进行维修，并停止产污设备的生产。
本报告废气非正常排放考虑装置处理效率为0的情况，具体见下表：
在非正常工况排放情况下，项目产生的污染物会对周边造成影响，为保证生产过程的正常运行，本评价要求运营企业在生产过程中对各项大气污染治理设备进行定期检查、维修，杜绝非正常排放。

（4）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

本项目产生的污染物在厂界浓度未出现超标点，无需设置大气环境防护距离。

（5）大气环境影响评价结论
本项目各废气污染物排放量均较小，且配备了技术可行的废气处理装置，无组织废气在加强车间通风换气后对周边环境影响不大。正常工况下，各废气污染物均可达标排放。

综上，本项目在严格落实各项废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，本项目废气排放对周边环境影响可接受。
二、废水

（1）废水源强
项目员工人数30人，未在厂区食宿，年工作300天，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），本项目员工用水按50L/人·d，经计算：生活用水量为450 t/a（1.5t/d），排水量按80%计为360t/a（1.2t/d）。

冷却水补充水：项目中频炉的冷却水用水量为200t/a，循环使用，在使用过程中有损耗，需要定期补充，年补充量为20t/a。该部分水不外排。
地面清洁水：地面清洁面积按建筑面积20%计，清洁水用水量按2L/m2，则地面清洁每次用水量约684t/a，损耗按20%计，则地面清洁废水量为547.2t/a。
本项目废水主要为生活污水和地面清洁废水，排放量为907.2t/a（3.02 t/d），经厂区隔油化粪池处理后排入下河线污水处理厂处理后最终排入湘江。项目废水处理前后水质一览表见下表。


表4-3  项目生活污水主要污染物产生及排放情况一览表

项目
COD
BOD5
SS
NH3-N
动植物油
综合废水907.2t/a
产生浓度（mg/L）
300
150
200
25
80
隔油化粪池处理效率（%）
40
50
60
40
50
预处理后生活污水
处理后浓度（mg/L）
163
68
73
14
36
处理后排放量（t/a）
0.148

0.062

0.066

0.013

0.033

下河线污水处理厂进水要求（mg/L）
300

120

300

20

100

根据上表可知，项目生活污水、地面清洁废水经隔油化粪池预处理后满足下河线污水处理厂进水水质要求。
（2）依托下河线污水处理厂可行性分析
永州市下河线污水处理厂位于永州市冷水滩区零陵北路896号。永州市下河线污水处理厂已经于2017年正式投入运行，设计规模20万m/d。主要承担冷水滩区生活污水、工业废水的处理任务。本项目租赁永州市冷水区长丰汽车零部件有限公司1号栋厂房，依托园区的排水系统，该排水系统已与园区市政管网接通，废水能进入下河线污水处理厂。且项目排放的废水主要为生活污水、地面清洁废水，废水水质简单，废水量为907.2m3/a，排放量较小，经园区隔油化粪池预处理后可达到下河线污水处理厂进水水质要求，可就近排市政污水管网，进入下河线污水处理厂，因此本项目外排废水进入永州下河线污水厂处理可行，且对下河线污水处理厂的水质和水量不会产生冲击影响。下河线污水处理厂是用于处理城市生活污水和工业污水的，其处理工艺能有效处理本项目产生的废水。
（3）水环境保护措施可行性分析
本项目排水按照“雨污分流”的原则，雨水经过厂区排水渠排入雨水管网。本项目生活污水、地面清洁废水经隔油化粪池处理，能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和接管要求后排入园区污水管网，进入下河线污水处理厂处理。
综上，本项目水环境保护措施是可行的，对地表水环境影响不大。
（4）水环境影响分析与评价
根据工程分析，项目废水主要为生活污水、地面清洁废水。

项目废水水质简单，废水量为907.2m3/a，排放量较小，经园区隔油化粪池预处理后，由市政污水管网排入下河线污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后，再排入湘江。
综上所述，项目废水得到妥善处置，对地表水环境影响较小。
三、噪声

本项目噪声源为：①各种生产设备运行噪声，源强在75-85dB(A)左右；②废气处理装置运行噪声，源强在70dB(A)左右；本项目噪声源及降噪措施情况汇总于下表所示。

表4-4  项目噪声排放情况一览表

噪声源
源强dB（A）
降噪措施
降噪效果dB（A）
备注
射芯机

75-80
厂房隔声、距离衰减
25
间歇
中频炉
75-80
厂房隔声、距离衰减
25
间歇
抛丸机
75-85

厂房隔声、距离衰减
25
间歇

浇铸生产线

75-85

厂房隔声、距离衰减
25
间歇

风机

70-75
厂房隔声、距离衰减
25
间歇
噪声影响预测
预测模式
本次评价选用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，其数学表达式如下：

采用如下预测模式进行预测：
LA（r）=LA（ro）-20Lg[r/ro]
式中：LA（r）——离声源距离为r处预测点的A声级值
      LA（ro）——声源A声级值
      r——预测点距声源的距离
      ro——声源声级测距
噪声叠加公式：

Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Li）

式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A）

Leq——噪声源叠加后的值

项目厂界预计降噪效果见下表。
表4-5   项目厂界及敏感点噪声预测结果   单位：dB（A）
测点序号

昼间

贡献值

标准

评价结果

厂界东

57.8
≤65dB（A）

达标

厂界南

54.9
达标

厂界西

54.6
达标

厂界北

58.4 

达标

注：本项目夜间不生产
从上表可知，项目运营后噪声厂界贡献值较小，本项目建成运营期间，项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A），建设项目对周围声环境影响较小。

为降低项目营运时噪声对周边声环境的影响，项目应加强管理，采取切实有效的降噪措施：

①选用先进的低噪声设备，从源头上降噪；

②对高噪声设备安装消声、减振、隔声装置并尽量布设在厂房内离厂界较远处；

③做好工作人员劳动保护，在高噪声机械设施旁作业的施工人员采取佩戴耳塞，减轻噪声对工作人员的影响程度。

综上所述，采取以上有效的噪声防治措施后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求，项目运营对周边声环境影响不大。

四、固体废物
根据对本项目的固废污染物产生环节的分析，本项目固废主要为生活垃圾、废包装、炉渣、废砂、抛丸打磨废渣、废活性炭、收集粉尘、废机油等。

（1）固体废物产排污影响分析

（1）一般固废

①废包装：根据建设单位提供资料，本项目覆膜砂等原辅料拆封会产生一定废包装，产生量约0.1t/a，经收集后定期外售。

②炉渣：项目生产过程中会产生一定量的炉渣，炉渣产生量为0.088t/产品约为572t/a，属于一般固体废物，暂存于一般固废间后定期外售。
③废砂：项目脱壳后覆膜砂报废，产生量约为覆膜砂总量的90%为1800t/a，暂存于一般固废间，定期交由厂家回收。
④抛丸打磨废渣：项目抛丸、打磨工序中会产生一定的废渣，根据企业提供资料，产生量约为5.5t/a，暂存于一般固废间，定期外售。
⑤收集粉尘：项目在生产过程中会产生颗粒物，使用脉冲袋式除尘器处理，经计算，除尘器收集粉尘量约为22.5t/a，暂存于一般固废间，定期外售。
（2）危险废物

①废机油：项目维护生产设备时会产生少量废机油，产生量约0.01t/a，对照《国家危险废物名录》（2025 年），废机油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含废矿物油废物，废物代码为900-214-08。废机油经收集后放入专用的储存桶内暂存于车间内危险废物暂存库内，委托具有危险废物处理资质单位处置。
②废活性炭：项目有机废气需经二级活性炭吸附处理，根据企业提供资料，废活性炭产生量1t/a。《国家危险废物名录》（2025 年），废活性炭属危废，废物类别HW49，代码是900-039-49。活性炭每年更换一次，废活性炭由专用包装袋包装，暂存于危废间，拟委托资质单位处置。
（3）生活垃圾：项目生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，本项目劳动定员为30人，则生活垃圾产生量为4.5t/a，由环卫部门统一清运。

本项目危废情况一览表见下表。
表4-6  项目危险废物汇总表  单位：t/a
序号

危险废物名称
危险废物
类别
危险废物代码
产生量

主要成分

危险特性

污染防治措施

1

废机油

HW08
900-214-08
0.01

油

T，I

用专用容器收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处理

2

废活性炭
HW49
900-039-49
1

非甲烷总烃

T
（2）固体废物环境管理要求
1、一般固体废物暂存环境管理要求
（1）为防止固废在厂区临时存放造成二次污染，评价要求一般固废应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等有关固体废物处置方法进行处理，分类收集，充分回收利用，做到减量化、无害化，一般固体废物贮存场禁止将危险废物和生活垃圾混入。固体废物运输过程中应做到密闭运输，防止固废泄漏，减少污染，并加强对固废临时存放和转运环节的管理。评价要求企业建一个10m2一般固废间用以暂存一般固废。

（2）一般固体废物产生后，应按不同类别和相应要求及时放置到临时存放场所，并按GB15562.2设置环境保护图形标志。

（3）一般固废日常管理要求：了解并熟悉项目所产生一般固体废物的基本特性，明确负责人及相关设施场所，为固废储存设施进行编码。
（4）一般固废台账管理要求：建立一般工业固体废物管理台账，实施分级管理，记录固体废物基础信息及流向信息；在填写时应确保一般工业固体废物的来源信息、流向信息完整及准确性，具体参照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》。
2、危险废物贮存防治措施要求
评价要求企业建一个10m2危废间，用以暂存危险废物。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定，结合现场调查，评价要求危险废物暂存间应满足如下要求：

①危险废物贮存设施应满足必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。

⑤危险废物贮存场所必须设置危险废物警告标志，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。标志卷标必须保持清晰、完整，如有损坏、褪色等不符合标准的情况，应当及时修复或更换；按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志；

⑥危险废物贮存时间不得超过6个月，定期合理处置；危险废物贮存场地不得放置其他物品，保持场地清洁干净，并配备相应的消防器材和个人防护用品等。
危险废物管理要求：

①建立危险废物的管理制度，配备专职人员，设立危险废物的产生、收集、贮存、处置台账，记录反映整个危废物品的产生量、收集量、处置去向和处置数量，做到记录详细、完整。记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；
②定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

综上所述，在严格采取以上措施，固体废物能够得到合理的处理处置，不会对环境产生危害，措施可行。
五、地下水、土壤环境影响及保护措施

本项目不开采利用地下水，无地下构筑物，项目建设和运营过程不会引起地下水流场或地下水位变化，不会导致新的环境水文地质问题的产生。厂区地面采用水泥硬地化处理，防止渗漏的产生。项目排放的废气污染物不涉及土壤污染因子。因此，本项目的建设不会对地下水及土壤环境产生影响。

六、环境风险分析
（1）风险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B有关资料对本项目主要原料及产品的毒性及其风险危害特性进行识别，本项目无环境风险物质，本项目Q＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，仅需要对项目环境风险进行简单分析。

（2）风险源识别
（1）电气设备故障引起的火灾
企业员工在厂区生产过程中不慎造成电气设备故障等，可能引起火灾，有时会发生火灾连片使大批设备烧毁。火灾是通过放出辐射热影响周围环境。如果辐射热的能量足够大，可引起其他可燃物燃烧。物质在燃烧过程中会产生大量浓烟和烟尘，其中含有大量的一氧化碳、二氧化碳及其他有毒气体，带来大气环境污染。
①厂区内尤其是生产车间和仓库严禁吸烟。
②定期检查设备的运行状况，发现不良问题及时解决；同时注重加强安全教育，提高职工的安全意识和安全防范能力。 
③按照相关规定设置逃生系统，设置足够并匹配的消防器材。
（2）环保设施故障引起的环境污染
厂区环保设施主要为脉冲袋式除尘、活性炭吸附等装置。生产运营过程中，因环保设施发生故障导致废气污染物超标排放，少量未处理废气直接进入大气环境，对大气环境造成污染。
①企业重视环保设施的日常管理，保证其设计的处理效率，避免其发生事故的可能。

②加强人工观察，确保环保设施及集气系统能正常工作，防止由于设施故障而导致的环境污染事故发生。
③定期对环保设备进行检修并整理成册。。
（3）风险防范措施
1、建立安全生产岗位责任制，制定全套切实可行的安全生产规律和安全操作规程，并设专人负责安全；定期对职工进行安全方面知识的教育和学习；
2、生产车间按有关规范要求配置灭火器和消防栓。生产车间内禁止一切烟火，并有相应的防火安全措施，设置防火标识牌。
3、加强对公司职工教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。
4、制订发生事故时迅速撤离人员至安全区的方案，一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，控制事故扩大，立即报警。。

5、在环保设施出现故障时，应及时停止生产，对环保设施进行维修，等维修完成后再继续生产，避免故障时对周边大气环境造成不良影响。
6、根据生态环境主管部门要求制定相应的突发环境事件应急预案，并定期进行演练，储备相应的风险防范物资，在风险发生时能够做出最快的处理和防范，使风险降到最低。
七、环境管理与监测计划
（1）环境管理
项目建成后，本项目应加强环境管理，设立专门的环境管理机构，对本项目相关的环境问题进行综合管理。建立环境管理制度，加强员工环保意识和能力的培训及环保设施的管理与监测工作，确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染物处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。

污染处理设施管理必须与生产经营活动一起纳入企业日常管理工作的范畴，落实责任人、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台账，并定期报地方环保主管部门备案和审核。

项目竣工运行后须按国家有关规定，及时组织项目竣工环境保护自主验收。
（2）环境监测
1）营运期污染源和环境监测可委托当地有资质环境监测专业机构承担。同时，公司应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，主动接受当地生态环境行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。
2）环境监测采样、样品保存和分析方法应按照《空气和废气监测分析方法》、《工业企业厂界噪声测量方法》等有关规范执行。
3）建设单位应切实加强厂区“三废”达标排放、场区及周边敏感点环境质量的监控。
营运期污染源自行监测计划见表4-7。

表4-7  项目环境自行监测计划表
监测点位

监测因子

监测频率

执行标准

DA001

颗粒物

1次/年

《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）
DA002

颗粒物、非甲烷总烃

1次/年
颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
厂界上风向1个，下风向3个

颗粒物

1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
非甲烷总烃

1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
厂房外1m处
颗粒物
1次/年

《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）
厂区废水总排口

pH、色度、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮、动植物油

1次/年
下河线污水处理厂进水水质要求

厂界四周

昼间等效连续A声级

1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类
八、“三同时”验收

本项目“三同时”验收、环保投资内容见下表4-8。
表4-8  项目“三同时”验收、环保投资一览表
时段
污染类型
验收内容
验收环保设施
投资金额（万元）
验收标准
运
营
期
废水
pH、COD、BOD、SS、氨氮、动植物油
生活污水、地面清洁废水经隔油化粪池处理后排入下河线污水处理厂
0（依托现有）

下河线污水处理厂进水水质要求

废气
熔化废气

颗粒物

象屋移动集气罩+脉冲袋式除尘+15m排气筒DA001
34

《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）
制芯废气

颗粒物

集气罩+脉冲袋式除尘
5
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准
抛丸废气
颗粒物
浇铸废气

颗粒物

集气罩+脉冲袋式除尘+二级活性炭+15m排气筒DA002
20
《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）
非甲烷总烃

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
噪声

优先选用低噪型设备，基础减振、隔声
厂界等效A声级
5

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
一般固废
废包装
设10m2一般工业固废间
2
暂存于一般固废间，定期外售
炉渣

抛丸打磨废渣

收集粉尘

废砂

暂存于一般固废间，定期交由厂家回收

危废

废机油
设10m2危废间，密闭，地面防腐防渗
5

暂存危废间，定期交由资质单位处理
废活性炭
生活垃圾

生活垃圾

垃圾桶
0.5
交由环卫部门清运
合计（万元）

71.5



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	熔化废气
	颗粒物
	象屋移动集气罩+脉冲袋式除尘+15m排气筒DA001
	《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）

	
	浇铸废气
	颗粒物
	集气罩+脉冲袋式除尘+二级活性炭+15m排气筒DA002
	《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）

	
	
	非甲烷总烃
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值

	
	制芯废气
	颗粒物
	集气罩+脉冲袋式除尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准

	
	抛丸废气
	颗粒物
	
	

	地表水环境
	厂区废水总排口
	pH、BOD5、COD、SS、NH3-N、动植物油
	隔油化粪池
	下河线污水处理厂进水水质要求

	声环境
	生产设备
	等效 A声级
	采取基础减振、隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值

	固体废物
	项目设10m2一般工业固废暂存间、10m2危废间，危废间密闭，地面防腐防渗。

	土壤及地下水

污染防治措施
	按照相关标准要求进行防腐防渗处理、地面硬化等。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	/

	其他环境
管理要求
	/


六、结论
	本项目符合国家产业政策要求，项目选址合理，在严格执行环评提出的各项措施后，废气、废水、噪声做到达标排放，固废妥善处置，对环境的不利影响得到有效控制，符合达标排放、总量控制原则；在坚持“三同时”原则，认真落实环保措施，保证周边环境不受破坏影响的前提下，从环保角度分析，本项目的实施是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.639t/a
	/
	0.639t/a
	0

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.31t/a
	/
	0.31t/a
	0

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.148t/a
	
	0.148t/a
	0

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.062 t/a
	
	0.062 t/a
	0

	
	SS
	/
	/
	/
	0.066 t/a
	
	0.066 t/a
	0

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.013 t/a
	
	0.013 t/a
	0

	
	动植物油
	/
	/
	/
	0.033t/a
	
	0.033t/a
	0

	一般工业

固体废物
	废包装
	/
	/
	/
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	0

	
	炉渣
	/
	/
	/
	572t/a
	
	572t/a
	0

	
	抛丸打磨废渣
	/
	/
	/
	5.5t/a
	/
	5.5t/a
	0

	
	收集粉尘
	/
	/
	/
	22.5t/a
	/
	22.5t/a
	0

	
	废砂
	/
	/
	/
	1800t/a
	/
	1800t/a
	0

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	4.5t/a
	/
	4.5t/a
	0

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	0

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	1t/a
	/
	1t/a
	0


隔油化粪池池





损耗136.8





547.2





684





地面清洁用水





20





180





循环使用





损耗20





450





1154





907.2





自来水





冷却水





下河线污水处理厂





360





生活用水





损耗90





射芯、制壳





成品覆膜砂





合模





造型





中频电炉





生铁、特种钢、硅铁、球化剂、增碳剂





G、N





浇铸





冷却





脱壳





G、N





G、N、S





回用





抛丸





打磨





热处理





不需热处理





检验





入库





电热处理炉





G、N





G、N





注：G废气N噪声S固废





G、N








PAGE  

