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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新建年产雨伞布3000万米、面料300万米建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	周爱军
	联系方式
	137****9320

	建设地点
	湖南省永州市祁阳高新区真卿路以南、长元路以东、白竹路以西，赛利斯生物、凌礼实业和湘妹食品以北

	地理坐标
	 （ 东经111度 51分 52.886秒，北纬26度 33 分 32.834秒）

	国民经济

行业类别
	C1751 化纤制造加工
	建设项目

行业类别
	“十四、纺织业17” 中的“28 化纤织造及印染精加工 175*”中的有喷水织造工艺的

	建设性质
	☑新建
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目（

备案）部门
	祁阳高新技术产业开发区管理委员会
	项目（备案）文号
	高新区备[2025]6号

	总投资（万元）
	3000
	环保投资（万元）
	79.5

	环保投资占比（%）
	2.65
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否
(是：             
	用地面积（m2）
	42668.8

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》专项设置评价如下：

表1-1  专项设置评价一览表
专项评价的类别

设置原则

本项目情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目排放废气不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，故不需进行大气专项评价
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目污水排放至市政污水管网进入白竹污水处理厂处理，故不需进行地表水专项评价
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，故不需设置风险专项评价
生态

取水口下游500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目员工生活用水为市政自来水，织造用水取自湘江水，取水口位于白竹污水处理厂排污口上游500m范围内。根据《祁阳市白竹污水处理工程入河排污口设置论证报告》中调查资料，项目取水口下游500m范围内无重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，因此无需设置生态专项评价
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

项目位于内陆地区，不向海排放污染物，无需设置海洋专项评价


	规划情况
	规划名称：祁阳高新技术产业开发区控制性详细规划；

审批机关：祁阳市人民政府；

审查文件名称及文号：无。

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》

审查机关：湖南省生态环境厅

审查文件名称及文号：《关于<祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》(湘环评函[2024]29号)。

*注：“祁阳经济开发区新区”升级为“祁阳高新技术产业开发区”，后文建设地点等按照祁阳高新技术产业开发区表述。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	(1)与祁阳高新技术产业开发区规划相符性分析
本项目拟建于祁阳高新区真卿路以南、长元路以东、白竹路以西，赛利斯生物、凌礼实业和湘妹食品以北，所处地块为工业用地，符合用地规划要求和准入要求。根据《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》(中航长沙设计研究院有限公司，2024年)及其审查意见的函(湘环评函[2024]29号)。祁阳高新区新区(区块二)主要发展装备制造、轻工纺织(服装服饰业、制鞋业、文体用品制造业等)、食品生物医药、新能源新材料(锂电池制造、特种陶瓷制造等)，辅助发展高端服务业。项目与祁阳经济开发区新区片区产业准入清单相符性情况详见下表。
表1-2  本项目与园区产业准入要求相符性分析

片区
类别
相关要求

本项目情况

相符性

新区(区块二)
产业定位

主要发展装备制造、轻工纺织(服装服饰业、制鞋业、文体用品制造业等)、食品生物医药、新能源新材料(锂电池制造、特种陶瓷制造等)为主导产业，辅助发展高端服务业。

本项目属于轻工纺织业，属于园区主导产业
相符

限制类
属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》限制类工艺技术、装备及产品

本项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》限制类工艺技术、装备及产品

相符

机制类
装备制造：使用涉及重金属的电镀工艺；根据国、省政策要求，须强制进入化工园区发展的项目。

本项目不使用涉及重金属的电镀工艺，不属于化工项目
相符

2、与《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》及其规划环境影响评价批复符合性

《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》由中航长沙设计研究院有限公司编制完成，并于2024年6月获得了湖南省生态环境厅的审批。根据《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》和湖南省生态环境厅关于《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书的审查意见》(湘环评函[2024]29号)，本项目与其相符性具体分析如下：

表1-3 项目与祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环评审查意见(湘环评函[2024]29号)相符性分析

湘环评函[2024]29号要求

本项目情况

相符性

(一)做好功能布局，严格执行准入要求。园区应从规划层面提升环境相容性，以减小工业开发对城市居住及社会服务功能的影响。新区(区块二)部分区域现状已与集中居住区交错布局，在紧邻集中居住区的位置应限制新引入噪声大、以气型污染为主的工业企业，并加强对已有气型污染企业的污染控制，园区涉电镀工艺的项目应向黎家坪片区(片区一)集中，园区纺织相关产业应不断提升清洁生产水平以减少废水排放量。产业引进应落实园区生态分区环境管控要求，执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单，对于《长江经济带发展负面清单指南》《湖南省湘江保护条例》(最新修订版)提出的相关禁止性、限制性要求应予以落实。

本项目为化纤制造加工项目，选址于祁阳高新区新区(区块二)范围内，属于园区主导产业类型，且项目不属于气型污染为主、噪声大的项目，企业周边50m范围内无声环境敏感目标。满足相关规范要求
相符

(二)落实管控措施，加强园区污染治理。园区应切实抓好污水处理设施及配套管网的建设和运维，做好雨污分流、污污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，按要求完成环保督察指出的污水处理厂超标排放问题的整改。各片区污水处理厂应具备针对该片区产业特征污染物的处置能力，确保污水处理设施及管网与建设项目同步规划、同步建设、同步投入运营。...新区(区块二)的白竹污水处理厂规划期内排放规模按5万吨/天控制，尾水应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。园区应加强大气污染防治，控制相关特征污染物的无组织排放，加大 VOCs 排放的整治力度，对重点排放企业予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行，严格落实大气污染防治特护期的相关减排要求。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物的产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区需严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动入园企业按规定要求开展清洁生产审核，减少污染物的排放量。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对园区重点产排污企业的监管与服务。

厂区排水实施雨污分流，本项目生产废水经厂内污水处理站处理后部分回用于生产，部分处理达标后排入祁阳白竹污水处理厂处理，生活污水经隔油池、化粪池处理后，由市政污水管网排入祁阳白竹污水处理厂处理。不涉及重金属废水。本项目使用电能等清洁能源。本项目各类生产废气均采取严格的收集和处理措施，满足相关排放标准要求。本项目各类固体废物和生活垃圾均分类收集、贮存和转运，均有规范的处理措施和明确的去向

相符

(三)完善监测体系，监控环境质量变化状况。
本项目按要求配套相应的环保设施，并制定有监测计划

相符

强化环境风险管控，严防园区环境事故。

项目将按要求进行环境风险管控

相符

综上所述，本项目属于化纤制造加工项目，位于祁阳高新区真卿路以南、长元路以东、白竹路以西，赛利斯生物、凌礼实业和湘妹食品以北，为工业用地，本项目符合《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书的审查意见》(湘环评函[2024]29号)中所提出的要求。

	其他符合性分析
	1.1产业政策符合性分析

本项目为纺织业中化纤制造加工项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于其中“鼓励类、限制类、淘汰类”项目，为允许类项目，项目建设符合国家的产业政策。

1.2项目选址的合理性分析

本项目位于祁阳高新区真卿路以南、长元路以东、白竹路以西，赛利斯生物、凌礼实业和湘妹食品以北，根据祁阳高新技术产业开发区土地利用规划图可知，本项目选址位于新区片区，属于园区内二类工业用地。由此可知，项目建设符合土地利用规划要求。新区片区主要承载装备制造、轻工纺织、食品生物医药、新能源新材料及高端服务业 等产业发展。本项目属于化纤织造及印染精加工类别，符合园区产业规划要求。
由工程分析以及各环境要素的影响评价结果可知，项目实施后各类污染物在采取防治措施后可以达标排放，各项污染防治措施技术可行，经济合理，在严格落实各项环保措施后，各污染因子对周围环境影响不大，对周围敏感区的影响在可接受范围内，从环境影响角度看，项目选址是合理的。

本项目位于祁阳高新技术产业开发区内，项目所在区域不属于环境敏感区。

综上所述，项目选址合理。
1.3与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

表1-4  与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析

相关要求
符合性分析
结论
三、致力绿色低碳循环发展
（二）推动形成绿色生产方式。
推动产业结构绿色转型。加快建设绿色制造体系，持续推进工业新兴优势产业链和“3+3+2”重点产业领域建设，围绕碳达峰、碳中和目标，在污染治理、资源综合利用、先进储能、燃料电池、碳捕集利用封存等方面突破一批关键技术。制定全省清洁生产审核实施方案，深入推进能源、冶金、焦化、建材、有色、化工、印染、造纸、原料药、电镀、农副食品加工、工业涂装、包装印刷等行业强制性清洁生产审核，到2025年，全部落实强制性清洁生产审核方案要求，推动重点行业完成限制类产能装备的升级改造。积极推进建材、化工、铸造、印染、电镀加工制造等产业集群提升改造，提高产业集约化、绿色化发展水平，积极探索工业园区和企业集群清洁生产审核试点。
推动资源高效循环利用。加强工业生产用水、用能全过程管理，提高水资源、能源利用效率，严格实行用水、用能总量和强度管理，开展工业能效、水效“领跑者”制度。推进工业园区循环化改造，……资源综合利用、能量梯级利用、水资源循环使用。
1、本项目使用清洁能源，不建设燃煤锅炉。
2、项目属于纺织印染项目，将按照清洁生产相关要求落实清洁生产审核，不断推进装备升级。
3、加强工业生产用水、用能全过程管理，本项目生产废水大部分回用于生产，少量处理达标后外排至污水处理厂处理。提高水资源、能源利用效率，严格实行用水、用能总量和强度管理，开展工业能效、水效“领跑者”制度。
符合
（五）严格生态环境准入。
严格生态环境分区引导。严格落实湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单作为硬约束落实到环境管控单元，……加强“三线一单” 与国土空间规划的衔接，区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址应以“三线一单”确定的环境管控单元及生态环境准入清单作为重要依据，加强省级以上产业园区生态环境准入管理
加强规划环境影响评价。严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度……考虑底线约束、空间管制、总量管控和生态环境准入，统筹区域空间布局与生态安全格局。严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划，严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局、产业结构与实施时序。加强规划环评对建设项目环评工作的指导和约束，推动规划环评成果落实。
全面实行排污许可制度。推动构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，实现固定污染源排污许可全覆盖，推动工业固体废物、土壤环境要素全覆盖，探索将碳排放纳入排污许可管理内容。依托排污许可证实施企事业单位污染物排放总量指标分配、监管和考核……。
1、本项目符合湖南省、永州市“三线一单”生态环境总体管控要求，满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单等管控要求。
2、本项目不属于“两高项目”，项目建设符合园区规划环评及其审查意见的要求。
3、企业根据固定污染源管理要求落实排污许可要求。
符合
四、深入打好污染防治攻坚战
（一）深入打好碧水保卫战。
深化重点领域水污染治理。以企业和工业聚集区为重点，推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造，实施省级及以上工业园区专项整治行动，实现省级及以上工业园区污水管网全覆盖、污水全收集、污水集中处理设施稳定达标运行、进出水水质在线监控并联网正常，规范设置园区集中污水处理设施排污口，建立园区水环境管理“一园一档”。加强涉重金属行业企业废水治理，推进重点行业氨氮和总磷排放总量控制。
本项目废水经厂区污水处理站处理后排入祁阳白竹污水处理厂集中处理。污水管网已覆盖，污水集中处理设施稳定达标运行、进出水水质在线监控并联网正常。
符合
（二）深入打好蓝天保卫战。
推进PM2.5与臭氧协同治理。强化重点行业NOx深度治理。强化扬尘污染精准科学管控。
强化重点行业VOCs科学治理。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。
项目使用园区集中供热，不建设锅炉、工业炉窑等设备，生产过程不涉及NOx污染物。
本项目不涉及印染，不使用含VOCs含量原辅材料，无VOCs排放。
符合
（五）加强重金属污染防控。
实施重金属总量控制。聚焦重有色金属采选冶炼、电镀等重点行业和重点区域，坚持严控增量、削减存量，持续推进镉、汞、砷、铅、铬、铊等重点重金属污染防控。严格涉重金属重点行业环境准入，落实重点重金属污染物排放量“等量置换”和“减量替换”原则。加大有色金属、电镀等行业企业生产工艺提升改造力度，积极推进重金属特别排放限值达标改造等污染治理工程，持续减少重金属污染物排放，到2025年，重点行业重点重金属污染物排放量下降5%。
强化重点行业管控。优化产业布局，继续淘汰涉重金属重点行业落后产能。实施重金属污染整治提升行动，加大生产工艺提升改造力度。强化涉重金属工业园区和重点工矿企业污染物排放及周边环境质量监测，加强环境风险隐患排查。深入推进重点河流湖库、水源地等环境敏感区域周边涉重金属企业污染综合治理。
项目为纺织印染项目，不涉及印染，生产过程中不涉及重金属。
符合
六、防范化解生态环境风险
（一）加强危险废物管控。
加强危险废物全过程监管。在环境风险可控前提下，开展危险废物“点对点”定向利用豁免管理试点；提升危险废物管理信息化水平，建立完善“能定位、能共享、能追溯”的危险废物信息化监管体系，实现全省危险废物信息化管理“一张网”；推进危险废物规范化管理，严厉打击危险废物非法转移、倾倒、利用处置和无证经营危险废物等违法活动。
健全危险废物收运转移体系。开展危险废物集中收集贮存试点；推动落实生产者责任延伸制度，鼓励生产经营单位建立专业化的服务队伍和收集站点；鼓励根据属地实际情况依法合理建设危险废物贮存设施；推动危险废物分类收集专业化、规模化和园区化发展；探索建立产业园区或行业危险废物收集平台，提升小微企业工业园区、科研机构等危险废物收集的转运能力……。
推进一般工业固体废物综合利用。在环境风险可控下，充分利用工业窑炉、水泥窑等设施消纳采选尾矿、粉煤灰、炉渣、冶炼废渣、脱硫石膏等大宗工业固体废物；构建以水泥、建材、冶金等行业为核心的工业固体废物综合利用系统；推动工业固体废物资源综合利用示范基地（园区）、示范企业、示范项目建设，到2025年，全省一般工业固体废物资源综合利用率达到80%。
1、项目危险废物均委托有资质单位进行处置。
2、一般工业固体废物综合利用。
符合
（四）加强环境风险应急防范。
加强突发事件急处置。强化生态环境监控信息响应，对生态环境监控发现的数据异常……防止污染扩大、风险爆发、事件升级。以化工园区、尾矿库、采选、冶炼企业等为重点，健全突发生态环境事件风险防范化解和应急准备责任体系，严格落实企业主体责任。提升事中妥善处置能力，健全突发生态环境事件应急响应和处置机制，提升应急响应处置规范化水平。
提升应急处置保障水平。督促企业制定突发环境事件应急预案，实现涉危涉重企业电子化备案全覆，……分类分级开展基层环境应急人员轮训，加强应急溯源、处置、监测装备以及应急车辆配置，完善环境应急指挥平台建设，强化应急培训与应急演练，完善环境应急联动机制，提升协同处置能力。
项目建成后企业应按要求编制应急预案，每年开展演练。
符合
综上，本项目符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发[2021]61 号）的要求。

1.4与《永州市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析

根据《永州市“十四五”生态环境保护规划》中“（二）严格环境准入与管控”相关内容，分析如下：

表1-5 与永州市“十四五”生态环境保护规划符合性分析

序号

规划内容

相关要求

本项目情况

符合性

1

严格环境准入

按照国家要求的产业准入目录，严把永州项目产业政策关，促进产业转型升级，防止落后产能和污染严重项目转入永州市，严控化工、建材、有色、电镀、印染等高污染项目的审批，禁止新建、扩建落后产能项目。坚持新建工业企业必须入园，严控高污染高能耗企业入园。加强高能耗高排放项目准入管理，必须符合产业政策、行业发展规划和市场准入要求。实行排污总量前置管理,将建设项目污染物排放总量指标作为项目环评审批的前提条件，严控新增排放量。加强永州市11家省级工业园区生态环境准入管理。推进“三线一单”与排污许可、环评审批、环境监测、环境执法等数据系统共享。探索构建以“三线一单”为环境 空间管控基础，以规划环评和项目环评为环境准入关口，以排污许可为企业运行守法依据，以执法、督察为环境监管闭 环的全过程环境管理框架。

本项目属于纺织业，不涉及印染，位于工业园区，不属于落后产能和污染严重项目

符合

2
推动形成绿色生产方式
推动产业结构绿色转型。加快工业结构调整升级，以有色金属、食品、建材建筑、纺织服装等为重点，加强能效提升、清洁生产、节水治污、循环利用等技术改造。实施传统产业绿色化改造，大力推动矿业转型绿色发展，加快推进锰矿独立工矿区改造搬迁和转型发展。依法依规淘汰落后产能，严禁未经批准新增煤炭、水泥、电解铝等行业产能。坚决遏制“两高”项目盲目发展，全面梳理排查在建“两高”项目，科学有序推进拟建项目，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批、停建。把削减工业污染物排放总量作为主线，积极推行清洁生产和技术进步，全面推行工业企业清洁生产和超低排放改造，深入推进能源、冶金、建材、有色、农副食品加工等行业强制性清洁生产审核。到2025年，全部落实强制性清洁生产审核方案要求，推动重点行业完成限制类产能装备的升级改造。加快推进低碳园区建设，加快构建低碳生产体系，在电力、建材等行业，统筹开展降碳减排综合治理，支持双牌建设全国碳汇交易先行区。不定期发布绿色环保产品目录，颁布进入永州市一些主要产品的环保门槛和标准.....

推动资源高效循环利用。全面实行能源和水资源消耗、建设用地总量与强度“双控”，健全资源节约集约循环利用政策体系，加强工业生产用水、用能全过程管理，提高水资源、能源利用效率。引导医药化工、电力、印刷等耗能行业延长和拓宽生产技术链，减少资源消耗、能源消耗及污染物产生和排放，做好工业余热、余压、余气、余水等副产品回收利用

转变高耗水方式。加强工业节水。开展万元GDP用水量指标等用水效率评估，明确各县市区年度用水效率控制目标。规范取水许可，加快推进节水技术改造，开展工业企业用水工艺流程节水改造升级、工业废水处理回用技术应用；对重点工业用水户开展水平衡测试，制定节水整改优化方案；加强对高耗水行业的定额管理。加强农业节水。积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度目标任务。
本项目属于纺织业，不涉及印染，不属于两高项目；

项目属于纺织印染项目，将按照清洁生产相关要求落实清洁生产审核，不断推进装备升级；
3、本项目生产废水经污水处理站达标后约65%回用于生产，35%由市政污水管网排入祁阳白竹污水处理厂，后续生产将不断提高水资源、能源利用效率。
符合

加强大气污染防治，改善大气环境质量

持续加强施工扬尘管理。全市施工工地应当按照绿色建筑施工要求，在城市建成区内严格落实工地“六个不开工”（未领取施工许可证不开工、围档不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工）、“七个100%”（建筑工地100%标准化围档、工地砂土不用时100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水降尘、出工地车辆100%冲洗干净车轮车身、施工现场长期裸土100%覆盖或绿化、湿法作业和现场监管100%到位）。全力抓好建筑、市政、交通、水利、拆迁施工及预拌混凝土搅拌等场所产生的扬尘污染，强化环保设施运行监管，严查擅自停用降尘设施设备行为。为了进一步提升扬尘污染精细化管理水平，实行强化常态化的日常监管执法，加大违规处罚力度。
本项目严格按照该规划持续加强施工扬尘管理，严格落实工地“六个不开工”、“七个100%”等要求
符合

2

加强规划环境影响评价

严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度，以国土空间规划、区域规划、行业发展规划引导经济社会发展，全面推进重点区域、重点流域、重点行业规划环评。推动规划编制底线约束，前置考虑空间管制、总量管控和生态环境准入，统筹区域空间布局与生态安全格局，统筹发展目标与资源环境承载力。严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划，严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局与实施时序。推动在项目环评审批及事中事后监督管理中落实规划环评成果。
本项目严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度

符合

3

全面实行排污许可制度

推行以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，推动工业固体废物、土壤环境要素全覆盖，实现固定污染源排污许可全覆盖。严格落实企业持证排 污要求，按照“新老有别、平稳过渡”原则，推进排污口清理整治，规范排污口设置。依托排污许可证实施企事业单位 污染物排放总量指标分配、监管和考核。加强对排污许可的事中事后监管管理，将排污许可执法检查纳入生态环境执法年度计划，落实排污许可“一证式”管理。持续做好排污许可证换证或登记延续动态更新。推进全市排污许可制度与环 境影响评价制度有效融合，推动重点行业企业环境影响评价、排污许可、监管执法全闭环管理。

本项目严格执行排污许可制为核心的固定污染源监管制度

符合

1.5与《祁阳市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

根据《祁阳市“十四五”生态环境保护规划》中“4.2.2 深化工业污染治理”相关内容，分析如下：

表1-6 与祁阳市“十四五”生态环境保护规划符合性分析

序号

规划内容

相关要求

本项目情况

符合性

1

实施工业炉窑深度治理
推进重点行业污染治理升级改造。建立工业炉窑管理台账，全面核实工业炉窑使用燃料和原料、治污设施配套建设、标准限值、污染物排放情况等基本信息，实施清单化管理，明确治理要求和时间期限，扎实推进工业炉窑治理。原料、燃料破碎及制备成型工序排放的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物应做到稳定达标排放。
本项目属于纺织业，不使用工业炉窑，不属于重点行业，污染治理设施符合环保要求

符合

2

持续推进“散乱污”涉气企业整治，淘汰落后产能
对列入淘汰的涉大气污染物排放散乱污企业，依法依规关停取缔，做到“两断三清”（断水、断电、清除原料、清除产品、清除设备），并进一步清理现场、恢复生态。严格控制全市砖瓦等产能严重过剩行业的新增产能项目，积极化解砖瓦、有色等过剩行业产能，依法淘汰落后产能。
本项目不属于列入淘汰的涉大气污染物排放散乱污企业及其他依法淘汰的落后产能

符合

3

涉VOCs行业综合治理
继续推动重点监管企业安装VOCs在线监测设备，确保企业VOCs排放长效稳定达标，对单纯用活性炭治理的需进行技术改造，增加长效处理设施，否则需安装浓度在线监测设备。加快金属表面涂装、包装印刷等涉VOCs行业后处理效率，杜绝加工车间无气体收集处理设施、机械产品表面涂装露天喷涂、VOCs无组织排放的现象。新建涉及VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量削减替代。新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。
本项目位于工业园区，不属于重点监管企业，生产过程不产生VOCs
符合

1.6、与长江保护相关要求的符合性分析

本项目与《中华人民共和国长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》等相关要求的符合性分析见下表：

表1-7 与长江保护相关要求的符合性分析

文件名称

相关要求

本项目情况

相符性

《中华人民共和国长江保护法》

禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平。

禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。

本项目不属于化工项目，位于规划的工业集中区内，该园区属于合规园区，本项目各类固废能妥善处置，不在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。

符合

《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体现划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目位于祁阳高新技术产业开发区，不涉及该指南中禁止建设的项目行为。

本项目不涉及新设、改设或扩大排污口。

本项目不属于落后产能，不属于产能过剩的项目，也不属于高耗能高排放项目。
符合

《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体现划的码头项目，对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目。

机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徒润游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。

禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心，疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。

饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。

饮用水水源二级保护区内禁止新建、 改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。

除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：(一)开(围)垦、填埋或者排干湿地。(二)截断湿地水源。
(三)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。
(四)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。(五)破坏野生动物栖息地和迁徒通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。(六)引入外来物种。(七)擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。(八)其他破坏湿地及其生态功能的活动。

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。

禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。

禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

禁止在洞庭湖、湘江、资江、元江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁行的活动，但法律法规另有规定的除外。

禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、元江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、元江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版）》有关要求执行。

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出，禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

符合

1.7与《湖南省湘江保护条例》（2023 年修订）的符合性分析 

根据《湖南省湘江保护条例》：“（1）禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成与供水设施和保护水源无关的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。（2）禁止在湘江流域饮用水水源二级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成排放污染物的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。（3）禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。” 

本项目位于祁阳高新区，属于湘江流域保护范围，项目不属于化工项目，不涉及重金属废水排放，项目营运期生产废水经厂内污水处理站处理后部分回用于生产，剩余部分由市政污水管网排入祁阳白竹污水处理厂处理。生活污水经隔油池、化粪池处理后由市政污水管网排入祁阳白竹污水处理厂处理。对周边地表水体影响较小。
因此，本项目符合湘江保护条例的相关要求。

1.8与生态环境分区管控相符性分析
本项目位于祁阳高新技术产业开发区，《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》、《湖南省生态环境厅关于公布湖南省生态环境分区管控更新成果(2023版)》等相关文件明确了祁阳高新技术产业开发区生态环境分区管控要求。

①生态保护红线

本项目位于祁阳高新技术产业开发区内，经核实，本项目不在生态红线范围内，符合祁阳生态保护红线要求。

②环境质量底线

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。祁阳市2024年大气环境各常规因子达标，TSP日均值浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)及其修改单表2中的二级标准。祁阳市辖区的省控监测断面祁水入湘江口、白水入湘江口两个断面水质达标；祁阳观音滩断面等地表水常规断面均达到了相应地表水水质要求，本项目建设符合环境质量底线要求的。

③资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废水回用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有限地控制污染，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。项目用地性质为工业用地，因此本项目用地不会达到土地资源利用上线。

④生态环境准入清单

生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。根据规划可知，项目所在地用地性质为工业用地，规划产业定位为发展农产品加工、机械电子、食品医药、轻纺制鞋等产业；本项目为化纤制造加工项目，符合规划要求。项目选址符合业园区总体规划要求。
与《湖南省生态环境厅关于公布湖南省生态环境分区管控更新成果(2023版)》相符性分析:
本项目与祁阳高新技术产业开发区生态环境准入清单符合性见下表。

表1-8  项目与祁阳高新技术产业开发区相符性分析

环境管控

单元编码

单元名称

单元分类

单元面积

(km2)

涉及乡镇

(街道)

区域主体功能定位

主导产业

主要环境问题和重要敏感目标

ZH43112120003

祁阳高新

技术产业

开发区

重点

管控

单元

核准范围：9.686
核准范围(一区三片)：区块一(黎家坪片区)涉及黎家坪镇；区块二(新区)渉及浯溪街道、观音滩镇；区块三(白水片区)涉及白水镇
黎家坪镇：城市化地区；浯溪街道：城市化地区；观音滩镇：农产品主产区；白水镇:农产品主产区。
湘环评〔2017]41号：产业定位以农副产品加工、轻纺制鞋为主导，配套发展机械电子、新型建材、食品医药等辅助产业；六部委公告2018年第4号：轻纺制鞋、食品、医药；湘发改地区〔2021]394号：主导产业:智能制造特色产业轻纺制鞋。

1.区块二(新区)东面紧邻湖南祁阳浯溪国家湿地公园，北面距湿地公园最近约250米，区块三(白水片区)东面距湿地公园最近400米；
2.区块二(新区)紧邻祁阳县一、二水厂湘江饮用水水源保护区，区块二(新区)的白竹污水处理厂排污口距下游观音滩饮用水源取水口7.1千米；

3.片区距浯溪碑林风景名胜区较近(风景名胜区规划范围尚未获批)，其中:区块二(新区)北面靠近浯溪景区(距离约300米)；区块三(白水片区)与浯溪碑林风景名胜区直线距离约20千米；区块一(黎家坪片区)与语溪碑林风景名胜区直线距离约15千米。
管控维度

管控要求

本项目情况

相符性

空间布局

约束

(1.1)禁止引进造纸、制革等水型污染重、排水涉持久性有机污染物的项目。

(1.2)区块二(新区)：原则上不得新建涉三类工业用地企业项目。
(1.3)区块三(白水片区):原则上不得新建涉三类工业用地企业项目。

1.本项目为化纤制造加工项目，不属于水型污染重、排水涉持久性有机污染物的项目。

2.项目位于区块二(新区)，不属于三类工业企业项目

相符

污染物排

放管控

(2.1)废水:开发区排水实施雨污分流。各片区雨水就近排入附近自然水体或现有排洪渠。
区块一(黎家坪片区):
(2.1.1)废污水依托黎家坪镇污水处理厂处理达标后排入祁水，适时对该污水处理厂进行提质改造:海螺水泥公司水泥生产区的初期雨水经隔油池、沉淀池处理后排入祁水。
区块二(新区):
(2.1.2)废污水经白竹污水处理厂处理达标后排入湘江。
(2.2)废气:
(2.2.1)对各企业有工艺废气产污节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放。
(2.2.2)新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低(无)VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。
(2.2.3)开发区内水泥等行业大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值(第一批)的公告》中的要求。特定企业特护期按要求实施错峰生产。
(2.3)固废:做好高新区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物和危险废物的资源化进程、提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业的固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。

1.本项目排水实施雨污分流，雨水就近排入园区雨水沟，生产废水经厂内污水处理站处理后部分回用，部分排污入白竹污水处理厂。生活污水经隔油池、化粪池处理后排入白竹污水处理厂处理。
2.本项目各工艺废气产污节点配置废气收集与处理净化装置做到达标排放，采取有效措施减少工艺废气无组织排放。

3.本项目生活垃圾经分类收集后交环卫部门处置，一般固废交专业单位处置，危险废物交有资质单位处置。符合无害化、资源化、减量化的要求。

相符

环境风险

防控

(3.1)经开区应建立健全环境风险防控体系，组织严格落实开发区突发环境事件应急预案中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。
(3.2)开发区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。
(3.3)对各类涉及可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价，严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出可行的土壤污染防治具体措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

1.本项目已在环评中落实健全环境风险防控制度，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力，项目环境风险潜势为Ⅰ，在采取相应的事故风险防范措施之后，本项目环境风险事故的发生概率较低。根据“关于印发《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》的通知（湘环发〔2024〕49 号）”开展突发事件应急预案编制工作的要求
2.本项目严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。

相符

资源开发

效率要求

(4.1)能源：

(4.1.1)高新区管理机构应加强管理，对2017年以前建成的企业进行能源结构清洁化改造，2017年以后区块一(黎家坪)、区块二(新区)引进企业必须采用天然气、电能等清洁能源。区块三(白水片区)实施集中供热。各片区涉及高污染燃料禁燃区范围严格执行禁燃区相关要求。
(4.1.2)到2025年，祁阳高新区能源消费强度控制在0.487吨标煤1万元，能源消费增量控制在181401.00吨标煤以内，能源消费总量控制在954897吨标煤以内。
(4.2)水资源:优化高耗水行业空间布局，推动高耗水行业沿河布局，推广串联式循环用水布局，促进可利用再生水的企业与城市污水处理厂就近布局。加大工业节水技术改造，提高水的重复利用率。以纺织、食品等主要高耗水行业为重点，组织开展节水型企业创建。规范各行业用水定额，各行业应严格按照湖南省用水定额执行，对暂时不能达到要求的，应逐步提高水利用率。到2025年，园区指标应符合相应行政区域的管控要求，祁阳市用水总量控制在34567万立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低18.06%、8.87%。
(4.3)土地资源:
促进园区土地高质量利用；在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理，工业用地固定资产投入强度须达到250万元/亩以上，工业用地均税收15万元/亩。

1.本项目使用电能。

2.本项目生产各环节节约用水，废水经厂内污水处理站处理后65%回用于生产。

3.项目新建标准厂房，促进园区土地高质量利用。

相符

综上分析，本项目不属于环境管控单元禁止引进的企业类型，不属于三类企业项目；因此本项目符合《湖南省生态环境厅关于公布湖南省生态环境分区管控更新成果(2023版)》中十一、永州市产业园区生态环境准入清单-11-3祁阳高新技术产业开发区相关要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1.1 建设内容与建设规模

湖南湘布纺织有限公司拟投资3000万元，在永州市祁阳高新区真卿路以南、长元路以东、白竹路以西，赛利斯生物、凌礼实业和湘妹食品以北新建厂房，开展雨伞布和面料的生产，项目占地42668.8m2，本次环评为一期项目，新建厂房1栋及相关配套设施。采用化纤纱为原料，经织造生产工艺，年产雨伞布3000万米，面料300万米。
本项目建设内容详见下表：
表2-1  项目主要工程内容一览表

项目类别

建设内容

内容及规模

主体工程

1#生产车间
1F，占地面积为18207m2，主要用于织布、原料储存、成品储存等
公用工程

供水

生活用水由市政自来水网供水，生产用水取自湘江

排水

厂区雨污分流，雨水随厂房四周雨水沟渠排入园区雨水管道；生活污水经隔油池、化粪池处理后由市政污水管网排入祁阳白竹污水处理厂；织造废水经污水站处理后65%回用于生产，35%由市政污水管网排入祁阳白竹污水处理厂
供电

市政电网供电
环保工程

废水处理

生活污水经隔油池、化粪池处理达标后由市政污水管网排入祁阳白竹污水处理厂处理
位于厂区东南角，设置一体化设备，采用“格栅+调节+混凝气浮+接触氧化+二沉池+回用水池”处理工艺，处理能力为3000t/d。织造废水经污水站处理后65%回用于生产，35%由市政污水管网排入祁阳白竹污水处理厂
噪声治理
基础减振、墙体隔声、选用低噪声设备
废气处理

粉尘通过采取加强车间通风等措施后，无组织排放

污水处理站进行密闭，定期喷洒除臭剂，可有效减少污染物排放浓度

固废处理

生活垃圾：垃圾桶收集后，由环卫部门清运
一般固废收集后综合利用
2.1.2主要产品及产能

拟建项目主要生产产品见下表：

表2-2  本项目产品一览表

序号

产品名称

年产量（万米）

幅宽
克重（kg/m2）
1
雨伞布
3000
宽1.88m
80
2
面料
300
宽1.88m
110
2.1.3 项目主要设备

本项目生产设备详见下表：

表2-3  项目主要生产设备一览表
序号
名称

规格型号

数量
放置位置
1
喷水织布机
ZH-851
1000台
1#生产车间
2
验布机
ASMD-881
10台
1#生产车间
3
水泵
/
1台

污水处理站
4
污泥压滤设施
/
1台

污水处理站

2.1.4项目原辅材料及能源消耗

    本项目原辅材料及能源消耗情况详见下表：
表2-4  本项目主要原辅材料及能源消耗一览表
序号

产品名称

年产量
最大储存量

储存状态
储存规格
备注

1
化纤纱
3000t/a
150t
固态
卷，单卷100kg
名为POY
2
片碱
3t/a
0.25t
固态
袋装，每袋25kg
污水站药剂
3
PAC
4.8t/a
0.25t
固态
袋装，每袋25kg
4
PAM
7.2t/a
0.25t
固态
袋装，每袋25kg
5
生活用水
1140t/a
/

液态
/

供水管网
6
生产用水
432000t/a
/

液态

/

湘江水
7
电
150万度/年
/

/
/

市政供电
主要原辅料理化性质：

表2-5  项目主要原辅料理化性质一览表

名称

理化性质

片碱

（NaOH）
俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质），可加入盐酸检验是否变质。

外观与性状：白色固体

pH值（指明浓度）：12.7（5%溶液）

气味：无特殊气味

沸点、初沸点和沸程（℃）：1388

熔点/凝固点（℃）：318

相对蒸气密度（空气=1）：不适用

饱和蒸气压（kPa）：不适用

相对密度（水=1）：2.12（20℃）
2.1.5 劳动定员及工作制度

本项目劳动定员100人，年工作300天，实行8小时三班制。员工均不在厂内食宿。
2.1.6公用工程

（1）给水
工程生产用水自湘江取水，自设泵房抽水站，接一根DN300的给水管；员工生活用水由园区自来水供应，在工业园生活管网上接一根DN100的给水管，均满足本工程生产和生活需要，给水压力0.30MPa。

项目用水主要为生活用水和织造用水。

1）市政供水管网供水
生活用水：项目劳动定员100人，均不在厂内住宿。根据湖南省用水定额，均不在厂内食宿用水按38L/人·d计，则项目生活用水量为3.8m3/d（1140t/a）。

2）湘江供水
织造用水：项目采用喷水织布机进行织造，织造时，需连续喷水，根据建设单位提供的经验数据，其用水量为3t/（d·台），喷水织布机1000台，则织造用水为3000m3/d（900000t/a）。

（2）排水工程
项目废水主要为生活污水、织造废水。
生活污水排水量按用水量的80%计算，则本项目生活污水排放量为3.04m3/d(912t/a) ，经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)》三级标准，由市政污水管网排入祁阳白竹污水处理厂。
织造废水：织造用水量3000m3/d（900000t/a），织造废水产生量按90%计，则废水产生量为2700m3/d（720000t/a），经厂区污水处理站处理后65%（468000t/a）进入纺织回用水池回用于织造工序，剩余35%（252000t/a）由市政污水管网排入祁阳白竹污水处理厂。
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图2-1  营运期水平衡图（单位：t/a）
（3）供电

项目用电由市政电网供电。
2.1.7总平面布局

本项目占地面积42668.8m2，用地形状总体呈长方形，目前仅建设1#生产车间位于整个厂区西侧，东侧为二期预留用地。1#生产车间内设置喷水织布机、验布机、原料、产品堆放区等，污水站位于厂区东南角。具体详见平面布置图2。 

	工艺流程和产排污环节
	2.2.1施工期

施工期生产工艺及产排污环节简述：

施工期建设内容主要是基础开挖、建筑物建设等阶段，将产生废水、扬尘、噪声和固体废物等污染物，施工期污染工序主要表现在：
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图2-2 施工工艺及产污节点图

（1）基础工程施工

基础工程施工包括土方（挖方、填方）、地基处理（岩土工程）等。施工过程中挖掘机、推土机、打夯机、打桩机、振捣机、装载机等运行时将主要产生施工噪声、施工扬尘、生态破坏和水土流失。

（2）主体工程及附属工程施工

混凝土输送泵、混凝土振捣棒、卷扬机、钢筋切割机等施工机械的运行将产生噪声；在挖土、堆场、建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘等环境问题；主体工程开挖产生的水土流失和生态破坏。

（3）装饰及安装工程施工

在对建筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声；油漆、喷涂、建筑及装饰材料等产生废气、边角料、涂装固废等。
从上述污染工序分析可知，施工期环境污染问题主要是：施工期生态破坏和水土流失，施工扬尘和废气，施工噪声，施工期施工人员生活污水和工程养护废水；施工垃圾等。
2.2.2营运期

一、工艺流程
项目主要生产面料、雨伞布，从表面上看，其实两种布料就是同一种布，只是因用途不同其织造的密度、克重不同，本项目采购已印染的成品丝线，本项目不涉及印染。具体生产工艺流程如下所示：
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图2-3 营运期生产工艺及产污节点图

注：G-废气；N-噪声；S-固废；W-废水
工艺简介

（1）织造

本项目使用的喷水织机，喷水织机是用水射流完成引纬的新型织机，它利用喷嘴喷出的水射流将纬丝从梭口的一端引向另一端。它装有具有独创性的新装置，包括水喷射装置、连续测纬装置及储纬装置、绞边装置、引纬关联装置、纬丝切断装置和绞边处理装置等。该工序会产生一定量的粉尘、废水、废涤纶丝和设备噪声污染。

（2）检验

织造好的布（坯布）集中放在检验布架上进行检验，通过检验机进行坯布品质检验。该工序会产生一定量的废胚布和设备噪声。经检验合格后即为成品。
二、产排污环节分析 

废水：营运期废水主要为生活污水、织造废水。 

废气：营运期废气主要为生产过程中产生的粉尘、污水站恶臭气体。
噪声：机械设备运行产生设备噪声。 

固体废物：废胚布、废涤纶丝、员工生活垃圾、污水处理站污泥、格栅渣、废包装袋。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，根据现场调查，无与本项目有关的现有环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1大气环境
（1）达标区判定

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”的规定；引用的数据为近3年的数据，满足引用要求。本次评价采用永州市生态环境局发布的《2024年全市环境质量状况的通报》永州市祁阳环境空气质量统计数据，监测数据详见下表：

表3-1   2024年永州市祁阳市环境空气质量状况

点位

监测因子

年评价指标

监测浓度(年平均值)

标准值(年平均值)

占标率(%)

达标情况

永州市生态环境局祁阳分局G1
PM10
年平均质量浓度

42ug/m3
60ug/m3
70%
达标

PM2.5
30ug/m3
30ug/m3
100%
达标

二氧化硫

9ug/m3
60ug/m3
15%
达标

二氧化氮

12ug/m3
40ug/m3
30%
达标

臭氧

日最大8h第90百分位

129ug/m3
160ug/m3
44.6%
达标

CO

CO第95百分值

1.0mg/m3
4mg/m3
25%

达标

由表3-1监测数据统计结果表明，祁阳市城区近一年常规大气污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2年均值浓度、臭氧日最大8h第90百分位、一氧化碳CO第95百分值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级标准限值要求，因此祁阳市城区属于达标区。
（2）其他污染物环境质量现状 

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）对区域大气环境质量现状数据引用规定：“大气环境。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近 3 年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于 3 天的监测数据。”

本项目其他污染物为氨气、硫化氢和TSP，为进一步了解项目区域空气环境其他污染因子现状，本次评价氨气、硫化氢和TSP引用《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》中于2024年2月20日-2月26日对白竹村居民点的监测数据。监测点G1位于本项目西北侧2.54km处，G2位于本项目东南侧2.3km处。
上述引用的监测数据的监测时间、监测点位均符合要求，监测结果如下：
表3-2  现状监测数据
监测类别

监测点位

采样日期

检测结果（单位：mg/m³）

TSP（日均值）

氨（1小时均值）

硫化氢（1小时平均值）
环境空气

群力村片区

南部G1
2024.02.20

0.056

0.05

0.006L

2024.02.21
0.055

0.05
0.006L
2024.02.22
0.056
0.06
0.006L
2024.02.23
0.059

0.06
0.006L
2024.02.24
0.058
0.06
0.006L
2024.02.25
0.058
0.06
0.006L
2024.02.26
0.052
0.06
0.006L
银星村片区G2 
2024.02.20
0.115
0.0475

0.006L
2024.02.21
0.109

0.0525

0.006L
2024.02.22
0.102

0.0625

0.006L
2024.02.23
0.11

0.055

0.006L
2024.02.24
0.111

0.055

0.006L
2024.02.25
0.105

0.055
0.006L
2024.02.26
0.108

0.055
0.006L
参考限值

0.3

0.2
0.01
备注：氨、硫化氢参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D限值要求；TSP限值参考《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）表2中要求

根据上述监测结果，群力村片区南部G1、银星村片区G2监测点监测期间 TSP 日均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准；氨、硫化氢小时浓度值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 标准值。
3.2地表水环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》，地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。

为了解项目区地表水水质情况，本次地表水环境质量现状引用永州市生态环境局《关于2024年12月份全市环境质量状况的通报》，该通报公布了永州市地表水达标情况的结论，祁阳市祁水入湘江口、白水入湘江口两个省控监测断面水质达标；祁阳观音滩断面(祁阳白竹污水处理厂入河排污口下游断面)、归阳镇断面、普济桥断面等地表水常规断面均达到了相应地表水水质要求。

3.3声环境质量

根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境、厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”结合现场调查，本项目为新建项目，且项目厂界外周边50米范围内无声环境敏感目标，故无需进行声环境质量现状监测。
3.4生态环境质量
项目用地为工业用地，周边主要为工业企业。初步现场走访调查表明，项目评价范围所在区域内没有珍稀植物和古树木、特殊重点保护野生动物等。区域人类开发活动频繁，对区域生态环境逐步改变为城市生态系统影响进程加快。
3.5电磁辐射

根据《技术指南》，新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。本项目不属于电磁辐射类项目，因此不开展电磁辐射现状监测与评价。
3.6土壤环境影响分析

根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本项目采取相应防渗处理后，一般情况下，无土壤污染途径。根据《建设项目环境景响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目原则上不开展土壤环境质量现状调查。
3.7地下水环境影响分析

根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本项目采取相应防渗处理后，一般情况下，无地下水污染途径。根据《建设项目环境景响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目原则上不开展地下水环境质量现状调查。
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目标
	本项目主要环境保护目标详见下表，项目与周边环境敏感点位置关系图见附图3。
表3-3  环境保护目标一览表

类 别

保护目标

相对厂界方向、距离
规模

功能

执行

标准

环境

空气

H1
费家冲居民点
111°51′58.27445″,26°33′42.83711″

北侧，170-500m

约25户

居住

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

H2
白竹新村安置区
111°52′14.72819″,26°33′28.23731″

东侧，400-500m
约500户
居住
H3
白竹新村村委会
111°52′8.78012″,26°33′24.06594″

东南侧，280-420m
村委会
行政
地表水环境
湘江
111°52'53.8674"，26°33'19.5134"
东侧970m
渔业用水、大河
GB 3838-2002中的Ⅲ类标准

声环境
厂界外 50m 范围内无居民点等声环境敏感目标
地下水
厂界外 500m 范围内无地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源，区域地下水应保持《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ级标准

生态环境
湖南祁阳浯溪国家湿地公园
111°52'54.7926"，26°33'11.3603"
东侧960m
湿地公园总面积 3453.5 公顷， 其中湿地面积 3034 公顷，为国家湿地公园，保护对象为湿地生态系统

浯溪碑林风景名胜区
111°50'58.1983"，26°33'51.2533"
西北侧2050m

浯溪摩崖石刻是国务院1988 年公布的第三批全国重点文物保护单位；2009年2月1 日，国家4A级旅游景区，占地6.14公顷。拥有唐、宋、元、明、 清、民国等历史文化  石碑 505 块。具有浑  厚的人文魅力和美丽的自然景观。
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	1、废水
营运期项目织造废水经自建的污水处理站处理后大部分回用于纺织工序，少量废水处理达标后排入祁阳白竹污水处理厂，生活污水经隔油池、化粪池处理达标后排入祁阳白竹污水处理厂；处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入湘江。

生活污水经隔油池、化粪池处理后执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)》三级标准，排入祁阳白竹污水处理厂处理。
项目织造废水回用水水质执行《纺织染整工业回用水水质标准》（FZ/T01107-2011）中表1回用水水质指标及限值，生产废水中外排废水污染因子执行《纺织染整工业水污染物排放标准》及其修改单（GB4287-2012）中表2中新建企业水污染物间接排放浓度限值，同时外排废水应满足园区污水处理厂进水水质要求。
废水污染物排放限值见下表。

表3-4  废水各主要污染物排放限值    单位：mg/l，pH 无量纲

标准名称

级别

污染因子

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)》
三级标准
pH
CODcr
BOD5
SS
动植物油
氨氮

6-9
500
300
400
100
/
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
一级A
pH
CODcr
BOD5
SS
动植物油
氨氮
TP
TN
6-9
≤50
≤10
≤10
≤1
≤5(8)*
0.5
15
《《纺织染整工业回用水水质标准》

（FZ/T01107-2011）
表1回用水水质指标及限值

pH

CODcr
SS

色度

电导率

6.5~8.5
≤50

≤30

≤25稀释倍数

≤2500us/cm
《纺织染整工业水 污染物排放标准》

（GB4287-2012）
表2中新建企业水污染物间接排放浓度限值

pH

CODcr
BOD5
SS

色度

NH3-N
总氮
6~9
200
50

100
80

20

30
白竹污水厂进水水质要求

pH
CODcr

BOD5
NH3-N
SS
TN

TP

/

450
140
250
200
50
5.0
2、废气

本项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度值。
营运期污水处理站恶臭无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新建恶臭污染物厂界标准值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。
表3-5 废气污染物排放标准
污染物
无组织排放监控浓度限值
执行标准

监控点
浓度mg/m3
颗粒物
周界外浓度最高点

1.0

（GB16297-1996）

表3-6   恶臭废气排放标准一览表

污染物
标准名称
级别
执行标准
氨
《恶臭污染物排放标准》
（GB14554-93）
表1二级新扩改 建恶臭污染物厂界标准值
厂界无组织排放监控浓度限值1.5mg/m3
硫化氢
厂界无组织排放监控浓度限值0.06mg/m3
臭气浓度
厂界无组织排放监控浓度限值20mg/m3
3、噪声

项目施工期场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，具体见下表；

表3-7  工业企业厂界环境噪声排放标准           单位：dB（A）

标准名称

类别

昼间

夜间

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
/

70
55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
3类

65
55
4、固体废物

生活垃圾委托环卫部门处置，执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）。

	总量

控制

指标
	根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》（湘环发〔2024〕3号），湖南省内主要污染物排污权有偿使用和交易管理的污染物主要为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物；

根据本项目工程分析可知，项目营运期不涉及气型污染物总量控制指标，营运期项目生活污水经隔油池、化粪池处理后由市政污水管网排入祁阳白竹污水处理厂；织造废水经污水站处理后65%回用于生产，35%由市政污水管网排入祁阳白竹污水处理厂，祁阳市白竹污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目建成后，外排废水总量为255480t/a，经白竹污水处理厂处理后CODcr、NH3-N排放量见下表：

CODCr=50mg/L×255480m³/a=12.774t/a；
NH3-N=5mg/L×255480m³/a=1.2774t/a；
TP=0.5mg/L×255480m³/a=0.1277t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	4.1施工期环境保护措施
本项目为新建项目，场地内设置施工营地，施工期施工营地产生生活污水、生活垃圾等。施工期主要是厂房的建设、设备安装调试、地面硬化等，将产生：废气、废水、噪声、固体废弃物。

4.1.1施工期废气环境保护措施

本项目施工期大气污染物主要为施工和汽车运输产生的扬尘、施工燃油机械和运输车辆产生的废气以及装修废气。

（1）施工扬尘环境保护措施

①建设单位应将建筑施工扬尘治理纳入日常工程监督管理范畴，将建筑施工扬尘治理内容写入监理规划、细则及监理日志中，加强现场环境监理和管理。施工场内设置专职保洁员。

②在施工场地设置100%封闭硬质围档，高度为2.5m以上的围栏防止扬尘污染周围环境；在施工边界工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网(不低于2000目/100平方厘米)或防尘布，进出道路做到100%硬化。

③土料、砂砾料等多尘物料运输过程中应堆放整齐，采用封闭车辆运输，保证物料不遗撒，并适当加湿，尽量降低运输过程中起尘量。

④严禁在施工场地设置混凝土和砂浆搅合站。

⑤对施工生产区要采取遮盖、拦挡等措施，防治扬尘污染，堆料场区选址应位于居民点下风向，堆放时采取防风防雨措施。

⑥遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业区覆以防尘网。对于场区内裸露地面，应覆以防尘网或者防尘布，同时在大风时段，增加洒水次数。

⑦在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大气、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件，明确保洁制度，场地内施工区应采用人力洒水或水枪洒水，当空气污染指数大于100或4级以上大风干燥天气时禁止土方作业和人工干扫；在空气污染指数80~100时应每隔4h保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气污染指数低于50时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。

⑧施工现场大门出入口处必须设置车辆冲洗设施和污水沉淀池，对驶出施工现场的机动车辆做到100%冲洗干净后方可上路行驶，严禁施工现场内的泥土和污水污染城市道路，对车辆运输沿途应每天定时洒水，严格限制车速，设置专人清扫路面，及时清除车辆漏散物，减少尘源，将其对沿途环境的影响降到最低。

 （2）施工车辆、机械尾气环境保护措施
加强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度。承包商所用燃油机械和车辆尾气排放应执行《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》（GB3847-2005），若其尾气不能达标排放，必须配置消烟除尘设备。发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，应予更新。

（3）装修废气环境保护措施
装修阶段产生的废气主要是从油漆中挥发出的有机物，这些有机物排放周期短，且作业点分散。建议装修时使用环保型装饰材料，油漆、涂料等，在装修期间，应加强室内的通风换气，油漆工序完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月。

    采取上述措施后，施工期废气对周边环境影响较小。

4.1.2施工期废水环境保护措施
①在施工场地地势低洼处设置沉淀池，设置截排水沟收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后回用于施工现场的洒水抑尘。

②施工应尽量避开雨季，禁止雨天施工。

③施工期临时沉淀池内淤泥必须定期清理，及时运往垃圾场填埋处置。

④施工现场的所有临时废水收集设施、处理设施均需采取防漏隔渗措施。

⑤水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

⑥建设单位严禁任何废水未经处理随意排放，施工泥浆水须经沉淀池沉淀后全部回用；污水沉淀时间应大于2小时，因此须在工地施工出口处，设置一个30m3的施工期车辆清洗设施和沉淀池，以收集施工污水，清洗废水经沉淀池澄清后循环使用于生产或者路面养护，本项目设2个贮水池，污水产生量较多如不能及时回用时可进入贮水池暂时贮存，施工废水不外排。

⑦建筑材料运输及堆放过程必须严格按照交通部有关规范规定，在施工中应根据不同建筑材料的特点，有针对性的加强保护管理措施，禁止废物和有毒物质进入水体。

⑧土方随挖随填，随铺随压，以减少水土流失；

⑨项目方应加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械燃油跑、冒、滴、漏现象的发生。定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减小建筑施工机械设备与水体的直接接触。有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照“建设工程施工现场环境保护工作基本标准”执行。

⑩有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照“建设工程施工现场环境保护工作基本标准”执行。

施工场地内设置旱厕、移动厕所等，施工人员生活污水经化粪池处理后，用于周边林地、农田施肥，对周边地表水体环境影响较小。
4.1.3施工期噪声环境保护措施
建筑施工期的噪声源主要为施工机械和运输车辆，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性，噪声较高。本次环评建议采取如下措施：

①应合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备和减振材料，在施工过程中，应经常对施工设备进行维护保养。

②合理布局施工场地。

③应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工，如确因工程施工需要，需向环保部门经申请夜间施工许可证，批准后方可实施，并需告知附近企事业单位，尽量做到施工建设时将噪声对公众的不利影响降至最小。

④减少交通噪声，大型载重车辆在进出施工场地时应限速20km/h，并禁止鸣笛。

采取上述措施后施工期噪声对周边环境影响较小。

4.1.4施工期固体废物环境保护措施
施工期产生的固体废物主要是建筑工地和装修的废弃物及施工人员的生活垃圾，建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，经分类处理，部分回收利用，其他由施工方统一清运至祁阳市城建部门指定地点。大量的建筑垃圾堆放不仅影响景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，故环评要求施工单位对施工中产生的建筑垃圾必须及时处理，及时外运，不能随路洒落，不能随意倾倒、堆放。生活垃圾应统一收集，由管理人员运至村垃圾堆放点。垃圾运输应按规定的时间、线路清运，倾倒到指定的地点；运输车辆必须完好，避免垃圾等废物洒落，污染环境。

4.1.5施工期生态影响环境保护措施
项目施工期生态影响主要为水土流失影响。为防治水土流失，施工时应采取如下措施：合理安排施工期，在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失；建筑垃圾及时清运，及时压实填方。项目建设过程中，应尽量保护周边植被。

采取上述各项措施，项目施工期对生态环境的影响较小。
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4.2.1、废气影响分析和保护措施
1、废气污染排放情况

本项目运营期废气为营运期废气主要为生产过程产生的粉尘、污水站恶臭气体。

生产过程产生的粉尘

纱线在织造时表面纤维尘会随风扬起，造成车间内产生少量粉尘，项目采用喷水织造机，可减少90%的产尘量，粉尘产生量为原料的0.02‰，织造涤纶丝为3000t，时间为7200h/a。则织造工序粉尘排放量为0.6t/a（0.083kg/h）。

（2）污水站恶臭气体
项目污水处理站工艺：格栅+调节+混凝气浮+接触氧化+二沉池+回用水池。污水处理站的产生的恶臭废气主要成分为H2S、NH3、臭气浓度等，根据美国EPA对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目建成后去除的BOD5量为37.446t/a，则恶臭气体源强NH3为0.11t/a，H2S为0.005t/a。

项目污水处理区可采取以下措施：①污水处理设施池体加盖密闭；②站内地面及周边按时喷洒植物除臭剂；③加强场区绿化，选择枝叶繁茂，具有较强净化空气和抗污染能力的植物，灌木和高大乔木相结合，高低搭配等。根据同类型企业类比调查，采取上述措施后，无组织排放综合去除效率不低于70%。项目污水处理区恶臭产排情况详见下表。
表4-1  污水处理站废气产生、排放情况一览表

项目废气

污染物

产生速率

产生量

治理措施

排放速率

排放量

kg/h

t/a

kg/h

t/a

污水处理站无组织废气
NH3
0.013
0.11
加盖密闭，喷洒生物除臭剂（去除效率70%）
0.0038
0.033
H2S

0.0006
0.005
0.00017
0.0015
项目废气产排污情况详见表4-1。
表4-2 项目废气污染源产排污情况一览表

产污环节
污染物种类
污染物产生情况
治理设施
污染物排放
排放标准
产生量t/a
产生速率kg/h
排放量t/a
排放速率kg/h
排放浓度mg/m³
排放浓度mg/m³
生产过程
颗粒物
无组织

0.6
0.083

加强通风
0.6
0.083
/
1.0
污水站
氨
无组织

0.11
0.013
加盖密闭，喷洒生物除臭剂（去除效率70%）
0.033
0.0038
/

1.5
硫化氢
无组织

0.005
0.0006
0.0015
0.00017
/

0.06
废气排放达标性分析
项目生产过程产生的粉尘较少，且织造过程为喷水织造，粉尘量小，加强车间通风设施后无组织排放，污水站处理池加盖密闭，并喷洒生物除臭剂后无组织排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ 861-2017）中附录B中未对本项目废气产污环节（喷水织造）可行性技术提出要求，生产过程中产生的粉尘量小，通过加强车间通风换气，颗粒物排放可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。污水处理站废气通过加强密闭，同时喷洒生物除臭剂，氨和硫化氢、臭气浓度无组织排放可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新建恶臭污染物厂界标准值。
3、排放口情况及自行监测

参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ-942-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ 861-2017）， 本项目自行监测信息见表4-3。

表4-3  项目废气自行监测计划一览表
排放形式
监测要求

排放标准

监测点位

监测因子

监测频次

无组织

厂界
颗粒物
1次/半年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
厂界
氨、硫化氢、臭气浓度
1次/半年

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

4.2.2、废水影响分析和保护措施
1、废水产生及排放情况
项目营运期废水主要为生活污水、织造废水。
（1）生活污水
生活污水排水量按用水量的80%计算，则本项目生活污水排放量为3.04m3/d(912t/a) ，废水中主要污染物初始浓度为COD:350mg/L、氨氮：30mg/L、BOD5:200mg/L、SS:200mg/L、动植物油150mg/L。经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)》三级标准，由市政污水管网排入祁阳白竹污水处理厂。
表4-4   生活污水产生、排放情况

项目
pH
COD
BOD5
SS
NH3-N
动植物油
生活污水（912t/a）
产生浓度（mg/L）
6-9
350
200
200
30
150
产生量（t/a）
/
0.3192
0.1824
0.1824
0.0274
0.1368
排放浓度（mg/L）
6-9
250
120
150
30
60
排放量（t/a）
/
0.228
0.1094
0.1368
0.0274
0.0547
（2）织造废水
织造用水量3000m3/d（900000t/a），织造废水产生量按90%计，则废水产生量为2700m3/d（720000t/a），经厂区污水处理站处理（处理工艺：格栅+调节+混凝气浮+接触氧化+二沉池+回用水池，处理能力3000t/d）后65%（468000t/a）进入纺织回用水池回用于织造工序，剩余35%（252000t/a）由市政污水管网排入祁阳白竹污水处理厂。
喷水织机废水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷、石油类等，喷水织机在正常工作时，喷头喷出的清水喷到纱线上，使纱线变的湿润，从而防止纱线被拉毛而断裂。但同时把附着在纱线表面的浆料、纤维洗涤下来，而随废水流去。根据《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）、《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）及《纺织工业污染防治可行技术指南》（HJ1177-2021）中的相关要求，本项目水质指标主 要选取 pH 值、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷。 
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“1751 化纤织造加工行业系数手册”中化纤织造加工行业系数表，化纤纱线类所有规模“喷水织机工艺”喷水织造废水水质产污系数见下表。
表4-5 化纤织造加工行业系数表
工段名称
产品名称
原料名称
工艺名称
规模等级
污染物类别
污染物指标项
单位
产污系数
废水折算浓度（mg/L）
喷水织造
化纤布类
化纤纱线类
喷水织机工艺
所有规模
废水
工业废水量
立方米/t-产品
62.19
/
COD
g/t-产品
15174.07
244
NH3-N
g/t-产品
52.67
0.85
总氮
g/t-产品
150.38
2.44
总磷
g/t-产品
9.34
0.15
本项目喷水织造废水中 pH 值、SS、BOD5污染因子源强取值参考 《喷水织机废水水质分析及回用技术研究进展》及类比《安徽恒锦纺织有限公司高仿真丝绸生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告》中的验收监测数据（安徽恒锦纺织有限公司高仿真丝绸生产线建设项目采用涤纶丝进行喷水织造，项目废水主要为喷水织造废水，故类比可行）。

综上，本项目织造生产废水源强参数见下表：
表4-6 化纤织造加工行业系数表
序号
污染因子
单位
浓度
说明
1
pH
无量纲
6-9
类比
2
COD
mg/L
244
产污系数

3
BOD5
mg/L
60
类比
4
SS
mg/L
100
类比
5
氨氮
mg/L
0.85
产污系数
6
总氮
mg/L
2.44
产污系数
7
总磷
mg/L
0.15
产污系数
表4-7 项目废水产生和排放情况一览表
产污环节
类别
污染物种类
产生情况
治理措施
污染物排放情况
浓度
产生量
处理措施
处理能力
处理效率
浓度
排放量
mg/L
t/a
mg/L
t/a
办公生活
生活污水
水量
/
912
隔油池、化粪池
4t/d
/
/
912
pH
6-9
/
/
6-9
/

COD
350
0.3192

28.58%
250
0.228
BOD5
200
0.1824
40%
120
0.1094
SS
200
0.1824
25%
150
0.1368
氨氮

30
0.0274
/
30
0.0274
动植物油
150
0.1368
60%
60
0.0547
生产废水
回用部分
水量
/
468000
格栅+调节+混凝气浮+接触氧化+二沉池+回用水池

3000t/d
/
/
468000

pH
6-9
/
/
6-9
/
COD
244
114.19 
80%
48.8
22.84 
BOD5
60
28.08 
72%
16.8
7.86 
SS
100
46.80 
35%
65
30.42 
氨氮
0.85
0.40 
40%
0.51
0.24 
总氮
2.44
1.14 
45%
1.342
0.63 
总磷
0.15
0.07 
50%
0.075
0.04 
生产废水
外排部分
水量
/
252000
/
/
252000
pH
6-9
/
/
6-9
/
COD
244
61.49 
80%
48.8
12.30 
BOD5
60
15.12 
72%
16.8
4.23 
SS
100
25.20 
35%
65
16.38 
氨氮
0.85
0.21 
40%
0.51
0.13 
总氮
2.44
0.61 
45%
1.342
0.34 
总磷
0.15
0.04 
50%
0.075
0.02 
2、废水处理措施可行性分析
（1）污水站处理措施可行性分析
本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后由市政污水管网排入祁阳白竹污水处理厂；织造废水经污水站处理后65%回用于生产，35%由市政污水管网排入祁阳白竹污水处理厂。厂区内污水处理工艺如下图所示：
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图4-1  厂区污水处理工艺
工艺说明
①、格栅、调节池

废水自流进入人工格栅，拦截水中较大的悬浮物，并去除多种固形塑料碎片及纤维性杂质，以避免后续设施的堵塞；然后自流进入调节池，经调节池调节水量、水质，对水泵机组及后续处理构筑物具有重要保护作用。

②、混凝气浮池

混凝气浮由混凝与气浮两个工艺组成。首先向出水中投加混凝剂，经混凝反应后进入混凝气浮池分离，进一步降低有机物悬浮物的浓度，保证有良好的出水。混凝气浮法分为加药反应和气浮两个部分，加药反应通过添加合适的混凝剂和絮凝剂以形成较大的絮体，再通入气浮分离设备后与大量密集的细气泡相互粘附，形成比重小于水的絮体，依靠浮力上浮到水面，从而完成固液分离。整个混凝气浮的工艺流程为将配制好的混凝剂通过定量投加的方式加入到原水中，并通过一定方式实现水和药剂的快速均匀混合，然后进入气浮池进行固液分离。

③、接触氧化

生物接触氧化法也称为淹没式生物滤池，是一种生物膜法处理技术，接触氧化池内设有填料，部分微生物以生物膜的形式固着生长于填料表面，部分则是絮状悬浮生长于水中，生物接触氧化具有运行管理方便、填料比面积大、生物活性高、污泥产量低且不需污泥回流、池内充氧条件好、适量水质水量聚变、不存在污泥膨胀等特点。
④、二沉池

生物处理后的沉淀池称为二沉池或最终沉淀池（终沉池）。二沉池的作用是泥水分离，使混合液澄清、污泥浓缩并将分离的污泥回流到生物处理段。
项目建成后进入厂区污水处理站处理的废水量总计为2700m3/d，厂区污水处理站设计处理能力为3000m3/d，能够满足全厂生产废水处置的需求。 

本项目废水采用“格栅+调节+混凝气浮+接触氧化+二沉池+回用水池”处理工艺，属于《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ 861—2017） 中附录A表A.1中关于喷水织机废水推荐的处理工艺，经处理后外排废水可达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中表 2 的间接排放标准，由市政污水管网排入祁阳白竹污水处理厂处理。
（2）依托祁阳白竹污水处理厂的可行性分析
祁阳白竹污水处理厂位于祁阳县城南区观音滩白竹村1组、8组，总面积为81311m2，其中近期建设用地面积为38092m2，根据《祁阳县白竹污水处理工程环境影响报告表》可知，白竹污水处理厂目前污水处理规模为2.5×104m3/d；近期工程污水管道总长度68926m，纳污范围为：城南和东江规划区范围，总面积为28.15km2，服务范围内既有生活污水，也有少量工业污水。本项目位于祁阳高新技术产业开发区，在其服务范围内。

污水处理厂采用“事故调节池+水解酸化池+BDP生物池+高效沉淀池+高效纤维滤池及反冲洗间+二氧化氯消毒”工艺对污水进行处理。污水处理厂排放水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A排放标准后排入湘江。目前污水处理厂已正式投入运行，本项目污水进入污水处理厂的配套管网也建设完成，本项目建成后污水可顺利接入白竹污水处理厂。
祁阳市白竹污水处理厂是规划环评中设置的专门处理新区工业废水和生活污水的，采用工艺为常用的成熟工艺，处理效果稳定，实际运行效果可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，确保对受纳水体湘江的影响在可接受范围内。

白竹污水处理厂目前污水处理规模为2.5×104m3/d，远期规划处理规模为5×104m3/d；现状实际污水处理量为17000m3/d，约8000m3/d的废水处理余量。本项目生产废水外排量为840m3/d，生活污水外排量为11.6m3/d，共计851.6m3/d，经建设单位与白竹污水处理厂协商，白竹污水处理厂拟预留3000m3/d的污水处理量为本项目使用，本项目外排废水水质简单，不含重金属和难降解有机物，经预处理后满足祁阳市白竹污水处理厂进水水质，在污水处理厂可接纳范围内，不会对污水处理厂造成冲击，经祁阳市白竹污水处理厂集中处理后可达标排放。因此项目污水纳入祁阳市白竹污水处理厂处理是可行的，对湘江水质影响很小。
综上，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效可行，地表水环境影响评价结论为可接受。因此，本项目依托祁阳市白竹污水处理厂污水处理设施具有环境可行性。祁阳市白竹污水处理厂正常排放情况下，对湘江水质的影响不大。

3、监测要求

本项目设置两个废水排放口：生产废水排放口（DW002）、生活污水排放口（DW001），建设单位废水污染源应依据《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ 879-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）中要求开展自行监测，单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水（DW001）无需开展自行监测。营运期环境监测计划详见下表。

表4-8   废水监测要求一览表

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

生产废水排放口DW002
流量、pH值、化学需氧量、氨氮、

自动监测
《纺织染整工业水污染物排放标准》及其修改单（GB4287-2012）中表2中新建企业水污染物间接排放浓度限值

悬浮物

1次/周
五日生化需氧量

1次/月
总磷、总氮、动植物油
1次/季度
4、项目排放口基本情况
表4-9  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
废水类别

污染物种类

污染防治设施

排放去向

排放方式

排放规律

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染防治设施名称

污染防治设施工艺

是否为可行技术

生活污水
悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、动植物油
隔油池、化粪池

隔油池、化粪池
是
祁阳白竹污水处理厂
间接排放
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
DW001
是
一般排放口
生产废水
pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮
格栅+调节+混凝气浮+接触氧化+二沉池+回用水池

格栅+调节+混凝气浮+接触氧化+二沉池+回用水池

是
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
DW002
是
一般排放口
表4-10  项目废水间接排放口基本信息表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量/(m3/a)

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度/°

纬度/°

名称

污染物

种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L)

1

DW001
E
N
912
园区污水管网
间接排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
全天
祁阳白竹污水处理
pH(无量纲)
6-9
COD
50
BOD5
10
SS
10
氨氮
5(8)
动植物油
1

2
DW002
E

N

252000

园区污水管网
间接排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

全天

祁阳白竹污水处理
pH(无量纲)

6-9

化学需氧量
50
五日生化需氧量
10
悬浮物

10

氨氮

5(8)
总磷

0.5

总氮
15
表4-11 废水污染物排放量核算情况一览表
序号
废水类别
污染物种类
排入外环境
排放浓度(mg/L)
年排放量(t/a)
1

生活污水DW001
COD

50
0.0456

BOD5
10
0.0091
SS

10
0.0091
NH3-N

5
0.0046
动植物油
1
0.0009
2
生产废水DW002
COD
50
12.6

BOD5
10

2.52

SS
10
2.52

NH3-N
5
1.26

TN
15
3.78

TP
0.5
0.126

4.2.3、噪声影响分析和保护措施
1、噪声源强分析

项目的主要噪声源为生产设备噪声，项目设备运行时对各边界噪声预测值见下表。

表4-12  本项目噪声源强调查清单（室外）

序号

声源名称

型号

*空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

声压级/距声源距离（dB(A)/m）

1

压滤机
/

-145
6
1
75/1

选用低噪设备，基础减震

昼夜间
2
污水处理站水泵
/
149
7
1
80/1
选用低噪设备，基础减震

昼夜间

以车间西南角为原点、北边界为X轴、西边界为Y轴，建立空间直角坐标系。
表4-13  项目主要设备噪声源强（室内）

参数

声源名称
喷水织布机
验布机
型号
ZH-851

ASMD-881
声源源强
声压级/dB（A）

80
75
数量（台）
1000
10
声源控制措施
采用低噪声设备、底座安装减震器降噪措施后可降低15dB(A)
空间相对位置/m

X
170
185
Y
30
20
Z
1
1
距室内边界距离/m
东
35
20
南
40
30
西
140
155
北

130
140
室内边界声级/dB(A)
东
64.12 
43.98 
南
62.96 
40.46 
西
52.08 
26.19 
北
52.72 
27.08 
运行时段

昼夜间

建筑物插入损失/dB(A)

15
15
建筑物外声压级/dB（A）

东
49.12 
28.98 
南
47.96 
25.46 
西
37.08 
11.19 
北
37.72 
12.08 
建筑物外距离（m）

1
1

1

（2）预测模式

本次声环境影响评价根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式进行预测分析。

（I）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。如下图所示，设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：
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式中：

Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A 声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。
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图4-1  室内声源等效为室外声源示意图
①计算某一室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
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式中：


[image: image8.wmf]1

p

L

—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；


[image: image9.wmf]w

L

—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；


[image: image10.wmf]Q

—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
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—房间常数；
[image: image12.wmf]）
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，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

[image: image13.wmf]r

—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：
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—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
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—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
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—室内总声源总数。
③计算出靠近室外围护结构处的声压级：
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式中：


[image: image19.wmf]）
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—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
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—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；


[image: image21.wmf]i

TL

—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
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式中：


[image: image23.wmf]w

L

—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
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（

T

L

p

2

—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；


[image: image25.wmf]S

—透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

⑤工业企业噪声计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为
[image: image26.wmf]Ai

L

，在
[image: image27.wmf]T

时间内该声源工作时间为
[image: image28.wmf]i

t

，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为
[image: image29.wmf]Aj

L

，在
[image: image30.wmf]T

时间内该声源工作时间为
[image: image31.wmf]j

t

，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（
[image: image32.wmf]eqg
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）为：
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式中：


[image: image34.wmf]eqg

L

—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

[image: image35.wmf]T

—用于计算等效声级的时间，s；
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—室外声源个数；
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—在T时间内i声源工作时间，s；

[image: image38.wmf]M

—等效室外声源个数；

[image: image39.wmf]j

t

—在T时间内j声源工作时间，s。

（3）预测结果

根据项目平面布局，综合考虑距离衰减、地面吸收、空气吸收以及厂房墙体的阻隔，利用上述的预测评价数学模型，将有关参数代入公式计算、预测厂界噪声，项目噪声预测结果见下表：
表4-14 项目厂界噪声贡献值预测结果  单位：dB(A)

位置

预测点

距离m

贡献值

标准值

达标情况

厂区四周
东厂界

1
49.16 
昼间≤65，夜间≤55
达标

南厂界

1
47.98 
昼间≤65，夜间≤55
达标

西厂界

1
37.09 
昼间≤65，夜间≤55
达标

北厂界

1
37.74 
昼间≤65，夜间≤55
达标

根据上述预测结果，各声源在采取相应的隔声、减振、消声等措施后，厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
3、声环境监测计划
为切实做好噪声的达标排放，建设单位应定期委托有资质的环境监测单位对本项目建设后噪声污染源进行监测。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）、《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ 879-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）。建议监测点位置和主要监测项目详见表4-15。
表4-15  声环境监测计划

监测项目

监测点位

主要监测因子

监测频次

执行标准

噪声

厂界

等效连续A声级

每季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

4.2.4固体废物影响分析和保护措施
一、固体废物产生情况
本项目营运期固体废物主要有废胚布、废涤纶丝、员工生活垃圾、污水处理站污泥、格栅渣、废包装袋。
（1）废涤纶丝

生产过程产生的废涤纶丝主要来源于织造工序。根据建设单位的经验数据，废涤纶丝产生量为96t/a，属于一般固废，经一般固废暂存间暂存后外售综合利用。

（2）废坯布

生产过程产生的废坯布主要来源于织布车间的检验工序。根据建设单位的经验数据，废坯布为原料的3‰，检验坯布3000t/a。则检验产生的废坯布量为9t/a，属于一般固废，经一般固废暂存间暂存后，统一由专门的单位回收综合利用。

（3）废包装材料

项目原料拆包产生废包装袋2t/a，属于一般固废，经一般固废暂存间暂存后，统一由废品站回收。

（4）污水处理站污泥和格栅渣
类比《安徽省金凤凰纺织科技发展有限公司日处理6000吨喷水织机用水污水处理项目环境影响报告书》并结合该项目环保竣工验收报告算，设计日处理6000吨喷水织机废水可产生污泥450t，格栅渣17.28t，本项目喷水织机废水日处理量为840t，折算可知污泥产生量为63t/a、格栅渣产生量为2.4t/a。

生活垃圾

项目劳动定员100人，生活垃圾按1kg/人·d计，则预计产生量30t/a。生活垃圾统一收集后，定期由环卫部门运送至垃圾填埋场。

（6）废机油

运营期生产设备若出现故障需及时维修，且生产过程中设备会产生一定量废机油，根据企业提供信息并参考同类型的企业的相关数据，废机油年产量0.01t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油属于危险废物，废物类别为HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，危险特性（T，I），作为危废交由有资质单位处置
（7）废弃的含油抹布、劳保用品
 本项目对设备进行保养和检修时会产生废弃的含油抹布、劳保用品 。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废物类别为 HW49（其他废物），代码为 900-041-49，危险特性为（T/In）。根据建设单位提供的资料，年产废弃的含油抹布、劳保用品 0.005t/a，收集后暂存于厂区内的危废暂存间，定期交由有资质单位处置。
本项目固体废物产生及处理情况见下表。
表4-16   固体废物产生量及处理措施一览表

序号

固废名称

产生环节

属性

物理性质

产生量

贮存方式

处理措施

1
废涤纶丝
生产工序
一般固废
固体
96t/a
一般固废储存区
收集后外售综合利用
2
废坯布
检验工序
固体
9t/a
3
废包装材料
原料拆包
固体
2t/a
4
污泥
织造废水处理
固体

63t/a
外运填埋处置
5
格栅渣
固体

2.4t/a
6
生活垃圾

员工生活
生活垃圾
固体
30t/a
垃圾桶收集
环卫人员清运
7
废机油

设备进行保养和检修
危险废物
液体
0.01t/a

危废暂存间
交由有资质单位回收处置
8
废弃的含油抹布、劳保用品

固体

0.005t/a

表4-17  危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）
产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1
废机油
HW08
900-214-08
0.01
设备维护保养
液态

石油类
石油类
/
易燃、有毒
收集危废间暂存后由有资质的单位处置

2
废弃的含油抹布、劳保用品 
HW49
900-041-49
0.005
固态

棉麻
油污
/
二、环境管理要求
上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术。首先从有用物料回收再利用着眼，化废为宝，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循无害化处置原则进行有效处置。
（1）一般固体废物管理要求
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），项目产生的一般固体废物分类收集，分类暂存，不得随处堆放，一般固废间应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，固废临时贮存场建设、运行管理应满足如下要求：

①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 
②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施。

③防渗性能应至少相当于渗透系数1.0×10-5cm/s、厚度0.75m的天然基础层。

④不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存作业；

⑤制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训；

⑥建立档案管理制度，并按照相关法律法规进行整理与归档，永久保存。

⑦按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。

营运期固废都能得到妥善处置，不会产生二次污染。
（2）危险废物管理要求
本项目在生产车间东南侧设有1个5m2的危废暂存间，主要用于储存废机油、废含油抹布、手套等危险废物。
①危险废物贮存场所可行性分析

本项目拟在车间东南侧建设5m2危废暂存间。对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的要求分析如下：

②危险废物暂存间设置要求

A、应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

B、应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合，不同贮存分区之间应采取隔离措施。

C、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

D、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施，在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施。

E、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

F、必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

G、容器表面必须粘贴符合标准的标签（见《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022））；危废临时贮存所周围要设置防护栅栏，并设置警示标志。贮存所内应配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护设施。

H、危险废物的收集、存放及转运应严格遵守《危险废物转移联单管理办法》执行。另外企业必须做好危险废物的申报登记，建立台帐管理制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，并保存台账纪录不少于5年。同时在危险废物转运的时候必须报请当地生态环境局批准同时填写危险废物转运单。

I、根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十一条、收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。贮存危险废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。
（3）生活垃圾管理要求
项目厂区内设有分类垃圾桶，本项目利用垃圾桶分类暂存生活垃圾，并委托环卫部门每日清运。

综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等规定，采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。
4.2.5 地下水、土壤影响分析和保护措施
项目在运营过程中会产生地下水、土壤污染途径，为防止对周边土壤及下游地下水的污染，本环评提出以下几点措施： 

①源头防控措施 

项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理生产过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查。若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 

②分区防治措施 

1) 重点防渗区 

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016），对污水站设置重点防渗，其防渗要求需为等效黏土防渗层Mb≥6.0，K≤1×10-7cm/s。 

2) 一般防渗区 

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016），对生产车间设置一般防渗，其防渗要求需为等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 

3) 简单防渗区 

对厂区道路、生活办公区等（除绿化用地之外）进行硬化处理，实现厂区不裸露土层。

项目通过落实各项环保治理措施，对厂区采取分区防控措施；同时加强生产管理，可有效减少对地下水、土壤的污染影响。

4.2.6 生态影响分析和保护措施
项目用地为工业用地，周边主要为工业企业。初步现场走访调查表明，项目评价范围所在区域内没有珍稀植物和古树木、特殊重点保护野生动物等。区域人类开发活动频繁，对区域生态环境逐步改变为城市生态系统影响进程加快。
4.2.7 环境风险

4.2.7.1风险调查

    风险源调查主要包括危险物质数量和分布情况调查、生产工艺特点调查两部分。

（1）危险物质数量及分布调查

①危险物质数量与临界量比值计算所涉及的每种危险物质在厂区内的最大存在总量与其临界量的比值Q。在不同厂区的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中 q1、q2、…、qn—每种危险物质的最大存在量，t；Q1、Q2、…、Qn—每种物质的临界量，t；按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中突发环境事件风险物质及临界量。

本项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ/T 169－2018)附录B.1中风险物质主要为片碱、润滑油。建设项目Q值确定表见下表。
表4-18  突发环境事件风险物质及临界量

序号

物质名称

最大总储量q（t）

临界量Q（t）

q/Q

1
片碱
0.25
100
0.0025
2
润滑油
0.2
2500
0.00008
合计

0.00258
由上表可知Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目环境风险评价进行简单分析。
4.2.7.2风险潜势初判
建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV、IV+级。
根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，确定环境风险潜势。评价工作等级划分如下表：

表4-19   评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。

4.2.7.3评价等级

本项目风险潜势为I，风险评价工作等级为简单分析。
4.2.2环境敏感目标概况

根据现场调查，项目区域内无自然保护区，水源保护区，风景名胜区。本项目主要环境敏感目标为周边的居民。

4.2.3风险识别及风险分析

厂区内仓库储存的风险物质发生泄漏的环境风险事件；污水处理站设备故障等原因造成废水未经处理超标排放、危废间废机油泄漏；火灾等引发的伴生/次生污染物排放。
4.2.4风险防范措施及应急要求

①火灾事故防范措施：加大宣传教育力度，增强工作人员的整体消防安全意识；规范生产，制定安全生产管理制度，严禁厂区使用明火； 
②企业内废水输送管道采用碳钢管或PVC管，避免使用铸铁管而发生腐蚀而出现渗漏，同时，企业须定期检查废水收集、处理系统，坚决杜绝废水事故性排放；一旦发现企业废水收集、处理系统出现问题，马上停止产生，关闭厂区所有排水（包括雨水、废水排放口）应急阀门，排水统一切换至事故应急池中，可杜绝事故废水排放。

③严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

④泄漏应急处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。
4.2.4.3风险评价结论

表4-20  建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

新建年产雨伞布3000万米、面料300万米建设项目
建设地点

（湖南）省

（永州）市

（祁阳高新区）

（）

（/）

地理坐标

经度

111°51′52.886″
纬度

26°33′32.834″
主要危险物质及分布

原料储存于原料区、危废间、污水处理站
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

厂区内原料库储存的风险物质发生泄漏的环境风险事件；废水未经处理，超标排入市政管网的环境风险事件，火灾等引发的伴生/次生污染物排放
风险防范措施要求

①火灾事故防范措施：加大宣传教育力度，增强工作人员的整体消防安全意识；规范生产，制定安全生产管理制度，严禁厂区使用明火； 

②企业内废水输送管道采用碳钢管或PVC管，避免使用铸铁管而发生腐蚀而出现渗漏，同时，企业须定期检查废水收集、处理系统，坚决杜绝废水事故性排放；一旦发现企业废水收集、处理系统出现问题，马上停止产生，关闭厂区所有排水（包括雨水、废水排放口）应急阀门，排水统一切换至事故应急池中，可杜绝事故废水排放。

③严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

④泄漏应急处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。 

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

本项目风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析，在采取有效的防范措施的前提下，建设单位可将事故风险的影响减至最小。
4.2.8电磁辐射

本项目无电磁辐射源，不开展电磁辐射分析。
4.2.9项目环境保护投资估算

本项目总投资3000万元，其中环保投资79.5万元，占总投资的2.65%。
表4-21  环保投资估算表

工程阶段

类型

污染源

污染处理设施

环保投资（万元）
运营期

废气

生产过程产生的粉尘
通过采取加强车间通风等措施后，无组织排放
3
污水站恶臭气体
污水处理站恶臭为密闭，同时喷洒除臭剂，可有效减少污染物排放浓度
废水

生活污水

隔油池、化粪池
4
生产废水
采用“格栅+调节+混凝气浮+接触氧化+二沉池+回用水池”处理工艺，处理能力为3000t/d

30
噪声

设备噪声

减振基础、隔声

2
固废

一般工业固废
一般工业固体废物暂存间
4
危险废物
危废暂存间、委托有资质单位回收处置
生活垃圾

垃圾桶收集，环卫部门清运

地下水、土壤
分区防渗
10
风险管控
应急物资、托盘
4
环境管理
环保规章制度、应急预案、环保标识标牌
2.5
环境监测
废气、废水、噪声监测
20
合计

79.5



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	厂界
	颗粒物
	无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值

	
	
	氨、硫化氢、臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新建恶臭污染物厂界标准值

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油
	经隔油池、化粪池处理达标后，排入管网，进入祁阳白竹污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）》三级标准

	
	生产废水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮
	采用“格栅+调节+混凝气浮+接触氧化+二沉池+回用水池”处理工艺，处理能力为3000t/d
	《纺织染整工业水污染物排放标准》及其修改单（GB4287-2012）

	声环境
	厂界
	噪声
	采用减振、隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固体废物
	生活垃圾由环卫部门统一处理；一般固体废物储存于一般固体废物暂存间后外售后外送至填埋场填埋处置，危险废物交由有资质单位回收处置

	土壤及地下水污染防治措施
	控制采取源头控制，分区防渗原则，企业应做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	①火灾事故防范措施：加大宣传教育力度，增强工作人员的整体消防安全意识；规范生产，制定安全生产管理制度，严禁厂区使用明火； 

②企业内废水输送管道采用碳钢管或PVC管，避免使用铸铁管而发生腐蚀而出现渗漏，同时，企业须定期检查废水收集、处理系统，坚决杜绝废水事故性排放；一旦发现企业废水收集、处理系统出现问题，马上停止产生，关闭厂区所有排水（包括雨水、废水排放口）应急阀门，排水统一切换至事故应急池中，可杜绝事故废水排放。

③严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

④泄漏应急处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。

	其他环境

管理要求
	1、排污许可管理制度 
企业根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第 48 号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（第 11 号令），本项目属于“化纤织造及印染精加工175中有者喷水织造工序的”，管理级别属重点管理，在启动生产设施或发生实际排污前按要求办理排污许可证相关手续。 
2、项目竣工环境保护验收 
建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序： 
（1）在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。 
（2）按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。企业、验收调查（监测）机构及其相关人员对验收调查（监测）报告结论终身负责。 
（3）验收调查（监测）报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。 
（4）企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。 
3、环境管理 
   企业应有负责人分管厂内的环保工作，设立环保专门机构，配备专职人员负责具体工作，以保证废气治理设施正常运行，保障危险废物贮存、处置得当。定期记录原辅料用量、生产设施、环保设施运行状况，污染物处理情况。 

加强厂内劳动人员进行环境保护的教育和管理，使每个员工都有环保意识提高资源能源利用率，降低污染物产生量。



六、结论
	综合各方面评价分析，本项目选址合理，项目符合国家产业政策。项目产生的污染物在按本报告表中所提出的措施及方案进行治理、控制，并加强内部管理，实现环保设施的稳定运行，确保污染物达标排放的前提下，项目对周围环境污染影响较小。从环境保护的角度来看，本项目建设可行。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物（t/a）
	/
	/
	/
	0.6
	/
	0.6
	+0.6

	
	氨（t/a）
	/
	/
	/
	0.033
	/
	0.033
	+0.033

	
	硫化氢（t/a）
	/
	/
	/
	0.0015
	/
	0.0015
	+0.0015

	废水
	COD（t/a）
	/
	/
	/
	12.6456
	/
	12.6456
	+12.6456

	
	BOD5（t/a）
	/
	/
	/
	2.5291
	/
	2.5291
	+2.5291

	
	SS（t/a）
	/
	/
	/
	2.5291
	/
	2.5291
	+2.5291

	
	NH3-N（t/a）
	/
	/
	/
	1.2646
	/
	1.2646
	+1.2646

	
	TN（t/a）
	/
	/
	/
	3.78
	/
	3.78
	+3.78

	
	TP（t/a）
	/
	/
	/
	0.126
	/
	0.126
	+0.126

	
	动植物油（t/a）
	/
	/
	/
	0.0009
	/
	0.0009
	+0.0009

	一般工业

固体废物
	废涤纶丝（t/a）
	/
	/
	/
	96
	/
	96
	+96

	
	废坯布（t/a）
	/
	/
	/
	9
	/
	9
	+9

	
	废包装材料（t/a）
	/
	/
	/
	2
	/
	2
	+2

	
	污泥（t/a）
	/
	/
	/
	63
	/
	63
	+63

	
	格栅渣（t/a）
	/
	/
	/
	2.4
	/
	2.4
	+2.4

	危险废物
	废机油（t/a）
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	废弃的含油抹布、劳保用品（t/a）
	/
	/
	/
	0.005
	/
	0.005
	+0.005


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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织造废水
（2700m3/d）
污
泥
混凝气浮池
格栅
调节池
接触氧化池
二沉池
织造
回用水池
污泥浓缩池
压滤机
干化外运
回流
生活污水
（3.04m3/d）
隔油池
化粪池
祁阳白竹污水处理厂



织造
织造区废水处理系统
720000
468000
祁阳白竹
污水处理厂
252000
湘江水
432000
损耗228
自来水
1140
生活用水
912
隔油池+化粪池
912
损耗180000



