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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	永州祁阳大联纺织有限公司新建差异化再生纱线生产线项目

	项目代码
	2505-431100-04-01-943569

	建设单位联系人
	刘俭宝
	联系方式
	135****0023

	建设地点
	湖南祁阳经济开发区白水片区宏丰路2号（永州祁阳大联纺织有限公司厂区内西北角）

	地理坐标
	111°58′11.60132″，26°26′50.64450″

	国民经济

行业类别
	C2822涤纶纤维制造
	建设项目

行业类别
	二十五、化学纤维制造业28合成纤维制造282

	建设性质
	☑新建

☐改建

☐扩建

☐技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

☐不予批准后再次申报项目

☐超五年重新审核项目

☐重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	祁阳高新技术产业开发区管理委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2505-431100-04-01-943569

	总投资（万元）
	10000
	环保投资（万元）
	114

	环保投资占比（%）
	1.14
	施工工期
	2026.3-2026.6

	是否开工建设
	☑否

☐是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	3443.53

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《祁阳县土地利用总体规划（2006-2020）（2015年修订版）》
审批机关：祁阳市人民政府

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件：《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》

审批机关：湖南省生态环境厅

审查文件名称及文号：湖南省生态环境厅关于《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函，湘环评函[2024]29号


	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与祁阳高新技术产业开发区土地利用总体规划相符性分析

项目在永州祁阳大联纺织有限公司现有厂区范围内建设，位于祁阳高新技术产业开发区白水片区（祁阳科技工业园）宏丰路2号。根据湖南省自然资源厅2021年6月15日对祁阳市人民政府上报的《祁阳县土地利用总体规划（2006-2020）（2015年修订版）》，白水片区位于祁阳市白水镇，规范范围约145公顷，产业定位以农副产品加工、轻纺制鞋为主导，配套发展机械电子、新型建材、食品医药等辅助产业。

本项目为化学纤维制造业，属于轻纺行业，符合园区产业定位。

2、与园区规划环评及审查意见的符合性分析

1、与《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》相关内容的符合性

根据《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》相关内容：祁阳高新技术产业开发区总用地面积为1001.74公顷，形成“一区三园”的空间结构，“一区”为祁阳高新技术产业开发区，“三园”为黎家坪片区（区块一，区块面积151.58公顷，东至黎峰路，南至群力村，西至湘桂铁路，北至海螺水泥）、新区（区块二，区块面积619.72公顷，东至滨江路，南至阳明路以南500米，西至祁阳大道，北至元结路以北480米）、白水片区（区块三，区块面积230.44公顷，东至湘江，南至G356国道，西至G356国道，北至泉南高速公路以北300米）。

黎家坪片区：主要发展装备制造（金属制品业等），辅助发展新能源新材料（新型建筑材料制造、新型水泥等）、仓储物流。重点承载装备制造、新能源新材料等产业发展，大力建设祁阳现代铁路物流园等载体，吸引现代物流、新型建材等企业入驻，打造湘南水泥制造基地和湘南铁路物流集散中心；规划建设永州市（祁阳）表面处理产业园，集聚以表面处理为核心动力，装备制造、电子信息、汽车零部件、五金零部件等产业为带动发展的绿色循环表面处理产业园，配套废水处理中心、资源处置利用中心等公共服务设施。

新区：主要发展装备制造、轻工纺织（服装服饰业、制鞋业、文体用品制造业等）、食品生物医药、新能源新材料（锂电池制造、特种陶瓷制造等），辅助发展高端服务业。依托科创产业园、电子信息产业园、双创大厦等核心载体，主要承载装备制造、轻工纺织、食品生物医药、新能源新材料及高端服务业等产业发展，是汇聚高新区综合功能的核心区。充分发挥产业基础良好、集聚电商孵化器等公共服务平台优势，加速引育微电机龙头及配套企业，发展技术研发中心、检验检测平台等服务机构建设，打造产业链条长、特色优势突出、具有世界影响力的祁阳微电机生产基地。

白水片区：主要发展轻工纺织（纺织产业）。重点承接轻工纺织产业。充分发挥区位交通便利、产业集聚势头良好的优势，重点吸引服装产业等龙头企业入驻，完善纺织工业城、纺织商贸城、博览中心等服务配套，打造现代纺织特色产业园。

本项目位于白水片区纺织业，属于轻工纺织行业，符合产业定位。

根据祁阳高新技术产业开发区产业定位，结合《产业结构调整目录（2024年本）》的相关规定，以及国家对工业企业建设的生产工艺、生产设备、污染物排放要求的相关规定，确定祁阳高新技术产业开发区各个片区企业引进的准入行业、条件以及祁阳高新技术产业开发区企业准入特别管理措施（负面清单），确定祁阳高新技术产业开发区（白水片区）——祁阳科技工业园的企业引进的准入行业、条件见下表。

表1-1祁阳高新技术产业开发区（白水片区）企业准入特别管理措施（负面清单）

门类

领域

序号

行业、工艺及产品特别管理措施

国民经济行业分类代码

C制造业

农副食品加工业食品制造业

1

禁止C146调味发酵、C1495柠檬酸、酶制剂、C1511酒精、C1512白酒等工艺；C134糖精等化学合成甜味剂生产线；浓缩苹果汁生产线；禁止年加工玉米30万吨以下、绝干收率在98%以下玉米淀粉湿法生产线；禁止3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目等

C13

C14

C15

纺织业、纺织服装、服饰业

2

禁止引入191皮革鞣制加工 1931毛皮鞣制加工制革等重污染工序以及涉及排放重金属的企业；

C17

C18

C19

医药制造业

3

禁止C271化学药品原料药；禁止建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶生产装置；禁止新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置；禁止新建、改扩建充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置

C27

机械电子

4

禁止C33种的金属表面处理中的电镀和大规模的喷涂工艺；C36中的汽车整车制造；C37中的铁路运输设备和飞机、航天器等整体制造；C38种的电池制造；C39中的印刷电路板制造；禁止引入电镀、大规模喷涂等工艺及排放重金属废水的企业；

C33

C34

C35

C36

C37

C38

C39

C40

G交通运输、仓储和邮政业

仓储物流

5

禁止投资存放易燃易爆等危险化学品的项目

G59

N水利、环境和公共设施管理业

N77环境治理业

6

国家明令关停的项目禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；“十小”企业

N77

本项目属于化学纤维制造，无皮革、皮毛加工，不属于园区企业准入特别管理措施（负面清单）中禁止引入的191皮革鞣制加工 1931毛皮鞣制加工制革等重污染工序的企业，所用原辅材料不含重金属，所用染料为不含重金属的分散染料，不属于负面清单中的涉及排放重金属的企业，符合园区产业定位。

2、与园区规划环评审查意见的符合性

根据《湖南省环境保护厅关于祁阳高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书的审查意见》，加强园区大气污染防控措施，白水片区禁止引进气型污染大的企业和项目；园区管理机构应加强管理，各分园区新引进企业必须采用天然气、电能等清洁能源，对现有企业进行能源结构清洁化改造，加强企业管理，对各企业有工艺废气产污环节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的排放标准要求。

根据祁阳高新技术产业开发区总体规划，在规划年限（2016-2020年）内，域内仅能做到新区能使用天然气，其他几个片区因距离县城气源较远，均无法做到天然气作为能源，因此规划年限内新区以电力和管道天然气为主；白水片区以电力和型煤、生物质为主；黎家坪片区以电力、液化石油气和型煤为主；待燃气管网连同到相应的片区，规划中增加气源开通时间节点。

本项目属于化学纤维制造，不属于气型污染大的企业，本项目不涉及锅炉，项目建成后，项目各工艺废气产污节点均配置收集和处理净化装置，有组织废气均做到达标排放，尽可能减少了无组织废气的产生，无组织废气均能厂界达标。

因此，本项目符合规划环评审查意见和祁阳高新技术产业开发区总体规划的要求。本项目与园区规划环评批复相符性具体见表1-2。

表1-2  本项目与园区规划环评批复的符合性
序号

批复意见

本项目情况

符合性

一

落实规划环评产业准入条件清单。严格执行《湖南省湘江保护条例》，按环评提出的祁阳高新技术产业开发区准入负面清单的要求在前期做好项目准入把关，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，禁止引进电镀、屠宰、造纸、制革、染整等水型污染重、排水涉重金属及持久性有机污染物的项目；除已建海螺水泥公司外，原则上不得新建三类工业企业项目。管委会和地方环保行政主管部门必须应对入园项目严格执行环境影响评价和“三同时”制度，推进清洁生产工艺，其排污制度、总量必须满足达标排放和总量控制要求。

本项目符合《湖南省湘江保护条例》，不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目；不属于祁阳高新技术产业开发区（白水片区）企业准入特别管理措施（负面清单）“纺织业、纺织服装、服饰业中禁止引入的191皮革鞣制加工 1931毛皮鞣制加工制革等重污染工序以及涉及排放重金属的企业”，本项目用地符合总体规划，项目不使用含重金属的原辅材。

符合

二

园区禁止排放涉重废水企业进入，按“雨污分流、污污分流”原则优化区域排水方案，园区生产、生活废水分别通过污水管网收集后排入各分区污水处理厂处理达标后外排，加快新区和白水片区污水处理厂工程及配套管网建设进度，确保于2017年底前建设并接管运行。

本项目不涉及重金属废水，项目排水实行雨污分流、污污分流。目前，白水片区污水处理厂已建成投产。

符合

三

加强园区大气污染防控措施，白水片区禁止引进气型污染大的企业和项目；园区管理机构应加强管理，各分园区新引进企业必须采用天然气、电能等清洁能源，对现有企业进行能源结构清洁化改造，加强企业管理，对各企业有工艺废气产污环节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；采取有效措施，较少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的排放标准要求。

本项目属于化学纤维制造，不属于气型污染大的企业，项目建成后各工艺废气产污节点均配置收集和处理净化装置，有组织废气均做到达标排放，尽可能减少了无组织废气的产生，无组织废气均能厂界达标。

符合

四

做好园区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推进清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程、提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对于工业企业的固体废物特别是危险固废应按照国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。

项目产生的固体废物分类置于厂区的一般固废暂存场、危险废物暂存库进行暂存，一般固废暂存场按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行建设和管理；危险废物暂存库和污泥暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设和管理。本项目各类废物均得到了安全妥善的处置，对环境的影响不大。

符合

3、与园区规划环评跟踪评价的符合性分析

根据《湖南祁阳高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》相关内容，本项目符合规划环评跟踪评价的要求：

表1-3  本项目与园区规划环评跟踪评价的符合性

内容

跟踪评价内容

本项目符合性

企业用地性质符合性

白水片区有3家（祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司、祁阳东骏纺织有限公司、湖南骏邦纺织品科技有限公司）用地性质不符的企业

符合

产业准入条件符合性

目前园区引进的包装印刷业、体育用品制造、废弃资源综合利用业企业（体育用品企业：益安运动用品、志豪运动用品、力喜龙体育用品，包装印刷：永鑫包装，废弃资源综合利用：顺恒再生资源）虽不符合园区的主导产业定位，但不违背园区准入条件，也不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目及用水量大的企业。

符合

产业政策符合性

原规划环评审查后开发区发展至今，湖南祁阳高新技术产业开发区注重项目环保准入，严格控制非主导产业定位方向的项目入区建设，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目入区，入区企业（含现有和在建企业）及其所含项目均未包含《产业结构调整指导目录》（2019 年本）、《外商投资产业指导目录》（2017 年修订）等相关产业政策中明令禁止、淘汰类项目。

符合

产业定位符合性

从产业结构角度来说，开发区产业发展现状与开发区原总体规划中对湖南祁阳高新技术产业开发区的产业定位要求基本相符。开发区现已基本形成以机械电子、纺织制鞋、医药食品为主导的产业格局，现状产业结构总体合理，入区项目基本符合开发区调区扩区规划及规划环评中明确等主导产业定位要求。

符合

综上，本项目符合园区规划环评跟踪评价的要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策分析

本项目为化学纤维制造。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类第二十条、纺织中“智能化、超仿真等功能性化学纤维生产”，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类，因此本项目建设符合相关产业政策。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策和相关用地政策的要求。
2、与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的相符性
本项目位于祁阳高新技术产业开发区白水片区，不在生态保护红线范围内。符合性分析如下：

表1-4  与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的符合性
相关管控要求

项目情况

是否符合

空间布局约束
（1.2）白水片区：原则上不得新建三类工业企业项目。
本项目不属于三类工业企业项目。

符合
污染物排放管控
（2.1）废水：开发区排水实施雨污分流。各片区雨水就近排入附近自然水体或现有排洪渠。

白水片区：废污水经祁阳科技工业园污水处理厂处理达标后排入湘江。

（2.2）废气：

（2.2.1）对各企业有工艺废气产污节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放。

（2.2.2）新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。

（2.2.3）开发区内水泥等行业大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。特定企业特护期按要求实施错峰生产。

（2.3）固废：做好高新区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物和危险废物的资源化进程、提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业的固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。
（2.1）本项目位于祁阳高新技术产业开发区白水片区，园区排水实施雨污分流。本项目产生废水依托现有污水处理站处理后排入园区污水管网，经祁阳科技工业园污水处理厂处理达标后排入湘江。

（2.2.1）本项目各环节废气配备相应收集与处理净化设备，经处理后达标外排。

（2.3）固废：本项目各类固废分类处理。

符合
环境风险防控
（3.1）经开区应建立健全环境风险防控体系，组织严格落实开发区突发环境事件应急预案中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。

（3.2）开发区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。

（3.3）对各类涉及可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出可行的土壤污染防治具体措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
本项目风险事故可制定严格的风险防范制度和措施，制定专人对各种可能产生风险事故的设备进行定期检测的制度，确保车间设备、仓库安全生产和运行。只要管理工作到位，事故风险的应对措施有效，大多数事故风险是可以得到较好的化解。

符合
资源开发效率要求
（4.1）能源：

（4.1.1）高新区管理机构应加强管理，对2017年以前建成的企业进行能源结构清洁化改造，2017年以后区块一（黎家坪）、区块二（新区）引进企业必须采用天然气、电能等清洁能源。区块三（白水片区）实施集中供热。各片区涉及高污染燃料禁燃区范围严格执行禁燃区相关要求。

（4.1.2）到2025年，祁阳高新区能源消费强度控制在0.487吨标煤/万元，能源消费增量控制在181401.00吨标煤以内，能源消费总量控制在 954897吨标煤以内。

（4.2）水资源：优化高耗水行业空间布局，推动高耗水行业沿河布局，推广串联式循环用水布局，促进可利用再生水的企业与城市污水处理厂就近布局。加大工业节水技术改造，提高水的重复利用率。以纺织、食品等主要高耗水行业为重点，组织开展节水型企业创建。规范各行业用水定额，各行业应严格按照湖南省用水定额执行，对暂时不能达到要求的，应逐步提高水利用率。到2025年，园区指标应符合相应行政区域的管控要求，祁阳市用水总量控制在34567万立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低18.06%、8.87%。

（4.3）土地资源：

促进园区土地高质量利用；在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理，工业用地固定资产投入强度须达到250万元/亩以上，工业用地均税收15万元/亩。
（4.1.1）本项目不在燃料禁燃区，且主要使用电能，不涉及高污染燃料。

（4.3）土地资源：项目不新增用地，在现有厂区内建设。

符合
由上表可知，本项目符合《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中白水片区的各要求。

3、选址合理性分析

一、地理位置条件

（1）交通条件

项目选址地区交通运输条件良好，开发区以祁阳市城区为发展起点，依托泉南高速、和320国道，项目距离白水收费站路程仅2km，西距永州市40公里、北距祁阳市城区20km公里，区域交通便捷，满足项目运输要求。

（2）供水供电

本项目位于祁阳高新技术产业开发区白水片区东侧，纳入到园区范围，开发区配套有较为完善的供水管网、工业电网及相关配套设施，供水、供电能满足项目需求。

（3）建设场地

本项目在总图布置、设计上充分依托祁阳高新技术产业开发区白水片区内的交通、供电、供水等设施，生产采用整套生产设备，总体上建设条件较好。

二、环境条件

（1）环境质量现状

根据环境质量现状监测可知，区域环境空气质量各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求，区域环境空气质量良好；项目纳污水体的各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，具有一定的环境容量。因此，从环境质量现状及容量的角度分析，本工程选址是可行的。

（2）对周围环境影响

项目所产生的污染物经过治理后均可实现达标排放。经过预测，项目投产后对大气、地表水、声环境等影响较小，在区域环境可承受范围内。评价范围内无文物保护单位、风景名胜区，未发现国家和省、市级保护的珍稀野生动植物物种等重要的环境敏感目标。

项目符合园区总体规划、产业定位、准入条件、产业布局，交通运输条件良好，园区配套设施完善，选址合理。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1项目概况

永州祁阳大联纺织有限公司专注于涤纶和尼龙布料的研发、生产、销售。致力于为客户提供差异化、耐用、可持续的布料。为给客户提供一站式面料解决方案，选址于湖南祁阳经济开发区白水片区宏丰路2号（永州祁阳大联纺织有限公司厂区内西北角），拟投资1亿元建设“永州祁阳大联纺织有限公司新建差异化再生纱线生产线项目”，建成后可年产22810吨差异化再生纱线。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）第“二十五、化学纤维制造业28”中50条“合成纤维制造282”，“单纯纺丝制造；单纯丙纶纤维制造”应编制报告表，永州祁阳大联纺织有限公司新建差异化再生纱线生产线项目以FDY聚酯切片、POY聚酯切片为原料生产差异化再生纱线，属于单纯纺丝制造，按照规定应编制环境影响报告表。

永州祁阳大联纺织有限公司委托湖南怡安环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，我司接受委托后，立即组织有关技术人员对建设项目场地进行了现场勘察，收集了相关基础资料，根据厂址周围环境状况，结合本项目的排污特征，编制完成了《永州祁阳大联纺织有限公司新建差异化再生纱线生产线项目环境影响报告表》，现提交建设单位呈报永州市生态环境局祁阳分局审批。

2.2项目组成

本项目于永州祁阳大联纺织有限公司厂区内拟建1栋5层8#主生产车间、1栋2层8-1#副生产车间、1栋3层8-2#副生产车间，并配套建设环保处理设施，食堂、宿舍、废水处理设施及固废间依托现有。项目主要工程组成分别见表2.2-1。

表2.2-1  本项目主要工程组成一览表

分类

项目组成

具体内容

备注

主体工程

8#主生产车间

1F建筑面积1800m2，设卷绕间
新建

2F建筑面积1800m2，楼内布设纺丝系统、卫生间、办公室
新建
3F建筑面积1800m2，设螺杆挤压车间、PA6预留区、办公室、卫生间
新建
4F 建筑面积1800m2，设干燥间、空压机房
新建
5F建筑面积1800m2，设湿料仓、结晶车间
新建
8-1#副生产车间

1F建筑面积2610m2，楼内布检测间、包装/成品仓、实验室、一般固废暂存间、危废间
新建
2F建筑面积2610m2，设空调房、泵板间
新建
8-2#副生产车间

1F建筑面积1200m2，设配电房、切片输送/原料仓
新建
2F建筑面积1200m2，设控制室
新建
3F建筑面积1200m2，设水塔、空调气楼
新建
公用工程

供水

由市政给水管网供水

/

供电

由市政电网供电

/

排水

采用雨污分流制，组件清洗废水进入现有污水处理站，处理合格后，排至园区污水处理厂；厂区生活污水、地面清洁废水经现有隔油沉淀+化粪池处理后排入园区污水处理厂；雨水经厂区雨水管网外排至市政雨水管网

依托现有
环保工程

废水

处理设施

项目组件清洗废水依托现有“格栅+调节+物化沉淀+水解酸化+二级接触氧化+生化沉淀池+混凝气浮+石英砂过滤+回用池”处理后排入园区污水处理厂；生活污水、地面清洁废水经现有隔油沉淀+化粪池处理后排入园区污水处理厂。
依托现有
废气

治理工程

纺丝废气、上油、成型废气经收集后经缓冲过滤箱+水喷淋塔+工业静电活性炭吸附处理后经1根36m高排气筒（DA001）排放；煅烧废气通过加强车间通风无组织排放
新建

固体废物

处理

废料、废RO膜、废原料包装外售物资回收公司；沉淀池沉渣交环卫部门处理；废油剂包装桶交由厂家回收；废活性炭、检修废油、车间隔油池污泥委托有资质单位收集安全处置；固废储于固废间（约50m2），危废存于危废间（约50m2）。

新建

储运工程

仓库

8-2#副车间1F，占地面积约500m2，主要用于项目产品存放

新建

2.3产品方案

根据建设单位提供资料，本项目年产22810吨差异化再生纱线，其具体产品方案及规模见表2.3-1。

表2.3-1   本项目产品方案及规模

序号

名称

规格

年产量

1

F1线FDY
150-300
756吨

2

F2线FDY
150-300
1531吨

3

F3线FDY
150-300
2296吨

4

P1线PET-POY
75-150

2805吨

5

P2线PET-POY
150-300

5610吨

6

P3线PET-POY

（阳离子）

75-150

1402吨

7

P1线PET-POY

（阳离子）

150-300

2805吨

8

P1线PET-POY

（色丝）

150-300

2805吨

9

P1线PET-POY

（色丝）

150-300

1867吨

10

P1线PET-POY

（色丝）

150-300

933吨

11

总产量

/

22810吨

2.4主要生产设备

本项目生产设备见表2.4-1，项目产品和所用设备不属于淘汰落后项。
表2.4-1    本项目主要生产设备一览表
序号

名称

型号

数量

备注

1

螺杆挤出机-1

FDY4101J

1台

F1线FDY

2

螺杆挤出机-2

FDY4101J

2台

F2/3线FDY

3

测量头
FDY4102J

3个

/

4

熔体过滤器-1

FDY4103J

1个

5

熔体过滤器-2

FDY4103J

1个

6

熔体过滤器-3

FDY4103J

1个

7

熔体管路

FDY4104J

3套

8

纺丝箱

FDY4201F

3个

9

纺丝箱支架

FDY4202F

3个

10

纺丝计量泵

FDY4203F

12个

11

计量泵传动装置

FDY4204F

12套

12

计量泵传动支架

FDY4205F

1套

13

纺丝组件

FDY4205F

144套

14

喷丝板

FDY4206F

144套

15

纺丝甬道

FDY4207F

6套

16

联苯蒸汽发生器

FDY4301L

3台

17

排放（冷凝）罐

FDY4304L

3个

/

18

侧吹风装置

FDY4401C

1套

19

上油装置

FDY4501Y

6套

20

挤出机控制屏

FDY4701D

3个

21

纺丝机温控屏

FDY4702D

3个

22

计量泵控制屏

FDY4703D

3个

23

油轮控制柜

FDY4705D

3个

24

熔体压力传感器

FDY4706D

6套

25

组件压力传感器

FDY4708D

3套

26

挤出头温度传感器

FDY4710D

3套

27

纺丝箱体温度传感器

FDY4711D

3套

28

排放盒温度传感器

FDY4712D

3套

29

联苯汽相温度传感器

FDY4717D

3套

30

联苯防烧干温度传感器

FDY4718D

3套

31

ZWT612/1680/5500-12头型自动切换卷绕头

FDY4701

6套

32

气源处理系统

FDY4702

1套

33

油雾发生系统

FDY4703

1套

34

热辊GR1-1/2

FDY4706

12套

35

热辊GR2-1/2

FDY4707

12套

36

螺杆挤出机-1

POY4101J

3台

P1/P4/P5线

37

螺杆挤出机-2

POY4101J

2台

P2/P6线

38

螺杆挤出机-3

POY4101J

1台

P3线

39

螺杆挤出机-4

POY4101J

1台

P7线

40

测量头

POY4102J

7套

/

41

熔体过滤器-1

POY4103J

3套

P1/P4/P5线

42

熔体过滤器-2
POY4103J

1套

P2线

43

熔体过滤器-3

POY4103J

2套

P3/P6线

44

熔体过滤器-4

POY4103J

1套

P7线

45

熔体管路

POY4104J

7套

/

46

纺丝箱

POY4201F

11个

47

纺丝箱支架

POY4202F

11套

48

纺丝计量泵

POY4203F

48个

49

纺丝组件-1

POY4206F

216套

50

纺丝组件-2

POY4206F

360套

51

喷丝板-1

POY4207F

216套

52

喷丝板-2

POY4207F

360套

53

纺丝甬道

POY4208F

24套

54

联苯蒸汽发生器

POY4301L

7台

55

排放（冷凝）罐

POY4304L

7个

/

56

侧吹风装置-1

POY4401C

24套

57

上油装置

POY4501Y

24套

58

纺丝油剂泵

POY4502Y

27套

59

挤出机控制屏

POY4701D

7套

60

纺丝机温控屏

POY4702D

7套

61

计量泵控制屏

POY4703D

7套

62

油剂泵控制柜

POY4705D

7套

63

熔体压力传感器

（滤前）

POY4706D

7套

64

熔体压力传感器

（滤后）

POY4707D

7套

65

组件压力传感器

POY4708D

7套

66

ZWT612/1800/3500-12头型自动切换卷绕头

POY4701

24套

67

气源处理系统

POY4702

24套

68

卷绕机机架（POY）

POY4703

24套

69

上导丝盘系统

POY4704

24套

70

下导丝盘系统

POY4705

24套

2.5主要原辅料用量

2.5.1项目生产原辅料用量

本项目生产主要原辅材料及能源消耗量情况见下表。

表2.5-1    项目生产主要原辅材料情况一览表
序号

名称

规格

年用量

厂区最大储存量

备注

1

FDY聚酯切片原料
FDY 150-300

4711t/a

50t

/

2

FDY纺丝用油剂
/
5t/a

5t

/

3

POY聚酯切片原料
POY

75-150
4324t/a

50t

/

4

POY聚酯切片原料
POY

150-300
14412t/a

100t

/

5

POY纺丝用油剂
/
122t/a

10t

/

6

热媒（联苯—联苯醚混合物）

200kg/桶

32t/a

400kg

总加注32t，密闭循环使用，投产后基本不需要再补充加注

7

水

市政供水
3773t/a
/

/

8
电

园区供电
1100万kwh/a
/

/

2.5.2主要原辅材料性质

表2.5-2   主要原辅材料情况一览表
物料名称

理化性质

FDY油剂

FDY油剂为浅黄至黄色透明液体，主要成分为脂肪醇聚氧乙烯醚20-30%、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠30—50%、脂肪酸聚氧乙烯醚5-10%、烷基磷酸酯钾盐2-10%、水10-20%

POY油剂

POY油剂为微黄色液体，主要成分为特殊聚醚、非离子表面活性剂和阴离子表面活性剂。

2.6厂区平面布置

项目位于湖南祁阳经济开发区白水片区宏丰路2号，在永州祁阳大联纺织有限公司厂区内西北角地块，用地总体呈矩形，由南到北分别为副车间8-1#（2F）、主车间8#（5F）、副车间8-2#（3F），主副车间互相贯通。
由南至北，8-1#车间1F分别为包装/成品仓、危废间、一般固废间、检测室、实验室，8#车间1F为卷绕间，8-2#车间1F为配电房、切片输送间/原料仓；8-1#车间2F为空调间、泵板间，8#车间2F为纺丝间、卫生间、办公室，8-2#车间2F为控制室；8#车间3F为螺杆挤压间、PA6预留区域、卫生间、办公室，8-2#车间3F为水塔区、空调气楼；8#车间4F为干燥间和空压机室；8#车间5F为湿料仓和结晶间。
各车间总平面布局功能合理，互不干扰，工艺流程简洁流畅，传送路线短，能耗低，从而达到减小生产运行成本的目的。

本项目周边环境敏感保护目标主要为东南侧的邓家院子，离厂界最近距离为237m；西北居民点，离厂界最近距离为276m；北侧的李家院子，离厂界最近距离为313m。项目所在地全年主导风向为西北风，项目环境敏感保护目标均位于项目上风向，因此，生产过程产生的有机废气及含油雾废气经处理后对周边居民的影响较小，从环保角度总平面布局较为合理。项目总平面布置图见附图5，项目周边环境关系示意图见附图3。

2.7劳动定员及工作制度

项目劳动定员为30人，生产岗位实行两班制每班8小时，年工作300 天。

2.8水平衡

项目用水由园区供应，项目用水分为办公生活用水、生产用水、冷却循环水。

（1）办公生活用水

拟建项目劳动定员30人，厂内提供食宿，生活用水量按150L/人·d，则生活用水量为4.5m3/d，1350m3/a，污水产生系数为0.85，则废水产生量为3.825m3/d，1147.5m3/a。

（2）生产用水

项目生产用水主要为纺丝油剂配置用水、纺丝组件清洗水（真空煅烧+碱水煮洗+清水冲洗+超声波清洗）、地面清洁水。

①纺丝油剂配制用水

项目外购纺丝油剂与纯水配置约为14%浓度的油剂进入生产线使用，项目POY、FDY纺丝油剂使用量为127t/a，则纺丝油剂配置纯用水量为907t/a，在生产过程中全部挥发损耗。根据建设方提供资料，项目纯水制备率约为65%，则新鲜水用量为1395t/a，产生浓水488t/a。浓水可用于车间地面清洁及车间卫生间冲厕用水。
②纺丝组件清洗水

根据建设单位提供资料，项目平均15天清洗一遍纺丝组件及过滤器，设有碱水槽1套（双缸，约0.2t/缸）、清水槽1套（双缸，约0.2t/缸），超声波清洗机2台（约0.2t/台），高压冲洗系统1套（通过高压水枪冲洗，水池不蓄水，冲洗1次约使用0.1t的水），碱水通过清水+火碱片配置。清洗一遍组件需要换水20次，则清洗用水量为600t/a废水产生系数为90%，则拟建项目纺丝组件清洗废水量为540t/a，依托永州祁阳大联纺织有限公司现有污水处理站处理后进入园区污水处理厂处理。

③地面清洁用水

在纺丝油剂调配过程中，溅落在地面上少量的油剂及地面清洁产生的废水，每天清洁一次，若油剂溅落较多时增加清洁频次。项目纺丝车间建筑面积为1800m2，地面清洁面积按建筑面积20%计，清洁水用水量按2L/m2，则地面清洁每次用水量约0.72t/次，216t/a，损耗按20%计，则地面清洁废水量为172.8t/a，依托永州祁阳大联纺织有限公司现有隔油沉淀池+化粪池处理后排入园区污水处理厂。
（3）冷却循环用水
项目螺杆挤压机需要通过冷却水来对螺杆、机筒降温。项目冷却水循环使用，采用密闭式水塔，塔底蓄水池内的水由循环泵抽取后，送往管外均匀地喷淋下来，与管外空气并不接触，通过喷淋水增强传热传质的效果。

本项目冷却水年使用量约为500t/a，循环使用，不外排。
（4）水喷淋用水
项目水喷淋用水通过絮凝沉淀处理后循环使用，损耗量按10%计算，年用水量约为200t/a，年补充新鲜水20t/a。
项目水平衡图2.8-1。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image1]

图2.8-1    项目水平衡图（单位：t/a）

综上，拟建项目年用水量3773t/a，年排放水量1860.3t/a。
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	2.9项目工艺流程和产排污环节

2.9.1项目工艺流程

本项目的生产工艺流程及产污节点见图2.9-1。
[image: image2]
图2.9-1    项目生产工艺流程及产污环节示意图

生产工艺流程简介：

1、进料

由2吨的电动行车将料包吊运至投料斗上方，工人从底部打开料包的出料口，将PET切片投入输送料斗，依靠自重，切片从料斗进入振动筛，经过筛选后的粒径在2.5-4mm左右的正常切片，经过风机的吹送，经过输送管道，达到屋顶的湿切片料仓备用。

2、结晶

切片到达湿料仓后，依靠自重，通过回转阀的强制喂料，按工艺设定要求量，进入结晶床。湿切片中的含水率通常在0.4%左右，在纺丝过程中会出现剧烈的水解，这对纺丝是很不利的，所以利用连续性的预结晶，来除去切片中的主要含水量。剩下部分的含水量，需依靠干燥塔热风长时间的加热才能除去。

3、干燥

经过预结晶后的PET切片，已被除去了大部分的水份，并取得了一定的结晶度，剩余部分就需要依靠长时间的干热风在干燥塔内完成了。干燥塔内的热风是通过底部进风，向上吹送，并与结晶器的风循环合并到一起。

4、挤压熔融

经过结晶、干燥制备后的合格切片，依靠自重，进入螺杆，依靠螺杆挤压机的剪切力，在温度的加持下，使PET切片从固态颗粒状变成高温高压的流体，称之为熔体。从螺杆出来的熔体，根据生产工艺的需要，一般温度在280-295℃左右，压力在9-12Mpa左右，再通过熔体管道进入熔体过滤器。如果需要生产有色纤维，在螺杆进料口处，安装1套母粒添加系统，按要求，加入一定比例的色母粒，跟切片混料后，进入螺杆挤压熔融便可。色母粒在出厂时，已经过结晶及筛选。

5、纺丝
熔体经过过滤器后，继续沿着熔体管道进入纺丝箱体，在工艺温度保温下，通过毛细熔体管道，将熔体等时的送至每一个箱体出口，在每一个出口处均有可更换的组件，通过组件内部的金属砂及各种滤网，使高温高压的熔体均匀分布到喷丝板上，再从喷丝板出来形成初生纤维。纤维的粗细，是依靠计量泵根据生产品种及泵的规格、熔体的密度、出丝的速度等基本参数，经过工艺计算后，设置好计量泵的工艺转速来实现的。再通过喷丝板的孔数、截面形状等，来实现丝束的具体纤维数量及纤维截面形状。切片（含色母粒）从螺杆进料口进料后一直到喷丝板出丝，整个过程均在密闭管路内实现从颗粒状转化成流体状，并最终形成初生纤维的。

纺丝过程的加热，螺杆依据不同规格，配置有分5-7个区块加热的，全部采用套筒外电加热。从螺杆末端的挤出头到喷丝板（含全部熔体管道、过滤器、箱体等部件）全部采用导热油加热，导热媒介是联苯醚(按照联苯-联苯醚配比26.5% : 73.5%)。

6、冷却及上油

从喷丝板出来的初生纤维，经过侧吹风装置（一般在18-22℃，80-95%的湿度，风速约在0.5-0.8m/s）的横向吹风冷却，使初生纤维冷却定型。根据品种的不同，吹风装置可按工艺要求调节冷却高度。冷却结束后，将所有纤维通过油嘴集束并上油（POY通过油嘴上油，FDY根据需要，可以通过油嘴，也可以通过卷绕部分的油轮上油）。 

油剂的配置是购买涤纶POY或FDY专用油剂，根据工艺要求，采用离子交换水，通过油剂调配专用设备配置成所需浓度的乳液（一般在14%左右），调配好的乳液再用油剂泵，根据工艺计算好的转速，将乳液通过油嘴泵喷到丝束上。

乳液通过油嘴泵喷到丝束上后，在油嘴下方有收集槽，会将滴下来的油剂收集并汇入回收总管，采用收集的方式将滴油或废油收集到废料桶内。

本项目FDY采用油轮上油，设备配有1套完整的油轮上油循环系统，包括油轮、油槽、管道、油箱、油泵等，油泵从油箱里会一直不断的泵油到油槽里，溢流的油剂通过溢流管会再回到油箱里，形成密闭循环，丝束通过浸在油槽里的油轮表面，按照工艺要求进行上油，具体上油率可通过对油轮的转速调节来实现。

7、卷装成型

POY丝束经过纺丝上油集束后，沿着甬道下到1楼，经过预网络器的假捻后，通过导丝盘的张力调节，再用全自动卷绕机进入卷装流程。

FDY在经过油轮上油后，除了预网络跟主网络的压空吹走部分丝束上的油剂到周边环境中外，还需要通过2对共4个热辊的预热、牵伸、定型。第一对热辊一般采用85-95℃的温度为接下来的牵伸做预热，第一、第二对热辊间会根据工艺要求，设置1个合适的牵伸比，第二对热辊一般采用130-140℃的温度为牵伸后的丝束做定型，经检验合格后包装入成品库。
8、纺丝组件及过滤器清洗

组件与过滤器的清洗流程基本一致。先通过真空煅烧炉依靠真空状态下，在高温、长时的煅烧中，把附着在上面的PET熔体残留物进行降解，经过真空煅烧后的工件，将进入碱水槽，利用碱水在100℃条件下进行沸腾式清洗。

工件从碱水槽出来后，将在专用水池内进行清水冲洗。冲洗完毕后，再进入专用的超声波清洗机内，用碱水及清水反复超声清洗4-5遍后结束清洗流程。

2.9.2主要产污环节

根据工艺流程分析，项目主要产污环节及污染因子如下表所示：

表2.9-1    项目生产主要污染节点分析一览表

类别

污染工序

主要污染物

防治措施

废气

纺丝
挥发性有机物

缓冲过滤箱+水喷淋塔+工业静电活性炭吸附
上油、成型
油雾、挥发性有机物

真空煅烧

挥发性有机物、CO2、H2O

热媒

挥发性有机物

车间通风

 废水

组件清洗

COD、SS

依托现有污水处理站处理
纯水制备

含钙、镁离子等盐类

用作地面清洁用水、生活用水（冲厕所）
地面清洁、生活污水

COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油

依托现有隔油沉淀池+化粪池
固体废物

办公生活
生活垃圾
环卫部门清运
真空煅烧

煅烧废料

委托环卫部门清运

生产加工

废料

收集后外售

纯水制备

废RO膜

收集后外售

原料包装

废包装材料

收集后外售

油剂包装

废油剂包装桶

油剂供应商回收回用

废气处理

废活性炭
委托有资质单位安全处置

废气处理

沉淀池沉渣
交环卫部门处理
设备检修

检修废油

委托有资质单位安全处置

废水处理

车间隔油沉淀池油污

委托有资质单位安全处置

噪声

各机械噪声

减震及厂房隔音等
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	2.11与项目有关的原有环境污染问题

项目位于湖南祁阳经济开发区白水片区宏丰路2号（永州祁阳大联纺织有限公司厂区内西北角），不新增用地，在现有厂区范围内新建厂房，无与本项目有关的原有环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1区域环境质量现状

3.1.1环境空气

（1）区域环境质量达标判定
本项目环境空气质量功能规划为“二类区域”，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”的规定；引用的数据为近3年的数据，满足引用要求。本次评价采用永州市生态环境局发布的《2024年全市环境质量状况的通报》永州市祁阳环境空气质量统计数据，本项目位于湖南祁阳经济开发区白水片区宏丰路2号，属于祁阳市范围内，故本项目环评期间收集了祁阳市中心城区2024全年监测数据，能代表本项目周边环境质量现状，监测数据详见下表3-1。

表3.1-1  2024年祁阳市环境空气质量状况  （单位：μg/m3）
点位

监测因子

年评价指标

监测浓度(年平均值)

标准值(年平均值)

占标率(%)

达标情况

永州市生态环境局祁阳分局G1

PM10
年平均质量浓度

42ug/m3
70ug/m3
60%

达标

PM2.5
30ug/m3
35ug/m3
85.7%

达标

二氧化硫

9ug/m3
60ug/m3
15%

达标

二氧化氮

12ug/m3
40ug/m3
30%

达标

臭氧

日最大8h第90百分位

129ug/m3
160ug/m3
44.6%

达标

CO

CO第95百分值

1.0mg/m3
4mg/m3
25%

达标

由表3.1-1可见，祁阳市城区近一年常规大气污染物PM10、PM2.5 、SO2、NO2、臭氧、一氧化碳监测因子的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准年均值要求，因此祁阳市城区属于达标区。

（2）特征污染物环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，本项目大气特征污染因子主要为挥发性有机物。

本评价引用《永州祁阳大联纺织有限公司年产3亿米环保再生纤维布及箱包、服装布料生产线项目变动环境影响评价》中委托湖南得成检测有限公司2023年11月3~9日出具的监测数据（监测点位A1位于本项目东侧307m，A2位于本项目东南侧1045m）。检测结果见表3.1-3：

表3.1-2  环境空气质量现状监测内容
序号

编号

监测点位

监测因子

监测频次

评价标准

1

A1

项目所在地
挥发性有机物
连续监测7天，每天监测一次

《环境影响评价技术导则大气环境》附录 D

2

A2
南侧980m白水镇中学
表3.1-3  环境空气质量现状监测结果

监测点位

监测因子

统计项目

标准值(µg/m3)

项目所在地

监测值

(µg/m3)

最大浓度占标率

超标率

最大超标倍数

项目所在地
挥发性有机物

8h均值

600

2-8.1

1.35%

0

--

南侧980m白水镇中学
600

2.3-10.4

1.73%

0

--

由表3.1-3可知，监测点位挥发性有机物的现状监测浓度值满足《环境影响评价技术导则大气环境》附录 D中相关标准限值要求。由此表明，项目所在区域环境空气质量良好。

3.1.2地表水环境

为了解湘江地表水水质情况，本次环评收集了永州市生态环境局发布的永州市2025年1月份环境质量状况根据该水质监测结果公告，2025年1月浯溪水厂(杨梅岩)集中式饮用水源断面达到了地表水Ⅱ类水质；祁阳观音滩断面、归阳镇断面、普济桥断面等6个地表水常规断面均达到了相应地表水水质要求，即项目影响湘江相关河段水环境质量较好。
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图3.1-1  2025年1月份永州市地表水水质监测结果公告截图

3.1.3声环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，项目厂界外周边50 米范围内不存在声环境保护目标，无需监测保护目标，因此无需进行声环境质量监测。

3.1.4地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。且本项目车间、原料仓库、成品仓库地面均硬化，危废间采取相应的分区防渗措施，不存在地下水及土壤污染途径。

项目位于永州祁阳大联纺织有限公司厂区内西北角（污水处理站附近），且永州祁阳大联纺织有限公司没有发生过土壤或地下水污染事件，结合本项目情况，为了解拟建项目区域内土壤环境质量现状，本次环评引用《永州祁阳大联纺织有限公司年产3亿米环保再生纤维布及箱包、服装布料生产线项目变动环境影响评价报告书》中湖南得成检测有限公司于2023年11月3日对项目所在地公司占地范围内T1（污水处理站附近）、公司占地范围外T5（邓家院子耕地）、公司占地范围外T6（东北侧耕地）土壤监测点位数据。
表3.1-5  土壤监测结果    （单位mg/kg，pH值无量纲）
点位名称
检测项目
检测结果
GB36600中第二类用地筛选值
0-50cm
50-150cm
150-300cm
公司占地范围内T1（污水处理站附近）
1

pH值

6.4

6.2

6.2

/

2

汞

0.144

0.136

0.134

38

3

铜

39

42

46

18000

4

六价铬

1.84

1.80

1.97

5.7

5

镍

32.7

28.4

18.4

900

6

砷

26.6

22.2

16.3

60

7

镉

1.62

1.15

0.812

65

8

铅

32.4

27.2

17.2

800

9

四氯化碳

0.0013L

0.0013L

0.0013L

2.8

10

氯仿

0.0118

0.0316

0.0353

0.9

11

氯甲烷

0.0010L

0.0010L

0.0010L

37

12

1,1-二氯乙烷

0.0012L

0.0012L

0.0012L

9

13

1,2-二氯乙烷

0.0013L

0.0013L

0.0013L

5

14

1,1-二氯乙烯

0.0010L

0.0010L

0.0010L

66

15

顺-1,2-二氯乙烯

0.0037

0.0037

0.0039

596

16

反-1,2-二氯乙烯

0.0014L

0.0014L

0.0014L

54

17

二氯甲烷

0.0015L

0.0015L

0.0015L

616

18

1,2-二氯丙烷

0.0011L

0.0011L

0.0011L

5

19

1,1,1,2-四氯乙烷

0.0049

0.0050

0.0050

10

20

1,1,2,2-四氯乙烷

0.0012L

0.0012L

0.0012L

6.8

21

四氯乙烯

0.0585

0.0385

0.0472

53

22

1,1,1-三氯乙烷

0.0025

0.0026

0.0026

840

23

1,1,2-三氯乙烷

0.0012L

0.0012L

0.0012L

2.8

24

三氯乙烯

0.0012L

0.0012L

0.0012L

2.8

25

1,2,3-三氯丙烷

0.0012L

0.0012L

0.0012L

0.5

26

氯乙烯

0.0010L

0.0010L

0.0010L

0.43

27

苯

0.0025

0.0025

0.0025

4

28

氯苯

0.0012L

0.0012L

0.0012L

270

29

1,2-二氯苯

0.0015L

0.0015L

0.0015L

560

30

1,4-二氯苯

0.0015L

0.0015L

0.0015L

20

31

乙苯

0.0012L

0.0012L

0.0012L

28

32

甲苯

0.0013L

0.0013L

0.0013L

1200

33

间二甲苯+对二甲苯

0.0032

0.0021

0.0022

570

34

邻二甲苯+苯乙烯

0.0012L

0.0012L

0.0012L

640

35

硝基苯

0.09L

0.09L

0.09L

76

36

苯胺

0.1L

0.1L

0.1L

260

37

2-氯酚

0.06L

0.06L

0.06L

2256

38

苯并[a]蒽

0.1L

0.1L

0.1L

15

39

苯并[a]芘

0.1L

0.1L

0.1L

1.5

40

苯并[b]荧蒽

0.2L

0.2L

0.2L

15

41

苯并[k]荧蒽

0.1L

0.1L

0.1L

151

42

䓛

0.1L

0.1L

0.1L

1293

43

二苯并[a,h]蒽

0.1L

0.1L

0.1L

1.5

44

茚并[1,2,3-cd]芘

0.1L

0.1L

0.1L

15

45

萘

0.09L

0.09L

0.09L

70

公司占地范围外T5（邓家院子耕地）

1

pH

6.2

/

2

砷

23.3

40

3

镉

0.225

0.3

4

铬

46

150

5

铜

36

50

6

铅

22.0

90

7

汞

0.314

1.8

8

镍

10.5

70

9

锌

90

200

公司占地范围外T6（东北侧耕地）

1

pH

6.2

/

2

砷

15.4

40

3

镉

0.173

0.3

4

铬

36

150

5

铜

26

50

6

铅

15.1

90

7

汞

0.140

1.8

8

镍

8.18

70

9

锌

53

200

根据上表监测结果可知，项目所在地T1监测点的监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地的风险筛选值标准要求；项目周边农用地T5-T6监测点位的各监测因子均能够满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）风险筛选值标准要求。
3.1.5生态环境

项目位于工业园永州祁阳大联纺织有限公司厂区内西北角地块，评价地区地带性植被为常绿阔叶林，祁阳高新技术产业开发区白水片区受人类活动与工业发展的影响，自然植被遭破坏。目前区域树种主要是松、杉、樟等常见树以及灌木和杂草，生态环境现状一般。经调查，项目所在区域未发现珍稀频危动植物和古树名木。
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保护

目标
	3.2环境保护目标

根据现场踏勘，建设项目周边主要环境保护目标见表3.3-1。

表3.3-1    主要环境保护目标一览表

环境

要素

保护目标

方位

与厂界

的距离（m）

规模

功能要素及保护级别

大气

邓家院子

SE

237

居民点，约100户

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

李家院子

N
313

居民点，约50户

西北居民区

NW

276

居民点，约30户

声环境

本项目周边 50m 范围内无声环境保护目标。

地下水

本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

生态环境

项目位于工业园永州祁阳大联纺织有限公司厂区内西北角地块，项目用地为工业用地，周边无野生珍惜动植物种类分布，地表植被主要为绿化植被
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	3.4污染物排放控制标准

（1）项目产生的废气主要为纺丝废气、上油废气、成型废气、煅烧废气等。废气主要污染因子以颗粒物、非甲烷总烃计，废气排放均执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 -1996）表2中二级排放标准及无组织排放监控浓度限值；车间外挥发性有机物浓度限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中限值要求。

（2）废水

项目纯水制备产生的浓水作为车间地面清洁用水，故项目仅产生组件清洗废水、地面清洁废水和生活污水，地面清洁废水、生活污水依托永州祁阳大联纺织有限公司现有隔油沉淀池+化粪池处理后排入园区污水处理厂，组件清洗废水依托永州祁阳大联纺织有限公司现有污水处理站（格栅+调节+物化沉淀+水解酸化+二级接触氧化+生化沉淀池+混凝气浮+石英砂过滤+回用池）处理后进入园区污水处理厂。排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及园区污水处理厂接管要求。
（3）噪声

项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（4）固体废物

一般固体废物存放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物存放执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。

表3.4-1  项目所在区域应执行的污染物排放标准明细表
要素

分类

标准名称

适用

类别

标准限值

评价

对象

污染因子

标准值

废气

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

二级

颗粒物

（油雾）

排气筒高度：36m

工艺废气

排放浓度：120mg/m3
排放速率：32.6kg/h

颗粒物

（油雾）

无组织监控浓度：

1.0 mg/m3
非甲烷总烃

排气筒高度：36m

排放浓度：120mg/m3
排放速率：62.6kg/h

非甲烷总烃

无组织监控浓度：4.0mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

附录A

非甲烷总烃

监控点处1h平均浓度值：10 mg/m3
监控点处任意一次浓度值：

30 mg/m3
废水

园区污水处理厂接管要求

/

pH

/
厂区总排口

COD

400 mg/L

BOD5

200mg/L

SS

200mg/L

NH3-N
30mg/L

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

三级

pH

6~9
COD

500
BOD5
300
SS

400
NH3-N
/

本项目排放执行标准
/

pH
6~9
COD

400
BOD5
200
SS

200
NH3-N

30
噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）

3类

等效连续声级Leq

昼间65dB(A)

夜间55dB(A)

项目

厂界噪声
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	3.5总量控制指标

根据国家对实施污染物排放总量控制的要求及本项目污染物的排放特点，本评价确定本项目的污染物总量控制因子为COD、NH3-N和挥发性有机物。

项目地面清洁废水和生活污水、组件清洗废水经预处理后排至祁阳市科技工业园污水处理厂进一步处理，出水浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）。项目废水排放总量为1860.3 m3/a，废水总量控制指标为COD0.093t/a、氨氮0.01t/a。纳入园区污水处理厂总量控制指标。
本项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量为0.3619t/a，颗粒物（油雾）排放量为4.71t/a。

综上，本项目无需购买总量控制指标。




四、主要环境影响和保护措施


（2）噪声：施工机械噪声、交通

	输噪声等。

	
		（3）污水：①雨水冲刷产生地面径流，SS量大；

②施工人员生活污水，主要含COD、BOD5、动植物油等。


		（4）固废：各种建筑垃圾（主要为开挖土方）和生活垃圾。


	主体结

构施工

	（1）废气：汽车尾气及地面扬尘。


		（2）噪声：运输设备、电吊、电锯震动棒及金属物料施工地内搬运相互碰撞等。


		（3）污水：①建筑物面养护产生；

②建筑施工设备清洗产生清洗水；

③施工人员产生生活污水。


		（4）固废：主要为建筑垃圾。

		（5）其他：材料污染。


	工程装修

设备安装

	（1）噪声：施工用砂轮、电锯、电钻、吊车、切割机械设备产生噪声。



（2）污水

施工人员产

	生活污水。

	
		（3）固废：各种装修用的材料以及设备外包装材料等。



	表4.1-2  项目施工期环境保护措施一览表

序号

主要影响

污染防治措施

1

施工废气

粉尘：禁止散装类建筑材料无包装进场；装修产生的建筑垃圾及时清理；存放时加盖防尘网，适时洒水抑尘

涂料废气：采用环保涂料、适时开窗通风等

2

施工噪声

施工时关窗、避开午间和夜间休息期作业

3

施工期生活污水

经化粪池预处理后排入园区污水处理厂进一步处理

4

施工建设垃圾

集中堆放，送往指定的处理处置场进行处理处置；若露天堆放采用严密苫盖，运输和卸运时防治遗撒飞扬。

5

涂料油漆空桶

使用后的涂料油漆空桶等及时加盖密闭，集中存放，委托有处理资质单位进行处理处置
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	4.2 运营期大气环境影响和保护措施

4.2.1大气污染物源强分析

根据前文工艺流程分析，项目废气主要有：纺丝废气、上油、成型废气、煅烧废气等。

（1）纺丝废气

项目原料采用PET切片，其熔点为265℃、分解温度约为353℃以上。项目螺杆熔融温度控制在280~295℃左右，未达到PET切片的分解温度，但会产生少量挥发性有机物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-2822涤纶纤维制造 行业系数手册》中聚酯切片制造涤纶长丝挥发性有机物的产生系数为8.35g/t-产品，项目年产涤纶长丝22810吨，则本项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为0.19 t/a。
由于项目螺杆挤压机和纺丝箱体链接为密闭通道，其挤压废气至喷丝板排出，同时经侧吹风装置冷却降温。拟在喷丝板上方设置集气罩收集处理，收集后的废气经“缓冲过滤箱+水喷淋塔+工业静电活性炭吸附”处理后由36m高DA001排气筒排放，风机风量设10000m3/h、收集效率90%、处理效率90%，未收集废气以无组织形式排放于生产车间内。则本工序非甲烷总烃排放量为0.017t/a、排放浓度为0.35mg/m3、排放速率为0.004kg/h；无组织非甲烷总烃排放量为0.019t/a。
（2）上油、成型废气

丝束在上油过程中，由于刚刚凝固的丝束温度比车间环境温度高，因此会有少量的纺丝油剂挥发成颗粒物（油雾）进入空气中。参考《涤纶FDY纺丝油剂的性能及应用》（杨胜旺，化学与防治技术）中22℃时各类纺丝油剂的挥发减量平均值为2.4%，项目油剂配比后乳液总使用量为1034t，则颗粒物（油雾）产生量为24.8t/a。
项目拟在油嘴、预网络器、卷绕热辊工位上方设集气罩，经“缓冲过滤箱+水喷淋塔+工业静电活性炭吸附”处理后由36m高DA001排气筒排放，风机风量设10000m3/h、收集效率90%、处理效率90%，未收集废气以无组织形式排放于生产车间内。则本工序颗粒物（油雾）排放量为2.23t/a、排放浓度为46.4mg/m3、排放速率为0.46kg/h；无组织颗粒物（油雾）排放量为2.48t/a。

（3）煅烧废气
项目平均15天清洗一遍纺丝组件及过滤器，使用真空煅烧炉对残留在组件上的PET熔体残留物进行分解，在真空状态500℃煅烧一定时间后通入少量空气， 使炉膛中90%的气体大部分转化为CO2和H2O，剩余气体为少量的烟尘和有机废气， 污染物以非甲烷总烃计。由于残留的聚酯量极少，以原料使用量0.1% 计，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-2822涤纶纤维制造行业系数手册》中聚酯切片制造涤纶长丝挥发性有机物的产生系数为8.35g/t-产品，项目残留的聚酯量22.81t，故本工序挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为0.00019t/a，对环境影响较小，可忽略不计，无组织排放在车间内。
（4）进料、结晶
项目使用原料为PET切片，颗粒状固体，粒径约在2~5mm左右，均为新料。在进料过程中会产生微量粉尘、杂物及废料，该部分废气产生量小，在车间无组织排放，对周边环境影响不大，故不做定量分析。

结晶器在工作时，其密闭循环风管上有补、排风口，会有微量粉尘产生，该部分废气产生量小，在车间无组织排放，对周边环境影响不大，故不做定量分析。
项目全厂废气排放情况见表4.2-3。

表4.2-3  项目污染源强核算及产排污情况一览表
污染源

污染物

产生量t/a

处理措施

排放量t/a

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

标准排放限值mg/m3
标准排放速率kg/h
纺丝
非甲烷总烃
0.19
缓冲过滤箱+水喷淋塔+工业静电活性炭吸附+36m高排气筒（DA001）

0.017
0.35
0.004
120
62.6
加强车间通风换气
0.019
/
/

4.0
/
上油、成型
颗粒物（油雾）
24.8
缓冲过滤箱+水喷淋塔+工业静电活性炭吸附+36m高排气筒（DA001）

2.23
46.4
0.46
120
32.6
加强车间通风换气
2.48
/

/

1.0
/

煅烧
非甲烷总烃
0.00019
加强车间通风换气

0.00019
/

/

1.0
/
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	4.2.2废气排放口及监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ 1102-2020）及《排污单位自行监测技术指南 化学纤维制造业》（HJ 1139-2020），项目废气排放口及监测计划参数如下。

表4.2-4  项目大气污染物监测计划一览表
污染源类别

排放口编号及名称

排放标准

监测要求

监测点位

监测因子

监测

频次

废气处理装置

DA001

《大气污染物综合排放标准》

（GB 16297-1996）

DA001

颗粒物

1次/季度

非甲烷总烃

1次/半年

厂区内

/

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）

车间外1m

非甲烷总烃

1次/季度

厂界

/

《大气污染物综合排放标准》

（GB 16297-1996）

厂界

颗粒物

1次/季度

非甲烷总烃

1次/季度

氨

1次/半年

硫化氢

1次/半年
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	4.2.3非正常工况下大气环境影响分析
非正常工况一般包括开停机、检修、环保设施不达标三种情况。

项目各产生废气的设备在开机时，首先运行所有的废气处理装置，然后进行生产作业，使生产中的废气都能得到及时处理。停机时，所有废气处理装置继续运转，待工艺中的废气完全排出后再关闭。设备检修以及突发性故障（如，区域性停电时的停机），企业会事先安排好设备正常停机，停止生产。项目在开、停机时排出污染物均可得到有效处理，排出的污染物和正常生产时的情况基本一致。因此，非正常工况考虑废气环保设施运行不正常的情况，本报告按最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%。

项目非正常工况下，污染物排放情况如下表所示。
表4.2-5  项目废气非正常排放大气环境影响预测结果

非正常排放源强

单次持续时间

预计年发生频次

应对措施

污染源

非正常排放原因

污染物

排放速率（kg/h）

排放浓度（mg/Nm3）

达标

情况*

DA001

故障，处理效率为0

非甲烷总烃

0.04
3.96
达标

30min

1次/年

立即停止相关产污环节生产，修理设备，待废气处理设施检修后恢复生产

油雾

5.17
516.7
超标

4.2.4大气污染防治措施可行性及达标分析

★废气收集装置装置

为提高集气罩控制效果，集气罩设计罩口尽可能靠近污染物发生源，减少横向气流的干扰；罩口四周增设法兰边，法兰边宽度约为150-200mm；集气罩的扩张角小于60°。

结合《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538 号）表3.3-2（废气收集集气效率参考值），“VOCs 产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压收集效率为90%”，本项目生产设备均设置在密闭车间内，VOCs 产生源上方设大风量集气罩，所有开口处呈微负压，经以上措施，本项目废气收集率均可达90%。

★缓冲过滤箱+水喷淋塔+工业静电活性炭吸附
车间废气在设备排放处采用集风罩收集，由与集气罩连接废气排放风管支管汇入废气总管，由排废风机通过废气总管送入废气处理系统缓冲过滤箱，再进入低温喷淋塔入口，经低温喷淋塔进行淋洗，将废气中污染物介质在淋洗中去除，经喷淋塔淋洗处理后的废气进入工业静电活性炭一体机处理，逐级去除废气中所含颗粒物质，经静电除尘和活性炭吸附各组成指标达到合格的废气通过排气筒进行有组织排放。废气系统采用循环水回水连续补水方式。
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图4.2-1 缓冲过滤箱+水喷淋塔+工业静电活性炭吸附装置流程图
根据《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ1102-2020），湿式除尘、静电除油、吸收均属于可行技术。

总体而言，本项目所采用的废气污染防治措施均属于合理、可行技术。
4.2.5排气筒高度合理性分析

根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，废气排放筒高度不应低于15m，还应高出周围200m半径范围内的建筑5m以上，本项目周围200m范围内最高建筑为8#主生产车间，高度为30.75m，则本项目排气高度应排气筒设置高度36m符合要求。

4.2.6项目废气环境影响分析

根据上述分析，项目废气处理装置具有可行性，能长期稳定运行和并具有达标排放可靠性。排放的废气经过处理达到相关标准后排放，对评价区环境敏感目标影响较小，因此本项目大气环境影响可接受。
4.3运营期废水环境影响和保护措施

4.3.1污染工序及源强分析

根据前文水平衡分析，项目完成后，废水主要有：组件清洗废水、地面清洗废水、纯水机浓水以及员工生活污水。

（1）纯水机浓水

根据工艺流程分析，项目外购纺丝油剂与纯水配置约为14%浓度的油剂进入生产线使用，项目POY、FDY纺丝油剂使用量为127t/a，则纺丝油剂配置纯用水量为907t/a，在生产过程中全部挥发损耗。根据建设方提供资料，项目纯水制备率约为65%，则新鲜水用量为1395t/a，产生浓水488t/a。浓水主要为钙、镁离子等，不含其它杂质，可作为车间地面清洁用水和生活用水（冲厕所）使用。

（2）组件清洗废水

根据建设单位提供资料，项目平均15天清洗一遍纺丝组件及过滤器，设有碱水槽1套（双缸，约0.2t/缸）、清水槽1套（双缸，约0.2t/缸），超声波清洗机2台（约0.2t/台），高压冲洗系统1套（通过高压水枪冲洗，水池不蓄水，冲洗1次约使用0.1t的水），碱水通过清水+火碱片配置。清洗一遍组件需要换水20次，则清洗用水量为600t/a废水产生系数为90%，则拟建项目纺丝组件清洗废水量为540t/a，依托永州祁阳大联纺织有限公司现有污水处理站处理后进入园区污水处理厂处理。
（3）地面清洁废水

在纺丝油剂调配过程中，溅落在地面上少量的油剂及地面清洁产生的废水，每天清洁一次，若油剂溅落较多时增加清洁频次。项目纺丝车间建筑面积为1800m2，地面清洁面积按建筑面积20%计，清洁水用水量按2L/m2，则地面清洁每次用水量约0.72t/次，216t/a，损耗按20%计，则地面清洁废水量为172.8t/a，依托永州祁阳大联纺织有限公司现有隔油沉淀池+化粪池处理后排入园区污水处理厂。
（4）生活污水
项目劳动定员30人，厂内提供食宿，生活用水量按150L/人·d，则生活用水量为4.5m3/d，1350m3/a，污水产生系数为0.85，则废水产生量为3.825m3/d，1147.5m3/a。

综上所述，项目外排废水为地面清洁水、生活污水、组件清洗废水，项目废水排放量为1860.3 m3/a。项目废水污染物产排情况如下：

表4.3-1  项目废水产生情况一览表
污染源

污染物种类

产生情况

治理措施

排放情况

排放去向

污染物产生量t/a

污染物产生浓度mg/L

处理

能力

治理

工艺

治理效率

是否为可行技术

废水排放量m3/a

污染物排放量t/a

污染物排放浓度mg/L

/

地面清洁废水、生活污水

COD

0.53
400

100m3/d
隔油沉淀池+化粪池
0.3

是

1320.3
0.37
280
祁阳市科技工业园污水处理厂
BOD5 

0.20
150

0.2
0.16
120
SS

0.40
300

0.5
0.20
150
NH3-N

0.03
25

0

0.03
25
动植物油

0.04
30

0.7

0.01
21
组件清洗废水
COD

0.07
130
5000m3/d
格栅+调节+物化沉淀+水解酸化+二级接触氧化+生化沉淀池+混凝气浮+石英砂过滤+回用池
0.9
是

540
0.01
13
祁阳市科技工业园污水处理厂
SS
0.22
400
0.9
0.02
40
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	4.3.2项目废水环境影响分析

本项目外排废水主要为车间地面清洁废水和生活污水、组件清洗废水，项目产生的污水水质较简单。地面冲洗废水、生活污水经隔油沉淀池+化粪池处理后可满足园区污水处理厂接管要求，排入祁阳市科技工业园污水处理厂；组件清洗废水依托永州祁阳大联纺织有限公司现有污水处理站处理后可满足园区污水处理厂接管要求，排入祁阳市科技工业园污水处理厂进行深度处理，对地表水环境影响微弱。
★依托永州祁阳大联纺织有限公司现有污水处理站可行性评价
现有废水处理站设计处理能力为5000t/d，采用“格栅+调节+物化沉淀+水解酸化+二级接触氧化+生化沉淀池+混凝气浮+石英砂过滤+回用池”工艺，设计出水水质为《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）表1中回用水水质和《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单中表2间接排放标准。目前，该套废水处理系统的一期（5000t/d）已建成并投入使用，各处理设备也均已安装到位，药剂添加采用自动加药系统。年产3亿米环保再生纤维布及箱包、服装布料生产线(一期工程)建设项目已经进行了阶段性验收，根据验收报告，验收期间污水处理站处理水量4345.2m3/d。本项目组件清洗废水排放量为540t/a，1.8t/d，污染物为简单的SS、COD，不会对现有污水处理站造成负担。
★祁阳市科技工业园污水处理厂对本项目污水接纳可行性分析
祁阳科技工业园污水处理厂位于祁阳市白水镇祁阳科技工业园宝达食品有限责任公司南侧，紧邻园区道路永兴路，湘江西侧，白水北侧，服务范围为祁阳科技工业园，汇水面积约1.45平方公里，截污干管主要接纳祁阳科技工业园污水生产和生活废水。

污水处理厂建设规模为5000m3/d，现已建成并投运，已于2018年9月6日通过建设项目竣工验收，工程占地10000m2（折合15亩），污水管网沿园区道路敷设。污水处理采用“进水→粗格栅及提升泵→细格栅及旋流沉砂池→水解酸化池→A/A/O生物池→二沉池→高效沉淀池→滤布滤池→紫外光消毒→达标排放”工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入湘江。

祁阳市科技工业园污水处理厂扩建工程于2023年2月8日取得环评批复，项目扩建规模为20000m3/d（即利用现有工程的1#工艺线、新增建设的2#工艺线），扩建后总规模达25000m3/d。本项目废水排放量为1860.3m3/a，6.2m3/d，经预处理后可满足污水处理厂接管要求，因此本项目废水的排入不会影响其正常稳定运行，项目废水排入祁阳市科技工业园污水处理厂可行。
★废水监测计划：

本项目废水根据《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ 1102-2020）及《排污单位自行监测技术指南 化学纤维制造业》（HJ 1139-2020）中的要求制定监测计划，项目废水监测可委托第三方环境监测机构进行，具体监测内容如下。

表4.3-2  本项目废水监测计划

内容

监测点位

监测项目

监测频率

备注

废水

废水总排口

流量、COD、氨氮
在线监测

需联网

pH、BOD5、SS、总氮、总磷、总有机碳
1次/半年

委托检测

4.3.3废水非正常排放分析

废水非正常排放主要源于设备故障、断电、各处理单元工况异常等原因导致污水 处理装置设施处理效率下降，致使出水不能达标排放。在此情况下，废水若直接排放将对园区污水处理厂产生冲击负荷，可能进一步影响湘江的水质。为避免非正常排放对受纳水体的影响，本项目采取以下防治措施： 

①加强设备的保养维护，特别是关键设备应备齐易损零部件及配件； 

②加强对污水处理装置技术人员操作工作的培训，熟练掌握污水处理工艺技术原理，运行经验及设备的操作说明，加强工作人员的岗位责任管理，减少人为因素产生的故障；

 ③本项目污水处理设施，在发生故障时，项目应立即停止运行，无新产生的废水进入污水处理装置。污水处理装置滞留的废水可通过泵抽至无故障的其它处理单元进行暂存，事故状况下可保证废水不出厂。待污水处理装置恢复正常后，将废水重新送入处理单元进行处理。

4.4运营期噪声环境影响和减缓措施

4.4.1污染工序及源强分析

项目噪声主要来自各类生产设备及风机、空压机等运行过程，设计中均要求选用低噪声设备，其噪声值在70～85dB（A），采用消声、隔声等降噪措施可降低对外环境的影响。本项目噪声污染源分别见表4.4-1。

表4.4-1    项目主要设备噪声值

序号

位置

噪声源

降噪前单机声功率级（dB（A））

降噪措施

降噪后单机声功率级（dB（A））

持续时间（h）

纺丝车间
POY纺丝机

75

选用低噪声设备；厂房隔声、距离衰减、加装基础减震垫，对设备进行定期维护等
50

4800
FDY纺丝机

75

50

4800
纺丝箱体

80

55

4800
纺丝减速机

80

55

4800
纺丝组件

85

60

4800
纺丝上油泵

70

55

4800
螺杆挤压车间
螺杆挤出机
75
50
4800
卷绕车间
FDY卷绕机架
85
60
4800
热定型辊
80
55
4800
空压机车间
空压机

85

60

4800
空调气楼
空调机组

85

60

4800
4.4.2声环境影响分析

本次评价将各声源分别简化为若干点声源处理，室内源按整体声源等效为室外源，预测室外源衰减至厂界处的噪声值。具体等效方式如下所示：

（1）预测模式

①合成噪声级模式
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式中：L——多个噪声源的合成声级，dB（A）；

      Li——某噪声源的噪声级，dB（A）。

②室内声源等效室外声源声功率级

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内为近似扩散声场，按下列公示计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2i（T）= Lp1i（T）-（TLi+6）
式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

然后按下列公示将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
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然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
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图 4.4-1   室内声源等效为室外声源图例

③声源衰减预计计算：
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式中：
[image: image10.wmf]L
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——距离噪声源r处噪声级，dB（A）；
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——距离噪声源r0处噪声级，dB（A）。
（2）预测结果

本评价采用整体声源评价法对声源进行预测评价。整体声源法的基本思路是：将整个连续噪声区看作一个声源，称为整体声源。预先求得该整体声源的声功率级，然后计算该整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减，最后求得预测受声点的噪声级。

按照衰减后的综合源强进行计算，项目噪声预测结果如下。

表4.4-2    项目厂界噪声预测结果一览表  单位：dB(A)

噪声源

（主要设备）

整体噪声源强dB（A）
墙壁隔声、距离衰减后源强dB（A）
参数

厂界

东
南
西
北

生产车间
90.2
70.2
距离m

1
36
1
17
贡献值dB(A)
昼间

48.1 

41.8 

54.7 

43.4 

夜间

48.1
41.8

54.7
43.4 

预测值dB(A)
昼间

48.1
41.8

54.7
43.4 

夜间

48.1
41.8

54.7
43.4 

标准限值dB(A)
昼间

65

65

65

65

夜间

55

55

55

55

达标情况

昼间

达标

达标

达标

达标

夜间

达标

达标

达标

达标

由上表可知，项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。采取在厂区合理布置及采取切实有效的隔声降噪措施后，噪声对周围声环境影响不大。

4.4.3噪声治理措施

本项目厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3 类标准。

项目主要噪声源设备大多置于室内，分布较为分散，并经机械选型、隔振、隔音、合理布局等措施来降低噪声，具体措施包括：

①总体布置上利用建筑物的合理布局，阻隔声波的传播。高噪音声源设置在厂区中央，使噪声达到最大程度的自然衰减，降低对周围环境的影响。

②设计上优先选用噪声值较低的同类机械设备，对大功率电机加隔音罩或电机消声器。

③加强管理，建立设备定期维护，保养的管理制度，防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。

④加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

⑤强化行车管理制度，严禁鸣号，进入厂区低速行驶。

⑥加强运输管理，合理安排运输时间，优化运输车辆的运行线路，避免穿过密集的居民区。运输车辆进入城区后，减速行驶，禁鸣喇叭。

⑦增加厂区边界绿化面积，对产生噪声的放空口安装消声器。

⑧按劳保卫生要求发放劳保用品（如隔音耳塞、面具等）和执行工作时间制度。
4.4.4噪声监测计划

项目监测计划为污染源监测计划，需对项目厂界噪声进行定期监测，项目营运期监测计划《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ 1102-2020）及《排污单位自行监测技术指南 化学纤维制造业》（HJ 1139-2020）中的要求制定监测计划。具体监测计划详见下表。
表4.4-3   排放标准及监测要求一览表

监测点位

监测指标

监测频次

排放执行标准

厂界四周1m处

等效连续A声级

1次/季度

厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
4.5运营期固体废物影响和减缓措施

4.5.1污染工序及源强分析

项目固体废物主要为废料、煅烧废料、废油剂包装桶、废RO膜、隔油池油污、废包装材料、废活性炭、沉淀池沉渣以及办公生活垃圾。

（1）废料

根据类比同行业生产情况，本项目废料产生量约为1140t/a，收集后外售综合利用。

（2）煅烧废料

喷丝板清理过程中需使用真空煅烧炉在隔绝空气的状态下对残留在喷丝板表面的少量PET熔体残留物进行高温煅烧，充分熔化，自流至煅烧炉炉底托盘形成煅烧胶渣，为一般工业固体废物，产生量约为0.1t/a。委托环卫部门收集清运。

（3）废油剂包装桶

项目生产会用到纺丝油剂，均用吨桶包装，合计全厂使用量为127t/a，会产生127个吨桶，每个空桶按60kg计算，合计7.62t/a，这部分空桶由供货厂家回收综合利用。

根据《固体废物鉴别标准  通则》（GB34330-2017）第6.1条规定，任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质不作为固体废物管理。本项目油剂包装桶产生量为7.62t/a，不作为固体废物管理，由供应商回收。

（4）废RO膜

纯水制备设备需定期更换RO 膜，每年更换一次，每次更换量约0.01t，则废RO 膜产生量0.01t/a，外售综合利用。

（5）废活性炭
根据项目工程分析可知，项目非甲烷总烃的吸附量约为0.154t/a，依据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》活性炭吸附的废气量按15%计，即本项目所需活性炭用量为1.03t/a，则本项目非活性炭的产生量为1.184t/a。建议项目每3~6个月更换一次活性炭。更换下来的废活性炭属于危险废物，代码为 HW49  900-039-49，暂存于危废间，定期交友资质单位处理。
（6）检修废油

项目生产线上各机器设备定期保养需要使用机油，其产生量约为0.1t/a，收集后交由有资质单位处理。

（7）隔油池油污

车间地面清洁废水经隔油沉淀池+化粪池预处理，隔油池油污产生量为0.1t/a，委托有资质单位安全处置。

（8）废包装材料

项目在原辅材料使用及产品分装过程中会产生一些包装废袋、纸盒等，预计产生量约为8t/a，可外送综合利用。

（9）沉淀池沉渣
项目水喷淋产生的废水通过絮凝沉淀处理后循环使用，每年清掏絮凝沉淀池，约产生1t/a的沉渣，交由环卫部门处理。
（10）生活垃圾

项目劳动定员30人，生活垃圾产生量按0.75kg/人•d，则全厂的生活垃圾产生量为6.75t/a，统一收集后委托当地环卫部门处置。

根据工艺流程分析及企业提供的相关资料，结合《固体废物鉴别标准则》、《固体废物分类与代码目录》、《国家危险废物名录》（2025年版）以及《危险废物鉴别标准》，项目固体废物产生及处置情况详见表4.5-1。
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	表4.5-1  项目固体废物产生及处置情况
序号

废物名称

产生环节

形态

类别

废物代码

年产生量（t/a）

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

防治措施

废料

生产加工

固态

一般固废

SW59

900-099-S59

1140
化学纤维

/

每天

/

收集后外售

煅烧废料

真空煅烧

固态

一般固废

SW59

900-099-S59

0.1
胶渣

/

每天

/

环卫部门清运

废RO膜

纯水制备

固态

一般固废

SW59

900-099-S59

0.01

RO膜

/

每年

/

收集后外售

废包装材料

原料包装

固态

一般固废

SW17

900-003-S17

8

塑料袋、纸箱等

/

每天

/

收集后外售

沉淀池沉渣
废气处理

固态

一般固废

SW59

900-004-S59

1t/a

SS

/

1年

/

交环卫部门处理
小计

1149.11
检修废油

设备检修

液态

危险废物

HW08

900-214-08

0.1
机油

机油
每月

T/I
暂存于危废间，定期委托有资质单位安全处置
车间隔油池油污

废水处理

固态

危险废物

HW08
900-210-08

0.1

油剂

油剂

每年

T/I
废活性炭
废气处理
固态
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4.5.2固体废物污染防治措施及可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范  化学纤维制造业》（HJ1102—2020），“6.4.4 工业固体废物管理要求”如下： 

（1）生产过程中产生的可自行利用的固体废物应尽可能进行综合利用，不能利用的固体废物按相应标准法规处置或委托利用处置。

（2）一般工业固体废物和危险废物在专门区域分隔存放，减少固体废物的转移次数，防止发生洒落和混入的情况。

（3）固体废物自行综合利用时，应采取有效措施防治二次污染。

（4）一般工业固体废物的贮存应满足GB 18599 的要求。

（5）危险废物的贮存应满足GB 18597 的要求。

（6）危险废物应按规定严格执行危险废物转移联单制度，且应建立规章制度以确保危险废弃物运输、处置环节的合规性。

根据表4.5-1可知，本项目产生的固体废物采取相关措施得到了合理处置，对周围环境影响较小。

4.5.3固废临时堆放场所的控制要求

本项目运行期间共产生危险废物1.384t/a，全部委托有资质单位安全处置。

按照相关规定要求，建设单位在8-1#副生产车间一楼设置各50m2的一般固废暂存间、危废暂存间一间。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）第6.2.2条，危险废物贮存设施（仓库式）必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。本评价要求拟建的危废暂存间顶部设废气收集系统，收集的废气送至纺丝废气处理系统，处理后排放。地下部分用玻纤布涂酚醛树脂作防渗处理，四周开防渗沟，在有物料渗出时及时收集处理。

危险废物收集转运库房内主要储存方式为塑料桶或袋装，注明危险废物的种类并加盖封条。库内废物定期由专用运输车辆运至有资质单位安全处置。
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	4.5.4固废临时堆放场所的管理要求

（1）一般工业固废堆场：项目收集的废料、煅烧废料、废RO膜、废包装材料等一般工业固废暂存于一般固废暂存间。

一般工业固体废物管理台账实施分级管理。主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录。一般工业固废应符合 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求：

①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。

②为加强监督管理，贮存、处置场应按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。

③一般工业固体废物贮存、处置场，禁止生活垃圾混入。

④贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。

⑤贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。
（2）危险废物管理要求：

项目产生的危险废物应按照《危险废物管理办法》要求处理，严格落实处置措施，实现零排放。在收集、贮存、处置危废过程中应采取以下防治措施：

★危险废物的收集

①危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：

包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。

危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。

危险废物还应根据《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）的有关要求进行运输包装。

②危险废物的收集作业应满足如下要求：

应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。

作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。

收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。

危险废物收集应参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。

收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。

③危险废物内部转运作业应满足如下要求：

危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。

危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

★危险废物的贮存

①危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。危废暂存间应采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

②贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

④贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

⑤贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。

⑥在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

⑦贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。

⑧应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

★危险废物的运输

①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

②危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005年]第9号）、JT617以及JT618执行。

③运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597 附录A 设置标志。

④危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。

⑤危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：

卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。

卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。

危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。

★危险废物的处置

本项目产生的危险废物类别为HW08、HW09，根据建设单位危险废物处置承诺，进行安全处置，每年至少处置一次，由外委处置机构负责运输。危险废物转移过程应按《危险废物转移管理办法》执行。

建设单位应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，进行危险废物贮存场所及贮存设施的建设、运行管理，本项目所产生的危险废物对环境的影响可得到有效地控制。

4.5.5固废管理台账要求

（1）一般固体废物管理台账要求

项目实际运行过程中，建设单位应按《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）的规范要求，做好一般固体废物台账，主要包括：

①一般工业固体废物管理台账实施分级管理，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息。

②产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。

③建议建设单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。
④台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。

⑤建设单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。

⑥建议建设单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。

（2）危险废物管理台账要求

建设单位应按《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求做好项目危险废物管理台账，主要记录内容包括：

①危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。

②危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。

③危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。

④危险废物自行利用/处置环节，应记录自行利用/处置批次编码、自行利用/处置时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、自行利用/处置量、计量单位、自行利用/处置设施编码、自行利用/处置方式、自行利用/处置完毕时间、自行利用/处置部门经办人、产生批次编码/出库批次编码等。

⑤危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。

4.5.6危险废物标识设置要求

危险废物标识应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置。

（1）总体要求

危险废物识别标志的设置应具有足够的警示性，以提醒相关人员在从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动时注意防范危险废物的环境风险。

危险废物识别标志应设置在醒目的位置，避免被其他固定物体遮挡，并与周边的环境特点相协调。

危险废物识别标志与其他标志宜保持视觉上的分离。危险废物识别标志与其他标志相近设置时，宜确保危险废物识别标志在视觉上的识别和信息的读取不受其他标志的影响。

同一场所内，同一种类危险废物识别标志的尺寸、设置位置、设置方式和设置高度等宜保持一致。危险废物识别标志的设置除应满足本标准的要求外，还应执行国家安全生产、消防等有关法律、法规和标准的要求。

（2）危险废物标签

危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”。危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。标签的设置要求如下：

危险废物产生单位或收集单位在盛装危险废物时，宜根据容器或包装物的容积的要求设置合适的标签，并标准的要求填写完整。危险废物标签中的二维码部分，可与标签一同制作，也可以单独制作后固定于危险废物标签相应位置。危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。危险废物标签在各种包装上的粘贴位置分别为：

a）箱类包装：位于包装端面或侧面；

b）袋类包装：位于包装明显处；

c）桶类包装：位于桶身或桶盖；

d）其他包装：位于明显处。

对于盛装同一类危险废物的组合包装容器，应在组合包装容器的外表面设置危险废物标签。容积超过450L的容器或包装物，应在相对的两面都设置危险废物标签。危险废物标签的固定可采用印刷、粘贴、栓挂、钉附等方式，标签的固定应保证在贮存、转移期间不易脱落和损坏。当危险废物容器或包装物还需同时设置危险货物运输相关标志时，危险废物标签可与其分开设置在不同的面上，也可设在相邻的位置。在贮存池的或贮存设施内堆存的无包装或无容器的危险废物，宜在其附近参照危险废物标签的格式和内容设置柱式标志牌。

（3）危险废物贮存分区标志

①内容要求

危险废物贮存分区标志应以醒目的方式标注“危险废物贮存分区标志”字样。危险废物贮存分区标志应包含但不限于设施内部所有贮存分区的平面分布、各分区存放的危险废物信息、本贮存分区的具体位置、环境应急物资所在位置以及进出口位置和方向。危险废物贮存单位可根据自身贮存设施建设情况，在危险废物贮存分区标志中添加收集池、导流沟和通道等信息。危险废物贮存分区标志的信息应随着设施内废物贮存情况的变化及时调整。

②危险废物贮存分区标志的设置要求

危险废物贮存分区的划分应满足GB18597中的有关规定。宜在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志。危险废物贮存分区标志宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。宜根据危险废物贮存分区标志的设置位置和观察距离按照标准要求设置相应的标志。危险废物贮存分区标志可采用附着式（如钉挂、粘贴等）、悬挂式和柱式（固定于标志杆或支架等物体上）等固定形式。危险废物贮存分区标志中各贮存分区存放的危险废物种类信息可采用卡槽式或附着式（如钉挂、粘贴等）固定方式。

危险废物有关标识可参考下表制作。

表4.5-2  危险废物有关标识一览表

序号

示意图

名称

1
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危险废物标签样式示意图

2
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危险废物贮存分区标志

3
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危险废物贮存设施标志

4
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腐蚀性警示图形

5
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毒性警示图形

6
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易燃性警示图形

7
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反应性警示图形

4.6地下水、土壤环境影响分析

4.6.1防控措施

根据分析，项目对地下水和土壤可能造成影响的污染源主要是卷绕车间、危废暂存间等区域；项目生产对地下水和土壤产生污染的途径主要为：①通过地面渗入地下；②通过下水管网及废水处理站渗入地下；③通过排水管网渗入地下；④通过降雨将污染物带入地下。

根据不同区域可能造成对土壤和和地下水影响的不同，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）的要求，结合《石油化工防渗工程技术规范》(GB/T50934-2013) ，将项目场地的防渗分区划分情况和防渗措施具体要求列于下表：

表4.6-1  项目防渗分区划分情况及要求

分区

区域

防渗措施要求

重点污染防治区

危废暂存间

① 地面坡向排水口；

② 防渗材料具有耐腐蚀性或采取防腐蚀措施；

③ 地面防渗采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯等材料。

防水层防渗性能不低于6.0m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能

一般污染防治区
厂区内其他地面

防渗层防渗性能不低于1.5m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能

企业为新建厂房，但污水处理设施均依托永州祁阳大联纺织有限公司现有，因此仅危废暂存区域地面进行重点防渗措施。

同时要求企业在日常运营中严格物料运输管理，严禁物料“跑、冒、滴、漏”，如遇泄漏应立即进行清除，以防下渗污染；固体废物应分类收集，并按照类别分置于防渗漏的专用包装物或者密闭的容器内，防止渗漏污染；做好废气排放的污染防治工作，强化厂区及周边绿化，种植吸附能力较强的植物，尽可能降低废气排放对土壤的污染影响；建立运营期防渗防漏措施的跟踪检查制度，以便及时发现问题并采取相应的措施，相关场所防风、防雨、防渗等措施存在破损或失效的应及时按规范要求进行修补。

4.6.2影响分析

根据建设项目性质，并类比同类项目生产企业调查分析可知，项目在做好相应防治措施的前提下，项目对地下水和土壤环境影响不大。

4.6.3跟踪监测要求

根据以上分析结果，并根据行业特点等，项目无需开展地下水、土壤跟踪监测。建议建设单位加强日常环境管理，定期对厂区内地下水和土壤环境进行检查。

4.7生态
本项目位于永州祁阳大联纺织有限公司厂区内西北角，厂区及周边区域已进行土地平整，且用地范围内无生态环境保护目标，不会对周边生态环境造成明显影响，本报告不再进行生态影响评价。

4.8环境风险分析
4.8.1评价依据

本次环境风险评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 等相关要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮存、运输等进行环境风险评价，其内容包括对项目建设和运行期间发生的可预测突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施。

4.8.2风险因素识别
通过对项目主要生产工艺过程的分析，全面排查生产中使用和储存的原材料、辅料和最终产品，均不属于危险物质，本项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中的危险物质及其在厂界内的储存情况如下表所示。

表4.8-1  项目物料存储情况一览表
序号

物质名称

临界量Q（t）

单元最大存储量q（t）

q/Q

1

POY油剂

2500

10
0.004
2

FDY油剂

2500

5
0.002
3
检修废油

2500

0.1
0.00004
合计

0.00604‬
根据表4.8-1可知，本项目环境风险潜势均为Ⅰ，可开展简单分析。

4.8.3 风险源分布情况及可能影响途径

表4.8-2  项目风险源分布情况及可能影响途径识别表

序号

危险单元

风险源

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环境敏感目标

1

生产

单元

生产线

POY油剂、FDY油剂

泄漏，被引燃引发火灾事故

物料泄漏影响地下水、土壤和引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境、消防废水进入地表水

周边河道、

居民

2

贮存

单元

切片仓库

POY油剂、FDY油剂

仓库物料在存储中搬运、若管理不当，均可能会造成包装破裂引起物料泄漏，液体原料泄漏，被引燃引发火灾事故

物料泄漏影响地下水、土壤和引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境、消防废水进入地表水

周边河道、

居民

3

运输

单元

转运车

危险废物

罐、桶内液体泄漏、喷出，遇明火发生火灾或中毒事故；运输车辆由于静电负荷蓄积，容易引起火灾

物料泄漏影响地下水、土壤和引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境、消防废水进入地表水

沿线环境敏感目标

4

公辅

工程

供、配电系统

/

如果电气设备的线路设计不合理，线路负荷过大、发热严重，高温会造成线路绝缘损坏、线路起火引发电气火灾。进行电气作业时接错线路，设备通电后短路，烧毁电气设备，可引发火灾；厂房如

没有防雷设施或防雷设施故障失效，可能遭受雷击，产生火灾、爆炸

火灾引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境、消防废水进入地表水

周边河道、

居民

5

环保

设施

废气处理装置

废气系统出现故障

废气处理系统出现故障可能导致废气的非正常排放

非正常排放废气污染周边环境空气；火灾引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境、消防废水进入地表水

周边河道、

居民

6

危废

暂存间

危险废物

危废暂存场所的危险废物发生意外泄漏，或者在运输过程中发生泄漏，遇火源有引发火灾的危险

物料泄漏影响地下水、土壤和引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境、消防废水进入地表水

周边河道、

居民

4.8.4环境风险防范措施

风险事故的发生往往是由于管理不当、操作失误及设计不合理等引起的。因此，要从项目设计、管理、操作方面着手防范事故的发生，建立健全的制度，采取各种措施，设立报警系统，杜绝事故发生。

本项目生产过程中不使用危险化学品，且生产线布设于车间内，企业在生产过程中无因物料遗撒、跑冒滴漏等原因，导致在厂区地面残留较多原辅料和废弃物、在降雨时被冲刷带入雨水管道、对雨水噪声污染的情况，项目厂区雨水经雨水管网进入市政雨水管网，无需设置初期雨水池。

参考《东莞市企事业单位突发环境事件事故应急储存设施设置指南（2022年试行版）》5.1.1，“以下情形应设置环境应急水池：生产原料、燃料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等涉及重点重金属、有毒有害物质（附录A）、剧毒物质（附录B）或第一类污染物（附录C）的；风险等级为较大及以上的；涉水或涉气风险物质数量与临界量比值（Q）大于等于1 的项目。”，本项目不属于以上情形，且原辅料均贮存于仓库内，因此可不设置事故应急池。

为降低本项目内部的火灾风险，保证项目工作人员的人身安全。本环评建议采取以下措施：

（1）严格执行消防有关规定，安排专人对设备进行管理，并建设管理台账，安装风险警示标识、标语。

（2）对该场所的工程加强对施工中的监督指导，严禁擅自降低技术标准或使用不合格材料；杜绝未经消防许可擅自投入使用的情况。

（3）建立和完善内部防火安全责任制。加强对用电设备、火源、电源的管理，对消防器材的维护保养，对疏散通道的巡视和引导，指定专人负责，制定每日巡查制度，制定完善的应急预案，并有针对性的进行定完善的应急预案，并有针对性的进行必要的消防演习，特别是在生产期间和生产结束后，有无遗留烟头等火种，确认安全后，切断电源。

（4）加强消防安全重点部位的管理。公共场所必须加强电气防火安全管理，不得超负荷用电，不得擅自拉接临时电线；严禁带入和存放易燃易爆物品；施工期间禁止动火施工；在生产时必须确保安全出口和疏散通道畅通无阻，严禁将安全出口上锁、阻塞。

（5）建立和完善相应的培训机制，有针对性的对有关人员进行安全培训，使场所员工熟知必要的消防知识，会报火警，会使用灭火器材，会组织人员疏散，增强他们的消防应急处理能力。

（6）设置消防废水堵截、收集处理设施，可有效防止对外界环境的不利影响。火灾扑灭后对厂区产生的消防废水进行收集并检测，水质达标后由市政污水管网排入污水处理厂，若不达标，联系有资质的单位处理，将消防废水槽车运出厂区集中处理。

（7）废气治理设备失效防范措施：

一旦发现设施异常，立即暂停生产，对设备进行维修，待设备正常使用后再进行生产。为保证本项目废气经环保设施处理后能够达标排放，建设单位应加强日常监管、定期对废气处理设施进行维护保养，建设单位不得私自停用环保设施，应对环保设施、生产设备定期进行检查，使各处理设施处于完备有效的状态，以保证处理效率和污染物达标排放。

（8）危废暂存间风险防范措施：

本项目危险废物一旦发现泄露，由专业人员穿戴个人防护用具进行收集处理，并立即委托第三方有资质的单位进行处置。加强对危险废物暂存间的管理，避免出现危险固废随意处置现象。危险废物的储存除需设危险废物存场所集中储存和管理外，必须遵守国务院下达的《危险化学品安全管理条例》，设专人负责。危险废物存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定执行，存放于防腐、防漏容器中，密封存放，定期委托有资质单位回收处理。

综上所述，本项目运营过程中不存在重大环境风险源，项目只要严格按环境风险措施及要求进行管理，本项目的环境风险是可被周围环境接受的。

4.9排污口的规范化建设
（1）废气排污口规范化

建设单位应根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》关于采样位置的要求，在排气筒应设置检测采样孔。采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处，对矩形烟道，其当量直径D＝2AB/（A+B），式中A、B为边长。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。同时为检测人员设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积是工作人员安全、方便地操作，平台面积应不小于1.5m²，并设有1.1m高的护栏，采样孔距平台面约为1.2-1.3m。

应对排气筒所在位置设置永久采样平台，应有足够的工作面积保证工作人员安全，方便的操作，平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样孔距平台面约为1.2-1.3m，当采样平台设置在离地面高度≥5米的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯，切勿设置猪笼梯等不安全通道。

（2）环境保护

企业环境保护图形标识见表4.9-1图形标识。

表4.9-1  环境保护图形符号一览表

序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

1

[image: image19.emf]
[image: image20.emf]
废气排放口

表示废气向大气环境排放

2

[image: image21.emf]
[image: image22.jpg]



噪声排放源

表示噪声向外环境排放

3

[image: image23.emf]
[image: image24.jpg]



一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

4

/

[image: image25.png]® R AE D




危险废物

表示危险废物贮存、处置场

4.10项目环保投资

根据项目排污情况，建设项目环保投资主要有：废水污染治理措施、废气污染治理措施、噪声控制措施及排污口规范化等。本项目环保投资估算明细分别见表4.10-1。

表4.10-1  项目环保投资估算表
治理项目

内容

投资估算（万元）

废气

纺丝、上油、成型废气采用“缓冲过滤箱+水喷淋塔+工业静电活性炭吸附”处理工艺，设计风量为10000m3/h，处理后经1根36m高排气筒（DA001）排放

100
废水

生活污水、地面清洁废水依托现有隔油沉淀池+化粪池预处理，处理规模100m3/d。
0
组件清洗废水依托现有污水处理站处理，采取“格栅+调节+物化沉淀+水解酸化+二级接触氧化+生化沉淀池+混凝气浮+石英砂过滤+回用池”工艺，处理规模5000m3/d
0
噪声

优化平面布局、低噪声设备、消声、减震装置；设备保养维护，加强管理

5

固废

8-1#副生产车间设置各50m2的一般固废暂存间、危废暂存间一间，危废暂存间需满足防渗要求

5
环境风险

消防系统

3

排污口规范化

排污口标识，环保设施标识，采样孔，采样平台等排污口规范化

1

合计

114
由上表可知，项目环保投资为114万元，占总投资10000万元的1.14%，环保投资可接受。

4.11项目三同时验收

本项目建成后，建设单位需对项目环境保护设施进行验收检查，根据该项目的污染特征以及本报告规定的环境保护措施，本项目环境保护设施验收内容见表4.11-1。

表4.11-1  项目“三同时”竣工验收清单

类别

对象

防治措施

监控指标与标准要求

验收标准

废气

DA001排气筒

缓冲过滤箱+水喷淋塔+工业静电活性炭吸附
颗粒物

（油雾）

排放浓度：120mg/m3
排放速率：

32.6kg/h

《大气污染物综合排放》（GB16297-1996）

挥发性有机物

排放浓度：120mg/m3
排放速率：

62.6kg/h

厂区内
无组织排放
非甲烷总烃

监控点处1h平均浓度值：

10 mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

监控点处任意一次浓度值：

30 mg/m3
厂界无组织废气

无组织排放

挥发性有机物

4.0 mg/m3
《大气污染物综合排放》（GB16297-1996）

颗粒物

1.0 mg/m3
废水

生活污水、地面清洁废水
依托现有隔油沉淀池+化粪池
COD
400
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及园区污水处理厂接管要求
BOD5 
200
SS
200
NH3-N
30
动植物油

100
组件清洗废水
依托现有污水处理站，“格栅+调节+物化沉淀+水解酸化+二级接触氧化+生化沉淀池+混凝气浮+石英砂过滤+回用池”
COD

400
SS

200
噪声

设备噪声

选用低噪声设备；设备消声、隔声、减震装置；设备保养维护，加强管理

LAeq
昼间65dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准

LAeq
夜间55dB(A)

其他

排污口规范化

排气筒设置标志牌和取样口 

排污口规范化

环境管理

制定环境管理制度，安排专人负责环保设施运行管理、运营期环境监测

完善的环境管理体系




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物（油雾）、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	缓冲过滤箱+水喷淋塔+工业静电活性炭吸附
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	厂区内
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	车间通风，无组织排放
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	
	厂界
	挥发性有机物、颗粒物（油雾）
	无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	地表水环境
	生活污水、地面清洁水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油
	隔油沉淀池+化粪池
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及园区污水处理厂接管要求

	
	组件清洗废水
	COD、SS
	“格栅+调节+物化沉淀+水解酸化+二级接触氧化+生化沉淀池+混凝气浮+石英砂过滤+回用池”
	

	声环境
	机械设备
	设备运行噪声
	选用低噪声设备；厂房隔声、距离衰减；加强设备日常维护，避免非正常生产噪声的产生
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	废料、废RO膜、废包装材料收集后外售；煅烧废料产生的胶渣委托环卫部门清运；沉淀池沉渣交环卫部门处理；检修废油、隔油沉淀池油污、废活性炭等危险废物定期委托有资质单位安全处置；生活垃圾委托环卫部门清运

	土壤及地下水

污染防治措施
	（1）提出管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取的控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

（2）加强厂区绿化，控制污染物通过大气沉降影响土壤环境

	生态保护措施
	加强厂区绿化

	环境风险防范措施
	①严格执行消防有关规定，安排专人对设备进行管理，并建设管理台账，安装风险警示标识、标语；

②加强对施工中的监督指导，严禁擅自降低技术标准或使用不合格材料；杜绝未经消防许可擅自投入使用的情况；

③厂区设置厂区设消防报警装置及安全警示标志；设置119火警电话、120急救电话及应急通讯装置；

④加强消防安全重点部位的管理；
⑤建立和完善相应的培训机制，有针对性的对有关人员进行安全培训。

	其他环境

管理要求
	排污口规范化：排污口规范化管理。

环境管理：制定环境管理制度，安排专人负责环保设施运行管理、运营期环境监测完善的环境管理体系


六、结论

	永州祁阳大联纺织有限公司新建差异化再生纱线生产线项目符合国家产业政策，选址合理。项目在建设运行期间会产生一定程度的废水、废气、噪声和固体废物，在建设单位严格按照本报告提出的各项规定，切实落实各项污染防治措施后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，各项污染物能达标排放。从环境保护角度而言，该项目建设可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	挥发性有机物（t/a）
	
	
	
	0.01404
	
	0.01404
	+0.01404

	
	颗粒物（油雾）

（t/a）
	
	
	
	4.71
	
	4.71
	+4.71

	废水
	废水量

（t/a）
	
	
	
	1860.3
	
	1860.3
	+1860.3

	
	COD（t/a）
	
	
	
	0.38
	
	0.38
	+0.38

	
	氨氮（t/a）
	
	
	
	0.03
	
	0.03
	+0.03

	一般工业

固体废物
	工艺固废（t/a）
	
	
	
	1149.11
	
	1149.11
	+1149.11

	危险废物
	废活性炭
	
	
	
	1.184
	
	1.184
	+1.184

	
	检修废油
	
	
	
	0.1
	
	0.1
	+0.1

	
	车间隔油沉淀池油污
	
	
	
	0.1
	
	0.1
	+0.1

	生活垃圾
	生活垃圾
	
	
	
	6.75
	
	6.75
	+6.75


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
自来水





纯水制备





地面清洁





生活用水





纺丝油配制





1395





907





907





216





3773





1078





272





43.2





172.8





隔油沉淀+化粪池





1147.5





纺丝组件清洗





600





厂区污水处理站





540





60





202.5





园区污水处理厂





1320.3





540





500





冷却循环水





500





水喷淋





絮凝沉淀





180





180





20





20





进料





结晶干燥





挤压熔融





纺丝





冷却上油





卷装成型





组件清洗





PET切片





注：G废气N噪声S固废W废水





G、N、S





G、N、S





G、N





G、N、S





冷却循环水





纺丝油剂、纯水





G、S





G、N、S





G、S、W
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