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固废处置协议
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年处理金属与废旧塑料连接体24000吨改扩建项目

	项目代码
	2605-431121-04-05-426019

	建设单位联系人
	李铁球
	联系方式
	138****8748

	建设地点
	 湖南 省 永州 市 祁阳 市 白水科技工业园永兴路 8 号 

	地理坐标
	（ 111度 58分 27.117 秒， 26 度 36 分 50.288 秒）

	国民经济

行业类别
	C4220 非金属废

料和碎屑加工处

理
	建设项目

行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业 85 非金属废料和碎屑加工处理 422

	建设性质
	(新建（迁建）

☑改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

☑重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	4700
	环保投资（万元）
	66.5

	环保投资占比（%）
	1.41
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	总占地13500m2，不新增占地

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《祁阳高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2027 年）》，2024年3月

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件：《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》

召集审查机关：湖南省生态环境厅；

审查文号：《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书审查意见的函》(湘环评函[2024]29号)

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与园区规划相符性分析

本项目位于祁阳市白水科技工业园永兴路8号，根据《湖南祁阳工业园区新区总体规划-白水片区土地利用规划图》（2016-2020）、《祁阳高新技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》（湘环评函（2024）29 号），白水片区主要发展轻工纺织（纺织产业），辅助发展食品生物医药，本项目占地为二类工业用地，项目生产属于非金属废料和碎屑加工处理，不属于祁阳高新技术产业开发区（白水片区）产业准入清单中限制、禁止引入企业（祁阳高新技术产业开发区规划后续实施产业准入清单详见表 1-1），因此，本项目符合祁阳高新技术产业开发区白水片区规划建设要求。

表 1-1 祁阳高新技术产业开发区规划后续实施产业准入清单

片区
类别
相关要求
白水片区
产业定位
主要发展轻工纺织(纺织产业)，辅助发展食品生物医药。
限制类
属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》限制类工艺技术、装备及产品。
禁止类
根据国、省政策要求，须强制进入化工园区发展的项目。《产业结构调整指导目录(2024年本)》淘汰类的工艺技术、装备及产品。
根据《祁阳高新技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》批复（湘环评函（2024）29 号）（见附件），本项目与批复内容相符性分析如下：

表 1-2 与祁阳高新技术开发区调区扩区规划环境影响报告书批复相符性分析表

《祁阳高新技术开发区调区扩区规划环境影响报告书批复》园区后续规划发展建设应做好以下工作：

本项目实际情况

是否相符
（一）做好功能布局，严格执行准入要求。园区应从规划层面提升环境相容性，以减小工业开发对城市居住及社会服务功能的影响。新区（区块二）部分区域现状已与集中居住区交错布局在紧邻集中居住区的位置应限制新引入噪声大、以气型污染为主的工业企业，并加强对已有气型污染企业的污染控制，园区涉电镀工艺的项目应向黎家坪片区（片区一）集中，园区纺织相关产业应不断提升清洁生产水平以减少废水排放量。产业引进应落实园区生态分区环境管控要求，执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单，对于《长江经济带发展负面清单指南》《湖南省湘江保护条例》（最新修订版）提出的相关禁止性、限制性要求应予以落实。

本项目位于区块三，改扩建生产线属于非金属废料和碎屑加工处理，符合《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单，不涉及长江经济带发展负面清单指南》《湖南省湘江保护条例》（最新修订版）禁止性、限制性要求。

符合

（二）落实管控措施，加强园区污染治理。园区应切实抓好污水处理设施及配套管网的建设和运维，做好雨污分流、污污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，按要求完成环保督察指出的污水处理厂超标排放问题的整改。各片区污水处理厂应具备针对该片区产业特征污染物的处置能力，确保污水处理设施及管网与建设项目同步规划、同步建设、同步投入运营。做好黎家坪片区（区块一）工业污水处理厂与园区表面处理中心污水处理设施的统筹设计布局，确保重金属排放因子按相关规定要求达标排放，黎家坪片区工业污水处理厂规划期内排放规模按 2 万吨/天控制，尾水应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，新区（区块二）的白竹污水处理厂规划期内排放规模按 5 万吨/天控制，尾水应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准；白水片区（区块三）的科技工业园污水处理厂规划期内排放规模按 2.5 万吨/天控制，尾水化学需氧量、氨氮、总氮和总磷应达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）表1二级标准、二氧化氯、硫化物、总磷等特征污染物达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）直接排放标准、其他污染因子达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。园区应加强大气污染防治，控制相关特征污染物的无组织排放，加大VOCs排放的整治力度，对重点排放企业予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行，严格落实大气污染防治特护期的相关减排要求。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动入园企业按规定要求开展清洁生产审核，减少污染物的排放量。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对园区重点产排污企业的监管与服务。

本项目位于白水片区（区块三），项目产生的废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理达标后排入园区污水处理厂；项目建设有利于废弃物综合利用，厂区生活垃圾委托环卫部门处理，固废经分类收集综合利用，危险固废委托有资质单位处理。

符合

（三）完善监测体系，监控环境质量变化状况。园区应按照《报告书》提出的跟踪监测方案落实相关工作，建立健全各环境要素的监控体系。园区应加强对涉重金属排放企业、园区污水处理厂的监督性监测，并覆盖相关特征排放因子，严防企业废水废气偷排漏排或污染治理措施不正常运行。
本项目不涉及重金属排放，废水经自建污水处理站处理后循环使用，不外排。
符合

（四）强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。涉重金属废水的收集输送管路应逐步改造为地上明管或架空管路，完善涉重金属排放企业事故应急池的设计与建设，加强对园区污水管网的日常监管、巡管，杜绝污水管网的泄漏。

本项目不涉及重金属废水排放。
符合
（五）做好周边控规，落实搬迁安置计划。园区管委会与地方政府应共同做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民搬迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和提出搬迁要求的，要确保予以落实，未落实的，园区应确保相关新建项目不得投产。

本项目不涉及防护距离和居民拆迁。

符合
（六）做好园区建设期生态保护。尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，杜绝施工建设对地表水体的污染。

本项目施工期土石方开挖量较少，通过及时回填，围挡等环保措施，不会对地表水体造成污染。

符合
综上分析，本项目符合《祁阳高新技术开发区调区扩区规划环境影响报告书批复》相关要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析
本项目属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)（按第1号修改单修订）中C4220 非金属废料和碎屑加工处理，不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中淘汰类和限制类，视为允许类，本项目的生产工艺、设备及产品不在该名录中。因此，本项目符合国家现行产业政策要求。
2、选址合理性分析

本项目位于祁阳市白水科技工业园永兴路8号，根据《祁阳高新技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》批复（湘环评函（2024）29 号）批复详见附件），祁阳高新技术开发区白水片区主要发展轻工纺织（纺织产业），辅助发展食品生物医药。本项目为非金属废料和碎屑加工处理，不属于祁阳高新技术开发区（白水片区）产业准入清单中限制类和禁止类引入企业，因此，本项目建设符合祁阳高新技术开发区产业准入要求。

项目东面为永兴路，交通便利，地理位置优越。电力供应和水源供应均能保障，根据《祁阳高新技术产业开发区控制性详细规划-白水片区土地利用规划图》，项目拟建地属于可建设用地中的二类工业用地，用地不占用基本农田、周边风景旅游区以及水源保护区，项目所在地不属于城市和城镇居民等人口集中地。

根据现场勘察，项目位于工业园内，周边居民较少，无学校、医院等敏感目标，在实施了本报告提出的环保措施的前提下，污染物实现达标排放、生产固废实现综合利用。

总体而言，项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。

因此，从环保的角度考虑，项目的选址是合理的。

3、平面布置合理性分析

本项目用地形状为规则多边形，场地内分区比较明确。办公区位于场地内南侧，生产厂房位于场地内西部和北部，原料堆场位于生产厂房内，区域之间由厂内道路相连通，厂区大门位于东侧，与道路紧密相连。厂区采用绿化带、围墙与周边相隔，生产设施采取减振、隔声措施，可减少生产噪声对周边的影响。从环保角度分析，项目平面布局合理。
4、与生态环境分区管控符合性分析

4.1、生态红线
根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省国土面积的20.23%，全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”。本项目位于永州市祁阳高新技术产业开发区白水片区，不在湖南省生态保护红线范围内。

因此，项目建设符合生态红线要求。

4.2、环境质量底线

本项目所在地环境空气质量需满足《环境空气质量标准》（GB3096-2026）中二级标准要求。地表水环境质量为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，声环境质量为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击，环境质量可以保持现有水平，因此符合环境质量底线要求。

4.3、资源利用上线
本项目营运过程中消耗一定量的电能、水等资源，主要为办公人员办公、生活过程中产生，相对区域资源来看，本项目使用水、电量少，不会达到资源利用上线。本项目建设符合资源利用上线要求。

4.4、与生态环境准入清单相符性分析

根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》(2023版)，项目所在区属于重点管控单元（环境管控单元编码为：ZH43112120003）。项目相符性见下表：
表1-1  与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023版）》相符性分析
管控类别
重点管控要求
本项目情况
相符性
空间布局约束
(1.1)禁止引进造纸、制革等水型污染重、排水涉持久性有机污染物的项目。

区块二(新区) ：
(1.2) 原则上不得新建涉三类工业用地企业项目。

区块三(白水片区)：
(1.3)原则上不得新建涉三类工业用地企业项目。
本项目为再生资源回收利用项目，不属于造纸、制革等水型污染重、排水涉及持久性有

机污染物的项目，项目不属于三类工业用地企业项目。

符合

污染物排放管控
(2.1)废水：开发区排水实施雨污分流。各片区雨水就近排入附近自然水体或现有排洪渠。

区块一(黎家坪片区) :

(2.1.1) 废污水依托黎家坪镇污水处理厂处理达标后排入祁水，适时对该污水处理厂进行提质改造；海螺水泥公司水泥生产区的初期雨水经隔油池、沉淀池处理后排入祁水。

区块二(新区) :

(2.1.2) 废污水经白竹污水处理厂处理达标后排入湘江。

区块三(白水片区) :

(2.1.3) 废污水经祁阳科技工业园污水处理厂处理达标后排入湘江。

(2.2)废气：
(2.2.1)对各企业有工艺废气产污节点，应配置废气收集与处理净化裝置，做到达标排放;采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放。

(2.2.2)新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低(无)VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。

(2.2.3) 开发区内水泥等行业大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值(第一批)的公告》中的要求。特定企业特护期按要求实施错峰生产。

(2.3) 固废:做好高新区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物和危险废物的资源化进程、提高综合利用率，规范固体废物处理措施，对工业企业的固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。
本项目位于白水片区，雨污分流，生产废水经自建污水处理站处理后循环使用，不外排。废气可做到达标排放，项目原辅材料和生产工艺不涉及涂料、有机溶剂、胶黏剂油墨等原辅材料。本项目属于资源回收利用，

生产可减少固体废物产生，提高一般固废综合利用，产生的固废均分类收集，进

行综合利用和无害化处理。
符合

环境风险防控
(3.1)经开区应建立健全环境风险防控体系，组织严格落实开发区突发环境事件应急预案中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。

(3.2) 开发区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案;鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。

(3.3) 对各类涉及可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价，严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出可行的土壤污染防治具体措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
本项目按要求进行应急预案编制及备案工作。
符合

资源利用效率要求
(4.1) 能源：
(4.1.1) 高新区管理机构应加强管理，对2017年以前建成的企业进行能源结构清洁化改造，2017年以后区块一(黎家坪)、区块二(新区)引进企业必须采用天然气、电能等清洁能源。区块三(白水片区)实施集中供热。各片区涉及高污染燃料禁燃区范围严格执行禁燃区相关要求。

(4.1.2)到2025年，祁阳高新区能源消费强度控制在0.487吨标煤/万元，能源消费增量控制在181401.00吨标煤以内，能源消费总量控制在954897吨标煤以内。

(4.2)水资源:优化高耗水行业空间布局，推动高耗水行业沿河布局，推广串联式循环用水布局，促进可利用再生水的企业与城市污水处理厂就近布局。加大工业节水技术改造，提高水的重复利用率。以纺织、食品等主要高耗水行业为重点，组织开展节水型企业创建。规范各行业用水定额，各行业应严格按照湖南省用水定额执行，对暂时不能达到要求的，应逐步提高水利用率。到2025年，园区指标应符合相应行政区域的管控要求，祁阳市用水总量控制在34567万立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低18.06%、 8.87%。

(4.3) 土地资源:

促进园区土地高质量利用;在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理，工业用地固定资产投入强度须达到250万元/亩以上，工业用地均税收15万元/亩。
本项目不涉及煤炭等高污染能源消耗，无生产废水外排。
符合

经与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》(2023版)进行对照，本项目基本满足相关分区管控要求。
6、与《湖南省湘江保护条例》的相符性分析

根据《湖南省湘江保护条例》规定可知，项目和其相符性分析如下：

表1-2 与《湖南省湘江保护条例》符合性分析一览表

序号
要求
本项目情况
是否符合
1
禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口(渠),禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已经设置排污口(渠)、建成与供水设施和保护水源无关的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。
本项目位于湖南省永州市祁阳市白水科技工业园永兴路 8号，不在饮用水水源保护区范围内，本项目影响及评价范围均不涉及饮用水水源保护区。
符合
2
禁止在湘江流域饮用水水源二级保护区内设置排污口(渠),禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已经设置排污口(渠)、建成排放污染物的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。
符合
3
在湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目。湘江流域县级以上人民政府应当严格执行湘江流域产业发展规划，逐步淘汰不符合规划的产业项目。
本项目不属于化学制浆、造纸、制革等项目，其项目无生产废水外排，项目其产业符合规划要求。
符合
4
禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
符合
7、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

2021年9月30日湖南省人民政府办公厅发布了《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发〔2021〕61号），本项目符合性如下表：
表1-3 与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》相符性一览表

序号
规划要求
本项目情况
符合性
1
加强永久基本农田保护，对土壤污染进行详查严格管控类的永久基本农田进行核实整改补足，确保面积不减、质量提升、布局稳定。
本项目位于湖南省永州市祁阳市白水科技工业园永兴路8 号，用地性质为工业用地，不涉及基本农田 。
符合
2
利用综合标准依法依规淘汰落后产能，严禁未经批准新增煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业产能。
本项目不属于规定的落后产能行业。
符合
3
坚决遏制“两高”项目盲目发展，全面梳理排查在建“两高”项目，科学有序推进拟建项目，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批、停建。
对照湖南省发展和改革委员会2021年12月发布的《湖南省“两高”项目管理目录》,本项目不属于“两高”项目。
符合
4
严格落实湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单作为硬约束落实到环境管控单元。
本项目符合湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求。
符合
5
按照《湖南省沿江化工企业搬迁改造实施方案》要求，沿江岸线1公里范围内严禁新建、扩建化工园区、化工生产项目；严禁现有合规化工园区在沿江岸线1公里范围内靠江扩建；安全环保达标的化工生产企业因生产需要可向背江一面逐步搬迁，2025年底前完成沿江化工企业搬迁改造任务。
本项目不属于化工项目。
符合
6

以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。

本项目不涉及VOCs原料。

符合



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

祁阳市顺恒再生资源有限公司原为祁阳县顺恒塑胶编织制品有限公司，位于祁阳市白水科技工业园永兴路 8 号，该企业于2008年委托长沙环境保护职业技术学院编制了《祁阳县顺恒塑胶编织制品有限公司年产500万条编织袋生产项目环境影响报告表》，通过了祁阳县环保局审批，批文号：祁环函【2008】14号，并通过了祁阳县环保局验收，验收号：祁环验字（2011）02 号。随着再生塑料颗粒需求量越来越大，2018 年委托湖南汇恒环境保护科技发展有限公司编制了《年产 8000 吨塑料再生颗粒生产线扩建项目环境影响报告书》，2018 年 12 月 28 日通过了永州市环境保护局审批，批文号：永环评（2018）122 号。后年产8000吨塑料再生颗粒生产线未正式投产，因原料来源不足，设备已外售，不再进行生产。

2024年12月，为了满足生产原料需求及企业自身发展的需要，祁阳市顺恒再生资源有限公司放弃年产8000吨塑料再生颗粒生产线，保留年产500万条编织袋生产线，拟增加投资建设2条pet涤纶泡料生产线，1条金属与废旧塑料连接体分选回收生产线，故祁阳市顺恒再生资源有限公司委托湖南创景天成环境科技有限公司编制了《祁阳市顺恒再生资源有限公司年回收涤纶布2500吨、金属与废旧塑料连接体12000吨改扩建项目》，通过了永州市生态环境局祁阳分局审批，批文号：祁环评【2025】1号。
现因市场原料来源行情变化，公司决定不再建设年回收涤纶布2500吨生产线，对厂区现有年产500万条编织袋生产线进行拆除，不再生产运营，拟对年回收金属与废旧塑料连接体12000吨生产线进行扩建，增加至24000吨/a。

本次改扩建在现有厂区内建设，重新布局生产车间及环保设施，不新增用地。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688 号），本次改扩建属于其中第2点“规模:生产、处置或储存能力增大30%及以上的”，为重大变动，应重新报批环境影响评价手续。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目涉及目录中“三十九、废弃资源综合利用业 85 非金属废料和碎屑加工处理 422”，需编制环境影响报告表。受建设单位委托，永州市艮震环保科技有限公司承担了本项目环境影响报告表的编制工作，并组织技术人员进行了现场踏勘、资料收集等工作。我单位严格按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》等相关要求编制完成了项目的环境影响报告表报请生态环境主管部门审批，以期为项目的实施和管理提供依据。

2、项目基本情况

项目名称：年处理金属与废旧塑料连接体24000吨改扩建项目
建设单位：祁阳市顺恒再生资源有限公司
建设地点：湖南省祁阳市白水科技工业园永兴路8号
建设性质：新建
占地面积：项目总占地面积20亩
项目总投资：项目总投资4700万元，其中环保投资66.5万元。
3、项目主要建设内容及规模

本项目用地面积约20亩，本次改扩建不新增用地，在现有场地范围内对旧厂房进行改建，配套给排水、环保工程等，建成后年处理金属与废旧塑料连接体24000吨。

项目主要建设内容及规模详见下表：

表2-1  项目主要建设内容及规模一览表

项目类别

内容

功能/规模

备注

变动前
变动后

主体工程
生产车间1#
1 栋 1F，总建筑面积1700m2；轻钢结构，用于原料堆放，筛选，清洗
1 栋 1F，总建筑面积2300m2；轻钢结构，用于废金属进行涡电流分选，废旧塑料破碎，清洗等生产工序以及产品堆存
增加面积，厂房扩建
生产车间2#
1 栋 1F，总建筑面积1200m2；轻钢结构，层高4m，用于pet泡料生产
1 栋 1F，总建筑面积1500m2；轻钢结构，用于金属与废旧塑料连接体原料筛选，水洗分离
增加面积，厂房扩建
生产车间3#
钢架结构和混凝土结构，建筑面积1255m2，主要为编织袋生产线

1 栋 1F，钢架结构，建筑面积2270m2，用于原料筛选，水洗分离和废金属涡电流分选等工序
增加面积，厂房拆除重建
储运工程

原料仓库
砖混结构，建筑面积 1200m2，主要用于原材料贮存

钢架结构，建筑面积 1700m2，主要用于原材料贮存
增加面积，厂房拆除重建
成品仓库
砖混结构，建筑面积800m2
设置于生产车间1#内
不单独建设
运输
场外货车运输，厂内货车和皮带运输，道路硬化
场外货车运输，厂内货车和皮带运输，道路硬化
不变
辅助工程

办公区
砖混结构，1栋2F，建筑面积180m2
砖混结构，1栋2F，建筑面积180m2
不变
员工宿舍、食堂

砖混结构，1栋2F，建筑面积400m2
砖混结构，1栋2F，建筑面积400m2
不变
公用工程

供水

用水为地下水井
用水为地下水井
不变
供电

用电来自当地园区供电

用电来自当地园区供电
不变
环保工程

废水

生活污水：经化粪池处理后排入园区污水管网
生活污水：经化粪池处理后排入园区污水管网
不变
生产废水：经自建污水处理站（调节池+气浮+多级沉淀污水处理工艺）处理后循环使用
生产废水：经自建污水处理站（调节池+气浮+絮凝沉淀污水处理工艺）处理后循环使用。
不变
废气

非甲烷总烃：集气罩+UV 光解+活性炭吸附+15m 高排放（DA002）
无有机废气产生排放
不再建设废气排气筒
油烟：经油烟净化器处理后排放
油烟：经油烟净化器处理后排放
不变
固废

生活垃圾：设置分类垃圾收集桶，交当地环卫部门统一处理
生活垃圾：设置分类垃圾收集桶，交当地环卫部门统一处理。
不变
一般固体废物：一般固废暂存间，污泥压滤机。
一般固体废物：一般固废暂存间，污泥压滤机。
不变
危险废物：经收集后暂存危废间（20m2），委托有资质单位处理
危险废物：经收集后暂存危废间（20m2），委托有资质单位处理。
不变
噪声

项目通过封闭生产厂房、对高噪声设备安装减震垫、严格管理运输车辆、厂区实施绿化及距离衰减等措施

项目通过封闭生产厂房、对高噪声设备安装减震垫、严格管理运输车辆、厂区实施绿化及距离衰减等措施
不变
4、项目主要产品及产能
本项目主要产品方案见下表。

表2-2  项目产品方案一览表
序号
产品名称
单位
变动前年产量
变动后年产量
备注
1
pet 涤纶泡料

吨
2000
0
回收涤纶布生产，不再建设
2

废旧塑料

吨
3000
6000
外售

3

金属

吨
8000
16000
主要为铝、铜等金属

5、项目主要生产设施

项目主要生产设施详见下表：

表2-3  项目主要生产设施一览表

序号

设备名称

规格及型号

原环评数量（台）

本次变更后的数量（台）
变化情况（台）
备注
pet涤纶泡料生产线

1 

团粒机

GHX-400

4 

0
-4
团粒，2用2备

2 

吸粒机

/

4 

0
-4
吸粒，2用2备

金属与废旧塑料连接体分选回收生产线

3 

清洗机
/
2 

4
+2
过滤分选
4 

除铁机

/

2 

4
+2
除铁

5
涡电流分选机
FY-1000
4
8
+4
分选金属
6 

上料机
LB-5020
4
8 
+4 
上料
7 

振动水洗筛
/
4
8 
+4 
筛分
8 

圆筒筛

GS-10-18
1
2
+1
筛分

9

脱水机

2911型
0
2
+2
脱水

10

球磨机

4500-1200型
0
1
+1
分选金属

11

空分机

1000型
0
1
+1
分选塑料

12
破碎机
900型
0
1
1
破碎塑料
13
水槽
1515型对出
0
1
1
塑料清洗
6、项目主要原辅材料的种类和用量
本项目实施后主要原材料为金属与废旧塑料连接体；本项目不从事“洋垃圾”和含有毒有害物质的废塑料的加工，金属与废旧塑料连接体来源于衡阳钢铁集团有限公司，不含《国家危险废物名录》（2025年版）中的其他废物。项目原辅材料使用情况见表2-4。

表2-4  项目原辅材料消耗一览表

类别
主要原辅材料名称
原计划年消耗量(t/a)
本次变更后消耗量(t/a)
本次变化量(t/a)
备注
主料
废涤纶布
2500
0

-2500
来源于白水科技工业园大联、东骏、振阳等纺织厂以及服装厂
金属与废旧塑料连接体
12000
24000
+12000
来源于衡阳钢铁集团有限公司
辅料
絮凝剂(PAC)
1
2

+1
用于厂区污水处理
机油、润滑油
0.1
0.2
+0.1
设备维护、养护
能源、燃料
水
7113m³/a
31180.355m³/a
+24067.355m³/a
地下水井供给
电
30万KW·h/a
80万KW·h/a
+50万KW·h/a
当地市政供电
8、公用工程

①给水：用水主要来自于厂内自凿水井。
②排水系统：厂区内采取雨污分流措施。厂区四周设置雨水沟，排至园区市政雨水管网；生产废水经自建污水处理站处理后全部回用，不外排，生活污水排入厂区现有化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 中三级标准排放限值。

③供电：当地供电网接入。

9、劳动定员与生产班制

营运期年工作时间为300天，生产按一班制，每天工作12小时，夜间不进行生产，厂区新增28名员工，劳动定员由原来的10名员工增加至38人，均在厂区食宿。

项目水平衡分析

本项目废水主要是生活污水和生产废水。
（1）生活污水

本项目原有劳动定员10人，新增劳动定员28人，年工作300天，在厂内食宿。根据《湖南省用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3—2025），在厂内食宿员工生活用水量以145L/人·d计。项目新增生活用水量为4.06m3/d（1218m3/a）。污水排放量约为用水量的80%，即营运期新增生活污水产生量3.248m3/d（974.4m3/a），全厂总计生活污水产生量4.408m3/d（1322.4m3/a）。员工如厕生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 中三级标准排放限值后外排工业园污水管网。

（2）生产废水
项目原料加工过程中需用水清洗去除其中的泥沙等杂质，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第 24 号）中“42 废弃资源综合利用行业系数手册产污系数表”中金属废料与碎屑加工处理行业系数表：产品为废塑料、废有色金属，破碎+水选废水产生量为5.5吨/吨原料。项目年加工原料24000吨，则废水量132000t/a（440t/d）。

考虑到工作的时候，物料和自然蒸发均会带走一部分水分，损耗部分占用水量的20%左右，即损耗水量为33000t/a（110t/d），定期补充水量为33000t/a（110t/d）。

本项目生产废水经自建污水处理站处理达标后循环使用，不外排。污水处理站搭建厂棚和截流措施，防止雨水进入和废水事故外排。
初期雨水

  在降雨过程中，地面污染物会被雨水冲刷进入地表径流，污染物浓度随降雨过程的持续而明显下降。

下雨时产生初期雨水，初期雨水中主要污染物为SS，其产生量可根据下列推荐公式估算：


[image: image16.png]YYe e





式中：

V ——初期雨水，m3；

Φ ——径流系数，取0.1~0.9，本项目取中间值0.5；

H ——设计暴雨强度，L/（s·hm2），初期雨水收集时间取15min；

F —— 汇水面积，m2；项目占地面积约13500m2。

降雨强度采用湖南大学数理统计法编制的公式计算：

H=892(1+0.67lgP)/t0.57
式中：

P——设计降雨重现期 1a，

t——降雨历时（取15min）

按照公式，可以估算出H为190.543升/(秒•公顷)。
由上述公式计算可知，项目建成后初期雨水产生量约115.755m3/次。初期雨水收集次数以30次/a计，则年收集初期雨水量为3472.645m3/a。

营运期为避免地面散落的污物等随雨水外排，初期雨水主要污染物为SS，项目厂区内设有排水沟，初期雨水经排水沟收集至初期雨水池，经沉淀后可回用于生产。项目在厂区西侧和南侧各设置1个初期雨水池对初期雨水进行收集。
（4）项目水平衡
项目水平衡图见图2-1。
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图2-1  项目水平衡图      单位：t/a

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程和产污环节分析
项目施工期产生的主要污染物为：施工噪声、施工废气、设备噪声、安装废料、施工人员产生的生活污水和生活垃圾，具体施工期工艺流程及产污环节见图2-2：
                  [image: image3.png]Tiziaw





图2-2  项目施工期工艺及产污节点图
（2）施工期主要污染工序及污染因子

①废气：项目施工期废气主要为施工工地的扬尘、运输车辆排放的尾气。

②废水：项目施工期产生的废水主要为生活污水。

③噪声：项目噪声主要来源机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声等。

④固体废物：本项目产生的固废主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾等。

2、运营期工艺流程和产污环节分析
（1）工艺流程图
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图2-3  项目生产工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
（1）原料上料：本项目原料为金属与废旧塑料连接体，主要包含铁、铜、铝、塑料等成分。生产时通过铲车将原料投入入料口，上料时喷洒水控制物料湿度保持在15~20%，使后续工序呈湿式作业方式，避免粉尘的产生。
（2）分选、筛分：原料通过圆滚筛等设备将不同粒径的物料初步分选出，分为细碎料和大块料，分别进入不同的工序进行加工。

（3）水洗、分选：其中大块料通过皮带直接输送至水力分选机，通过塑料和金属在水中的浮力不同进行分选，塑料浮在上层随水流出然后过滤去除水分，金属沉在底层通过螺旋输送系统输送至过滤筛，去除水分。

（4）破碎、清洗：分选后的大块塑料进入破碎、清洗工序。先通过湿式破碎方式将大块的塑料破碎成碎料，再用水（常温）进行清洗，进一步去除泥土等杂质，不使用任何清洗剂。清洗后的废塑料脱水后可外售。
（5）球磨：初步分选后的细碎料与水一同进入球磨机进行粉碎处理，湿磨后金属与塑料均成细粒料状，在水中因为浮力的不同而便于分离。

（6）水洗分离：是在一个倾斜宽阔的床面上，借助床面的不对称往复运动和斜面的水流综合作用，使细粒物料按密度差异在床面上形成扇形分布，进行分选的过程，可以将金属粒和塑料分离。

（7）脱水：将分离后的金属料和塑料进行脱水作业，塑料脱水后即可装袋外售，金属料还需进一步加工。

（8）涡电流分选：脱水后的金属料在除铁机和涡电流分选机的作用下将铁和铜、铝等无磁性的金属分开。
清洗过程中会产生清洗废水和泥沙，清洗废水经自建污水处理站处理后循环使用；清洗废水沉淀渣经压滤机压滤后运至垃圾焚烧发电厂焚烧发电处理。

本项目产污一览表见下表：

项目
产污工序
污染物类别
主要污染因子
废水
清洗、脱水
生产废水
pH、COD、SS、氨氮
员工生活
生活污水
pH、COD、BOD5、NH3-N、SS
废气
原料堆放
堆放废气
颗粒物
固废
员工生活
一般工业固体废物
生活垃圾
废水处理工序
沉渣
设备维护及保养
危险废物

废机油及沾染物
噪声
设备运行
厂界噪声
Leq(A)



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、项目基本情况
祁阳市顺恒再生资源有限公司原为祁阳县顺恒塑胶编织制品有限公司，位于祁阳市白水科技工业园永兴路8号，该企业于2008年委托长沙环境保护职业技术学院编制了《祁阳县顺恒塑胶编织制品有限公司年产500万条编织袋生产项目环境影响报告表》，通过了祁阳县环保局审批批文号：祁环函【2008】14号，并通过了祁阳县环保局验收，验收号：祁环验字（2011）02号，随着再生塑料颗粒需求量越来越大，2018年委托湖南汇恒环境保护科技发展有限公司编制了《年产8000吨塑料再生颗粒生产线扩建项目环境影响报告书》，2018年12月28日通过了永州市环境保护局审批：批文号：永环评（2018）122号。于2024年12月委托湖南创景天成环境科技有限公司编制了《祁阳市顺恒再生资源有限公司年回收涤纶布2500吨、金属与废旧塑料连接体12000吨改扩建项目》，通过了永州市生态环境局祁阳分局审批，批文号：祁环评【2025】1号。在该次环评办理期间，建设单位仅建设年产500万条编织袋生产项目投产运行，年产8000吨塑料再生颗粒生产线未建设且不再实施。
建设单位于2025年6月13日取得了排污许可证，许可证编号：914311216803212371002Q。2026年3月，在本次环评现场查勘过程中发现企业年产500万条编织袋生产项目已停产，生产设备已拆除外运，生产厂房已空置，现场无废渣等固体废物遗留，不存在环境污染问题。

现有工程生产工艺
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图 2-4 现有工程塑料编织袋生产工艺流程图

现有工程塑料编织袋生产工艺说明及产污环节 
1）人工分拣：项目原材料为外购的洁净废旧塑料，项目原材料入厂前已经分拣归类，入厂后原材料仅经人工简单分色和分拣出少量杂物。

2）破碎：分拣好的原料进入破碎机破碎，破碎成片料便于后续的清洗及造粒，项目破碎过程采用带水破碎，其破碎过程无粉尘产生。 
3）清洗：破碎后塑料碎片进入清洗池清洗。清洗池内为新鲜水，清洁水中不含碱、盐卤等清洗剂。清洗的目的是将塑料碎片上的杂质以及细微的脏离子去除。清洗后的原料经提料脱水机提料进入挤出工序。塑料碎片清洗过程中产生的废水经三级沉淀污水处理工艺处理后循环使用。 
4）挤出拉丝：清洗后的塑料碎片送入挤出机内，在挤出机中塑化后利用螺杆的推力连续不断的将熔融料从模口挤出进行挤出加工。塑料丝挤出温度控制在 180~240℃。挤出过程中会产生有机废气，经喷淋+活性炭吸附+UV 光解处理后，通过排气筒排放。 
5）冷却：将挤出的塑料条在冷却水槽中进行冷却，冷却水可循环利用，需定期补充。 
6）收卷：利用收卷机将挤出机挤出合格的丝带收卷成锭。若产生部分不合格产品，可直接回用于高温熔化工序。 
7）编织：利用编织机将收卷的丝带编织成塑料袋。 
8）印标：根据客户要求需要进行在印刷机上印出商标及条形码。项目使用水性油墨。印标过程会产生少量油墨有机废气，同挤出废气一同经喷淋+活性炭吸附+UV 光解处理后，通过排气筒排放。 
9）产品：编织袋成品经检验后，合格产品入库储存外售，不合格产品作为原材料回用处理。
现有工程污染物排放情况
表 2-5 现有工程排污情况统计表

项 目
排放源
污染物名称
处理前产生浓度及产生量
排放浓度及排放量
大气污染
塑料编织袋熔融挤出废气
非甲烷总烃
0.175t/a
0.016t/a
塑料编织袋印标废气
VOCs
0.01t/a
0.0009t/a
厨房油烟废气
油烟废气
4.86kg/a
4.86kg/a
水污染物
生活污水435t/a
CODcr
350mg/m³;0.152t/a
200mg/m³;0.087t/a
BOD₅
180mg/m³;0.078t/a
120mg/m³;0.052t/a
SS
250mg/m³;0.109t/a
200mg/m³;0.087t/a
NH₃-N
30mg/m³;0.013t/a
20mg/m³;0.009t/a
动植物油
20mg/m³;0.009t/a
10mg/m³;0.004t/a
固体废物
生活垃圾
1.5t/a
0
沉淀渣
96t/a
0
分拣废料
0.5t/a
0
不合格产品
0.5t/a
0
滤网
0.006t/a
0
废活性炭
0.4t/a
0
焦油
1.05t/a
0
废机油
0.02t/a
0
废U V灯管
0.001t/a
0
噪 声
厂区生产机械
68-85dB(A)
达标排放
2、现有环境问题及“以新带老”措施

企业环保手续齐全，根据现场勘查，本项目现有工程存在问题如下：

(1)现有环境问题

1)危废暂存间未完全按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)的要求进行设置；

2)未配备专管环保的工作人员，缺少对废水和工业固废等的监督管理，未制订营运期环境监测计划，管理制度不完善。

    3）污水处理站无厂棚和截留措施，雨季雨水易进入污水处理池导致废水溢流。
(2)“以新带老”措施

针对现有工程存在的环境问题，具体“以新带老”措施及整改要求详见下表：

表2-6  现有工程环境问题及“以新带老”措施一览表

类别

节点

现有防治措施

整改措施

固废

危废暂存间

未完全按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)的要求进行建设

严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276- 2022)的要求进行建设，建立危废贮存台账、危险废物管理制度。

环境管理

环境管理

未配备专管环保的工作人员，缺少对废水和工业固废等的监督管理，未制订营运期环境监测计划，管理制度不完善。
贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规，必须配备专管环保的工作人员，特别注意对污水、废气和工业固废的监督管理，保证达标排放和符合环保要求。统一安排，积极贯彻“预防为主、防治结合”的方针，形成环境管理经常化、制度化；对运行中产生的问题需及时制定相应对策，加强与生态环境主管部门的联系与配合，按照排污许可自行监测计划进行监测，结合环境自行监测的结果，及时掌握环境质量的变化状况，采取有效措施把污染控制在国家标准允许的范围内。强化厂区环境保护管理要求，对生产设施和污染防治处理设施的运行要设置专门的管理人员并建立规范的台账记录
废水
污水处理站
污水处理站无厂棚和截留措施，雨季雨水易进入污水处理池导致废水溢流。

对污水处理站区域搭建钢架厂棚，并在四周设置截留措施和雨水沟，防止雨季雨水进入污水处理池导致废水溢流



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

（1）大气常规因子监测

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中“5.5 评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3 年中数据相对完整的1 个日历年作为评价基准年”和“6.2 数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”要求。

根据永州市公布的祁阳市2024年1月-12月大气环境质量通报数据，环境质量达标区判定内容详见表3-1。
表3-1  祁阳市2024年环境空气质量状况一览表单位：µg/m3(CO为mg/m3)
污染物

年评价指标

现状浓度

标准值

占标率%
达标情况

SO2
年平均质量浓度

9
60
15.0 
达标
NO2
年平均质量浓度

12
40
30.0 
达标
PM10
年平均质量浓度

42
70
60.0 
达标
PM2.5
年平均质量浓度

30
35

85.7 
达标

CO

95%日平均质量浓度

1.0
4

25.0 
达标

O3
90%8h平均质量浓度

129
160
80.6 
达标
环境空气质量结论：根据上述数据可知，2024年祁阳市PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、PM10年平均质量浓年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准要求，项目所在区域环境空气属于达标区。

（2）特征因子监测

项目大气环境特征污染物为TSP，为了解项目区域特征污染物环境质量现状，本次环评收集了《祁阳高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》中白水片区毛家村居民点、新屋张家居民点2个监测点的空气质量TSP现状监测数据（监测时间：2024年2月20日~26日），为近三年监测数据，且环境质量现状监测点位在本项目5km范围内，可以引用。监测点位布设及监测结果见下表：

表3-2  TSP监测统计结果   

监测点位

毛家村居民点（本项目东北侧900m）
新屋张家居民点（本项目东南侧1100m）
检测项目
TSP
TSP
监测结果（24h值）/µg/m3
33~79
37~80
最大值/µg/m3
79
80
最大占标率/%
26.3
26.7
超标率/%
0
0
标准值/µg/m3
300
300
达标评判

达标

达标
由上表可知，项目所在区域TSP同时满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准和《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准，表明区域环境空气质量现状较好。

2、地表水环境

根据永州市生态环境局发布的2025年1~12月的《环境质量状况通报》，永州市祁阳市地表水环境质量状况如下：

表3-2地表水环境现状监测统计结果

监测断面
水质达标情况

所在河流
断面属性
2025年1-12月
归阳镇

Ⅱ
湘江
国控
浯溪水厂（杨梅岩）
Ⅱ
湘江
省控
祁阳观音滩
Ⅱ

湘江

省控

普济桥
Ⅱ
湘江

省控

祁水入湘江口
Ⅱ
祁水
省控

黄花河入湘江口
Ⅱ
黄花河
省控

根据上表统计结果，项目所在区域祁阳市地表水监测断面水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求，区域地表水环境质量现状良好。

3、声环境

根据现场调查，本项目所在厂区的厂界外周围50m范围内存在声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），应对厂界外周围50m范围内声环境保护目标进行噪声监测。因此，本次评价委托湖南瑞鉴检测有限公司于2026年4月27日分别于昼间、夜间对项目场界周边声环境保护目标进行了声环境现状监测，各监测点环境噪声监测统计与评价结果见表3-3。

表3-3  噪声监测结果评价表单位：dB(A)
检测类型

监测点位

监测时间和频次

检测值[dB（A）]

参考限值[dB（A）]

环境噪声

项目北面居民点

2026.4.27
昼间

51
60

夜间

43
50

项目西北侧居民
昼间
51
60
夜间
43
50
通过监测结果的统计分析可知：本项目周围敏感点的声环境质量现状昼夜间监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，则区域声环境质量现状良好。
4、生态环境

根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查。”

本项目位于工业园范围内，厂区范围内无生态环境保护目标，因此不需进行生态现状调查。
5、地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》(试行) ，地下水、 土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，项目不存在地下水、土壤环境污染途径，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

本项目所在地已平整，项目建成后所有原料均储存于车间内，车间地面进行硬化，并且按照防渗分区进行防渗处理，不会对地下水和土壤环境造成污染。项目废水及处理方式为：生活污水经化粪池处理达标后排入祁阳科技工业园处理厂；生产废水经自建污水处理站处理后回用于生产，不外排。

危险废物主要为废矿物油、废油桶、废含油抹布、手套等，暂存在危废间内，严格按要求建设和管理的情况下，不会对土壤造成影响。

同时项目位于祁阳白水科技工业园内，周边企业和居民均使用白水镇自来水厂管网供水，区域无地下水取水点等敏感目标，厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源，因此不开展地下水和土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境

根据现场实地踏勘结果，本项目位于祁阳市白水科技工业园永兴路8号，其主要大气环境保护目标见表3-4，项目周边环境保护目标图详见附图。
表3-4  项目环境保护目标一览表

类别
名称
坐标/°
相对方位
相对厂界距离/m
主要功能
规模
保护级别
经度
纬度
大气环境
邓家院子居民
111.973562

26.448780

北侧
15-270
居民
30 户、120人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类
李家院子居民
111.970425

26.450950

西北侧
320-634
居民

10 户、40 人

祁阳科技工业园管委会

111.974736

26.443432

南侧
345-389
行政办公
30人

2、声环境
本项目位于祁阳市白水科技工业园永兴路 8 号，项目周边声环境保护目标见表3-5，项目周边环境保护目标图详见附图。

表3-5  项目环境保护目标一览表

类别
名称
坐标/°
相对方位
相对厂界距离/m
主要功能
规模
与本项目阻隔情况
保护级别
经度
纬度
声环境
邓家院子居民
111.973562
26.448780
北侧
15-50
居民
8户、30人
围墙、绿化
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

3、地下水环境

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，调查范围内不存在乡镇或村级饮用水源（千吨万人、千人以上饮用水源）。

4、生态环境

本项目位于祁阳市白水科技工业园永兴路 8 号，项目周边无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

生产废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，饮食油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型标准，详见下表3-6、3-7。
表3-6  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物

无组织排放监控浓度限值
监控点

浓度（mg/m³）

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

表 3-7 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

规模
小型
中型
大型
基准灶头数
≥1,<3
≥3,<6
≥6
最高允许排放浓
度(mg/m³)
2.0
净化设施最低去

除效率（%）
60
75
85
2、水污染物排放标准
项目生产废水经污水处理站处理后回用于生产，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准后排入祁阳科技工业园处理厂深度处理，项目排放标准详见表3-8。

表 3-8 污水排放标准(浓度单位：mg/L，pH无量纲)

项目

pH值
CODcr

BOD5
SS

氨氮

动植物油

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准

6~9
500

300

400

/

100

祁阳科技工业园污水处理厂进水水质要求

6~9
420

260

320

35

/

3、噪声排放标准
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）3类标准，具体标准限值见表3-9。

表3-9 项目噪声排放标准

执行标准

标准值(dB(A))

昼间

夜间

运营期
65
55
4、固废贮存、处置标准
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	根据湖南省生态环境厅关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》【湘环发（2024年）3号】，湖南省对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、总磷、铅、镉、砷、汞、铬十一类污染物实施总量控制（实施管理的范围为有效实施的国家固定污染源排污许可分类管理名录的工业类排污单位）。

本项目无生产废水外排，主要外排废气污染物为粉尘，故无需申请总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	1、废气

项目施工期大气污染物主要是施工、堆场、运输等过程中产生的扬尘，施工机械及运输车辆尾气等。

1.1 施工扬尘

根据同类型施工项目，工程施工现场在不利气象条件下，未经洒水、遮盖等措施产生的施工扬尘状况见下表：
表 4-1 施工现场扬尘排放情况
距 离 ( m )
5
50
100
200
浓度(mg/m³)
10.14
1.35
0.86
0.29
由上表可见，未经洒水、遮盖等措施前，施工扬尘的影响范围在施工场地下风向200m范围内。根据调查，项目厂界周边200m范围内居民仅有厂界北侧居民点，施工扬尘会对其产生一定影响。但其位于项目主要风向上风向，在厂区与居民之间通过采取围挡、洒水降尘等措施之后，施工扬尘对其影响不大。
1.2 露天堆场和裸露场地的风力扬尘

施工阶段扬尘的一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算：
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式中：Q：起尘量，kg/t·年；

V50：离地面50m处风速，m/s；

V0：起尘风速，m/s；

W：尘粒的含水量，%。

由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少 建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段，同时应禁止 在大风天进行搅拌等作业。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大 而迅速增大。当粒径为 250µm 时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于 250µm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意堆场扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，如设置点远离东北侧居民、加盖篷布、洒水降尘等措施，以减少堆场扬尘对周围环境的影响，特别是项目北侧临近居民。
1.3 运输车辆运输扬尘

泥土的装卸过程、运输车辆在施工场地行驶、运输车辆行驶过程中泥土洒落路面、运输车辆的车轮夹带泥土污染场地附近路面以及在有风的条件下由于场地地表裸露而产生扬尘。据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算：
Q=0.123（V/5）(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75
式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

下表为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500米的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。
表 4-2 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里
P
车速
0.1
(kg/m²)
0.2
(kg/m²)
0.3
(kg/m²)
0.4
(kg/m²)
0.5
(kg/m²)
1.0
(kg/m²)
5(km/h)
0.0283
0.0476
0.0646
0.0801
0.0947
0.1593
10(km/h)
0.0566
0.0953
0.1291
0.1602
0.1894
0.3186
15(km/h)
0.0850
0.1429
0.1937
0.2403
0.2841
0.4778
20(km/h)
0.1133
0.1905
0.2583
0.3204
0.3788
0.6371
如果施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可使TSP污染距离缩小到20～50m范围。

表 4-3 施工场地洒水抑尘试验结果
距离(米)
5
20
50
100
TSP小时平均浓度
(mg/m³)
不洒水
10.14
2.89
1.15
0.86
洒 水
2.01
1.40
0.67
0.60
因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手

段。
1.4 施工机械及运输车辆尾气

由于施工期使用燃油机械和运输车辆，在施工场地和运输沿线将有汽车尾气产生，影响范围约下风向20-30m。尾气中含有 SO2、NOx、CO 等污染物，车辆尾气对局部区域空气质量将产生不良影响。本项目工程量小，且所处区域空气质量好，空气流动性较大，大气自净能力强，同时施工期污染均为短期污染，随着施工结束逐渐消失。其特点是排放量小，属间断性排放。
1.5 施工期扬尘的防治措施

对于施工产生的扬尘，必须严格按照有关规定，做好扬尘防护工作。施工工地周边存在聚居点等环境敏感点，为了减少施工扬尘对周围居民的影响，本项目拟采取如下的施工扬尘的控制措施：

（1）封闭施工

施工现场设置不低于1.8m 施工围栏或围墙，封闭施工，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。施工期间的料堆、土堆等应加强防尘措施，对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。

（2）洒水抑尘

装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆、施工道路应定时洒水抑尘。

（3）限制车速

施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h 计）情况下的1/3。

（4）保持施工场地路面清洁

为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，清运车辆覆盖帆布，防止洒落等，采取有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。

（5）避免大风天气作业

应避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，使用散装水泥和商品混凝土时不应露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。

（6）施工扬尘防治措施

①施工现场在醒目位置设置施工铭牌，并张贴有关许可证件。施工铭牌应当明确项目名称，建设、施工、监理单位及项目负责人姓名，监督机构名称，开工、计划竣工日期和监督投诉电话。

②施工工地周围设置连续、密闭的围挡。在管线敷设路段设置高度不低于 1.8m的施工围挡，做到施工现场100%围蔽，可确保施工区域与外界充分隔离，减少扬尘对周边环境的影响。

③易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施。拆除工程施工应当采取喷淋除尘措施，气象预报风速达到 5 级时，应当停止拆除工程施工。装卸建筑散体材料或者在施工现场粉尘飞扬的区域，应当采取遮挡围蔽或喷水降尘等措施，做到100%洒水压尘。

④采用移动式冲水设备冲洗工地车辆，并安排工人保洁确保车辆净车出场，做到 100%冲净车身车轮，以免污染城区；并对机动车辆加装防洒漏设施，做到出工地运输车辆100%冲净车身车轮且密闭无洒漏，以防在运输过程中发生渣土洒漏，产生扬尘，污染城区道路。

⑤施工现场内裸置3个月以上的土地，应当采取绿化措施；裸置3个月以下的土地，应当采取覆盖、压实、洒水等压尘措施。拆除工程完工后 30 日内不能开工的建设用地，建设单位应当采取覆盖、地面硬化、简易绿化等措施。

⑥对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取洒水降尘等措施。

⑦加强建设项目施工期扬尘控制的环境监理，督促施工单位落实施工工地现场应封闭围挡、设置冲洗设施等扬尘防治措施，做到施工区域 100%标准围挡、裸露黄土 100%覆盖、施工道路 100%硬化、渣土运输车辆 100%密闭拉运、施工现场出入车辆 100%冲洗清洁、建筑物拆除 100%湿法作业，施工结束时及时对敷管施工占用场地恢复地面道路及植被，减少地面裸露的时间。

（7）其他措施

采用商品混凝土以减少粉尘的散逸；对排烟量大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染；除此以外，为了减少施工扬尘，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。运输路线应尽量避免穿越人口集中区等敏感地段；施工工场出入口软硬结合部设置冲洗槽，两侧各配置 1 台高压水枪，冲洗后的废水全部进入冲洗槽后，最终引入沉淀池，废水用于场地洒水。
1.6 施工期装修废气防治措施

本项目装修时，因涂料、板材、石材等的使用会带来极少量的装修废气，本评价要求建设单位外购正规厂家的环保装修材料，尽量减少装修废气的产生。

综上，严格落实本报告提出了施工期废气防治措施的情况下，本项目施工期废气对周边环境及东北侧临近居民影响极小，不会对环境带来不良影响。施工期一结束即施工污染影响就消失，对北侧临近居民影响是临时性的。
2、废水

本项目施工期产生的废水主要包括施工废水和施工人员产生的生活污水。

2.1 施工废水

项目施工期施工废水主要产生于施工设备、车辆的冲洗过程，施工废水主要污染物为SS，SS 浓度约为3000mg/L，拟设置一个临时隔油沉淀池进行收集、沉淀后回用于施工过程和施工场地的酒水降尘，不外排。严禁施工废水不经处理排入附近地表水体。

2.2 生活污水

施工期施工员工的生活污水，依托已建化粪池预处理后排入园区污水管网。

综上，项目施工期间产生的污废水均得到合理处置且不外排，对周围地表水环境影响不大。

3、噪声

施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。

根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），本工程施工期的产噪设备噪声级见下表。

表 4-4 各施工段的噪声源强及其特点 单位：dB(A)

设备名称
距声源5m
距声源10m
推土机
83~88
80~85
挖掘机
80~86
75~83
装载机
90~95
85~91
重型运输车
82~90
78~86
木工电锯
93~99
90~95
静压桩
70~75
68~73
振捣器
80~88
75~84
（1）噪声污染分析

根据类比调查可知，建筑施工在不同的阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为

移动式声源，无明显指向性；基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气

压缩机和风机等，基本属固定声源；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，

使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、

吊车等，多属于撞击噪声，无明显指向性；装修阶段施工时间较长，但声源数

量较少。

由于施工过程中，各类施工机械可处于施工区内任意位置，但在某一时段内其位置相对固定，对外界环境的影响可用半自由声场点声源几何发散衰减公式计算：

Lp(r)=L(ro)-20lg(r/ro)－ΔL

式中：Lp(r)—受声点声压级，dB(A)；

L(ro)—参考点 ro处声压级，db(A)；

r—受声点至声源距离，m；

ro—参考点至声源距离，m；

ΔL—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。

多个噪声源叠加后的总声压级，按下式计算：
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式中：n —声源总数；

L总Aeq—对于某点的总声压级。
限于施工计划和施工设备等资料不够详尽，现将施工中使用较频繁的几种主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算，预测单台机械设备的噪声值。现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测，本次评价假设昼间有5 台设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。

根据上述预测公式，不计空气衰减等影响，施工期机械设备噪声预测值见表 4-5。
表 4-5 单台机械设备的噪声预测值 单位：dB(A)

机械类型
噪声预测值
5m
10m
20m
40m
60m
100m
200m
300m
400m
推土机
86
80
74
68
65
60
54
50.5
48
装载机
93
87
81
75
72
67
61
56.5
54
挖掘机
83
77
71
65
62
57
51
46.5
44
运输车
84
78
72
66
63
58
51
48.5
46
振捣器
81
75
69
63
60
55
49
45.5
43
电锯
96
90
84
78
74
70
64
61
58
同时叠加
98.4

92.4

86.4

80.4

76.9

72.4

66.4

62.9

60.1

（2）施工噪声环境影响分析

施工过程中发生的噪声与其他噪声不同。其一是噪声由许多不同种类的设备发出的；其二是这些设备的运作是间歇性的，因此所发出的噪声也是间歇性和短暂的，项目施工期产生的噪声在100m以外才能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间：70dB(A)，夜间：55dB（A））的要求。项目厂界北侧居民临近厂区，施工期产生的噪声会对其产生一定的影响，须采取措施减少对其的不良影响。
（3）噪声污染控制对策

为降低施工噪声对周围环境保护目标的影响程度，本报告建议如下：

（1）合理布局，建议将高噪声机械设备设置在施工区域南部或西部，远离东北侧居民点。

（2）合理安排施工时间，禁止施工单位夜间施工；施工单位应合理安排好施工时间，施工时间严格控制在 7:00-12:00、14:00-20:00 两个时段，防止施工噪声对项目东北侧居民生活环境造成影响。施工期边界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。严禁在 12:00~14:00、22:00~6:00 期间施工，如必须在此期间施工，需首先征得当地环境主管部门及项目北侧居民同意。

（3）规范施工场地出入口及施工材料运输路线，施工场地的施工车辆出入时间合理安排，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（4）针对施工区域设置连续、封闭硬质围挡，建议围挡高度不低于2.0m，从声波传播过程中削弱噪声强度。

（5）降低设备声级，采用较先进、噪声较低的施工设备；固定机械设备可通过排气管加装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；废弃不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并较少鸣笛。

采取上述措施后，能一定程度削弱施工噪声对项目北侧居民声环境的影响程度，并且施工期具有阶段性，项目施工周期较短，其影响将随着施工期结束而消失。

4、固废

本项目产生的固废主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾等。

对施工期产生的建筑垃圾尽力回收可利用部分，不可回收利用部分统一收集后运至当地指定的建筑垃圾消纳场进行安全处置。对施工过程中应在建筑材料堆放地及建筑垃圾堆放地周围建立防护围带，以防止垃圾的散落，在建设过程中产生的建筑垃圾不得随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”。

项目施工期生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处理，以减小对周边环境的影响；严禁乱堆乱放，减少对周边环境的影响。

5、施工期生态防治措施

本项目不在生态红线范围内，利用现有场地进行建设。项目工程施工过程中采用围挡，减少施工时间，及时回填，可减少水土流失产生。项目场地现已完成平整，本次评价建议建设单位在施工期做好水土保持措施，尽量减少水土流失。项目施工不会对周边环境造成生态影响。

6 施工期环境影响分析小结

综上所述，本项目施工结束后对施工场地进行恢复，项目施工期在采取措施的情况下对生态环境影响较小。工程施工期对环境的影响主要表现在建设中施工扬尘、机械噪声等对周边环境的影响产生一定影响，但通过采取适当的环境保护措施后，项目施工期对环境影响较小。
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	1、废气

1.1、废气污染源源强
本项目废气主要为原料堆存粉尘及食堂油烟。因生产投料时加水保持原料湿度，后续筛分呈湿式作业，故不考虑投料、筛分粉尘；因球磨工序采用湿式球磨工艺，故不考虑球磨粉尘。

原料堆存粉尘

项目堆场粉尘产生量参考采用西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公式计算：

Q=4.23×10-4×U4.9×Ap
式中：Q——堆场粉尘生产量，mg/s；

      U——平均风速，m/s；

      Ap——起尘面积，m2。

项目原料堆场面积为1700m2，祁阳市年平均风速2.5m/s。经计算得，项目原料堆场粉尘产生量为1.661t/a，产生速率为0.231kg/h。

在对堆场搭建封闭厂房阻隔和设置喷雾洒水等措施后无组织排放，降尘可达80%，故外排粉尘排放量约为0.332t/a，排放速率为0.046kg/h。

食堂油烟

本项目现有厂区员工人数为10人，项目改扩建后新增28名员工，项目共有员工人数38人，年工作300天，均在厂区就餐（在食堂用餐二次），厂区设有一个食堂，1个灶台，使用时间为3h/d，使用液化石油气作燃料。经类比分析，人均日使用食用油15g/cap.d，一般油烟挥发量占使用量的2.5%，则项目油烟产生总量约为14.25g/d，4.275kg/a。项目员工食堂安装油烟净化器，油烟净化器总排风量为2000m3/h，油烟净化率为60%，则油烟废气产生浓度为2.37mg/m3，排放量为1.71kg/a，排放浓度为0.9mg/m3，厨房油烟废气经油烟净化器收集处理后楼顶排放，处理后的烟气符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。 
废气产生源强及环保措施情况汇总如下：
表4-6  废气污染源情况表
产污环节

污染物种类

产生量

(t/a)

治理措施

排放量（t/a）

排放方式

排放去向
工艺

效率%

是否为可行技术

原料堆存粉尘
颗粒物

1.661
封闭厂房+洒水降尘
80
是

0.332
无组织
/
食堂
油烟
0.004
油烟净化器

60
是
0.002
无组织
楼顶排放
合计
颗粒物
1.661
/
/
/
0.332
/
/
油烟
0.004
/
/
/
0.002
/
/
表4-7   大气污染无组织排放量核算表
序号
排放口编号
产污环节
污染物
国家或地方污染物排放标准
年排放量(t/a)
标准名称
浓度限值
1
/

原料堆存粉尘
颗粒物
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
1.0mg/m3
0.332
无组织排放总计
无组织排放总计
颗粒物
0.332
表4-11  大气污染物年排放量核算表
序号
污染物
年排放量（t/a）
1
颗粒物 
0.332
2
油烟
0.002
1.2、废气监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-废弃资源加工工业》（HJ1034—2019）中相关要求确定废气监测方案，项目废气监测要求详见下表：

表4-14  废气监测要求一览表
类别

监测点位

监测因子

监测频次

废气

无组织废气
厂界上风向1个点、下风向3个点
颗粒物
1次/年
1.3、大气环境影响分析

通过工程分析，项目废气排放量较少，颗粒物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的标准限值；由质量公报和引用的数据可知，项目所在区域环境空气质量属于达标区。本项目各产污环节产生的废气均做到有效控制，选取的污染防治设施可行，可以做到达标排放。本项目对周围大气环境的影响较小。
2、废水

2.1、废水源强分析

根据前文水平衡分析，项目生产废水经处理后回用于生产；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网；初期雨水排入雨水沟进行收集、沉淀处理后回用于生产，不外排。

（1）生活污水

本项目劳动定员38人。污水产生量为4.408m³/d，1322.4m³/a，其污染物主要为 CODCr：350mg/L、BOD5：180mg/L、SS：250mg/L、总磷：4mg/L 和 NH3-N：30mg/L。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准通过市政污水管网排入祁阳科技工业园污水处理厂。

表4-15  生活污水排放情况
工序

污染物

废水量m³/a
污染物产生情况

治理措施

污染物排放

产生浓度（mg/L）
产生量（t/a）
工艺

综合处理效率/%

处理后浓度（mg/L）
处理后量（t/a）
去向

员工生活
BOD5
1322.4
180
0.238 
化粪池
33.3
120
0.159 
园区污水管网
SS
250
0.331 
20
200
0.264 
COD
350
0.463 
42.8
200
0.264 
氨氮
30
0.040 
33.3
20
0.026 
总磷
4
0.005 
25
3
0.004 
表 4-16 废水间接排放口基本情况表

排放口
编号
排放口名称
地理坐标
排放
方式
排放规律
排放
去向
排放
口类
型
排放标准
DW001
生活污水排放口
E111.974968，
N26.447038
间接
排放
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
祁阳
科技
工业
园污
水处
理厂
一般
排放
口
《污水综合排放标准》(GB89

78-1996)中表4中三级标准，且需满足污水处理厂的进水水质要求
（2）生产废水

本项目生产废水包括原料分选工序、塑料清洗工序和球磨分选工序产生的废水，主要污染物为 CODCr、SS等。因本项目工艺用水水质要求较低，生产废水经气浮+絮凝沉淀工艺处理后可循环使用，建设单位仅需定期补充新鲜水，无废水排放。生产厂房内设置导流沟、截排水等措施收集厂区生产废水，防止生产废水出现溢流至厂区外等事故情形。
（3）初期雨水

本项目初期雨水收集次数以30次/a计，则年收集初期雨水量为3472.645m3/a。营运期为避免地面散落的污物等随雨水外排，初期雨水主要污染物为SS，项目厂区内设有排水沟，初期雨水经排水沟收集至初期雨水池，经沉淀后可回用于生产。
2.2、废水处理措施可行性分析

（1）生活污水依托祁阳科技工业园污水处理厂可行性分析

本项目营运期生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准后通过市政污水管网排入祁阳科技工业园污水处理厂，同时满足祁阳科技工业园污水处理厂进水水质要求。

祁阳科技工业园污水处理厂位于宝达食品有限责任公司南侧，紧邻园区道路永兴路，其中近期总面积为10000m2（折合15亩）。2017年11月16日开工建设，2018年5月投入运营，根据《祁阳市科技工业园污水处理厂扩建工程环境影响报告书》可知，祁阳市科技工业园污水处理厂纳污范围为祁阳科技工业园，范围为白水河以北，兴盛路以东以及湘江合围区域，城镇建设用地面积约 4.04km2，主要包括滨水居住区和工业区，祁阳科技工业园污水处理厂扩建工程于2024年7月已投产，污水处理规模为25000m3/d，污水处理工艺流程：水解+AAO+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池，污水处理厂的尾水化学需氧量、氨氮、总氮和总磷执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放放标准》（DB43/T1546-2018）表 1 二级标准，其他污染因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水直接排入湘江“鸭婆洲上端至衡阳交界处（归阳镇）”段，服务对象主要是祁阳科技工业园区企业废水及职工生活污水，设计进水水质为CODcr400mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L、TN50mg/L、TP3mg/L、石油类20mg/L等。

本项目位于祁阳市白水科技工业园永兴路8号，属于祁阳科技工业园污水处理厂纳污范围内，项目所在区域市政污水管网已接通。

根据《祁阳市科技工业园污水处理厂扩建工程环境影响报告书》对园区污水排放量预测，园区内已建成投产的10家企业总废水排放量4688.247m3/d，白水片区已审批的湖南壕鑫纺织有限公司和湖南振阳纺织品科技有限公司环评预计废水排放量分别约为8821.11m3/d、8093.48m3/d，在上述两个项目建成后白水片区工业废水排放量将达到21602.837m3/d，工业企业污水量取21603m3/d，园区综合污水量取1350m3/d，则园区污水总量为22953m3/d，祁阳市科技工业园污水处理厂扩建后处理规模为25000m3/d，剩余处理容量为2047m3/d，本项目营运期产生的污水主要为员工生活污水，污水排放量为4.408m3/d，因此本项目生活污水排放不会对祁阳市科技工业园污水处理厂水力造成负荷，因此本项目污水排入祁阳科技工业园污水处理厂可行。

（2）初期雨水

项目需做好厂区雨污分流工程。在雨天经雨水冲刷后会形成浑浊的初期雨水，对于此类雨水，项目需在厂区内做好初期雨水的导流通道，为避免本项目污水或初期雨水进入周边环境，环评要求对项目场地整体硬化、项目方在厂界四周做一道环绕式的雨水收集渠道，渠道末端连通项目设置的初期雨水池，以防止雨水未能有效收集时造成污水外排；此收集渠道须结合项目厂区的地势条件，确保将渠道内收集的所有初期雨水均能汇入初期雨水池处理回用。项目建成后初期雨水产生量约115.755m3/次，初期雨水主要污染因子为SS，初期雨水经初期雨水沉淀池沉淀后可回用于生产，不外排。项目在厂区设置初期雨水沉淀池，总容积120m3，截排水沟加沉淀池容积满足初期雨水收集要求，可防止初期雨水直接外排。

生产废水

根据《排污许可证申请与核发技术规范-废弃资源加工工业》（HJ1034—2019）A.2 废弃资源加工工业排污单位废水污染防治可行技术参考

表可行技术为预处理：沉淀，气浮，混凝，调节；生化处理：活性污泥法，序批式活性污泥法（SBR），缺氧/好氧法（A/O），厌氧/缺氧,好氧法（A/O），膜生物法（MBR），曝气生物滤池（BAF），生物接触氧化法，周期循环活性污泥法（CASS），可选取上述工艺的改进工艺可行技术。本项目生产废水处理采用气浮+絮凝多级沉淀污水处理工艺处理为可行技术，因生产规模扩大，建设单位拟在厂区西北角新建污水处理站，处理规模为600t/d，项目改扩建后整个厂区生产废水产生量为440t/d，新建污水处理站污水处理规模满足改扩建后污水处理规模。
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图 4-1 自建污水处理站工艺流程图

①生产废水处理工艺说明

生产废水经污水管道排入调节池，调节池内安装人工格栅，去除废水中的大颗粒悬浮物，然后提升泵提升至气浮池，同时进行气浮处理，在气浮池中去除其中颗料态和有机污染物，废水气浮后出水自流入多级沉淀池，再经混凝沉淀池，通过絮凝剂使废水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体，然后予以压滤分离除去。

②生产废水循环使用可行性分析

生产废水主要污染物为悬浮物，悬浮物浓度约在400mg/L，因生产工序对水质要求不高，生产废水经气浮+絮凝沉淀工艺处理后可满足循环使用，新建污水处理站污水处理规模满足改扩建后污水处理规模，可保证每天生产循环使用，且因为本项目生产过程属于亏水情形，不存在废水越来越多的情形，故本项目废水经处理后循环使用不外排可行。
2.3、监测要求

参照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017)和《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后进入祁阳市科技工业园污水处理厂，因此无需进行监测。

2.4 、水环境影响分析

根据分析可知，项目生活污水经化粪池处理后进入祁阳市科技工业园污水处理厂；初期雨水排入初期雨水池进行沉淀处理后回用于生产，不外排；生产废水经处理后循环使用，不外排。本项目不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水影响可接受。
3、噪声

3.1、噪声源

运营期噪声主要来自设备运行时产生的机械噪声及运输车辆噪声，如清洗机、分选机、圆筒筛、球磨机等，噪声级范围在75～85dB（A）之间。

本项目噪声源强调查如下，相同设备噪声源强已叠加表示：
表4-16  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号

建筑物名 称

声源名称

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/（dB(A)）

运行时段

建筑物插入损失/（dB(A)）

建筑物外噪声

声压级/距 声源距离 /(dB(A))/m

X

Y

Z

声压级/   （dB(A)）

建筑物外距离

1

生产车间1#
涡电流分选机
85/1
墙体隔声，基础减震
52
-56
1
东

6
69.4 
8h
15
54.4 
1m

南

13
62.7 
15
47.7 
1m

西

42
52.5 
15
37.5 
1m

北

14
62.1 
15
47.1 
1m

2

除铁机
75/1

45
-50
1
东

10
55.0 
15
40.0 
1m

南

23
47.8 
15
32.8 
1m

西

39
43.2 
15
28.2 
1m

北

3
65.5 
15
50.5 
1m

3
脱水机
75/1
15
-50
1
东

22
48.2 
15
33.2 
1m

南

14
52.1 
15
37.1 
1m

西

5
61.0 
15
46.0 
1m

北

20
49.0 
15
34.0 
1m

4
空分机
75/1
11
-41
1
东

23
47.8 
15
32.8 
1m

南

12
53.4 
15
38.4 
1m

西

4
63.0 
15
48.0 
1m

北

11
54.2 
15
39.2 
1m

5
破碎机
85/1

18
-60
1
东

46
51.7 
15
36.7 
1m

南

15
61.5 
15
46.5 
1m

西

5
71.0 
15
56.0 
1m

北

40
53.0 
15
38.0 
1m

6
生产车间2#
振动筛
95/1

-37
68
1
东

16
70.9 
15
55.9 
1m

南

51
60.8 
15
45.8 
1m

西

20
69.0 
15
54.0 
1m

北

12
73.4 
15
58.4 
1m

7
圆滚筛
80/1
-54
58
1
东

45
46.9 
15
31.9 
1m

南

26
51.7 
15
36.7 
1m

西

21
53.6 
15
38.6 
1m

北

12
58.4 
15
43.4 
1m

8
生产车间3#
除铁机
75/1
-6
-2
1
东

17
50.4 
15
35.4 
1m

南

9
55.9 
15
40.9 
1m

西

14
52.1 
15
37.1 
1m

北

64
38.9 
15
23.9 
1m

9
脱水机
75/1
-2
2
1
东
14
52.1 
15
37.1 
1m
南
12
53.4 
15
38.4 
1m
西
20
49.0 
15
34.0 
1m
北
56
40.0 
15
25.0 
1m
10
球磨机
85/1
-27
17
1
东
55
50.2 
15
35.2 
1m
南
10
65.0 
15
50.0 
1m
西
8
66.9 
15
51.9 
1m
北
62
49.2 
15
34.2 
1m
11
圆滚筛
80/1
10
18
1
东
11
59.2 
15
44.2 
1m
南
18
54.9 
15
39.9 
1m
西
50
46.0 
15
31.0 
1m
北
18
54.9 
15
39.9 
1m
12
振动筛
95/1
-18
21
1
东
40
63.0 
15
48.0 
1m
南
5
81.0 
15
66.0 
1m
西
20
69.0 
15
54.0 
1m
北
53
60.5 
15
45.5 
1m
13
涡电流分选机
85/1
-7
-8
1
东
14
62.1 
15
47.1 
1m
南
6
69.4 
15
54.4 
1m
西
12
63.4 
15
48.4 
1m
北
73
47.7 
15
32.7 
1m
表4-17  噪声源强清单（室外声源）
序号

声源名称
数量(台/套)
空间相对位置（X/Y/Z）
降噪后声源源强dB(A)

声源控制措施
运行时段
1
水泵1
1
（-68，28，0.5)

65
减震隔声

昼间

2
水泵2
1
（-34，6，0.5)
65

减震隔声

昼间

备注：以厂区中心为坐标原点(0,0,0)，以西向东为 X 轴，以南向北为 Y 轴，地面垂直向上为 Z 轴。
3.2、达标情况
（1）预测方法

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
采用《环境影响评价技术 声环境》(HJ2.4-2021)中的噪声预测模式预测本项目的主要噪声设备对周围声环境的影响。预测模式如下：

A、本项目只考虑几何发散衰减，公式按照：

LA(r)=LA（r0）－Adiv
式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB（A）；

LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB（A）；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

B、声源的几何发散衰减公式：

Adiv=20lg（r/r0）

式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离；

C、工业企业噪声计算公式：


[image: image8.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

å

å

=

=

N

L

N

L

A

T

L

1

j

1

.

0

j

1

i

1

.

0

i

eqg

j

Ai

10

t

10

t

1

10lg


式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

（2）预测结果及评价

噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。

通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-17：
表4-17  厂界噪声预测结果与达标分析表
预测方位

空间相对位置/m
运行时段

预测贡献值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

场地厂界东侧

53，0，1.2
昼间

34.7
昼间65/夜间55
达标

场地厂界南侧

0，-93，1.2
昼间

32.7
昼间65/夜间55
达标

场地厂界西侧

-82，0，1.2
昼间

35.6
昼间65/夜间55
达标

场地厂界北侧

0，79，1.2
昼间

38.8
昼间65/夜间55
达标

通过预测模型计算，项目周边声环境保护目标噪声预测结果与达标分析见表4-18：
表4-18  声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表
预测方位

空间相对位置/m

时段

背景值（dB(A)）
预测贡献值（dB(A)）

预测叠加值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

项目北侧居民
-33，100，1.2
昼间

51
39.5
51.3
60
达标

夜间

43
0
43.0
50

达标

项目西北侧居民
-87，70，1.2
昼间

51
36.7
51.2
60
达标

夜间
43
0
43.0
50
达标

由上述可知正常工况下，项目厂界噪声昼夜间贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准，周边声环境保护目标的昼间噪声叠加值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。因此，项目完成后对周边声环境的影响较小。

3.3、防治措施

为了将项目产生的噪声对周围环境的影响降至最低，本环评建议建设单位采取以下的隔声、降噪措施：

①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备；

②合理布局本项目高噪声的设备，将生产设备全部布置于车间内部，尽可能集中布置于车间中部，同时尽可能将厂房进行封闭，减少对外界的影响；

③加强对设备保养维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；

④在设备和基础之间加弹簧和弹性材料制作的减振器或减振垫层以减少设备基础与墙体振动形成的噪声；

⑤在机械设备结构的连接处作减振处理，如采用弹性的连轴节，弹性垫或其它装置；

⑥工人佩戴防护用品，如耳塞、耳罩、头盔等，减少噪声对工人的伤害。

3.4、监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目运营期噪声监测计划详见下表：
表4-19 噪声监测计划一览表
类别
监测点位

监测因子

监测频次

噪声
四周厂界

等效连续A声级（昼间）
1次/季度

4、固体废物

4.1、固体废物源强分析

本项目生产固废主要有沉淀渣、废纤维料、生活垃圾、废机油及废含油抹布。项目固废产排情况如下表所示：

（1）生活垃圾
本项目在厂内食宿员工生活垃圾产生系数按每人每天0.5kg计，则职工生活垃圾产生量为16kg/d（4.8t/a），经垃圾桶收集后交由当地环卫部门统一处置。
（2）沉淀渣
本项目污水沉淀处理过程中会产生约52.8t/a沉渣，沉渣中主要含塑料渣、灰尘等污泥，不含有毒有害物质和危险化学品等残留，属于一般固体废物，一周清理一次；污水处理站沉淀渣经压滤机压滤后含水率低于60%，暂存固废暂存间，作为一般工业固废定期送往祁阳垃圾焚烧发电厂焚烧发电，压滤机分离后的清水回流用于生产。

（3）废机油、废油桶及废含油抹布
项目机械设备使用过程中会产生废机油、废油桶及废含油抹布，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物类别，危废代码为900-214-08；废含油抹布和废油桶属于HW49其他废物类别，危废代码为900-041-49。根据同类项目实际生产经验，废机油产生量约为0.1t/a，废含油抹布及废油桶产生量约为0.01t/a，经危废暂存间暂存后委托有资质单位处置。

废纤维料

     项目运行过程中会产生一定量的废纤维料，来自于原料中夹杂，根据建设单位提供的资料，占原料的1‰，属于一般固废，产生量约24t/a，收集后定期交物资回收单位处置。
表4-20 危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

产生量(t/a)
产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废

周期

危险

特性

污染防治措施

1

废机油

HW08

0.1
设备检修

液态

润滑油

润滑油

90d

T，I

危废暂存间存放，(防风、防雨、防晒、防渗漏)，定期委托有资质单位处理 

2
废弃的含油抹布、劳

保用品及废油桶
HW49
0.01
设备检修

固态

润滑油

润滑油

90d

T，I

表4-21 固废产生及处置措施表

固废名称

类别
产生量

处置措施

处置率%

废纤维料
一般固废
24t/a
定期交物资回收单位处置
100

废机油
危险废物
0.1t/a
暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置
100

废弃的含油抹布、劳

保用品及废油桶
危险废物

0.01t/a
暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置

100

生活垃圾
一般固废
3.42t/a
垃圾桶暂存，委托环卫部门统一处置
100

沉淀渣
一般固废
52.8t/a
定期送往祁阳垃圾焚烧发电厂焚烧发电

100
表4-22  危险废物贮存场所基本情况表
贮存场所名称
固废名称

危废类别/代码

暂存量
贮存方式
位置
占地面积
贮存周期
危废暂存间
废机油
危险废物HW08（900-249-08）
0.1
桶装
厂区东北侧
20m2
≤1年
废弃的含油抹布、劳

保用品及废油桶
危险废物HW49（900-041-49）
0.01
袋装
≤1年
4.2、环境管理要求
上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术。首先从有用物料回收再利用着眼，化废为宝，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循无害化处置原则进行有效处置。
（1）一般固体废物管理要求
项目在厂区设置一个固废暂存间用于暂存一般固废，面积为100m2。项目一般固体废物中各类固废应分类收集，在暂存区内分类暂存，不得随处堆放，垃圾暂存区应防雨、防风、防渗漏，固废临时贮存场建设、运行管理应满足如下要求：

①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。

②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施。

③防渗性能应至少相当于渗透系数1.0×10-5cm/s、厚度0.75m的天然基础层。
④不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存作业；

⑤制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训。；

⑥建立档案管理制度，并按照相关法律法规进行整理与归档，永久保存。；

⑦按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。

营运期固废都能得到妥善处置，不会产生二次污染。

（2）危险废物
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

①贮存场所

危废暂存间建设按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求进行建设。贮存场地进行防渗处理，采用2毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，且做到防雨和防晒。

项目危险废物贮存采取单独分类收集、独自通过桶装/袋装密闭储存。危废库内设置危废分区和桶架，并设置废液收集导流措施，用于各自桶装危废堆存。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志、标识，危险废物容器和包装袋上设立危险废物明显标志。处置单位应及时将固废运走，危险废物在厂内存储不超过一年。

危险废物暂存场所（危废间）应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，采取防渗措施和渗漏收集措施，并设置警示标示。在采取严格防治措施的前提下，危险废物贮存场所不会造成不利环境影响。

②运输过程

本项目危险废物产生及贮存场、运输通道均已采取硬化和防腐防渗措施，因此危险废物从产生工艺环节运输到暂存场所的过程中产生散落和泄漏均会将影响控制在厂区内，不会对周边环境敏感点及地下水环境产生不利影响。

③委托利用或者处置

企业需建立完善危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用、转运相关情况，制定危险废物管理计划并报环保局备案，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存等有关情况。

危险废物委托必须委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，签订委托处理协议，危险废物转移严格执行《危险废物转移联单制度》。

（3）生活垃圾管理要求
定期委托环卫部门处置，避免在厂内长时间存放。

本项目危险废物均委托有资质的单位进行处置，不会产生显著的环境影响。综上分析，拟建项目运营期内严格落实本此评价提出的各项固废处理处置措施后，一般固体废物可满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相应规定；危险废物可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相应规定，对周围环境影响不大。
5、地下水、土壤

项目建成做好分区防渗后对土壤及地下水环境影响较小，为减少可能发生污染事件，建设单位应做好厂区、一般固废仓库和危废暂存间的防腐、防渗等要求。

项目厂区已根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）进行地下水污染防渗分区，具体如下表：

表4-23   厂区防渗措施一览表
区域
污染防治区类别
防渗措施
危废暂存间、污水处理站、沉淀池
重点防渗区域
等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，防渗系数≤10-7cm/s；或参照 GB18598 执行
生产厂房

一般防渗区
等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照 GB 16889 执行
生活区
简单防渗区
一般地面硬化

本项目不向地下水排放污染物，排放的大气污染物不涉及《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的基本和其他污染项目，基本不存在土壤、地下水环境污染途径。采取以上污染防治措施后，建设项目不会对周围土壤环境造成影响，无需进行跟踪监测。

6、环境风险分析和防范措施

6.1、危险物质识别

根据全厂原辅材料使用情况及主要原辅材料理化性质，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）分析，公司风险物质识别如下表所示：

表4-24  危险物质识别表

序号

危险物质名称

最大存在总量

qn/t

临界量

Qn/t

该种危险物质

Q值

1

机油
0.1
2500
0.00004
2

废机油等危险废物
0.11
50
0.0022
合计
0.00224
由上表分析可知：项目完成后全厂危险物质数量与临界量比值Q=0.00224<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知：当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I，开展简单分析即可。

6.2、评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分表可知，本项目潜势为Ⅰ时环境风险仅进行简单分析即可。
表4-25  风险评价等级划分
环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

III
Ⅰ

评价工作等级
一
二
三
简单分析
6.3、建设项目环境风险简单分析
本项目环境风险简单分析内容见下表。
表4-26  建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
年处理金属与废旧塑料连接体24000吨改扩建项目

建设地点
湖南省祁阳市白水科技工业园永兴路 8 号
地理坐标
东经：111°58'27.117"；北纬：26°36'50.288"
主要危险物质及分布
本项目主要危险物质为①机油，主要分布于仓库；②废机油等危险废物，主要分布于危废暂存间

环境影响途径及危害后果
环境影响途径：废水处理设施故障引起的污染物超标排放；润滑油和危险废物在储存过程中，可能会因自然或人为因素，出现泄露事故所环境造成的影响；火灾/爆炸及引起的次生/伴生污染物排放。
危害后果：废水处理设施故障产生的超标废水通过地面漫流的途径对周围环境产生影响；润滑油泄露，地面漫流至外环境会对地表水、地下水、土壤环境造成影响；火灾及火灾引起的次生废气和消防废水对周边环境造成影响。
风险防范措施要求
风险防范措施：
（1）仓库、危废间、原辅料区、生产车间等均设置专人管理，设置明显的警示标志；专人负责项目的环境风险事故排查，每日定期对仓库、危废仓库等风险源进行排查，及时发现事故风险隐患，预防火灾。
（2）危废暂存仓设有专人管理，管理人员配备可靠的个人安全防护用品。危险废物入库时，需分区存放，严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。在贮存期内，定期检查，发现其包装破损、渗漏等，及时进行处理。库房铺设混凝土地面，保证贮存仓库的防渗、防漏。定期检查润滑油桶是否完整，避免包装桶破裂引起液体泄漏。

（3）必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。建议企业建立健全的各级管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。对过时的安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程，按相关的法律、法规有关规定予以补充和完善，持续改进。严格执行安全监督检查制度。严格防火制度，并配备一定数量的消防设施。认真作好安全检查记录，对发现的异常情况、安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。
（4）当出现事故造成污水处理站水外溢时，应立即停产，将事故废水收集处理，并及时查明事故性排放原因，控制污染源，解决事故问题。
填表说明:无
6.4、环境风险识别

对项目风险进行分析，项目环境分析识别情况见下表。

序号
危险单元
风险源
主要危险物质
环境风险类型
环境影响途径
1 
危废暂存间
危险废物
废润滑油、废油桶、废含油抹布手套等
泄漏/火灾
大气、土壤
2
原料仓库
机油
矿物油
泄漏/火灾

大气、土壤
3
污水处理

站

废水
SS、COD
泄漏
地表水、土壤、地下水
表 4-27 项目环境风险识别情况表

6.5、环境风险分析 

根据项目情况，本项目主要事故类型： 

①厂区发生火灾爆炸次生环境事件； 

②机油、危险废物泄漏突发环境事件； 

③废水处理设施故障导致废水未经处理超标排放突发环境事件。
6.6、风险事故应急措施
（1）火灾应急处理：若厂区发生爆炸、火灾，应立即将伤员撤离并送医院；切断泄露源、火源，控制事故扩大；立即报警；采取阻止泄漏物进入环境的紧急措施，控制和减少事故危害。

（2）防护措施：呼吸系统防护——应通风，如浓度高，使用呼吸防护用器；眼睛防护——配备安全护目镜；身体防护——穿戴专用防护服；手防护——配备隔冷手套；其它——避免高浓度吸入。

（3）急救措施：吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。烧伤：应迅速将患者衣服脱去，用流动清水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染，不要任意把水炮弄破，同时使用特效药物治疗，对症治疗，严重者送医院观察治疗；灭火方法：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

（4）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。各种工艺管道按规范刷涂规定标志颜色的油漆，以防工人误操作，造成意外事故。

（5）一旦发生事故，立即通知并疏散受污染范围内人员；车间内开门、开窗或采取强制性通风；并向主管部门上报事故原因、损害情况、人员健康与环境风险、解救对策和方法；查明事故工段，并派专业维修人员进行维修；

（6）发生事故时，当地环保主管部门应迅速组织环境监察、环境监测人员到岗，查明事故原因，通过布点监测，了解污染扩散范围及污染程度，按规定要求及时报告当地县级以上人民政府和上级环保部门，协助人民政府做好减轻或避免污染损害工作。

（7）在一般情况下，废水处理过程中出现事故的主要原因有两个方面：一是由于操作人员疏忽或处理能力不强导致，在日常工作中未能控制好各处理单元的各项参数要求，这是较为常见的现象。二是由于机械设备老化、未及时进行维修、更换等因素导致废水处理系统的部件发生故障。

当出现事故造成污水处理站水外溢时，应立即停产，将事故废水收集处理，并及时查明事故性排放原因，控制污染源，解决事故问题。在厂区设置150m3的事故应急池满足突发环境事故时的废水应急收集需求。
6.7、风险应急预案

本次评价以《建设项目环境风险评估技术导则》（HJ169-2018）为指导，制定出本项目的环境应急预案。本项目风险应急预案基本内容见下表：
表4-28 环境风险的突发性事故制定应急预案

序号

项目

内容及要求

1

危险源情况

详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

2

应急计划区

生产车间、临近地区

3

应急组织

企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。

临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散

4

应急状态分类应急响应程序

规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序

5

应急设施

设备与材料

生产区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水、喷淋设备、防毒服和中毒人员急救所用的一些药品、器材

临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材

6

应急通讯

通告与交通

规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项

7

应急环境监测及事故后评估

由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据

8

应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材

事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备

临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备

9

应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康

事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案

临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案

10
应急状态中止恢复措施

事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施；临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施

11
人员培训与演习

应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对工人进行安全卫生教育

12
公众教育

信息发布

对企业临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息

13
记录和报告

设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理

14
附件

准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料

6.8、分析结论

采取如上措施后，项目发生事故的可能性将大大降低。即使发生火灾等事故，也可利用配备的灭火器、消防砂等应急救援物资，及时有效地控制火灾的蔓延，将损失控制在较小的范围内，对厂区外周围环境不会产生大的影响。
7、环保投资
项目总投资4700万元，其中环保投资66.5万元，占总投资1.41%，环保投资情况见4-28。
表4-28  环保投资一览表

污染

因素

排放源

污染物

污染防治措施

治理投资 (万元)

废气

原料堆存粉尘
颗粒物

封闭厂房+洒水降尘
20
食堂
油烟

油烟净化器+屋顶排放

2
废水

生活废水
COD、BOD5、SS、NH3-N
化粪池
0
生产废水
COD、BOD5、SS、NH3-N
自建污水处理站（气浮+絮凝沉淀处理工艺）、压滤机
35
初期雨水
SS
初期雨水池（120m3）
3
噪声

生产设备

设备运行噪 声

选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声、消声等降噪措施

1
固废

成品打包
废包装袋
一般固废暂存间（100m2）
5
废水处理
沉淀渣
生产车间
废机油、含油抹布手套及废油桶
集中收集至厂房内危废暂存间（20m2），交由有危废处理资质单位处理。
0
职工生活

生活垃圾

厂区垃圾桶、垃圾箱集中收集后，交环卫部门集中处置

0.5
合计

66.5
8、环境管理

（1）营运期环境管理

拟建项目必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规，必须配备专管环保的工作人员，特别注意对污水、废气和工业固废的监督管理，保证达标排放和符合环保要求。统一安排，积极贯彻“预防为主、防治结合”的方针，形成环境管理经常化、制度化；对运行中产生的问题需及时制定相应对策，加强与环境保护部门的联系与配合，结合环境监测的结果，及时掌握环境质量的变化状况，采取有效措施把污染控制在国家标准允许的范围内。一旦发生环保污染事故、人身健康危害，要速与当地环保、环卫、市政、公安、医疗等部门密切结合，及时消除影响，防治环境污染，保证人员的安全。环境污染要及时做出应急处理。以下几项具体工作应特别注意抓好。

1）加强对员工环境意识的宣传教育，特别是领导层的环保意识要加强，应将市场建设与环境保护结合在一起来综合考虑。

2）加强管理，场区地面每天定时进行清扫和洒水降尘，实行垃圾分类回收，做好绿化工作。

3）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，制定污染治理操作规程，设专人管理环保设施运行，记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常运行；污染治理设施运维记录，包括设施是否正常运行、故障原因、维护过程、检查人、检查日期及班次。

4）制订营运期环境监测计划，并负责组织实施。

5）环保专职人员应定期对生产设备进行检查、维护、保养、保证设施的正常运行。

6）企业在日常危险废物管理的过程中，须结合自身实际情况，做好危险废物台账的建立、记录以及管理工作，包括危险废物种类、产生量、转移量、处理人员和运输人员等信息。

7）废气污染防治设施应按照国家和地方规范进行设计；污染防治设施应与产生废气的生产设施同步运行；由于事故或设备维修等原因造成污染防治设施停止运行时，应立即报告当地生态环境主管部门；污染防治设施应在满足设计工况的条件下运行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染防治设施可靠运行；污染防治设施正常运行中污染物的排放应符合国家和地方污染物排放标准。
8）废水污染防治设施应按照国家和地方规范进行设计；由于事故或设备维修等原因造成污染防治设施停止运行时，应立即报告当地生态环境主管部门；污染防治设施应在满足设计工况的条件下运行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染防治设施可靠运行；污染防治设施正常运行中废水的排放应符合国家和地方污染物排放标准。

    9、排污口规范化设置

本项目的污染物排放口（源）和固体废物贮存、处置场，必须实行规范化整治。按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）及其修改单及《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。根据《环境保护图形标志实施细则》（试行）：第七条 一般性污染物排放口（源）或固体废物贮存（处置）场，设置提示性环境保护图形标志牌，根据现场具体情况，选用立式或平面固定式。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的排放口（源）或危险废物贮存（处置）场，设置警告性环境保护图形标志牌，根据现场具体情况，选用立式或平面固定式。

环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。
本项目环境保护图形符号具体见下表：

表4-26  排放口图形标志

序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

1
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废水排放口

表示废水向水体排放

2
[image: image11.png]/(¢
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噪声排放源

表示噪声向外环境排放

3
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一般固体废物
表示一般固体废物贮存、处置场
4
[image: image15.png]



危险废物
表示危险废物贮存、处置场



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	原料堆存粉尘
	颗粒物
	封闭厂房+洒水降尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度

	
	食堂
	油烟
	油烟机收集处理达标后引至楼顶排放
	 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）

	地表水环境
	生活废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	化粪池
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，且需满足祁阳科技工业园污水处理厂设计进

水水质

	
	生产废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	经厂区新建污水处理站处理后循环使用，不外排
	不外排

	
	初期雨水
	COD、SS
	初期雨水池（120m3）
	处理后回用于生产，不外排

	声环境
	设备噪声
	等效连续A声级
	优先选用低噪声设备，合理布局高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、厂房隔声、隔声间等降噪措施。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	厂内建一般工业固废暂存间1座，总占地面积100m2。沉渣暂存区采用钢架顶棚和四周围挡；地面水泥硬化，做好防渗漏、防雨淋、防扬散措施；一般工业固废暂存区的建设符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。

（2）危险废物设一处危废暂存间，收集后委托有资质单位处置，危险废物暂存暂存间满足七防（防风、防雨、防晒、防雷、防扬散、防流失、防渗漏），满足《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）及修改单要求；
（3）厂内设置一定数量的垃圾桶，对生活垃圾进行分类收集；生活垃圾委托环卫部门进行统一清运处置，同时做到日产日清。

	土壤及地下水污染防治措施
	采取分区防控措施，项目将按简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区设计， 考虑了相应的控制措施，采取不同等级的防渗措施。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	（1）生产过程的防范措施：①生产厂房必须按照《建筑设计防火规范》及其它安全规范建设、生产、管理。②建立安全生产岗位责任制。③使用后的润滑油空桶进行分类回收，严格区分来源和原用途。④建立预警机制，定期组织相关人员进行事故防范演习。

（2）机油泄漏的防范措施：①仓库地面采取防渗、防腐措施；②仓库储存范围内地面设地沟和收集槽，配置一定的吸附物质；③设置禁火标志及防静电措施等。

（3）火灾的防范措施：①设备的安全管理定期对设备进行安全检测。②车间应保证废气处理装置正常稳定运行，同时车间通风换气，防止火灾爆炸的危险。③危化品储存场所必须保持干燥并有相应的防火安全措施。④严禁火源进入生产厂房和仓库内。

（4）危险废物管理与防范措施：①加强操作人员环保意识，了解危废种类、收容要求及环境危害；②建立健全危废台账制度，严格管理，责任到人；③各种危废上贴有标签，分类储存；专人看管负责，每日巡查。

（5）当出现事故造成污水处理站水外溢时，应立即停产，将事故废水收集处理，并及时查明事故性排放原因，控制污染源，解决事故问题。

	其他环境

管理要求
	1、日常管理

①制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁非正常排放。 

②加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，注意做好记录，不弄虚作假。 

③建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生二十四小时内，向区环境主管部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情 况的初步报告，事故查清后，向区环境主管部门报告事故的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明。若发生污染事故，则有责任排除危害，同时对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。

④企业应将监测数据和报告存档，作为编制排污许可执行报告基础材料。监测数据应长期保存，并定期接受当地环保主管部门的考核。

2、排污许可证申领

本项目建成后，需按照国家《排污许可管理办法》的规定，申请并取得排污许可证。 

本次评价要求建设单位依法办理排污许可手续，并按照排污许可相关规定排放污染物，落实规定的环境管理要求，按照自行监测技术指南，编制自行监测方案，并纳入排污许可中。在日常经营管理中，建设单位应严格落实自行监测方案内容并实施自行监测，做好台账记录，接受环境主管部门的检查。
3、竣工环境保护验收

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。




六、结论

	本项目的建设符合国家及地方产业政策等相关要求；项目排放的各类污染物均可以做到稳定达标排放，对周边环境影响较小，不会造成区域环境功能的改变；项目环境风险可控。从环保角度分析，建设单位在认真落实本报告提出的各项污染防治措施、风险防范措施以及加强环境管理的基础上，项目的建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表      单位：t/a
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.332
	/
	0.332
	+0.332

	
	非甲烷总烃
	0.016
	/
	/
	/
	0.016
	0
	-0.016

	
	VOCS
	0.0009
	/
	/
	/
	0.0009
	0
	-0.0009

	废水
	废水量
	348
	/
	/
	1322.4
	/
	1322.4
	+970.05

	
	CODcr
	0.087
	/
	/
	0.264
	/
	0.264
	+0.177

	
	BOD5
	0.052
	/
	/
	0.159
	/
	0.159
	+0.107

	
	SS
	0.087
	/
	/
	0.264
	/
	0.264
	+0.177

	
	氨氮
	0.009
	/
	/
	0.026
	/
	0.026
	+0.017

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	1.5
	/
	/
	4.8
	/
	4.8
	+3.3

	
	废包装袋
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	
	分拣废料
	0.5
	/
	/
	/
	0.5
	0
	-0.5

	
	不合格产品
	0.5
	/
	/
	/
	0.5
	0
	-0.5

	
	沉淀渣
	96
	/
	/
	52.8
	96
	52.8
	-43.2

	
	滤网
	0.006
	/
	/
	/
	0.006
	0
	-0.006

	危险废物
	废机油及沾染物
	0.02
	/
	/
	0.11
	0.02
	0.11
	+0.09

	
	废活性炭
	0.4
	/
	/
	/
	0.4
	0
	-0.4

	
	焦油
	1.05
	/
	/
	/
	1.05
	0
	-1.05

	
	废 UV 灯管
	0.001
	/
	/
	/
	0.001
	0
	-0.001


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
回用于生产
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