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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	湖南省艺丰新型材料有限公司一次性聚丙烯树脂餐盒项目

	项目代码
	2507-431121-04-05-659823

	建设单位联系人
	王国栋
	联系方式
	180****4777

	建设地点
	 湖南 省 永州 市 祁阳 市 羊角塘镇白塘村、铜银村 

	地理坐标
	（ 112 度 04分 29.873 秒， 26 度 36 分 35.641 秒）

	国民经济

行业类别
	C2927日用塑料制品制造
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品

业29-53 塑料制品业292-

其他

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	祁阳市发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	祁发改备[2026]61号

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	27

	环保投资占比（%）
	2.7
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	15992

	专项评价设置情况
	根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别。大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见表1-1。
表1-1  专项评价设置原则说明表

专项评价类别
设置原则

项目判断情况

大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等物质，因此无需设置大气专项评价。

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目无工业废水直接排放，因此无需设置地表水专项评价
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，因此无需设置环境风险专项评价

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类

项目不涉及取水口，因此无需设置生态专项评价

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

项目不涉及向海洋排放污染物，因此无需设置海洋专项评价

备注

1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。
根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项设置原则表，本项目无需设置大气、地表水、生态、风险、海洋等专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析
本项目属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)（按第1号修改单修订）中C2927日用塑料制品制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中鼓励类、淘汰类和限制类，属于允许类。故本项目符合国家产业政策，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景。
2、选址合理性分析

项目场地位于祁阳市羊角塘镇白塘村、铜银村，项目用地性质为建设用地，符合土地规划要求，已取得永州市人民政府建设用地批复文件。

根据现场勘测，项目所在区域以农业生产活动为主，无文物保护单位、自然保护区、风景名胜区和生态敏感点等环境敏感区域，外环境关系相对较为单纯，外环境制约因素小。项目所在区域内水、电、路、通讯等基础配套设施均已完善；项目周边居民分布零散且居民数较少，项目生产过程中产生的污染物较少，废气、噪声经相应措施处理后可达标排放，废水、固体废物可得到妥善处置，特别是噪声方面，生产厂房密闭，加强噪声设备的基础减振，设置减振垫；因此，在采取本评价提出的污染防治措施的前提下，项目在运营过程中污染物能够实现达标排放，项目的建设和营运不会对周边环境产生明显的影响。

综上所述，项目所在区域环境具有相容性，无重大外环境制约因素，从环境保护的角度而言，本项目的选址合理可行。

3、平面布置合理性分析

本项目用地形状为规则多边形，场地内分区比较明确。办公区位于场地内北侧，生产厂房位于远离东北侧居民点的场地内南部，原料堆场位于场地内生产区南侧，区域之间由厂内道路相连通，厂区大门位于北侧，与县道紧密相连。厂区采用绿化带、围墙与周边相隔，生产设施采取减振、隔声措施，可减少生产噪声对周边的影响。从环保角度分析，项目平面布局合理。
4、与生态环境分区管控符合性分析

4.1、生态红线
根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省国土面积的20.23%，全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”。本项目位于永州市祁阳市羊角塘镇白塘村、铜银村，不在湖南省生态保护红线范围内。

因此，项目建设符合生态红线要求。

4.2、环境质量底线

本项目所在地环境空气质量需满足《环境空气质量标准》（GB3096-2026）中二级标准要求。地表水环境质量为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，声环境质量为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击，环境质量可以保持现有水平，因此符合环境质量底线要求。

4.3、资源利用上线
本项目营运过程中消耗一定量的电能、水等资源，主要为办公人员办公、生活过程中产生，相对区域资源来看，本项目使用水、电量少，不会达到资源利用上线。本项目建设符合资源利用上线要求。

4.4、与《永州市生态环境分区管控更新成果（2023版）》相符性分析

对照永州市生态环境局关于发布《永州市生态环境分区管控更新成果（2023版）》的通知（永环发〔2024〕31号），本项目所在地生态单元编号：ZH43112130001，属于一般管控单元，项目相符性见下表：
表1-2  与《永州市生态环境分区管控更新成果（2023版）》相符性分析
管控类别
重点管控要求
本项目情况
相符性
空间布局约束
（1.1）羊角塘镇：鞭炮生产企业应当避开生态保护红线、自然保护区、风景名胜区及

人口集中区等环境敏感区域。

（1.2）畜禽养殖产业布局应符合《祁阳县畜禽养殖布局规划》（2020-2024 年）的要

求。

（1.3）开展沿江化工污染整治，落实湘江干流（祁阳段）及主要支流岸线 1 公里范围

内不准新建、扩建化工园区和化工项目要求，依法淘汰取缔违法违规工业园区。

（1.4）生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域依照法律

法规执行。

本项目属于塑料制品制造项目，不属于鞭炮生产、畜禽养殖和化工企业。本项目占地不涉及生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域。
符合

污染物排放管控
（2.1）全域禁止露天焚烧秸秆。城区建成区规模以上的餐饮服务单位全部安装高效油

烟净化设施。严格控制烟花爆竹燃放，城区全面禁止燃放烟花爆竹。

（2.2）严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖行为。对全市限养区、适养区内传统

畜禽养殖场全面进行提质改造，配套建设畜禽废弃物无害化处理和资源化利用设施设备，使畜禽养殖污水稳定达标排放。

本项目属于塑料制品制造项目，不属于畜禽养殖行业。本项目固废妥善处置，不涉及露天焚烧。
符合

环境风险防控
（3.1）按照《永州市“十四五”生态环境保护规划》、《祁阳市突发环境事件应急预案》

强化环境风险管控，完善环境风险防控体系。

本项目按要求进行应急预案编制及备案工作。
符合

资源利用效率要求
（4.1）能源：

加快推进煤改气、煤改电、煤改清洁能源等工程实施，拓展天然气供应渠道，加快建

设风能、太阳能、生物质能和地热等新能源应用示范项目，并逐步推广，减少煤炭使用量，到 2025 年煤炭占一次能源消费比重控制在 50%以内。

（4.2）水资源：

（4.2.1）到 2025 年，祁阳市用水总量控制在 34567 万立方米以内，农业用水总量控

制在 28071 万立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比 2020年降低 18.06%、8.87%，农田灌溉水有效利用系数为 0.545。

（4.2.2）加强生态流量保障。“十四五”期间通过明确闸坝、水库生态调度任务和推进

农村水电站生态流量监管，对水资源进行优化调度，保障河流生态流量和最小水位要求。

（4.3）土地资源：规划到 2035 年，全市耕地保有量不低于 70.11 万亩（其中金洞管理区 2.62 万亩），永久基本农田保护面积不低于 65 万亩（其中金洞管理区 2.38 万亩），全市生态保护红线面积不低于 523.30 平方千米（其中金洞管理区 104.38 平方千米）；全市划定城镇开发边界 54.96 平方千米以内（其中金洞管理区控制在 0.86 平方千米以内），划定城镇发展区5561.36 公顷，乡村发展区 88006.56 公顷，矿产能源发展区 779.61 公顷。

（4.4）梅溪镇：高污染燃料禁燃区执行《祁阳县人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通知》（祁政发〔2020〕23 号）有关规定。

本项目不涉及煤炭等高污染能源消耗，无生产废水外排。不涉及生态流量，用地类型为建设用地，不占用农田。
符合

经与《永州市生态环境分区管控更新成果（2023版）》进行对照，本项目基本满足永州市祁阳市羊角塘镇分区管控要求。
6、与《湖南省湘江保护条例》的相符性分析

根据《湖南省湘江保护条例》规定可知，项目和其相符性分析如下：

表1-3 与《湖南省湘江保护条例》符合性分析一览表

序号
要求
本项目情况
是否符合
1
禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口(渠),禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已经设置排污口(渠)、建成与供水设施和保护水源无关的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。
本项目位于湖南省永州市祁阳市羊角塘镇白塘村、铜银村，不在饮用水水源保护区范围内，本项目影响及评价范围均不涉及饮用水水源保护区。
符合
2
禁止在湘江流域饮用水水源二级保护区内设置排污口(渠),禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已经设置排污口(渠)、建成排放污染物的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。
符合
3
禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目属《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)C2927日用塑料制品制造，不属于化工项目，不涉及尾矿库。
符合
7、与《相关塑料制品禁限管理细化标准（2020 年版）》的符合性分析

本项目与相关塑料制品禁限管理细化标准（2020 年版）的符合性见表1-4：
表1-4 与《相关塑料制品禁限管理细化标准（2020年版）》相符性一览表

序号
禁限的品类
本项目情况
符合性
1
用于盛装及携提物品且厚度小于0.025 毫米的超薄塑料购物袋。

本项目不涉及。
符合
2
以聚乙烯为主要原料制成且厚度小于0.01毫米的不可降解农用地面覆盖薄膜

本项目不涉及。
符合
3
用泡沫塑料制成的一次性塑料餐具

本项目不使用泡沫塑料。
符合
4
以塑料棒为基材制造的一次性棉签，不包括相关医疗器械

本项目不涉及。
符合
5
为起到磨砂、去角质、清洁等作用，有意添加粒径小于5毫米的固体塑料颗粒的淋洗类化妆品(如沐浴剂、洁面乳、磨砂膏、洗发水等)和牙膏、牙粉

本项目不涉及。
符合
6

禁止以纳入《医疗废物管理条例》《医疗废物分类目录》等管理的医疗废物为原料生产塑料制品

本项目不涉及。
符合
7
商场、超市、药店、书店、餐饮打包外卖服务、展会活动等用于盛装及携提物品的不可降解塑料购物袋，不包括基于卫生及食品安全目的，用于盛装散装生鲜食品、熟食、面食等商品的塑料预包装袋、连卷袋、保鲜袋等

本项目不涉及。
符合
8
餐饮堂食服务中使用的一次性不可降解塑料刀、叉、勺，不包括预包装食品使用的一次性塑料餐具

本项目不涉及。
符合
9
餐饮服务中用于吸饮液态食品的一次性不可降解塑料吸管，不包括牛奶、饮料等食品外包装上自带的塑料吸管

本项目不涉及。
符合
8、与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）的符合性分析

本项目与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）的符合性见表1-5：
表1-5 与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）相符性一览表

序号
文件内容
本项目情况
符合性
1
禁止生产、销售的塑料制品。禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。

本项目不涉及。
符合
2
不可降解塑料袋。到2020年底，直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋，集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋；到2022年底，实施范围扩大至全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区。到2025年底，上述区域的集贸市场禁止使用不可降解塑料袋。鼓励有条件的地方，在城乡结合部、乡镇和农村地区集市等场所停止使用不可降解塑料袋

本项目不涉及。
符合
3
一次性塑料餐具。到2020年底，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管；地级以上城市建成区、景区景点的餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2022年底，县城建成区、景区景点餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2025年，地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降30%

本项目不涉及。
符合
4
宾馆、酒店一次性塑料用品。到2022年底，全国范围星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品，可通过设置自助购买机、提供续充型洗洁剂等方式提供相关服务；到2025年底，实施范围扩大至所有宾馆、酒店、民宿

本项目不涉及。
符合
5
快递塑料包装。到2022年底，北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网点，先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量。到2025年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等

本项目不涉及。
符合



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

根据市场发展需要，湖南省艺丰新型材料有限公司拟投资5000万元建设“湖南省艺丰新型材料有限公司一次性聚丙烯树脂餐盒项目”。本项目系2026年祁阳市乡村振兴项目和羊角塘镇招商引资项目，拟利用羊角塘镇白塘村和铜银村内已淘汰的原祁阳县宝鹰烟花爆竹有限责任公司闲置的建设用地与厂房并采用2个村集体出地、企业出资的村企联营合作模式建设。本项目占地面积15992m2，分两期进行建设，建成后年加工生产9000吨一次性聚丙烯树脂餐盒。
根据《中华人民共和国生态环境法典》及《建设项目环境保护管理条例》等，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目涉及目录中“二十六、橡胶与塑料制品业-塑料制品业-其他”，需编制环境影响报告表。受建设单位委托，永州市艮震环保科技有限公司承担了本项目环境影响报告表的编制工作，并组织技术人员进行了现场踏勘、资料收集等工作。我单位严格按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》等相关要求编制完成了项目的生态环境影响报告表报请生态环境主管部门审批，以期为项目的实施和管理提供依据。

2、项目基本情况

项目名称：湖南省艺丰新型材料有限公司一次性聚丙烯树脂餐盒项目。

建设单位：湖南省艺丰新型材料有限公司。

建设地点：湖南省永州市祁阳市羊角塘镇白塘村、铜银村。

建设性质：新建。

占地面积：项目总占地面积15992m2。
项目总投资：项目总投资1000万元，其中环保投资27万元。
3、项目主要建设内容及规模

本项目用地面积约15992m2，场地内建设1栋生产厂房、1栋仓库、1栋办公生活楼以及配套给排水、环保工程等，其中生产厂房等建筑物在一期建设过程中建设完全，二期在一期建设的厂房内增加生产设施、扩大产能，不新增占地建设生产厂房，建成后年产9000吨一次性聚丙烯树脂餐盒。

项目主要建设内容及规模详见下表：

表2-1  项目主要建设内容及规模一览表

项目类别

内容

功能/规模

备注

一期

二期

主体工程
生产厂房
占地面积4800m2，位于场地南侧，搭建密闭厂房，钢架结构；厂房内部分为两期建设，一期位于厂房北侧，设有投料注塑、破碎、包装等工序
不新建生产厂房，位于一期生产厂房南侧，设有投料注塑、破碎、包装等工序
新建
储运工程

原料仓库
用于堆放采购的原料，位于场地东北侧，占地面积约1000m2，搭建密闭厂房，钢架结构
/
新建
成品仓库
占地面积1050m2，位于场地东北侧，搭建密闭厂房，钢架结构
/
新建
运输
场外货车运输，厂内货车和皮带运输，道路硬化
/
新建
辅助工程

办公生活区
2F砖混结构，位于场区北侧，用于办公生活，建筑面积700m2
/
新建
公用工程

供水

用水为地下水井
新建
供电

用电来自当地供电所
新建
环保工程

废水

生活污水：经化粪池处理后用于厂内绿化。

/
新建
冷却水：循环使用，不外排。

冷却水：循环使用，不外排。
新建

废气

生产区：采用密闭钢棚；各设备设置集气罩收集废气，有机废气通过二级活性炭吸附处理达标后经15m排气筒(DA001)排放。破碎废气无组织扩散。
采用密闭钢棚；各设备设置集气罩收集废气，有机废气通过二级活性炭吸附处理达标后经15m排气筒(DA002)排放。破碎废气无组织扩散。
新建

固废

生活垃圾：设置分类垃圾收集桶，交当地环卫部门统一处理。
新建
一般固体废物：废包装袋收集后暂存于一般固废暂存间（10m2），定期外运综合利用；边角料回用于生产。
新建

危险废物：经收集后暂存危废间（20m2），委托有资质单位处理。
新建

噪声

项目通过封闭生产厂房、对高噪声设备安装减震垫、严格管理运输车辆、厂区实施绿化及距离衰减等措施

新建

4、项目主要产品及产能
本项目主要产品方案见下表。

表2-2  项目产品方案一览表
序号
产品名称
单位
年产量
备注
一期
二期
总计
1
一次性餐盒
吨
4500
4500
9000
根据客户要求定制规格；符合《塑料一次性餐饮具通用技术要求》（GB/T 18006.1-2025）要求
产品不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中限制及淘汰类产品，也不属于《相关塑料制品禁限管理细化标准（2020年版）》中的禁止及限值的品类。

5、项目主要生产设施

项目主要生产设施详见下表：

表2-3  项目主要生产设施一览表

序号
设备名称
型号
数量

单位
一期

二期

1
注塑机
华美达458
25
25
台
2
包装机
/
25
25
台
3
破碎机
/
25
25
台
4
空压机
JF-30A

1
1
台
5

冷却塔
FY02 型/10t/h

1
1
台
6、项目主要原辅材料的种类和用量
项目原辅材料使用情况见表2-4。

表2-4  项目原辅材料消耗一览表

序号
类别
名称
用量

来源
备注
一期

二期
总计

1

原料
PP颗粒
4500t/a
4500t/a
9000t/a
外购
原生聚丙烯树脂颗粒
2

辅料

包装袋
4500万个/a
4500万个/a
9000万个/a
外购
用于生产后的产品打包
3
能源
电
2万kwh
2万kwh
4万kwh
当地供电所
/

4
水
1570m3/a
1120/
2690m3/a
当地水井
/

5
机油
0.1t/a
0.1t/a
0.2t/a
外购
10kg/桶，维修间
聚丙烯PP：聚丙烯是丙烯加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。密度为0 .89～0 .91g/cm3，易燃，熔点165℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。是一种无色、无臭、无毒、半透明固体物质。具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等。 
8、公用工程

①给水：用水主要来自于厂内自凿水井。
②排水系统：厂区内采取雨污分流措施。厂区四周设置雨水沟，初期雨水经沉淀池沉淀后回用于厂区绿化，不外排；生活污水经化粪池处理后用于场地绿化。

③供电：当地供电网接入。

9、劳动定员与生产班制

本项目一期劳动定员30人，为当地居民，不在厂内食宿；二期不新增员工。年运行时间300天，每天8小时生产。

项目水平衡分析

本项目废水主要是冷却水、生活污水，厂房内地面定期清扫，不采取水冲洗方式，故无清洗废水产生。本项目排水体制为雨污分流制，雨水经雨水沟收集后排入附近自然沟渠；循环冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于场地绿化，不外排。
（1）生活污水

本项目劳动定员30人，年工作300天，为当地居民，不在厂内食宿。本项目位于农村区域，用水来源于当地水井，不属于集中供水，参照《湖南省用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3—2025），不在厂内食宿员工生活用水量以50L/人·d计。项目生活用水量为1.5m3/d（450m3/a）。污水排放量约为用水量的80%，即营运期生活污水产生量1.2m3/d（360m3/a）。员工如厕生活污水经化粪池处理后用于场地绿化，不外排。

（2）循环冷却水
循环冷却水：本项目冷却成型采用冷却塔间接冷却，冷却水循环使用不外排，全部为蒸发损失，本项目生产区设置了2 台10m3/h 的开放式冷却塔，蒸发损耗量按5%计算，则每日需补充新鲜水量8m3/d，年补充新鲜水量2240m3/a。
（3）项目水平衡
项目水平衡图见图2-1。
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图2-1  项目水平衡图      单位：t/a

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程和产污环节分析
本项目为新建项目，项目施工期产生的主要污染物为：施工噪声、施工废气、设备噪声、安装废料、施工人员产生的生活污水和生活垃圾，具体施工期工艺流程及产污环节见图2-2：
                  [image: image2.png]Tiziaw





图2-2  项目施工期工艺及产污节点图
（2）施工期主要污染工序及污染因子

①废气：项目施工期废气主要为施工工地的扬尘、运输车辆排放的尾气。

②废水：项目施工期产生的废水主要为生活污水。

③噪声：项目噪声主要来源机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声等。

④固体废物：本项目产生的固废主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾等。

2、运营期工艺流程和产污环节分析
本项目一期生产工艺与二期生产工艺一致，不再赘述。
（1）工艺流程图
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图2-3  项目生产工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
①投料、热熔：将PP颗粒拆袋后倒入至注塑成型一体机料斗内，采用电加热方式加热达到流动状态并具有良好的可塑性状态，颗粒加热至160℃~180℃,加热过程约为3s，加热过程中会产生有机废气非甲烷总烃产生。

②注塑成型：原料颗粒加热后呈熔融状，在注塑成型一体机内通过螺杆注入到模具中，在模具内挤压塑型。。

③冷却：冷却工序较为重要，塑料产品只有经过冷却才具有一定刚性，项目产品不直接接触冷却水，冷却水位于模具内，使模具呈低温状态下，产品经模具时从而对产品进行冷却，大部分热量通过冷却带走，少部分未被带走的热量直接逸散，冷却后即为成品。

④检验包装：检测产品是否合格，不合格产品集中收集后，经破碎后，回用于生产；合格品经打包后入库待售。

⑤破碎：生产过程中产生的边角料、不合格品经收集后，经破碎机破碎后回用于生产，此工序会产生破碎粉尘。

本项目产污一览表见下表：

项目
产污工序
污染物

主要污染因子
废水
员工生活
生活污水
pH、COD、BOD5、NH3-N、SS
废气
熔融注塑工序
注塑废气
挥发性有机物、臭气
破碎工序
破碎废气
颗粒物
固废
员工生活
一般工业固体废物
生活垃圾
成型工序
边角料、不合格品
包装工序
废包装袋
废气处理工序
危险废物

废活性炭
设备维护及保养
废机油及沾染物
噪声
设备运行
厂界噪声
Leq(A)



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

（1）大气常规因子监测

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中“5.5 评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3 年中数据相对完整的1 个日历年作为评价基准年”和“6.2 数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”要求。

根据永州市公布的祁阳市2024年1月-12月大气环境质量通报数据，环境质量达标区判定内容详见表3-1。
表3-1  祁阳市2024年环境空气质量状况一览表单位：µg/m3(CO为mg/m3)
污染物

年评价指标

现状浓度

标准值

占标率%
达标情况

SO2
年平均质量浓度

9
60
15.0 
达标
NO2
年平均质量浓度

12
40
30.0 
达标
PM10
年平均质量浓度

42
60
70.0 
达标
PM2.5
年平均质量浓度

30
30
100
达标

CO

95%日平均质量浓度

1.0
4

25.0 
达标

O3
90%8h平均质量浓度

129
160
80.6 
达标
环境空气质量结论：根据上述数据可知，2024年祁阳市PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、PM10年平均质量浓年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段中二级标准要求，项目所在区域环境空气属于达标区。

（2）特征因子监测

项目大气环境特征污染物为TSP，为了解项目区域特征污染物环境质量现状，本次环评TSP数据引用《永州市齐发再生资源有限公司废旧塑料回收加工再利用项目环境影响报告表》中监测数据（监测单位：湖南西南检验检测有限公司，监测时间：2024年9月7~9日），为近三年监测数据，且环境质量现状监测点位在本项目5km范围内，可以引用。监测点位布设及监测结果见下表：

表3-2  TSP监测统计结果   

监测点位

项目地北面100m处G1（本项目北侧20m）
项目地南面200m处G2（本项目南侧200m）
检测项目
TSP
TSP
监测结果（24h值）/µg/m3
174~186

191~196

最大值/µg/m3
186
196
最大占标率/%
62.0
65.3
超标率/%
0
0
标准值/µg/m3
300
300
达标评判

达标

达标
由上表可知，项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准，表明区域环境空气质量现状较好。

2、地表水环境

本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后用于场地绿化不外排。
根据永州市生态环境局发布的2025年1~12月的《环境质量状况通报》，永州市祁阳市地表水环境质量状况如下：

表3-2地表水环境现状监测统计结果

监测断面
水质达标情况

所在河流
断面属性
2025年1-12月
归阳镇

Ⅱ
湘江
国控
浯溪水厂（杨梅岩）
Ⅱ
湘江
省控
祁阳观音滩
Ⅱ

湘江

省控

普济桥
Ⅱ
湘江

省控

祁水入湘江口
Ⅱ
祁水
省控

黄花河入湘江口
Ⅱ
黄花河
省控

根据上表监测结果，项目所在区域祁阳市地表水监测断面水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求，区域地表水环境质量现状良好。

3、声环境

根据现场调查，本项目所在厂区的厂界外周围50m范围内存在声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），应对厂界外周围50m范围内声环境保护目标进行噪声监测。因此，本次评价委托湖南瑞鉴检测有限公司于2026年9月1日分别于昼间、夜间对项目场界周边声环境保护目标进行了声环境现状监测，各监测点环境噪声监测统计与评价结果见表3-3。

表3-3  噪声监测结果评价表单位：dB(A)
检测类型

监测点位

监测时间和频次

检测值[dB（A）]

参考限值[dB（A）]

环境噪声

项目东侧10m处居民
2026.9.1
昼间

55
60

夜间

40
50

项目北侧10m处居民
昼间
56
60
夜间
41
50
通过监测结果的统计分析可知：本项目周围敏感点的声环境质量现状昼夜间监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，则区域声环境质量现状良好。
4、生态环境

根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查。”

本项目利用闲置空地进行建设，厂区范围内无生态环境保护目标，因此不需进行生态现状调查。
5、地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》(试行) ，地下水、 土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，项目不存在地下水、土壤环境污染途径，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境

根据现场实地踏勘结果，本项目位于祁阳市羊角塘镇白塘村、铜银村，其主要大气环境保护目标见表3-4，项目周边环境保护目标图详见附图。
表3-4  项目环境保护目标一览表

类别
名称
坐标/°
相对方位
相对厂界距离/m
主要功能
规模
保护级别
经度
纬度
大气环境
新铺居民1#
112.068362

26.609713
西侧
460-780
居民
30户，120人
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类
新铺居民2#
112.070951

26.608441
西侧
70-560
居民

17户，80人

新铺居民3#

112.071510

26.610706
西侧
253-573
居民
40户，150人
热皮町居民
112.079105

26.607301
东南侧
330-530
居民
10户，30人
傅家
112.074711

26.604754
南侧
460-520
居民
4户，15人
羊角塘镇第一中学
112.080705

26.610190
东侧
320-640
师生
1300人
东侧居民1#
112.077279

26.610598
东侧
10-260
居民

16户，50人

东侧居民2#
112.079781

26.611550
东侧
366-550
居民

50户，170人

东北侧居民
112.076646

26.615115
东北侧
433-533
居民
15户，50人
2、声环境
本项目位于永州市祁阳市羊角塘镇白塘村、铜银村，项目周边声环境保护目标见表3-5，项目周边环境保护目标图详见附图。

表3-5  项目环境保护目标一览表

类别
名称
坐标/°
相对方位
相对厂界距离/m
主要功能
规模
与本项目阻隔情况
保护级别
经度
纬度
声环境
东侧居民
112.075774

26.610586
东侧
10-50
居民
1户，3人
围墙、绿化
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

北侧居民
112.075358

26.611051
北侧
10-50
居民
3户，12人
围墙、绿化
3、地下水环境

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，调查范围内不存在乡镇或村级饮用水源（千吨万人、千人以上饮用水源）。
4、生态环境

本项目位于永州市祁阳市羊角塘镇白塘村、铜银村，项目周边主要为林地和农用地，无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

废气污染物中挥发性有机物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及其修改单中表4 及表9 排放监控浓度限值，厂界无组织颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及其修改单中表9 大气污染物排放限值；；厂区内无组织有机废气执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）；臭气（以“臭气浓度”表征）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准值。详见下表。
表3-6  废气污染物排放标准
污染物

有组织排放浓度限值

无组织排放监控浓度限值
标准名称
监控点

浓度（mg/m³）

监控点

浓度（mg/m³）

NMHC
生产设施排气筒
100
厂区内
6
《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）
厂界外浓度最高点

4.0
《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 及2024修改单
颗粒物
/
/
厂界外浓度最高点

1.0
臭气浓度
生产设施排气筒

2000（无量纲）
厂界外浓度最高点
20（无量纲）
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
2、水污染物排放标准
项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理用于场地绿化。

3、噪声排放标准
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类标准，具体标准限值见表3-7。

表3-7  项目噪声排放标准

执行标准

标准值(dB(A))

昼间

夜间

运营期
60
50
4、固废贮存、处置标准
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	根据湖南省生态环境厅关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》【湘环发（2024年）3号】，湖南省对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、总磷、铅、镉、砷、汞、铬十一类污染物实施总量控制（实施管理的范围为有效实施的国家固定污染源排污许可分类管理名录的工业类排污单位）。

本项目无废水外排，主要外排废气污染物为粉尘和挥发性有机物，本项目气型污染物总量控制指标为：VOCs：16.99t/a。


四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	1、废气

项目施工期大气污染物主要是施工、堆场、运输等过程中产生的扬尘，施工机械及运输车辆尾气等。

1.1 施工期扬尘的防治措施

对于施工产生的扬尘，必须严格按照有关规定，做好扬尘防护工作。施工工地周边存在聚居点等环境敏感点，为了减少施工扬尘对周围居民的影响，本项目拟采取如下的施工扬尘的控制措施：

（1）封闭施工

施工现场设置不低于2.0m施工围栏或围墙，封闭施工，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。施工期间的料堆、土堆等应加强防尘措施，对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。

（2）洒水抑尘

装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆、施工道路应定时洒水抑尘。

（3）限制车速

施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h 计）情况下的1/3。

（4）保持施工场地路面清洁

为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，清运车辆覆盖帆布，防止洒落等，采取有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。

（5）避免大风天气作业

应避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，使用散装水泥和商品混凝土时不应露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。

（6）其他措施

采用商品混凝土以减少粉尘的散逸；对排烟量大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染；除此以外，为了减少施工扬尘，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。运输路线应尽量避免穿越人口集中区等敏感地段；施工工场出入口软硬结合部设置冲洗槽，两侧各配置 1 台高压水枪，冲洗后的废水全部进入冲洗槽后，最终引入沉淀池，废水用于场地洒水。
1.2 施工期装修废气防治措施

本项目装修时，因涂料、板材、石材等的使用会带来极少量的装修废气，本评价要求建设单位外购正规厂家的环保装修材料，尽量减少装修废气的产生。

1.3施工车辆、机械尾气环境保护措施
加强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度。承包商所用燃油机械和车辆尾气排放应达标排放，若其尾气不能达标排放，必须配置消烟除尘设备。发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，应予更新。
综上，严格落实本报告提出了施工期废气防治措施的情况下，本项目施工期废气对周边环境及东北侧临近居民影响极小，不会对环境带来不良影响。施工期一结束即施工污染影响就消失，对东北侧临近居民影响是临时性的。
2、废水

①在施工场地地势低洼处设置沉淀池，设置截排水沟收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后回用于施工现场的洒水抑尘。

②施工应尽量避开雨季，禁止雨天施工。

③施工期临时沉淀池内淤泥必须定期清理，及时运往垃圾场填埋处置。

④施工现场的所有临时废水收集设施、处理设施均需采取防漏隔渗措施。

⑤水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

⑥建设单位严禁任何废水未经处理随意排放，施工泥浆水须经沉淀池沉淀后全部回用；污水沉淀时间应大于2小时，因此须在工地施工出口处，设置一个30m3的施工期车辆清洗设施和沉淀池，以收集施工污水，清洗废水经沉淀池澄清后循环使用于生产或者路面养护，本项目设2个贮水池，污水产生量较多如不能及时回用时可进入贮水池暂时贮存，施工废水不外排。

⑦建筑材料运输及堆放过程必须严格按照交通部有关规范规定，在施工中应根据不同建筑材料的特点，有针对性的加强保护管理措施，禁止废物和有毒物质进入水体。

⑧土方随挖随填，随铺随压，以减少水土流失；

⑨项目方应加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械燃油跑、冒、滴、漏现象的发生。定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减小建筑施工机械设备与水体的直接接触。有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照“建设工程施工现场环境保护工作基本标准”执行。

⑩有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照“建设工程施工现场环境保护工作基本标准”执行。

施工场地内设置旱厕、移动厕所等，施工人员生活污水经化粪池处理后，用于周边林地、农田施肥，对周边地表水体环境影响较小。

3、噪声

施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。

为降低施工噪声对周围环境保护目标的影响程度，本报告建议如下：

（1）合理布局，建议将高噪声机械设备设置在施工区域南部或西部，远离东北侧居民点。

（2）合理安排施工时间，禁止施工单位夜间施工；施工单位应合理安排好施工时间，施工时间严格控制在 7:00-12:00、14:00-20:00 两个时段，防止施工噪声对项目东北侧居民生活环境造成影响。施工期边界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。严禁在 12:00~14:00、22:00~6:00 期间施工，如必须在此期间施工，需首先征得当地环境主管部门及项目东北侧居民同意。

（3）规范施工场地出入口及施工材料运输路线，施工场地的施工车辆出入时间合理安排，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（4）针对施工区域设置连续、封闭硬质围挡，建议围挡高度不低于2.0m，从声波传播过程中削弱噪声强度。

（5）降低设备声级，采用较先进、噪声较低的施工设备；固定机械设备可通过排气管加装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；废弃不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并较少鸣笛。

采取上述措施后，能一定程度削弱施工噪声对项目东北侧居民声环境的影响程度，并且施工期具有阶段性，项目施工周期较短，其影响将随着施工期结束而消失。

4、固废

本项目产生的固废主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾等。

对施工期产生的建筑垃圾尽力回收可利用部分，不可回收利用部分统一收集后运至当地指定的建筑垃圾消纳场进行安全处置。对施工过程中应在建筑材料堆放地及建筑垃圾堆放地周围建立防护围带，以防止垃圾的散落，在建设过程中产生的建筑垃圾不得随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”。

项目施工期生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处理，以减小对周边环境的影响；严禁乱堆乱放，减少对周边环境的影响。

5、施工期生态防治措施

本项目不在生态红线范围内，利用空置场地进行建设。项目工程施工过程中采用围挡，减少施工时间，及时回填，可减少水土流失产生。项目场地现已完成平整，本次评价建议建设单位在施工期做好水土保持措施，尽量减少水土流失。项目施工不会对周边环境造成生态影响。

6 施工期环境影响分析小结

综上所述，本项目施工结束后对施工场地进行恢复，项目施工期在采取措施的情况下对生态环境影响较小。工程施工期对环境的影响主要表现在建设中施工扬尘、机械噪声等对周边环境的影响产生一定影响，但通过采取适当的环境保护措施后，项目施工期对环境影响较小。
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	1、废气

1.1、废气污染源源强
本项目废气主要为熔融注塑废气、破碎废气。

熔融注塑废气

①有机废气

项目熔融和成型工序会产生一定量的有机废气，以非甲烷总烃计，每期各设置一套二级活性炭和1根15m排气筒。非甲烷总烃产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“塑料制品行业系数手册”中的“C2927日用塑料制品制造行业”，挥发性有机物产污系数为2.70千克/吨-产品，本项目一次性塑料碗产量为一期4500t/a，二期4500t/a，工作时间为2400h/a。则项目一期有组织非甲烷总烃产生量为12.15t/a(5.063kg/h)，二期有组织非甲烷总烃产生量为12.15t/a(5.063kg/h)，考虑到一定的风压损失，环评建议每期风机总风量为30000m3/h。废气的收集效率参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022 年修订）》表2-3，车间有机废气设置顶吸集气罩，同时车间密闭正压，收集效率取80%。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“塑料制品行业系数手册”中的“C2927日用塑料制品制造行业”，活性炭吸附效率按21%计，项目采取二级活性炭吸附装置处理有机废气，则本项目有机废气处理效率为37.6%。

项目非甲烷总烃一期有组织排放量为6.065t/a，排放速率为2.527kg/h，排放浓度为84.2mg/m3；非甲烷总烃无组织排放量为2.43t/a，排放速率为1.013kg/h；二期有组织排放量为6.065t/a，排放速率为2.527kg/h，排放浓度为84.2mg/m3；非甲烷总烃无组织排放量为2.43t/a，排放速率为1.013kg/h。

②臭气

本项目使用的塑料颗粒均为新料，原辅材料均为安全、无毒、不含重金属且挥发性小的材料，在生产加热中会挥发少量臭气，以“臭气浓度”表征。项目臭气来源主要为注塑工序，经集气罩抽气收集，生产过程产生的臭气与有机废气一同经收集后由二级活性炭吸附处理后排放，少量未被捕集的异味经车间换风后扩散，外排臭气浓度在1~2级之间，对周边环境影响较低。
破碎工序废气

项目生产过程产生的成型边角废料以及不合格品经破碎机破碎后回用于生产工艺，该过程会产生少量粉尘及碎屑，主要为塑料颗粒物。由于项目破碎机在运行过程中均处于相对密闭状态，将熔融挤出废塑料、成型边角废料以及不合格品破碎成小块碎片后即可回用，因此破碎过程仅有少量扬尘溢出。根据建设单位提供的资料，本项目成型边角废料以及不合格品产生量约为产量的10%，项目一期产品产量为4500t/a，则一期废料产生量为450t/a；二期产品产量为4500t/a，则二期废料产生量为450t/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(环境部公告2021年第24 号)42 废弃资源综合利用行业系数手册中"4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表"，废塑料破碎工序中颗粒物产污系数为375克/吨-产品，则本项目每期破碎颗粒物的产生量约为0.169t/a，产生量较少，无组织排放。项目破碎机日工作1h，则破碎颗粒物的产生速率为0.563kg/h。
生产线位于密闭车间内，颗粒物经厂房阻隔后约70%可沉降至生产车间内。因此生产工序一期无组织粉尘排放量为0.051t/a，排放速率为0.17kg/h；二期无组织粉尘排放量为0.051t/a，排放速率为0.17kg/h。项目运营过程定期对厂区内沉降粉尘进行清扫，避免沉降粉尘产生二次污染。
废气产生源强及环保措施情况汇总如下：
表4-1 废气污染源情况表
产污环节

污染物种类

产生量

(t/a)

治理措施

排放量（t/a）

排放方式

排放去向
工艺

效率%

是否为可行技术

一期熔融注塑废气
NMHC
9.72
密闭厂房+集气罩+二级活性炭
37.6
是

6.065
有组织
DA001排气筒
NMHC
2.43
密闭厂房
/
是
2.43
无组织
/
二期熔融注塑废气
NMHC
9.72
密闭厂房+集气罩+二级活性炭
37.6
是

6.065
有组织

DA002排气筒

NMHC
2.43

密闭厂房
/

是

2.43

无组织

/

一期破碎
颗粒物
0.169
密闭厂房
70
是
0.051
无组织

/

二期破碎
颗粒物
0.169
密闭厂房
70
是
0.051
无组织
/
合计
颗粒物
0.338
/
/
/
0.102
/
/
NMHC
24.3
/
/
/
16.99
/
/
表4-2  项目有组织废气污染物达标排放情况一览表

产排污环节
排气筒编号
污染物种类
污染物排放情况
排放标准
是否达标
一期熔融注塑废气
DA001
NMHC
浓度（mg/m3）
84.24
100
是
二期熔融注塑废气
DA002
NMHC
浓度（mg/m3）

84.24
100
是
表4-3  大气污染物有组织排放量核算表

序号
排气筒编号
污染物
排放浓度
mg/m3
排放速率
kg/h
年排放量
t/a
1
DA001
NMHC
84.24
2.527
6.065
2
DA002
NMHC
84.24
2.527
6.065
一般排放口合计
NMHC
12.13
有组织排放总计
有组织排放总计
NMHC
12.13

表4-4  大气污染无组织排放量核算表
序号
排放口编号
产污环节
污染物
国家或地方污染物排放标准
年排放量(t/a)
标准名称
浓度限值
1
/

一期熔融注塑废气
NMHC
《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 及2024修改单
4.0mg/m3
2.43
2

/
二期熔融注塑废气
NMHC
4.0mg/m3
2.43
3

/
一期破碎
颗粒物
1.0mg/m3
0.051
4

/
二期破碎
颗粒物
1.0mg/m3
0.051
无组织排放总计
无组织排放总计
颗粒物
0.102
NMHC
4.86
表4-5  大气污染物年排放量核算表
序号
污染物
年排放量（t/a）
1
颗粒物 
0.102
2
NMHC
16.99
1.2、有组织废气排放口基本情况
表4-6  有组织废气排放口基本情况

排气筒

编号
污染物
排气筒底部中心坐标

风量m3/h
排放口类型

排气筒

高度/m
排气筒出口内径/m
烟气温度/℃
东经
北纬
DA001
NMHC 
112.074725

26.609737

20000
一般排放口

15
0.8
25
DA001

NMHC 
112.074830

26.609480

20000

一般排放口

15

0.8

25
排气筒设置合理性分析：

根据《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 及2024修改单中“5.4.2 排气筒高度不低于15 m（因安全考虑或有特殊工艺要求的，以及装置区污水池处理设施除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。”因此本项目DA001、DA002排气筒高度设定为15m，符合高度设置要求。

1.3、废气防治措施有效性分析

参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）挥发性有机物污染防治可行技术为喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV 光氧化/光催化、生物法、以上组合技术。同时本项目非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4 有组织排放限值，因此本项目生产车间有机废气经二级活性炭处理后由15m排气筒排放技术可行。
1.4、非正常工况

本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即活性炭吸附装置损坏或环保设备故障，造成排气筒废气污染物未经净化直接排放，其排放情况见下表：

表4-7 非正常排放源强参数一览表

污染源
污染物
非正常排放原因
非正常排放情况
执行标准
达标

分析
浓度mg/m3
速率kg/h
频次及

持续时间
排放量kg/a
浓度mg/m3
DA001
NMHC 
设备故障，处理效率按0%计

135.0
4.05
2次/a，1h/次
8.1
100
超标
DA002
NMHC
135.0
4.05
2次/a，1h/次

8.1
100

超标

由上表可知，运营时期非正常工况下，排气筒DA001、DA002排放的NMHC浓度超标。由此可见，项目废气治理设施出现故障等非正常工况下，污染物排放对环境影响较大。针对非正常工况，企业应定期对废气净化设施进行检查，确保其正常工作状态；设置专人负责，保证正常去除效率。检查、核查等工作做好记录，一旦发现问题，应立即停止生产工序，待净化设施等恢复正常工作并具有稳定废气去除效率后，开工生产，杜绝废气排放事故发生。加强企业的运行管理，设立专门人员负责厂内环保设施管理、监测等工作。
1.5、废气监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1207-2021）中相关要求确定废气监测方案，项目废气监测要求详见下表：

表4-8  废气监测要求一览表
类别

监测点位

监测因子

监测频次

废气

无组织废气
厂界上风向1个点、下风向3个点
颗粒物、NMCH、臭气浓度
1次/年
厂区内
NMHC
1次/年
有组织废气
生产车间排气筒DA001、DA002
NMCH
1次/半年
臭气浓度
1次/年
1.6、大气环境影响分析

通过工程分析，项目废气排放量较少，污染物排放能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 及2024修改单规定的标准限值；由质量公报和引用的数据可知，项目所在区域环境空气质量属于达标区。本项目各产污环节产生的废气均做到有效控制，选取的污染防治设施可行，可以做到达标排放。本项目对周围大气环境的影响较小。
2、废水

2.1、废水源强分析

根据前文水平衡分析，项目无生产废水排放。冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后，用作场地绿化，不外排。

①生活污水

本项目劳动定员30人，不在厂内食宿。本项目生活用水量约为1.5m3/d，450m3/a。生活污水产生量按用水量的80%算，则污水产生量为1.2m³/d，360m³/a，其污染物主要为 CODCr：250mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L 和 NH3-N：25mg/L。生活污水经化粪池处理后用于场地绿化。

表4-9  生活污水排放情况
工序

污染物

废水量
污染物产生情况

治理措施

污染物排放

产生浓度（mg/L）
产生量（t/a）
工艺

综合处理效率/%

处理后浓度（mg/L）
处理后量（t/a）
去向

员工生活
BOD5
360
150
0.054 
化粪池
40
90
0.032 
绿化
SS
200
0.072 
65
70
0.025 
COD
250
0.090 
40
150
0.054 
氨氮
25
0.009 
10
22.5
0.008 
2.2、废水处理措施可行性分析

（1）生活污水

项目现有周边区域未连通城镇污水管网，生活污水拟由化粪池处理后收集作场地绿化使用，不外排。本工程化粪池处理能力为1.5m3/d，大于本项目生活污水（1.2m3/d）产生量，可满足生活污水处置要求。

根据《湖南省用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3—2025）中表5公共设施用水定额，绿化用水量是2.4L/(m2·d)。本项目投产后废水量为1.2m3/d，绿化面积500m3，故本项目可完全消纳本项目生活污水。
本项目的生活污水经处理后用于场地绿化，可实现生活污水不排放，不会对地表水环境造成影响，因此，本项目采用化粪池处理办公生活中产生的少量生活污水是可行的。

（2）循环冷却水

本项目产品冷却成型工序采用水间接冷却的方式，产生的冷却废水不外排、循环利用、定期补充，产生的损耗皆为蒸发损失，不会对环境造成影响。
2.3、监测要求

参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017)，本项目无废水排放，不进行自行监测。

2.4 、水环境影响分析

根据分析可知，项目生活污水经化粪池处理后，用作绿化不外排；冷却废水循环使用，不外排。本项目不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水影响可接受。
3、噪声

3.1、噪声源

运营期噪声主要来自设备运行时产生的机械噪声及运输车辆噪声，如注塑机、破碎机、空压机等，噪声级范围在70～90dB（A）之间。

本项目噪声源强调查如下，相同设备噪声源强已叠加表示：
表4-10  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号

建筑物名 称

声源名称

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/（dB(A)）

运行时段

建筑物插入损失/（dB(A)）

建筑物外噪声

声压级/距 声源距离 /(dB(A))/m

X

Y

Z

声压级/   （dB(A)）

建筑物外距离

1

一期生产车间
注塑机
95/1

墙体隔声，基础减震
34
-11
1
东

27
66.4 
8h
15
51.4 
1m

南

75
57.5 
15
42.5 
1m

西

27
66.4 
15
51.4 
1m

北

19
69.4 
15
54.4 
1m

2

破碎机
95/1

36
-16
1
东

27
66.4 
15
51.4 
1m

南

69
58.2 
15
43.2 
1m

西

27
66.4 
15
51.4 
1m

北

24
67.4 
15
52.4 
1m

3

空压机
90/1

26
-16
1
东

37
58.6 
15
43.6 
1m

南

56
55.0 
15
40.0 
1m

西

17
65.4 
15
50.4 
1m

北

21
63.6 
15
48.6 
1m

4

包装机
70/1

25
-15
1
东

37
38.6 
15
23.6 
1m

南

54
35.4 
15
20.4 
1m

西

16
45.9 
15
30.9 
1m

北

20
44.0 
15
29.0 
1m

5
二期生产车间
注塑机
95/1

48
-50
1
东
24
67.4 
15
52.4 
1m

南
31
65.2 
15
50.2 
1m

西
29
65.8 
15
50.8 
1m

北
61
59.3 
15
44.3 
1m

6
破碎机
95/1

43
-52
1
东

39
63.2 

15
48.2 
1m

南

32
64.9 

15
49.9 
1m

西

23
67.8 

15
52.8 
1m

北

62
59.2 

15
44.2 
1m

7
空压机
90/1

34
-56
1
东

40
58.0 

15
43.0 
1m

南

30
60.5 

15
45.5 
1m

西

13
67.7 

15
52.7 
1m

北

63
54.0 

15
39.0 
1m

8
包装机
70/1

37
-62
1
东

39
38.2 

15
23.2 
1m

南

23
42.8 

15
27.8 
1m

西

14
47.1 

15
32.1 
1m

北

70
33.1 

15
18.1 
1m

表4-11  噪声源强清单（室外声源）
序号

声源名称
数量(台/套)
空间相对位置（X/Y/Z）
降噪后声源源强dB(A)

声源控制措施
运行时段
1
一期冷却塔
1
（13，-36，1)

85
减震隔声

昼间

2
二期冷却塔
1
（17，-53，1)
85

减震隔声

昼间

3
一期风机
1
（9，-25，1)
70
减震隔声

昼间

4
二期风机
1
（21，-62，1)
70
减震隔声

昼间

3.2、达标情况
（1）预测方法

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
采用《环境影响评价技术 声环境》(HJ2.4-2021)中的噪声预测模式预测本项目的主要噪声设备对周围声环境的影响。预测模式如下：

A、本项目只考虑几何发散衰减，公式按照：

LA(r)=LA（r0）－Adiv
式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB（A）；

LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB（A）；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

B、声源的几何发散衰减公式：

Adiv=20lg（r/r0）

式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离；

C、工业企业噪声计算公式：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

（2）预测结果及评价

噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。

本项目夜间不生产，仅分析昼间影响。通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-12、4-13：
表4-12  一期厂界噪声预测结果与达标分析表
预测方位

空间相对位置/m
时段

预测贡献值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

场地厂界东侧

63，0，1.2
昼间

43.7
昼间60
达标

场地厂界南侧

0，-72，1.2
昼间

43.1
昼间60
达标

场地厂界西侧

-93，0，1.2
昼间

34.7
昼间60
达标

场地厂界北侧

0，88，1.2
昼间

34.8 
昼间60
达标

表4-13  一、二期厂界噪声预测结果与达标分析表
预测方位

空间相对位置/m
时段

预测贡献值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

场地厂界东侧

63，0，1.2
昼间

45.3
昼间60
达标

场地厂界南侧

0，-72，1.2

昼间

48.2
昼间60
达标

场地厂界西侧

-93，0，1.2
昼间

37.3
昼间60
达标

场地厂界北侧

0，88，1.2
昼间

37.0
昼间60
达标

通过预测模型计算，项目周边声环境保护目标噪声预测结果与达标分析见表4-14、4-15：
表4-14  一期声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表
预测方位

空间相对位置/m
时段

背景值（dB(A)）
预测贡献值（dB(A)）

预测叠加值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

项目东侧10m处居民
97，62，1.2
昼间

55
35.0
55.0
60
达标

项目北侧10m处居民
59，107，1.2
昼间

56
33.3
56.0
60
达标

表4-15  一、二期声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表
预测方位

空间相对位置/m
时段

背景值（dB(A)）
预测贡献值（dB(A)）

预测叠加值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

项目东侧10m处居民
97，62，1.2
昼间

55
37.4
55.1
60
达标

项目北侧12m处居民
59，107，1.2
昼间

56
35.6
56.0
60
达标

由上述可知正常工况下，项目厂界噪声昼间贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准，周边声环境保护目标的昼间噪声叠加值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。因此，项目完成后对周边声环境的影响较小。

3.3、防治措施

为了将项目产生的噪声对周围环境的影响降至最低，本环评建议建设单位采取以下的隔声、降噪措施：

①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备；

②合理布局本项目高噪声的设备，将生产设备全部布置于车间内部，尽可能集中布置于车间中部，同时尽可能将厂房进行封闭，减少对外界的影响；

③加强对设备保养维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；

④在设备和基础之间加弹簧和弹性材料制作的减振器或减振垫层以减少设备基础与墙体振动形成的噪声；

⑤在机械设备结构的连接处作减振处理，如采用弹性的连轴节，弹性垫或其它装置；

⑥工人佩戴防护用品，如耳塞、耳罩、头盔等，减少噪声对工人的伤害。

3.4、监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目运营期噪声监测计划详见下表：
表4-16 噪声监测计划一览表
类别
监测点位

监测因子

监测频次

噪声
四周厂界

等效连续A声级（昼间）
1次/季度

4、固体废物

4.1、固体废物源强分析

本项目生产固废主要有塑料废物料、废包装材料、废润滑油、废活性炭、生活垃圾、废机油及废含油抹布。项目固废产排情况如下表所示：

（1）生活垃圾
本项目员工生活垃圾产生系数按每人每天0.5kg计，则职工生活垃圾产生量为15kg/d（4.5t/a），经垃圾桶收集后交由当地环卫部门统一处置。
（2）塑料废物料
本项目塑料废物料包括成型时的边角料和不合格品。根据建设单位提供资料，废塑料产生量约为产品产能的1%，产品产能为9000t/a，则边角料产生量约为90t/a，参考《固体废物分类与代码目录》，边角料代码为SW17 可再生类废物，292-003-S17。经收集破碎后回用于生产。

（3）废机油及废含油抹布
项目机械设备使用过程中会产生废机油及废含油抹布，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物类别，危废代码为900-214-08；废含油抹布属于HW49其他废物类别，危废代码为900-041-49。根据同类项目实际生产经验，一期废机油产生量约为0.1t/a，废含油抹布及废油桶产生量约为0.01t/a；二期废机油产生量约为0.1t/a，废含油抹布及废油桶产生量约为0.01t/a，经危废暂存间暂存后委托有资质单位处置。

废包装袋

项目运行过程中会产生一定量的废包装袋，属于一般固废，一期产生量约0.1t/a，二期产生量约0.1t/a，收集后定期交物资回收单位处置。

（5）废活性炭

本项目二级活性炭吸附装置中活性炭需定期清换，根据《简明通风设计手册》并对照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》，活性炭吸附有机废气吸附量为0.2~0.4kg/kg,，本项目按0.3kg/kg 计算，根据废气源强分析，二级活性炭对有机废气的吸附量为一期3.655t/a，则一期需要活性炭12.183t/a，废活性炭产生量为15.838t/a；二期3.655t/a，则二期需要活性炭12.183t/a，废活性炭产生量为15.838t/a。

根据《国家危险废物名录（2025 年）》，废活性炭属于危险废物，HW49 其他废物，代码900-039-49，统一收集至危废暂存间后委托有资质单位进行处理处置

（6）废油桶

项目设备维修会产生废润滑油桶，根据建设单位提供资料，一期废桶产生量为0.01t/a，二期废桶产生量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025 版），属于HW08 废矿物油与含矿物油废物900-249-08，危险特性为T，I。集中收集后委托有资质单位处置。
表4-20 危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

产生量(t/a)
产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废

周期

危险

特性

污染防治措施

1

废机油

HW08

0.2
设备检修

液态

润滑油

润滑油

90d

T，I

危废暂存间存放，(防风、防雨、防晒、防渗漏)，定期委托有资质单位处理 

2
废弃的含油抹布、劳

保用品及废油桶
HW49
0.04
设备检修

固态

润滑油

润滑油

90d

T，I

表4-21 固废产生及处置措施表

固废名称

类别
一期产生量

二期产生量

总产生量
处置措施

处置率%

废包装袋
一般固废
0.1t/a
0.1t/a
0.2t/a
定期交物资回收单位处置
100

废机油
危险废物
0.1t/a
0.1t/a
0.2t/a
暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置
100

废弃的含油抹布、劳保用品及废油桶
危险废物

0.02t/a
0.02t/a
0.04t/a
暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置

100

生活垃圾
一般固废
4.5t/a
0
4.5t/a
垃圾桶暂存，委托环卫部门统一处置
100

塑料废物料

一般固废
45t/a
45t/a
90t/a
收集后回用于生产
100
废活性炭

危险废物

15.838t/a
15.838t/a
31.676t/a
暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置
100
表4-22  危险废物贮存场所基本情况表
贮存场所名称
固废名称

危废类别/代码

暂存量t
贮存方式
位置
占地面积
贮存周期
危废间
废机油
危险废物HW08（900-249-08）
0.1
桶装
厂房西侧
20m2
≤1年
废弃的含油抹布、劳保用品及废油桶
危险废物HW49（900-041-49）
0.02
袋装
≤1年
废活性炭
危险废物HW49

（900-039-49）
8
袋装
≤3个月
4.2、环境管理要求
上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术。首先从有用物料回收再利用着眼，化废为宝，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循无害化处置原则进行有效处置。
（1）一般固体废物管理要求
项目在厂区东北角设置一个固废暂存间用于暂存一般固废，面积为10m2。项目一般固体废物中各类固废应分类收集，在暂存区内分类暂存，不得随处堆放，垃圾暂存区应防雨、防风、防渗漏，固废临时贮存场建设、运行管理应满足如下要求：

①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。

②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施。

③防渗性能应至少相当于渗透系数1.0×10-5cm/s、厚度0.75m的天然基础层。
④不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存作业；

⑤制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训。；

⑥建立档案管理制度，并按照相关法律法规进行整理与归档，永久保存。；

⑦按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。

营运期固废都能得到妥善处置，不会产生二次污染。

（2）危险废物
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

①贮存场所

危废暂存间建设按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求进行建设。贮存场地进行防渗处理，采用2毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，且做到防雨和防晒。

项目危险废物贮存采取单独分类收集、独自通过桶装/袋装密闭储存。危废库内设置危废分区和桶架，并设置废液收集导流措施，用于各自桶装危废堆存。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志、标识，危险废物容器和包装袋上设立危险废物明显标志。处置单位应及时将固废运走，危险废物在厂内存储不超过一年。

危险废物暂存场所（危废间）应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，采取防渗措施和渗漏收集措施，并设置警示标示。在采取严格防治措施的前提下，危险废物贮存场所不会造成不利环境影响。

②运输过程

本项目危险废物产生及贮存场、运输通道均已采取硬化和防腐防渗措施，因此危险废物从产生工艺环节运输到暂存场所的过程中产生散落和泄漏均会将影响控制在厂区内，不会对周边环境敏感点及地下水环境产生不利影响。

③委托利用或者处置

企业需建立完善危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存相关情况，制定危险废物管理计划并备案，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存等有关情况。

危险废物委托必须委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，签订委托处理协议，危险废物转移严格执行《危险废物转移联单制度》。

（3）生活垃圾管理要求
定期委托环卫部门处置，避免在厂内长时间存放。

本项目危险废物均委托有资质的单位进行处置，不会产生显著的环境影响。综上分析，拟建项目运营期内严格落实本此评价提出的各项固废处理处置措施后，一般固体废物可满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相应规定；危险废物可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相应规定，对周围环境影响不大。
5、地下水、土壤

项目建成做好分区防渗后对土壤及地下水环境影响较小，为减少可能发生污染事件，建设单位应做好厂区、一般固废仓库和危废暂存间的防腐、防渗等要求。

项目厂区已根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）进行地下水污染防渗分区，具体如下表：

表4-23   厂区防渗措施一览表
区域
污染防治区类别
防渗措施
危废暂存间

重点防渗区域
等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，防渗系数≤10-10cm/s；或参照 GB18598 执行
生产厂房

一般防渗区
等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照 GB 16889 执行
生活区
简单防渗区
一般地面硬化

本项目不向地下水排放污染物，排放的大气污染物不涉及《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的基本和其他污染项目，基本不存在土壤、地下水环境污染途径。采取以上污染防治措施后，建设项目不会对周围土壤环境造成影响，无需进行跟踪监测。

6、环境风险分析和防范措施

6.1、危险物质识别

根据全厂原辅材料使用情况及主要原辅材料理化性质，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）分析，公司风险物质识别如下表所示：

表4-24  危险物质识别表

序号

危险物质名称

最大存在总量

qn/t

临界量

Qn/t

该种危险物质

Q值

1

机油
0.1
2500
0.00004
2

废机油等危险废物
8.12
50
0.1624
合计
0.16244
由上表分析可知：项目完成后全厂危险物质数量与临界量比值Q=0.16244<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知：当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I，开展简单分析即可。

6.2、评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分表可知，本项目潜势为Ⅰ时环境风险仅进行简单分析即可。
表4-25  风险评价等级划分
环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

III
Ⅰ

评价工作等级
一
二
三
简单分析
6.3、建设项目环境风险简单分析
本项目环境风险简单分析内容见下表。
表4-26  建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
湖南省艺丰新型材料有限公司一次性聚丙烯树脂餐盒项目

建设地点
湖南省永州市祁阳市羊角塘镇白塘村、铜银村
地理坐标
东经：112°04'29.873"；北纬：26°36'35.641"
主要危险物质及分布
本项目主要危险物质为①机油，主要分布于仓库；②废机油等危险废物，主要分布于危废暂存间

环境影响途径及危害后果
环境影响途径：废气处理设施故障引起的污染物超标排放；润滑油和危险废物在储存过程中，可能会因自然或人为因素，出现泄露事故所环境造成的影响；火灾/爆炸及引起的次生/伴生污染物排放。
危害后果：废气处理设施故障产生的超标废气通过大气扩散的途径对周围环境产生影响；润滑油泄露，地面漫流至外环境会对地表水、地下水、土壤环境造成影响；火灾及火灾引起的次生废气和消防废水对周边环境造成影响。
风险防范措施要求
风险防范措施：
（1）仓库、危废间、原辅料区、生产车间等均设置专人管理，设置明显的警示标志；专人负责项目的环境风险事故排查，每日定期对仓库、危废仓库等风险源进行排查，及时发现事故风险隐患，预防火灾。
（2）危废暂存仓设有专人管理，管理人员配备可靠的个人安全防护用品。危险废物入库时，需分区存放，严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。在贮存期内，定期检查，发现其包装破损、渗漏等，及时进行处理。库房铺设混凝土地面，保证贮存仓库的防渗、防漏。定期检查润滑油桶是否完整，避免包装桶破裂引起液体泄漏。

（3）必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。建议企业建立健全的各级管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。对过时的安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程，按相关的法律、法规有关规定予以补充和完善，持续改进。严格执行安全监督检查制度。严格防火制度，并配备一定数量的消防设施。认真作好安全检查记录，对发现的异常情况、安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。
（4）当废气治理措施发生故障时，建设单位应立即停止生产并进行环保设施检修。生产工艺过程中出现跑冒滴漏现象，可对该台设备或该工段进行停机检修。当布袋破碎时，应立即更换布袋，并同时停止该生产工段。
填表说明:无
6.4、环境风险识别

对项目风险进行分析，项目环境分析识别情况见下表。

序号
危险单元
风险源
主要危险物质
环境风险类型
环境影响途径
1 
危废暂存间
危险废物
废润滑油、废油桶、废含油抹布手套等
泄漏/火灾
大气、土壤
2
原料仓库
机油
矿物油
泄漏/火灾

大气、土壤
3
废气处理
二级活性炭
废气
故障
大气
表 4-27 项目环境风险识别情况表

6.5、环境风险分析 

根据项目情况，本项目主要事故类型： 

①厂区发生火灾爆炸次生环境事件； 

②机油、危险废物泄漏突发环境事件； 

③废气处理设施故障导致废气未经处理超标排放突发环境事件。
6.6、风险事故应急措施
（1）火灾应急处理：若厂区发生爆炸、火灾，应立即将伤员撤离并送医院；切断泄露源、火源，控制事故扩大；立即报警；采取阻止泄漏物进入环境的紧急措施，控制和减少事故危害。

（2）防护措施：呼吸系统防护——应通风，如浓度高，使用呼吸防护用器；眼睛防护——配备安全护目镜；身体防护——穿戴专用防护服；手防护——配备隔冷手套；其它——避免高浓度吸入。

（3）急救措施：吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。烧伤：应迅速将患者衣服脱去，用流动清水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染，不要任意把水炮弄破，同时使用特效药物治疗，对症治疗，严重者送医院观察治疗；灭火方法：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

（4）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。各种工艺管道按规范刷涂规定标志颜色的油漆，以防工人误操作，造成意外事故。

（5）一旦发生事故，立即通知并疏散受污染范围内人员；车间内开门、开窗或采取强制性通风；并向主管部门上报事故原因、损害情况、人员健康与环境风险、解救对策和方法；查明事故工段，并派专业维修人员进行维修；

（6）发生事故时，当地环保主管部门应迅速组织环境监察、环境监测人员到岗，查明事故原因，通过布点监测，了解污染扩散范围及污染程度，按规定要求及时报告当地县级以上人民政府和上级环保部门，协助人民政府做好减轻或避免污染损害工作。
6.7、风险应急预案

本次评价以《建设项目环境风险评估技术导则》（HJ169-2018）为指导，制定出本项目的环境应急预案。本项目风险应急预案基本内容见下表：
表4-28 环境风险的突发性事故制定应急预案

序号

项目

内容及要求

1

危险源情况

详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

2

应急计划区

生产车间、临近地区

3

应急组织

企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。

临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散

4

应急状态分类应急响应程序

规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序

5

应急设施

设备与材料

生产区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水、喷淋设备、防毒服和中毒人员急救所用的一些药品、器材

临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材

6

应急通讯

通告与交通

规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项

7

应急环境监测及事故后评估

由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据

8

应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材

事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备

临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备

9

应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康

事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案

临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案

10
应急状态中止恢复措施

事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施；临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施

11
人员培训与演习

应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对工人进行安全卫生教育

12
公众教育

信息发布

对企业临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息

13
记录和报告

设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理

14
附件

准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料

6.8、分析结论

采取如上措施后，项目发生事故的可能性将大大降低。即使发生火灾等事故，也可利用配备的灭火器、消防砂等应急救援物资，及时有效地控制火灾的蔓延，将损失控制在较小的范围内，对厂区外周围环境不会产生大的影响。
7、环保投资
项目总投资1000万元，其中环保投资27万元，占总投资2.7%，环保投资情况见4-28。
表4-28  环保投资一览表

污染

因素

排放源

污染物

污染防治措施

治理投资 (万元)

废气

一期熔融注塑废气
NMHC、臭气浓度
密闭厂房，各工序设置集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒
10
一期破碎粉尘
颗粒物

密闭厂房
/
二期熔融注塑废气
NMHC、臭气浓度
密闭厂房，各工序设置集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒
10
二期破碎粉尘
颗粒物
密闭厂房
/
废水

生活废水
COD、BOD5、SS、NH3-N
经化粪池处理后用作场地绿化，不外排
2
冷却废水
SS
循环使用，不外排
/
噪声

生产设备

设备运行噪 声

选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声、消声等降噪措施

1
固废

包装工序
废包装袋
一般固废暂存间（10m2）
1
生产车间
废机油、废活性炭、含油抹布、手套及废油桶
集中收集至厂房内危废暂存间（20m2），交由有危废处理资质单位处理。
2.5
职工生活

生活垃圾

厂区垃圾桶、垃圾箱集中收集后，交环卫部门集中处置

0.5
合计

27



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	一期熔融注塑废气
	NMHC、臭气浓度
	密闭厂房，各工序设置集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒
	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及其修改单；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	一期破碎粉尘
	颗粒物
	密闭厂房
	

	
	二期熔融注塑废气
	NMHC、臭气浓度
	密闭厂房，各工序设置集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒
	

	
	二期破碎粉尘
	颗粒物
	密闭厂房
	

	地表水环境
	生活废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	经化粪池处理后用作场地绿化，不外排
	/

	
	生产废水
	循环冷却水
	冷却塔、循环水池
	循环使用，不外排

	声环境
	设备噪声
	等效连续A声级
	优先选用低噪声设备，合理布局高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、厂房隔声、隔声间等降噪措施。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	厂内建一般工业固废暂存间1座，一般工业固废暂存区的建设符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。

（2）危险废物设一处危废暂存间，收集后委托有资质单位处置，危险废物暂存暂存间满足七防（防风、防雨、防晒、防雷、防扬散、防流失、防渗漏），满足《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）及修改单要求；
（3）厂内设置一定数量的垃圾桶，对生活垃圾进行分类收集；生活垃圾委托环卫部门进行统一清运处置，同时做到日产日清。

	土壤及地下水污染防治措施
	采取分区防控措施，项目将按简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区设计， 考虑了相应的控制措施，采取不同等级的防渗措施。

	生态保护措施
	施工期做好场地的水土保持措施；严格按照绿化设计方案，对厂区进行绿化。

	环境风险

防范措施
	（1）生产过程的防范措施：①生产厂房必须按照《建筑设计防火规范》及其它安全规范建设、生产、管理。②建立安全生产岗位责任制。③使用后的润滑油空桶进行分类回收，严格区分来源和原用途。④建立预警机制，定期组织相关人员进行事故防范演习。

（2）原材料泄漏的防范措施：①仓库地面采取防渗、防腐措施；②仓库储存范围内地面设地沟和收集槽，配置一定的吸附物质；③设置禁火标志及防静电措施等。

（3）火灾的防范措施：①设备的安全管理定期对设备进行安全检测。②车间应保证废气处理装置正常稳定运行，同时车间通风换气，防止火灾爆炸的危险。③危化品储存场所必须保持干燥并有相应的防火安全措施。④严禁火源进入生产厂房和仓库内。

（4）危险废物管理与防范措施：①加强操作人员环保意识，了解危废种类、收容要求及环境危害；②建立健全危废台账制度，严格管理，责任到人；③各种危废上贴有标签，分类储存；专人看管负责，每日巡查。

	其他环境

管理要求
	1、日常管理

①制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁非正常排放。 

②加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，注意做好记录，不弄虚作假。 

③建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生二十四小时内，向区环境主管部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情 况的初步报告，事故查清后，向区环境主管部门报告事故的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明。若发生污染事故，则有责任排除危害，同时对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。

④企业应将监测数据和报告存档，作为编制排污许可执行报告基础材料。监测数据应长期保存，并定期接受当地环保主管部门的考核。

2、排污许可证申领

根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号），新建、改建、扩建排放污染物的项目；污染物排放口数量或污染物排放种类、排放量、排放浓度增加的应当重新申请取得排污许可证。因此，项目在发生实际排污行为之前，应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。
3、竣工环境保护验收

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。




六、结论

	本项目的建设符合国家及地方产业政策等相关要求；项目排放的各类污染物均可以做到稳定达标排放，对周边环境影响较小，不会造成区域环境功能的改变；项目环境风险可控。从环保角度分析，建设单位在认真落实本报告提出的各项污染防治措施、风险防范措施以及加强环境管理的基础上，项目的建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表      单位：t/a
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.102
	/
	0.102
	+0.102

	
	NMHC
	/
	/
	/
	16.99
	/
	16.99
	+16.99

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	CODcr
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	SS
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	4.5
	/
	4.5
	+4.5

	
	废包装袋
	/
	/
	/
	0.2
	/
	0.2
	+0.2

	
	塑料废物料
	/
	/
	/
	90
	/
	90
	+90

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.2
	/
	0.2
	+0.2

	
	废弃的含油抹布、劳保用品及废油桶
	/
	/
	/
	0.04
	/
	0.04
	+0.04

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	31.676
	/
	31.676
	+31.676


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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