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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	锰粉加工项目

	项目代码
	2607-431121-04-05-582488

	建设单位联系人
	李琼
	联系方式
	180****6999

	建设地点
	湖南省永州市祁阳市茅竹镇周塘村2组

	地理坐标
	（112度5分19.822秒，26度32分58.086秒）

	国民经济

行业类别
	B0820锰矿、铬矿采选
	建设项目

行业类别
	六、黑色金属矿采选业08-锰矿、铬矿采选082-单独的矿石破碎、集运

	建设性质
	(新建

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	祁阳市发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	祁发改备【2026】158号

	总投资（万元）
	4800
	环保投资（万元）
	68

	环保投资占比（%）
	1.41
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	10555.01

	专项评价设置情况
	表1-1 专项设置情况判定表
专项评价的类别
设置原则
本项目情况
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目废气不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目不涉及
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目危险物质主要为危险废物、润滑油、柴油，根据Q值计算，其未超过临界量
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目不向河道取水


	规划情况
	《祁阳市茅竹镇国土空间规划》（2021-2035年）

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.1 与《祁阳市茅竹镇国土空间规划》（2021-2035年）规划符合性分析
根据《祁阳市茅竹镇国土空间规划》（2021-2035年），根据茅竹镇国土空间规划分区方案，项目所在地属于乡村发展区范畴，同时处于规划划定的“矿产能源发展区”（38.07公顷）范围内，用地现状为采矿用地，与规划中工矿用地的用途导向一致。

项目在现有的工矿场地上建设锰粉加工生产线，属于闲置低效建设用地盘活利用，符合规划“节约集约用地”的基本原则，国土空间用途与规划管制要求一致。

同时对照附图9：项目同《祁阳市茅竹镇国土空间规划》（2021-2035年）中“三区三线”套合图，项目不占用永久基本农田、不涉及生态保护红线、不占用城镇开发边界范围内，因此本项目的建设与《祁阳市茅竹镇国土空间规划》（2021-2035年）相符合。
1.2 产业政策符合性分析

本项目为锰粉生产建设项目，属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中B0820锰矿、铬矿采选，经查对国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录》（2024年版），本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年版）中的鼓励类、限制类和淘汰类。
同时，对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批、第四批，本项目所用设备不属于其中的淘汰落后设备；所用工艺也不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类落后工艺。根据《市场准入负面清单》（2025年版），项目不属于国家产业政策中限制或禁止建设类别。

因此，该建设符合国家的产业政策。

1.3 与“生态环境分区管控”的相符性分析

1.3.1 与生态保护红线相符性分析
根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》(湘政发〔2018〕20号)和本项目与永州市生态保护红线图（附图9），本项目不在生态保护红线范围内；同时根据项目土地利用性质图（附图7），本项目所在位置属于采矿用地，因此本项目建设符合生态红线要求。
1.3.2 与环境质量底线相符性分析 
本项目所在区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值要求区域；区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区；区域地表水属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水。根据收集项目所在区域环境质量现状，项目所在区域满足各环境功能要求。
本项目运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，不会改变项目所在区域的环境质量，符合环境质量底线要求。
1.3.3 与资源利用上线的相符性分析
项目使用资源主要为水、电等，来源于乡镇供水系统和供电系统，本项目建成运行后通过原辅材料的储存和管理、固体废物利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标。

同时，项目锰矿均来自于永州市珠山精选矿以及贸易公司从广西钦州港进口的锰矿，本项目不涉及锰矿的开采，项目矿石依赖于上游矿石供应，因此，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线，因此，项目资源利用满足要求。
1.3.4 与生态环境准入清单相符性分析
本项目位于湖南省永州市祁阳市茅竹镇周塘村2组，根据永州市生态环境局发布的《关于发布永州市生态环境分区管控更新成果（2023版）的通知》（永环发〔2024〕31号）文件可知，本项目所在地茅竹镇属于重点管控单元，管控单元编号ZH43112120002，本项目生态环境准入清单符合性见下表：
表1-2 与永州市生态环境分区管控更新成果（2023版）相符性分析
单元名称
茅竹镇
环境管控单元编码
ZH43112120002
单元分类
重点管控单元

主体功能定位
农产品主产区

经济产业布局
农业、农林产品加工
主要属性
红线/一般生态空间（水源涵养重要区/湿地公园/原生态红线/水土流失敏感区/生物多样性保护功能重要区/三区三线生态红线）；水环境一般管控区/水环境优先保护区；大气环境优先保护区/大气环境高排放重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/大气环境弱扩散重点管控区；农用地优先保护区/建设用地重点管控区/其他重点管控区/一般管控区
序号
管控维度
管控要求
本项目情况
符合性
1
空间布局约束
（1.1）畜禽养殖产业布局应符合《祁阳县畜禽养殖禁养区限养区适养区划分方案》的规定。畜禽养殖产业布局应符合《祁阳县畜禽养殖布局规划》（2020-2024年）的要求。

（1.2）湖南祁阳浯溪国家湿地公园：执行《湖南祁阳浯溪国家湿地公园保护管理办法》相关规定。

（1.3）祁阳经济开发区调区扩区原则上不应超出省级主管部门确定的拓展空间；对园区外的现有企业加强环境监管，确保污染物达标排放。

（1.4）开展沿江化工污染整治，落实湘江干流（祁阳段）及主要支流岸线1公里范围内不准新建、扩建化工园区和化工项目要求，依法淘汰取缔违法违规工业园区。

（1.5）生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域依照法律法规执行。
本项目为锰粉生产建设项目，属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中B0820锰矿、铬矿采选，不属于畜禽养殖产业、不在祁阳经济开发区范围内，不涉及湖南祁阳浯溪国家湿地公园、不在湘江干流（祁阳段）1公里范围内，不在生态保护红线内

符合
2
污染物排放管控
（2.1）全域禁止露天焚烧秸秆。城区建成区规模以上的餐饮服务单位全部安装高效油烟净化设施。严格控制烟花爆竹燃放，城区全面禁止燃放烟花爆竹。

（2.2）严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖行为。对全市限养区、适养区内传统畜禽养殖场全面进行提质改造，配套建设畜禽废弃物无害化处理和资源化利用设施设备，使畜禽养殖污水稳定达标排放。
本项目不涉及
符合

3
环境风险防控
（3.1）按照《永州市“十四五”生态环境保护规划》《祁阳市突发环境事件应急预案》强化环境风险管控，完善环境风险防控体系。
本次评价要求企业完成环境影响评价手续后进行突发环境事件应急预案的编制
/
4
资源开发效率要求
（4.1）能源：

加快推进煤改气、煤改电、煤改清洁能源等工程实施，拓展天然气供应渠道，加快建设风能、太阳能、生物质能和地热等新能源应用示范项目，并逐步推广，减少煤炭使用量，到2025年煤炭占一次能源消费比重控制在 50%以内。

（4.2）水资源：

（4.2.1）到2025年，祁阳市用水总量控制在34567万立方米以内，农业用水总量控制在28071万立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低18.06%、8.87%，农田灌溉水有效利用系数为0.545。

（4.2.2）加强生态流量保障。“十四五”期间通过明确闸坝、水库生态调度任务和推进农村水电站生态流量监管，对水资源进行优化调度，保障河流生态流量和最小水位要求。

（4.3）土地资源：

规划到2035年，全市耕地保有量不低于70.11万亩（其中金洞管理区2.62万亩），永久基本农田保护面积不低于65万亩（其中金洞管理区2.38万亩），全市生态保护红线面积不低于523.30平方千米（其中金洞管理区104.38平方千米）；全市划定城镇开发边界54.96平方千米以内（其中金洞管理区控制在0.86平方千米以内），划定城镇发展区5561.36公顷，乡村发展区88006.56公顷，矿产能源发展区779.61公顷。

（4.4）观音滩镇、浯溪街道：高污染燃料禁燃区执行《祁阳县人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通知》（祁政发〔2020〕23号）有关规定。
本项目使用的能源为电能、水，不涉及煤使用。项目用水依托乡镇供水系统，项目用水符合要求；项目租赁现有场地进行生产，根据项目土地利用性质图（附图7），本项目所在位置属于工矿用地，本项目不在生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域内。
符合

综上所述，项目符合《永州市生态环境局关于发布永州市生态环境分区管控更新成果（2023版）的通知》（永环发〔2024〕31号）相关要求。
1.4 与《湖南省湘江保护条例》（2023年修订）的相符性分析
根据《湖南省湘江保护条例》（2023年修订）规定可知，项目和其相符性分析如下：

表1-3 与《湖南省湘江保护条例》符合性分析一览表
序号

要求

本项目情况

是否符合

1

禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成与供水设施和保护水源无关的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动

本项目为锰粉生产建设项目，属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中B0820锰矿、铬矿采选，不在饮用水水源保护区范围内。
符合

2

禁止在湘江流域饮用水水源二级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成排放污染物的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭

符合

3

在湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目。湘江流域县级以上人民政府应当严格执行湘江流域产业发展规划，逐步淘汰不符合规划的产业项目。

本项目为锰粉生产建设项目，属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中B0820锰矿、铬矿采选，不属于化学制浆。造纸、制革等项目，其项目无生产废水外排，也不涉及重金属，项目其产业符合规划要求。
符合

4
禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
符合

综上，本项目与《湖南省湘江保护条例》（2023年修订）相符合。
1.5 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符性分析

根据《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）中主要内容与本项目对比分析结果见表1-3：
表1-4 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

序号

湖南省长江经济带发展负面清单（试行）主要内容

本项目情况

1

第三条：禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口规划的码头项目

本项目不属于码头项目

2

第四条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：（略）

本项目拟建地不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围

3

第五条机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。

本项目不属于机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施

4

第六条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。

本项目拟建地不属于风景名胜区

5

第七条饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。

本项目拟建地不属于饮用水水源一级保护区

6

第八条饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头

本项目拟建地不属于饮用水水源二级保护区

7

第九条禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目
本项目拟建地不属于水产种质资源保护区

8

第十条除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。（二）截断湿地水源（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类游通道滥采滥捕野生动植物。（六）引入外来物种。（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。

本项目不涉及挖沙、采矿，不进行开（围）垦、填埋或者排干湿地，不倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾等，不涉及从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，不破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类游通道滥采滥捕野生动植物，不引入外来物种。不擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。不涉及其他破坏湿地及其生态功能的活动

9

第十一条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。

本项目不利用、占用长江流域河湖岸线

10

第十二条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区

11

第十三条禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目生活污水、食堂废水处理后用于厂区内绿化施肥，不外排

12

第十四条禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。

本项目不进行捕捞

13

第十五条禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目拟建地不属于长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内

14

第十六条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。

本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目

15

第十七条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。

本项目不属于国家石化、现代煤化项目

16

第十八条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建，扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目不属于过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）

综上所述，项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）相关要求。

1.6 与《永州市“十四五”生态环境保护规划》（永政办发〔2021〕24号）的符合性分析

根据《永州市“十四五”生态环境保护规划》中“（二）严格环境准入与管控”相关内容，分析如下：

表1-5 与永州市“十四五”生态环境保护规划符合性分析
序号

规划内容

相关要求

本项目情况

符合性

1

严格环境准入

按照国家要求的产业准入目录，严把永州项目产业政策关，促进产业转型升级，防止落后产能和污染严重项目转入永州市，严控化工、建材、有色、电镀、印染等高污染项目的审批，禁止新建、扩建落后产能项目。坚持新建工业企业必须入园，严控高污染高能耗企业入园。加强高能耗高排放项目准入管理，必须符合产业政策、行业发展规划和市场准入要求。实行排污总量前置管理，将建设项目污染物排放总量指标作为项目环评审批的前提条件，严控新增排放量。加强永州市11家省级工业园区生态环境准入管理。推进“三线一单”与排污许可、环评审批、环境监测、环境执法等数据系统共享。探索构建以“三线一单”为环境空间管控基础，以规划环评和项目环评为环境准入关口，以排污许可为企业运行守法依据，以执法、督察为环境监管闭环的全过程环境管理框架。

本项目为锰粉生产建设项目，属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中B0820锰矿、铬矿采选，不属于化工、建材、有色、电镀、印染等高污染项目，本项目已取得了村委会、镇政府的选址的建设意见（附件6），因此项目建设可行。
符合

2

加强规划环境影响评价

严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度，以国土空间规划、区域规划、行业发展规划引导经济社会发展，全面推进重点区域、重点流域、重点行业规划环评。推动规划编制底线约束，前置考虑空间管制、总量管控和生态环境准入，统筹区域空间布局与生态安全格局，统筹发展目标与资源环境承载力。严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划，严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局与实施时序。推动在项目环评审批及事中事后监督管理中落实规划环评成果。

本项目严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度。

符合

3

全面实行排污许可制度

推行以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，推动工业固体废物、土壤环境要素全覆盖，实现固定污染源排污许可全覆盖。严格落实企业持证排污要求，按照“新老有别、平稳过渡”原则，推进排污口清理整治，规范排污口设置。依托排污许可证实施企事业单位污染物排放总量指标分配、监管和考核。加强对排污许可的事中事后监管管理，将排污许可执法检查纳入生态环境执法年度计划，落实排污许可“一证式”管理。持续做好排污许可证换证或登记延续动态更新。推进全市排污许可制度与环境影响评价制度有效融合，推动重点行业企业环境影响评价、排污许可、监管执法全闭环管理。

本项目将按照《排污许可管理条例》及相关规范的要求，及时办理项目排污许可管理。

符合

综上所述，项目符合《永州市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。

1.7 与《湖南省“两高”项目管理目录》（湘发改环资[2021]968号））的符合性分析

根据湖南省发改委关于印发《湖南省“两高”项目管理目录》的通知（文号：湘发改环资[2021]968号）可知，具体详见下表分析。

表1-6 与《湖南省“两高”项目管理目录》相符性分析一览表

序号

行业

主要内容

涉及主要产品及工序

备注

本项目情况

1

石化

原油加工及石油制品制造（2511）

炼油、乙烯

/

本项目不属于该行业

2

化工

无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）

烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇

/

本项目不属于该行业

3

煤化工

煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523）

一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料

/

本项目不属于该行业

4

焦化

炼焦（2521）

焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦

/

本项目不属于该行业

5

钢铁

炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金（3140）

炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰

不包括以含重金属固体废弃物为原料（≥85%）进行锰资源综合回收项目。

本项目不属于该行业

6

建材

水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071）

石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦

不包括资源综合利用项目。

本项目不属于该行业

水泥熟料、平板玻璃

/

本项目不属于该行业

7

有色

铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅冶炼（3218）

铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼

不包括再生有色资源冶炼项目。

本项目不属于该行业

8

煤电

火力发电（4411）、热电联产（4412）

燃煤发电、燃煤热电联产

/

本项目不属于该行业

9

涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目

本项目不涉及
1.8 选址合理性分析
项目位于湖南省永州市祁阳市茅竹镇周塘村2组，项目建设已征求了周边居民的同意并取得了周塘村村民委员会、茅竹镇镇政府的选址建设意见（附件6），根据其建设意见，项目建设符合国家产业政策和国土空间等相关规划，同时本项目已取得了发改备案证明（附件5）。

根据项目土地利用性质图（附图7），本项目所在位置属于工业用地，根据项目同《祁阳市茅竹镇国土空间规划》（2021-2035年）中“三区三线”示意图（附图9），项目用地不占用永久基本农田，不在生态保护红线范围内，符合“三区三线”国土空间规划。
项目租赁湖南省永州市祁阳市茅竹镇周塘村2组现有空地及办公用房进行生产，可充分利用和盘活现有闲置农村建设用地、较大幅度降低企业生产经营成本、提高当地农民就业增收、助推镇(街道)产业实现高质量发展和乡村振兴，项目在现有场地内进行建设，该场地市政基础设施完善，供水、供电设施齐备，选址处道路通畅、运输方便，在实施本次评价提出的各项污染防治措施后，对外环境的影响可控制在国家标准允许的范围内，故项目选址合理。本项目周边存在有少量居民等敏感目标，严格落实本评价提出的相关措施后，根据源强分析结果，本项目的建设对周边敏感目标的影响较小。
1.9 平面布置合理性分析
本项目位于湖南省永州市祁阳市茅竹镇周塘村2组，入场道路位于场区西北、西南侧，生产车间布置在厂区东侧，厂区自西向东依次布置为办公用房、原料堆场、生产车间2#、生产车间1#，危险废物暂存间、一般固体废物暂存间位于厂区南侧，废气处理设施位于车间内，DA001、DA002排气筒置于原料堆场及生产车间中部，初期雨水池位于厂区东南侧地势最低处，项目所在地主要风向为东北风，其西南侧分布有少量居民，位于本项目下风向，但项目生产工序均布置于车间内，同时厂区设有喷雾抑尘，减少对下风向居民的影响，因此，本项目平面布置合理。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1 项目概况
祁阳市捷隆工贸有限公司拟投资4800万元，选址于湖南省永州市祁阳市茅竹镇周塘村2组，租赁现有空地、办公用房、空厂房，并新建原料堆场、生产车间，建设年产10万吨锰矿磨粉生产线，主要建设内容包括原料堆场、生产车间1#、生产车间2#、危险废物暂存间、一般固体废物暂存间、初期雨水池、变压器等，项目于2026年7月31日进行了发改备案，备案号为：祁发改备【2026】158号。
根据项目租赁合同（附件3），项目租赁面积为10555.01m2，根据本项目的勘测定界图（附件4），项目实际的使用面积为7178.96m2，本次年产10万吨锰粉项目均在7178.96m2内进行建设，其余空余场地作为项目后续扩建用地，后续扩建项目另行办理环评手续，不在本次评价范围内。
根据《中华人民共和国生态环境法典》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“六、黑色金属矿采选业08-锰矿、铬矿采选082-单独的矿石破碎、集运”类别的项目，需编制环境影响报告表。受祁阳市捷隆工贸有限公司委托，湖南振澜环保有限公司承担本项目的环境影响评价工作。在现场踏勘、工程分析及资料收集的基础上，根据有关环保政策、技术规范及导则的要求编制了本项目环境影响报告表。

2.2 工程建设内容
本项目租赁现有空地、办公用房、空厂房，并新建1栋面积为1500m2的锰矿磨粉生产车间以及原料堆场，项目车间设计高度为10m，主要建设内容及规模详见表2-1：
表2-1 建设内容一览表
类别
名称
建设内容
备注

主体工程

生产车间1#
位于厂区北侧，占地面积2000m2的单层生产车间，车间内设置有磨粉区和原料堆场，车间进行硬化处理，主要布置有雷蒙磨粉机、提升机、输送带、废气处理设施等
依托现有
生产车间2#

位于厂区中部，占地面积1500m2的单层生产车间，车间内设置有磨粉区和原料堆场，车间进行硬化处理，主要布置有雷蒙磨粉机、提升机、输送带、废气处理设施等
新建

储运工程
原料堆场1#
位于厂区中部，占地面积1500m2，封闭堆场，用于原料氧化锰矿入库暂存堆放，堆场
新建

原料堆场2#
位于生产车间1#、2#内，占地面积2500m2，封闭堆场，用于原料锰矿入库暂存，其中进口锰矿堆放于生产车间1#内北侧，其余均为本地矿堆放
新建

辅助工程
办公用房
位于厂区南侧，占地面积300m2，共设5间，用于员工办公休息
依托现有
公用工程
供电系统
由乡镇电网统一供应

/
供水系统
由乡镇供水管网统一供应

/
排水系统
①实行雨污分流，初期雨水经初期雨水池沉淀后回用于厂区洒水降尘，不外排，后期雨水排入周边水渠；

②生活污水：经化粪池处理后用于厂区绿化施肥，不外排；

③食堂废水：经隔油池+化粪池处理后，用于厂区绿化施肥，不外排。
新建
废气

①生产车间1#磨粉粉尘：包围型集气罩收集，经旋风+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；

②生产车间2#磨粉粉尘：包围型集气罩收集，经旋风+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放；
③投料粉尘：位于封闭车间内，投料口设置喷雾抑尘；

④皮带输送粉尘：位于封闭车间内，设置封闭输送带；

⑤堆场粉尘：封闭堆场，堆场进出口设置喷雾抑尘装置；

⑥运输扬尘：厂内运输道路硬化、定期洒水减少运输扬尘；

⑦料仓大小呼吸粉尘：经仓顶除尘器处理后无组织排放；
⑧食堂油烟：经油烟净化器处理后高于屋顶排放。
新建
废水
①初期雨水：实行雨污分流厂区设置截流沟，初期雨水经初期雨水池（240m3）沉淀后回用于抑尘用水，不外排，后期雨水排入周边水渠；

②生活污水：经化粪池处理后用于厂区绿化施肥，不外排；

③食堂废水：经隔油池+化粪池处理后用于厂区绿化施肥，不外排。
新建

噪声
选用合理布局、建筑隔声、基础减振等
新建
固废
①生活垃圾：经收集后交由乡镇环卫部门进行处理；

②一般固体废物：一般固废暂存间位于厂区南侧，占地面积约20m2；

③危险废物：危险废物暂存间位于厂区南侧，占地面积约20m2，废润滑油、废含油抹布手套、废油桶收集于危废暂存间内，并交由有资质单位进行处理。
依托现有房屋改造
环境风险
厂区地面进行硬化，危废暂存间建设按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB.18597-2023）相关要求进行建设，同时加强对固废及危废的管理，建立台账管理制度，设置初期雨水池。
新建
2.3 主要产品及产能
项目主要生产锰粉，主要产品及生产规模见表2-2：

表2-2 主要产品及生产规模一览表

产品名称

产量

备注

用途

锰粉
10万吨
100目（150微米‌）
主要用于冶炼、电池、化工行业
2.4 主要生产设备
本项目生产设备情况详见表2-5。
表2-5 主要设备一览表
序号

设备名称

规格型号

单位

数量

位置

用途

1
雷蒙磨粉机
/

台
2

生产车间

磨粉
2

提升机

/

台
2

原料堆场
输送

3
输送带
/

台

2
生产车间
输送

4
给料机

/

台
4

生产车间
投料

5
原料、成品料仓
150m3
台

2

厂区
原料、成品暂存
6

铲车
/
台
2
厂区

物料转运
7

旋风+布袋除尘器
/

套

2

生产车间

废气处理、产品收集
根据设施可知，制约项目产能的设施为雷蒙磨粉机，其生产能力与产能分析匹配情况如下：
表2-6 主要设备生产能力与产能分析
主要设备名称
数量（台/套）
设计单台处理能力t/h
生产时间（h）

设备最大处理（t/a）

雷蒙磨粉机
2
12
4800
115200
综上，项目主要设施的生产能力满足项目产量要求。
2.5 主要原辅材料及能源消耗
项目原辅材料及能源消耗情况详见表2-7：

表2-7 主要原辅材料及能源消耗表
序号

名称

年消耗量

最大暂存量
来源

包装、规格、运输方式
1

氧化锰矿

10.7041万吨
1000吨
永州本土、加蓬、澳大利亚贸易进口
散装、粒状、货车运输、粒径1mm，品级21.25-41.08%
2

润滑油

0.1吨
0.1吨
外购，桶装

25kg/桶，液态
3

柴油
2吨
0.17吨
外购，桶装
170kg/桶，液态

4
水

4867.95m³
/
乡镇电网
/
5
电

50万千瓦
乡镇供水管网
/
主要原辅材料性质：
锰矿：根据建设单位提供的资料，锰矿来源为永州市珠山精选矿以及贸易公司从广西钦州港进口的氧化锰矿（加蓬进口锰矿、澳大利亚进口锰矿）（附件9），本项目均从合法合规的贸易公司购入，其原料锰矿进厂已经过水洗、磁选、沥水后运输项目厂区，其中永州本地矿占70%，进口矿占30%，本项目不涉及锰尾矿（砂）加工处理。
项目原料锰矿成分分析：根据建设单位提供的原料锰矿品质检测报告（附件9）可知，原料锰矿石成分主要为Mn(21.25-41.08%)、Fe(6.75~7.41%)、水分(3.5~11.54%)、SiO2（14.15-18.25%）以及其他金属元素等。所含成分为锰及其他常见的矿物成分及水分等。
2.6 劳动定员及工作制度
工作制度：两班制，每班工作8小时，年工作16小时，全年工作300天，劳动定员：工作人员10人，均在厂内食宿。

2.7 公用工程

2.7.1 给水
本项目用水主要为员工生活用水、喷雾抑尘用水、食堂用水，用水均来自于乡镇供水管网以及收集的雨水。
①员工生活用水：本项目劳动定员10人，均在厂内住宿。根据《用水定额 第3部分：生活、服务及建筑业》（DB43/T988.3-2025）中“表1城镇居民生活用水定额”中的“小城市通用值145L/人·天”，则本项目在厂内住宿的员工20人的员工生活用水量为435m3/a。

②食堂用水：根据建设单位提供资料，本项目食堂面积约为30m2，根据《用水定额 第3部分：生活、服务及建筑业》（DB43/T988.3-2025）中“表4公共事业用水定额”中的“中小型正餐服务通用值18.3m3/（m2·a）”，则本项目食堂用水量为549m3/a。
③堆场抑尘用水：项目在原料堆场进出口设置喷雾抑尘装置、并在投料口设置抑尘装置，喷雾水通过高压喷头在设备上方形成水雾，粉尘颗粒与水雾充分结合以后快速沉降，共设置10个喷头，每个喷头约1.5L/min，则约0.9m3/h，则喷雾抑尘用水量约为4320m3/a，该部分用水全部蒸发损耗及附着在原料（或产品）表面，无废水产生。
④道路抑尘用水：本项目对入厂运输道路进行洒水降尘，每天按洒水2次计，洒水降尘面积约为600m2，抑尘用水量参照《用水定额》（DB43/T 388.3-2025）表5中的场地浇洒用水量2L/（m2次），本项目年工作时间为300天，则洒水用水量为720m3/a。道路抑尘用水全部蒸发，无外排。
2.7.2 排水
项目采用雨污分流，后期雨水排入周边水渠；项目排水情况如下：
本项目排水采用“雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。
①员工生活污水：员工生活污水产生量按用水量的85%计算，故员工生活污水产生量为369.75m3/a，员工生活污水经化粪池处理后，用于厂区绿化施肥，不外排。

②食堂废水：根据上文分析，则本项目食堂用水量为549m3/a，污水产生量按用水量的80%计算，则其排放量为439.2m3/a，食堂废水经隔油池+化粪池处理用于厂区绿化施肥，不外排。

③堆场抑尘用水、道路抑尘用水：全部蒸发，无废水产生排放。

④初期雨水：即降雨形成地面径流后10~15min的污染较大的雨水量。降雨初期地面水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔的变化大等特点。本环评根据祁阳市最新暴雨强度公式计算初期雨水量。

q=892（1+0.67lgP）/t0.57
式中：q——暴雨强度（L/s•hm2）；

P——重现期，本项目取1年；

t——降雨历时（min），本项目按15min计算。

Q——雨量（L/s）；

经计算，本项目所在区域暴雨强度为190.54L/s·hm2。
根据《室外排水设计规范》（GB50014-2021）雨水设计流量计算公式：
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其中：Qs——雨水设计流量（L/s）；

q——暴雨强度（L/s·hm2）；

ψ——径流系数（各种屋面、混凝土和沥青路面ψ=0.90；大块石铺砌路面、沥青表面处理的碎石路面ψ=0.60；级配碎石路面ψ=0.45；干砌砖石和碎石路面ψ=0.40；非铺砌土地面ψ=0.30；绿地和草地ψ=0.1），本项目地面进行硬化，硬化采用混凝土浇筑成混凝土路面，因此，项目径流系数ψ可取0.90；

F——汇水面积，面积约1650m2（减去建筑面积）=0.165hm2。

经计算，雨水设计流量为28.30L/s，场区内每次需要收集的前15分钟的初期雨水水量为25.47m3，项目所在地年大雨次数按15次核算，则初期雨水约382.05m3/a，项目厂内地面拟全部硬化，初期雨水经初期雨水池（240m3）沉淀后回用于抑尘用水，不外排。
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图2-1 水平衡图（单位：m3/a）

2.7.3 项目物料
表2-8 物料平衡表

投入

产出

名称
投入量（t/a）
名称
产出量（t/a）
锰矿

107041.8305（含水率按7%计）
锰粉

100000

DA001有组织粉尘

0.119
DA002有组织粉尘

0.119
无组织粉尘

2.208

除尘器收集的粉尘

25.512
地面沉降的粉尘

13.622

初期雨水池沉渣
0.4
原料堆放、生产过程水分蒸发
6999.363
合计
107041.8305
合计
107041.8305
2.8 项目总平面布局
本项目位于湖南省永州市祁阳市茅竹镇周塘村2组，入场道路位于场区西北、西南侧，生产车间布置在厂区东侧，厂区自西向东依次布置为办公用房、原料堆场、生产车间2#、生产车间1#，危险废物暂存间、一般固体废物暂存间位于厂区南侧，废气处理设施位于车间内，DA001、DA002排气筒置于原料堆场及生产车间中部，初期雨水池位于厂区东南侧地势最低处，项目所在地主要风向为东北风，其西南侧分布有少量居民，位于本项目下风向，但项目生产工序均布置于车间内，同时厂区设有喷雾抑尘，减少对下风向居民的影响，因此，本项目平面布置合理。综上，本项目平面布置示意图详见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	2.9 施工期工程分析及污染源分析

本项目将利用现有厂房（生产车间1#）和办公用房，并新建一栋封闭的生产车间2#，项目在施工期主要产生施工噪声、施工废水、施工扬尘及施工过程中产生的临时土石方、废弃建筑物料、建筑垃圾，其次还有生活污水和生活垃圾。施工期工艺及产污环节如图2-2：
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图2-2 施工期主要工艺流程图

施工期工艺流程说明：

本项目施工过程以机械施工为主，大致分为基础施工、主体施工、装修、设备安装五大阶段，不同阶段所采用的设备有所不同，项目施工过程采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌和站，项目建设地内不建设大型的原料场，只设置小面积的临时原料堆场。

本项目建设工程会对周围环境产生一些负面影响，主要表现在：施工期将产生施工废水、施工扬尘、汽车尾气、施工噪声及施工固废等污染物，由于施工期施工现场不设施工营地，施工人员不在项目内食宿，无生活污水产生。其主要污染如下：

（1）大气环境影响因素：施工扬尘、施工机械及施工车辆尾气等。

（2）地表水影响因素：水污染物主要为施工废水。

（3）声环境影响因素：施工机械及运输车辆噪声。

（4）固废影响因素：施工弃土、建筑垃圾、生活垃圾等。

（5）生态的影响：开挖引发植被破坏，剩余土方引发水土流失。

2.10 运营期工程分析及污染源分析

2.10.1 主要工艺流程
本项目工艺流程图如下：
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图2-3 运营期主要工艺流程图
工艺流程说明：
原料暂存：项目外购粒状的原料锰矿，通过货车运输入厂后先暂存于原料堆场内，待后续进行加工，根据建设单位提供的资料及检测报告分析，锰矿含3.5~11.54%左右的水分（保守取值按照7%计），在原料暂存以及后续加工过程中自然蒸发，该过程会产生少量堆场粉尘（含装卸）。

投料：由铲车将物料铲入给料机料斗内，给料机上的物料传入输送带，由输送带水平输送至提升机，提升机将锰矿垂直提升输送至原料料仓内，原料料仓起到均匀、定量的作用，再通过管道输送至雷蒙磨粉机的进料仓内，输送带为封闭输送带，该过程会产生投料粉尘、设备运行噪声、料仓大小呼吸粉尘。
磨粉：粒装锰矿进入雷蒙磨粉机内部，通过磨辊、磨环碾压研磨，磨粉系统自带风机产生循环气流，将研磨合格细度的锰粉吹起，经主机上方分级轮分选，细度达标的粉料（100目）随气流送出磨机；颗粒粗大不合格的矿石回落磨腔内部，返回重新研磨，直至粒度合格，符合粒径的锰粉随气流经管道先进入旋风除尘器内，依靠离心力把锰粉分离收集排出即得到成品锰粉，旋风除尘后的尾气再进入至布袋除尘器内，再次进行过滤，经过滤后的废气通过15m高排气筒进行排放，项目设有两栋生产车间，每栋车间内布置有1套雷蒙磨粉机，每套雷蒙磨粉机经各自单独的除尘系统处理后通过单独的排气筒排放，该过程会产生粉尘、设备运行噪声、除尘器收集的粉尘。
成品仓暂存：经风选后的锰粉，通过管道送至成品料仓（150m3）内储存，料仓顶部设有仓顶除尘器处理料仓的大小呼吸粉尘，根据建设单位提供的资料，项目不设置成品堆场，成品料仓内的锰粉直接由罐车立即装走，不在厂内暂存。
2.10.2 产污节点
表2-9 产污环节一览表
类别
污染源名称
产生工序
主要污染因子
去向
废气
堆场粉尘
堆场暂存、装卸
颗粒物

封闭堆场，堆场进出口设置喷雾抑尘装置
运输扬尘
道路运输
颗粒物

厂内运输道路硬化、定期洒水减少运输扬尘
投料粉尘
投料
颗粒物
位于封闭车间内，投料口设置喷雾抑尘
输送粉尘
皮带输送
颗粒物
封闭输送带，无组织排放
磨粉粉尘（车间1#）
磨粉
颗粒物
经旋风+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放
磨粉粉尘（车间2#）

磨粉

颗粒物
经旋风+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放
料仓大小呼吸粉尘
原料仓、成品仓
颗粒物
经仓顶除尘器处理后无组织排放
食堂油烟
食堂

油烟

经油烟净化器处理后高于屋顶排放

废水

生活污水

员工生活

BOD5、COD、SS、NH3-N、总磷

经化粪池处理后，用于厂区绿化施肥，不外排

食堂废水

食堂

BOD5、COD、SS、NH3-N、总磷、动植物油

经隔油池+化粪池处理后，用于厂区绿化施肥，不外排

初期雨水
厂区

COD、SS
厂区设置截流沟，初期雨水经初期雨水池（240m3）沉淀后回用于抑尘用水，不外排

噪声
设备噪声
噪声
噪声
隔声、减振
固废
员工生活
生活垃圾
生活垃圾
生活垃圾经收集后交由乡镇环卫部门进行处理
废气处理
一般固体废物

布袋除尘器收集的粉尘
收集后作为产品外售
废气处理
废布袋

定期外售综合利用

废气处理
地面沉降的粉尘
收集后作为产品外售
设备检修
危险废物
废润滑油、废含油抹布手套、废油桶
收集于危废暂存间内，再交由有资质单位进行处置



	与项目有关的原有环境污染问题
	项目租赁湖南省永州市祁阳市茅竹镇周塘村2组现有空地、办公用房、空厂房，并新建原料堆场、生产车间进行生产。

根据现场踏勘及资料收集，项目所在地属于采矿用地，厂区大部分地面进行了硬化，该场地原先为祁阳县茅竹镇荣达陶粒厂，该厂于2013年-2023年进行生产，于2013年办理了环评手续，由于年份久远，以及该公司中途股东结构多次调整等原因，详细资料缺失，根据资料收集，其曾因未配套建设除尘、废气脱硫环保设施而受过处罚，文号：祁环罚【2018】26号、祁环罚字【2019】114号，后续于2023年因省内环保督察等原因进行了关停，其场地现状为清理后的空地，留存有办公生活用房、1栋空厂房，根据现场踏勘，场地无历史遗留环境问题，无生产设施以及原辅材料遗留，无与原有项目有关的环保问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	3.1 大气环境质量现状

3.1.1 达标区判定

本项目所在区域环境空气功能区划为二类区，项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用永州市生态环境局发布的《2024年全市环境质量状况的通报》中祁阳市环境空气质量统计数据，具体数据分析见下表：

表3-1 2024年祁阳市环境空气质量状况

监测因子

年评价指标

监测浓度（年平均值）
标准值（年平均值）
占标率(%)

达标情况

PM10
年平均质量浓度

42μg/m3
60ug/m3
70%
达标

PM2.5
30ug/m3
30ug/m3
100%
达标

二氧化硫

9ug/m3
60ug/m3
15%
达标

二氧化氮

12ug/m3
40ug/m3
30%
达标

臭氧

日最大8h第90百分位

129ug/m3
160ug/m3
44.6%
达标

CO

CO第95百分值

1.0mg/m3
4mg/m3
25%

达标

由表3-1监测数据统计结果可知，祁阳市城区近一年常规大气污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2年均值浓度、臭氧日最大8h第90百分位、一氧化碳CO第95百分值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准，因此祁阳市城区属于达标区。
3.1.2 补充大气环境监测

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近三年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。

本项目排放的特征污染物主要有颗粒物（TSP）。

为了解本项目特征因子质量现状，本次评价委托湖南瑞鉴检测有限公司，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中有关规定，在项目厂址主导风向下风向布置一个监测点位，连续3天采样监测日均值。现状监测布点见附图4。

表3-2 环境空气监测结果

监测点位

监测项目

监测点位及检测结果（单位：mg/m3）

标准限制

2026.9.5
2026.9.6
2026.9.7
厂址下风向G1
颗粒物

0.085
0.102
0.113
0.3
根据监测结果显示，厂界下风向环境空气中TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准限值要求。

3.2 地表水环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。

根据永州市生态环境局发布的《永州市生态环境局发布我市1月份环境质量状况》，本项目所在地下游监测断面为祁阳观音滩，其地表水环境质量状况如下：

表3-3地表水环境现状监测统计结果

监测断面
水质达标情况

所在河流
断面属性
2026年1月
祁阳观音滩

Ⅱ

湘江

国控

根据上表监测结果，项目所在区域祁阳市地表水监测断面水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质要求，区域地表水环境质量现状良好。

3.3 声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）要求厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。

本项目周边50米范围内西北侧分布有居民，为了解项目当地声环境质量现状及厂界周边的噪声情况，本次评价委托湖南瑞鉴检测有限公司于2026年9月5日至9月6日，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中有关规定，在西北侧居民点处布置1个监测点位，昼夜间各监测1次，监测2天，详见下表：
表3-3 声环境质量现状监测结果 单位：LeqdB（A）
监测点位

监测时间

昼间

夜间

昼间标准值

夜间标准值

达标情况

西北侧居民点
2026年9月05日
51
44
60
50
达标

2026年9月06日
53
43
60

50

达标

由上表可知，声环境敏感目标监测值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类区标准。

3.4 生态环境
本项目位于湖南省永州市祁阳市茅竹镇周塘村2组，根据现场踏勘及资料收集，项目所在地属于采矿用地，厂区大部分地面进行了硬化，项目所在区域附近无自然保护区、世界文化和自然遗产及等需要特殊保护的生态敏感区，无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等重要生态敏感区，周边以果园、其他草地、采矿用地、林地、建筑用地为主，项目用地范围有少量绿化植被分布，主要为灌木、杂草、松树植被等，其覆盖率较高；由于人类活动的影响较大，该区动物种类及数量较少，并未发现珍稀动物、植物，区域内也没有发现大型野生动物，仅有如蛇类、鸟类、鼠类等小型动物出没；生态环境质量现状良好。

3.5 地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地势污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

本项目厂区将全部进行硬化，所有原料辅料均储存于车间内，原料堆场、生产车间、危废间地面进行硬化，并且按照防渗分区进行防渗处理，不会对地下水和土壤环境造成污染。严格按要求建设和管理的情况下，不会对土壤和地下水造成影响。因此本项目不开展地下水和土壤现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目位于湖南省永州市祁阳市茅竹镇周塘村2组，根据对区域的现场踏勘调查，项目主要声环境及大气环境保护目标见下表：
表3-4 大气环境保护目标一览表
名称

坐标(°)

保护

对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对项目距离（m）

东经

北纬
西北侧居民
111.786146

26.496902

居民

约3户，居民约9人
二类区

WN
24-80
G322旁居民1#
111.785642
26.498501
居民

约20户，居民约60人
二类区

WN

150-486
G322旁居民2#
111.784998
26.495282
居民

约19户，居民约57人
二类区

WS
58-500
周塘村2组居民点1#
111.787848
26.499899
居民

约1户，居民约3人
二类区

EN

300-330
周塘村2组居民点2#
111.787766
26.498100
居民

约1户，居民约3人

二类区

EN

110-151
周塘村2组居民点3#
111.789993
26.498108
居民

约3户，居民约9人

二类区

EN
224-376
周塘村2组居民点4#
111.786651
26.494911
居民

约3户，居民约9人

二类区

S
119-125
周塘村2组居民点5#
111.790874
26.499517
居民

约2户，居民约6人

二类区

EN

119-125
表3-5 声环境、地下水、生态环境保护目标一览表
项目

环境保护目标

方位

与场界最近距离

规模、功能

保护级别

地表水环境

冲明塘水库
ES
707m
灌溉
GB 3838-2002中的Ⅲ类标准

湘江
N

8.5km
渔业用水
声环境

西北侧居民

WN

24-80m

约3户，居民约9人

GB 3096-2008中

2类标准
地下水环境

500m范围内无集中式饮水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

GB/T 14848-2017中Ⅲ类标准

生态环境

项目周边不涉及生态敏感区，保护目标主要考虑项目周边农田、林地、植被等生态环境

/



	污染

物排

放控

制标

准
	3.7 废气

项目有组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物(其他)二级标准限值；厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值。
表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
污染物
无组织排放监控浓度限值
有组织排放限值

监控点
浓度
浓度
速率
排气筒高度
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0mg/m3
120mg/m3
1.75kg/h
15m
表3-7 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
项目

小型

中型

大型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

60

75

85

3.8 废水

项目实行雨污分流，初期雨水经初期雨水池（240m3）沉淀后回用于生产用水，不外排；生活污水经化粪池处理，食堂废水经隔油池+化粪池预处理，处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后用于厂区绿化施肥，不外排。

3.9 噪声
本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）标准，厂界运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表3-8 项目噪声排放标准 单位：dB（A）

                                      时段

标准名称

功能区

昼间

夜间

《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）
/

70

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类

60
50
3.10 固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	依据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》及湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》的通知，湘环发〔2024〕3号。

化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、总磷、铅、镉、砷、汞、铬十一类污染物实施管理的范围为有效实施的国家固定污染源排污许可分类管理名录的工业类排污单位。

项目实行雨污分流，初期雨水经初期雨水池（240m3）沉淀后回用于生产用水，不外排；生活污水经化粪池处理，食堂废水经隔油池+化粪池预处理，处理后用于厂区绿化施肥，不外排，因此无需申请水总量。

项目生产过程中会产生废气主要为颗粒物，不涉及总量控制因子，因此无需申请总量。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	4.1 施工期大气环境影响分析和保护措施
施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工开挖产生的扬尘；施工建筑材料的装卸、运输、堆放过程以及开挖弃土的堆放、运输过程中造成扬起和洒落从而产生的扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气；装修废气。

4.1.1 施工期大气环境影响分析

（1）施工扬尘影响分析

施工期间对环境空气影响最主要的是扬尘。干燥地表的开挖产生的扬尘，一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面。在开挖泥土的堆砌过程中，在风力较大时，会产生粉尘扬起；在装卸和运输过程中，会造成部分粉尘扬起和洒落；雨水冲刷夹带的泥土散布路面，在晒干后因车辆的移动或刮风会再次扬尘；开挖的回填过程中也会引起大量扬尘；另外建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也必然会引起洒落及飞扬。

施工过程中扬尘污染的危害性是不容忽视的。浮于空气中的扬尘被施工人员和周围居民吸入，可能引起各种呼吸道疾病。此外，粉尘飘扬，降低能见度，易引发交通事故。粉尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，影响景观。

①施工、运输产生的扬尘

根据有关调查，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与施工场地路面情况及车辆行驶速度有关，约占总扬尘量的60%。类比同类施工企业，拟在完全干燥情况下，可按工程交通运输起尘的经验公式计算：
Q=0.123×（V/5）×（W/6.8）×0.85×（P/0.5）×0.75
式中：

Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

V：汽车速度，km/h；

W：汽车载重量，吨；

P：道路表面粉尘量，kg/m2。

下表为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

表4-1 车辆行驶扬尘量（Q）

单位：kg/km·辆

速度

车速

路况

0.1kg/m2
0.2kg/m2
0.3kg/m2
0.4kg/m2
0.5kg/m2
0.6kg/m2
5km/h

0.0283

0.0476

0.0646

0.0801

0.0947

0.1593

10km/h

0.0566

0.0953

0.1291

0.1602

0.1894

0.3186

15km/h

0.0850

0.1429

0.1937

0.2403

0.2841

0.4778

20km/h

0.1133

0.1905

0.2583

0.3204

0.3704

0.6371

由表4-1可知，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

又根据有关单位在道路施工现场实际测定的结果，施工区域沿线车辆所造成的扬尘浓度在施工工地下风向150m处可达5.04mg/m3，表明在没有采取任何污染防治措施的情况下，运输车辆所造成的工地扬尘还是比较严重的，沿线的影响区域也比较广。扬尘属于粒径较小的降尘（10～20µm），在未铺装道路表面（泥土）粉尘粒径分布小于5µm的占8%，5～10µm的占24%，大于30µm的占68%，因此，运输道路和正在施工的道路极易起尘。根据经验显示，施工场地、施工道路的扬尘可用洒水和清扫的方式予以防治，若在施工期间对车辆行驶的路面和部分易起尘的部位实施洒水抑尘（每天洒水4-5次），可使扬尘减少50～70%左右，洒水抑尘的实验结果见表4-2。

表4-2 洒水路面扬尘监测结果 单位：mg/m3
距路面距离（m）

0

20

50

100

200

TSP浓度

不洒水

11.03

2.89

1.15

0.86

0.56

洒水

2.11

1.40

0.68

0.60

0.29

降尘效率

80.2%

51.6%

41.7%

30.2%

48.2%

由表4-2可知，有效的洒水抑尘可以使施工扬尘在40m的距离内达到颗粒物无组织排放监控浓度限值要求（1.0mg/m3），在此范围内洒水降尘效率达到40～80%，有效降低了施工现场的扬尘污染程度。因此，为减少起尘量，有效地降低其对附近居民正常生活的不利影响，建议在施工地采取经常洒水降尘及适当降低车速等措施，且设置连续、密闭的围挡。

②风力扬尘

施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：
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式中：Q—起尘量，kg/t·a；

V50—距地面50米处风速，m/s；

V0—起尘风速，m/s；

W—尘粒含水率，%。

起尘风速与粒径、含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率，以及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘的沉降速度有关。不同粉尘的沉降速度见下表。

表4-3 不同粉尘的沉降速度

粉尘粒径（µm）

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度（m/s）

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粉尘粒径（µm）

80

90

100

150

200

250

350

沉降速度（m/s）

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粉尘粒径（µm）

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度（m/s）

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

由上表可知，粉尘沉降速度随着粒径的增大而迅速增大。当粒径为250µm时沉降速度为1.005m/s，因此，可以认为当尘粒大于250µm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的颗粒。
根据现场调查，本项目所在地周边500m范围分布有少量居民，因此，本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，做好扬尘防护管理工作，在施工期应对运输道路及时清扫和洒水，并加强施工管理，采用封闭车辆运输，采取经常洒水降尘及适当降低车速等措施，且施工场地四周设置密闭的围挡。以最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。由于本项目土建施工期较短，在采取措施的情况下，影响是暂时的，环境影响随着施工结束而结束，环境影响可接受。
（2）施工机械和运输车辆排放尾气影响分析

根据调查，施工机械和运输车辆一般燃用柴油，会产生燃油尾气，主要污染物为CO、NOx和PM10等，由于目前施工机械基本采用电能，仅有少数设备燃料为柴油，施工场地较空旷，施工机械数量较少且较为分散，其污染程度相对较轻。运输车辆和燃油机械尾气排放量很小，影响范围仅限于施工设备周边及运输道路等，不会对区域环境空气造成明显影响。
（3）装修废气影响分析

施工期建筑装饰过程中涂料有机溶剂挥发对环境空气造成影响，主要污染物为有机废气，但项目施工场地较空旷，空气扩散条件良好，有机废气排放对周围环境空气的不利影响不大。
4.1.2 施工期大气环境保护措施

（1）施工扬尘保护措施

结合《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方》案（2026-2028年）>的通知，建设单位需采取以下措施：

①施工工地现场围挡和外架防护100%全封闭；施工现场出入口及车行道路100%硬底化；施工现场出入口100%设置车辆冲洗设施；易起扬尘作业面100%湿法施工；裸露黄土及易起尘物料100%覆盖；渣土运输100%密封；建筑垃圾100%规范管理；非道路移动机械尾气排放100%达标；

②施工工地周围应当分别设置高度不低于1.8m的硬质封闭围挡或者围墙，对不能开工的建设用地的裸露泥地采取覆盖、绿化、铺装或者遮盖等扬尘污染防治措施；

③对施工工地出入口、主要道路、加工区和物料堆放场地进行硬化并辅以喷淋洒水等措施，对其他场地进行覆盖或者临时绿化；

④对易产生扬尘污染的建筑材料密闭存放或者集中、分类堆放，采取覆盖、喷淋洒水等有效防尘措施，并使用专业车辆运输；

⑤按照市人民政府的规定使用预拌混凝土、预拌砂浆；

⑥采取分段作业、择时施工、洒水防尘等措施，降低扬尘污染；

⑦土石方作业阶段应当采取覆盖、喷淋洒水等防尘措施，达到作业区扬尘不扩散到界外；

⑧建筑施工脚手架外侧应当设置符合标准的密目防尘网或者防尘布，拆除时应当采取喷淋洒水等防尘措施；

⑨对楼层、高处平台等进行建筑垃圾清理时，应当采取喷淋洒水等防尘措施；楼层内清扫出的建筑垃圾，应当密封清运，禁止高空抛掷、扬撒。

⑩施工现场出入口应当公示扬尘污染防治措施、负责人，扬尘监督管理部门以及举报电话等信息；

经以上措施处理后项目施工扬尘对周围大气环境影响较小。

（2）汽车尾气及燃油机械废气控制措施

施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。

（3）装修废气控制措施

为减轻施工期建筑装饰过程中涂料有机溶剂挥发对环境空气造成影响，在施工过程中应加强对建筑物进行通风处理，建议装修时使用环保型装饰材料，油漆、涂料等，装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2022)的限值要求。

4.2 施工期地表水环境影响分析和保护措施
根据工程分析，本项目采用商品混凝土，故无混凝土搅拌废水产生；施工期产生的污水主要包括施工机械设备冷却水、施工车辆清洗废水等，称之为施工工程污水；雨季产生的地表径流和施工人员生活污水。

4.2.1 施工期地表水环境影响分析

（1）施工工程废水

施工工程废水包括施工机械设备使用时产生的冷却水、施工车辆清洗产生的一定量的清洗废水等，其主要污染物为CODCr及SS和石油类，这些废水量虽然不大，但若不经处理直接排放会对周边地表水产生一定影响。施工单位设置专用设备清洗，废水经沉淀池处理后用于场地的洒水降尘，不外排。

（2）地表径流

项目施工过程一般不会对地表水造成显著影响。项目占地面积较大，若雨季施工产生地面径流，将进入周边地表水和池塘，对周边地表水湘江造成一定影响。暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、临时堆土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥等各种污染物随径流进入地势低洼地带或水体，排水过程产生的沉积物如果不经处理进入地表水，会引起水体污染，因此必须做出一定的预防措施。

根据同类型建设项目施工经验，本项目施工单位需加强施工期的环境管理，可在施工区设置雨水沟和雨水收集沉淀池，避免附近道路地面径流对施工区浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等的冲刷，本项目施工期的地表径流水不会对周围环境产生明显的影响。

（3）施工人员生活污水

施工期间废水主要来源于施工人员的生活污水。项目施工人员租赁周边民房，施工人员均不在场地内食宿。生活污水主要为施工人员如厕废水，依托场地内临时化粪池处理排放。施工平均施工人员按10人计，项目施工建设期2个月，按60天计算，施工期生活用水量按20L/人•日计，污水产生量按日用水量的80%计，则施工生活污水产生量12m3，依托现有办公用房可妥善处置。

4.2.2 施工期地表水环境保护措施

（1）施工现场应设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，出施工场地的运输车辆经过冲洗后方可上路，冲洗废水经过沉淀处理后回用作为洗车水。

（2）在施工区车辆出口处，设置一个3m3的施工车辆清洗设施和沉淀池。以收集施工污水，清洗废水经沉淀池澄清后循环使用。

（3）施工人员生活污水经化粪池处理后定期清运用于周边农田施肥。

（4）做好建筑材料和施工废渣的管理和回收，特别是含有油污的物体，不能露天存放，以免因雨废油水冲刷而污染水体，应用废油桶收集起来，集中保管，定期送有资质的单位进行处理回收，严禁将废油随意倾倒，造成污染。

4.3 施工期噪声环境影响分析和保护措施

施工期对声环境的影响主要来自施工机械噪声，其次是交通噪声和人为噪声。

4.3.1 施工期噪声环境影响分析

施工阶段的噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械造成，如挖土机械、混泥土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声以及振动。 

施工期主要施工机械设备的噪声源强见下表，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB，一般不会超过10dB。

表4-3 不同粉尘的沉降速度

施工阶段

声源

声源强度（dB（A））
场地清理与平整

挖土机

78-96

空压机

75-85

压缩机

75-88

场地硬化与厂房搭建

混凝土输送泵

90-100

振捣器

90-105

电锯

100-105

电焊机

80-85

空压机

75-85

运输

大型载重车、混凝土罐车

84-90

施工期间应按《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）对施工场界进行噪声控制；施工期各种施工机械噪声对会对附近居民正常生活造成一定的影响，在施工较大产噪设备时，应尽量避开休息时间施工，尤其在夜间10：00至第二天6：00期间不可施工作业；施工尽量采用低噪声施工机械，对机械设备要精心保养，保持良好的运行工况，降低机械噪声，严禁中午、夜间休息时间作业。同时在施工厂界设置围挡，减小噪声影响。

4.3.2 施工期噪声环境保护措施

（1）选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。

（2）合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。

（3）高噪声设备的施工时间尽量安排在昼间，减少夜间施工，禁止夜间10点至次日6点、中午12点至14点的休息时间施工。

（4）尽量采用各种隔声降噪措施，在用地范围四周设置施工围墙以减轻施工噪声对附近居民区的影响等。

（5）对冲压机械、压缩机等强振动污染源，应尽可能采取隔振措施，以减弱机械设备扰动对周围环境的振动污染。

（6）减少交通噪声，大型载重车辆在进出施工场地时应限速20km/h，并禁止鸣笛；

（7）厂界四周设置围挡，减少噪声对周边居民影响。

4.4 施工期固体废物环境影响分析和保护措施

4.4.1 施工期固体废物环境影响分析

施工期间固体废物主要来自施工过程产生建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

（1）建筑垃圾

本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生建筑垃圾。建材损耗产生建筑垃圾其产生量按建材损耗率计算，因设计尚未完成，工程量难以准确计算，损耗率按定额取2%。

本项目施工期建筑垃圾中碎石、泥土、混凝土、废钢材、废砖头、包装箱、废木条、木板等部分可作为路基填方回用，剩余建筑垃圾按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的规定，建筑垃圾全部在施工场地内临时区域堆存，集中运至环卫部门指定的建筑垃圾场堆存。

（2）生活垃圾
施工期施工人员不集中安排食宿，租用民房，产生的生活垃圾主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑及厨余物等，以0.5kg/d 的人均生活垃圾产生量计算，高峰期施工人员10人，生活垃圾量为5kg/d。
4.4.2 施工期固体废物环境保护措施
（1）建筑施工使用商品混凝土和干拌砂浆，减少现场搅拌产生的固体废物；

（2）施工废弃的建筑垃圾设专门的临时堆场，并设置挡墙，防治暴雨降水等冲刷流失到水环境中造成水体污染；

（3）设置垃圾箱、垃圾桶，每天收集施工区域的生活垃圾，交由环卫部门统一清运、处理；

（4）装饰装修工程施工过程中产生的废弃物和其他垃圾，按规定堆放和清运，不抛洒；

（5）加强废弃金属制品、塑料制品、木材、油漆/涂料桶、包装材料等可回收垃圾的回收利用，减少建筑垃圾量；

（6）填土运输车辆密闭，进出施工场地需清洗，减少运输过程中扬尘的产生。

4.5 施工期水土流失环境影响分析和保护措施

4.5.1 施工期水土流失环境影响分析

本项目施工均在现有厂区内进行，厂区内已完成场地平整，土石方无借方或弃方产生。施工期间将扰动原土层和破坏原地貌，植被受损，裸露地表增加，将造成水土流失。本项目施工期可能导致水土流失的主要原因是降雨和地表开挖。降雨量大部分集中在雨季，夏季暴雨较集中，降雨大，降雨时间长。这些气象条件可能会造成项目建设施工期的水土流失。在施工过程中土壤暴露在雨、风和其它干扰之中。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，可能造成项目建设过程中的水土流失。

项目工程施工过程中采用围挡，减少雨季施工时间，可减少水土流失产生。

4.5.2 施工期水土流失环境保护措施

为了减少施工期间的水土流失，提出以下水土保持管理措施要求。
（1）本项目施工期应尽量避开雨季；

（2）材料堆放场：施工场地要设置材料堆放场堆放砂石料等建筑材料，为了防止降雨对材料堆放场的冲蚀，材料堆放场周围用编织土袋进行拦挡，材料顶部用苫布进行覆盖；

（3）合理安排施工时间：在施工过程中，合理安排施工顺序。将施工过程中的泥浆经沉淀、晾干后回填，对水质环境影响能控制在较小范围内，且产生水土流失量较小。

（4）组织管理：建设单位在工程建设施工过程中，必须加强施工队伍组织和管理，避免发生施工区外围植被破坏，以缩小植被生态损害程度。项目施工期各项水土保持设施在主体工程建设中得到落实后，对项目建设区可能产生的水土流失能起到显著的抑制作用，起到防止水土流失、保护生态环境的作用；

（5）场地四周设置雨水收集沟和沉淀池，雨水经收集沉淀后排放，减少水土流失。
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	4.6 废气

4.6.1 废气源强核算说明

项目废气主要为投料工序、磨粉工序、皮带输送、物料装卸堆放、料仓大小呼吸粉尘以及运输过程中产生的粉尘。
（1）投料粉尘
本项目原料锰矿经铲车铲入给料机料斗内，该过程会产生投料粉尘。锰矿经过上料、磨粉、集尘等工序后形成产品。由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的0820锰矿、铬矿采选行业系数手册没有锰矿投料工序粉尘产污系数，因此，本次评价参照《逸散性工业粉尘控制技术》中上料口粉尘产污系数，按0.025kg/t-物料来计算，项目年加工10万吨锰矿，则其产生量为2.5t/a，项目设置投料工序位于封闭堆场内，同时，投料口处设置喷雾抑尘装置，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，附录4，洒水降尘效率为74%，则其投料粉尘无组织的排放量为0.65t/a。
（2）磨粉粉尘
项目设有两栋生产车间，年产10万吨锰矿，每栋车间内布置有1套雷蒙磨粉机，每套雷蒙磨粉机生产规模按照5万吨/年计算，每套雷蒙磨粉机经各自单独的除尘系统处理后通过单独的排气筒排放，其磨粉工序粉尘的产排情况如下：
①生产车间1#磨粉粉尘
项目颗粒状锰矿经生产车间1#雷蒙磨粉机进行磨粉，由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的0820锰矿、铬矿采选行业系数手册没有锰矿投料工序粉尘产污系数，因此，本次评价参照《逸散性工业粉尘控制技术》中磨粉的产生系数，其磨粉阶段的粉尘产生量为0.25kg/t-磨料，生产车间1#雷蒙磨粉机生产规模按照5万吨/年计算，则其产生量为12.5t/a，根据《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ 2020-2012）中6.2.8节，参考吹吸罩捕集效率不低于90%，半密闭集气罩为95%，项目在雷蒙磨粉机设置包围型集气罩，本次取值95%，生产车间1#磨粉粉尘收集后经旋风+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，风机风量为6000m3/h，年工作时间为4800小时，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的0820锰矿、铬矿采选行业系数手册中末端治理技术，其袋式除尘为95%，单筒旋风为80%，则旋风+布袋除尘器综合处理效率为99%，则经处理后有组织的排放量0.119t/a，排放速率为0.025kg/h，排放浓度为4.16mg/m3，收集的粉尘量为11.756t/a，无组织排放量为0.625t/a。
②生产车间2#磨粉粉尘
项目生产车间2#内同样布置有雷蒙磨粉机进行磨粉，由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的0820锰矿、铬矿采选行业系数手册没有锰矿投料工序粉尘产污系数，因此，本次评价参照《逸散性工业粉尘控制技术》中磨粉的产生系数，其磨粉阶段的粉尘产生量为0.25kg/t-磨料，生产车间2#雷蒙磨粉机生产规模按照5万吨/年计算，则其产生量为12.5t/a，根据《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ 2020-2012）中6.2.8节，参考吹吸罩捕集效率不低于90%，半密闭集气罩为95%，项目在雷蒙磨粉机设置包围型集气罩，本次取值95%，生产车间1#磨粉粉尘收集后经旋风+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放，风机风量为6000m3/h，年工作时间为4800小时，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的0820锰矿、铬矿采选行业系数手册中末端治理技术，其袋式除尘为95%，单筒旋风为80%，则旋风+布袋除尘器综合处理效率为99%，则经处理后有组织的排放量0.119t/a，排放速率为0.025kg/h，排放浓度为4.16mg/m3，收集的粉尘量为11.756t/a，无组织排放量为0.625t/a。
等效排气筒核算：
根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）当排气筒1和排气2排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以一个等效排气筒代表该两个排气简。
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项目DA001与DA002直接距离为23m，排气筒高度合计为30m，小于两个排气筒的高度之和，根据上文源强分析，其DA001和DA002排气筒中排放颗粒物涉及等效排气筒计算，其DA001颗粒物的排放速率为0.025kg/h，DA002颗粒物的排放速率为0.025kg/h，DA001和DA002各自的排气筒高度均为15m，则其等效排气筒速率为0.05kg/h＜3.5kg/h，满足3.5kg/h要求。
（3）皮带输送粉尘
项目物料均采用输送带输送，参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），皮带输送产尘系数取0.01kg/t物料，项目年输送的物料量为10万t/a，则其皮带输送粉尘量为1t/a，项目设置封闭输送带，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，附录5，密闭式控制效率为99%，则其排放量为0.01t/a。
（4）堆场扬尘
本项目原料堆场面积合计为4000m2，其均为封闭堆场。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：

P=ZCy+FCy={Nc*D+(a/b)+2*Ef*S}*10-3

式中：P：指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy：指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy：指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc：指年物料运载车次（单位：车）；

D：指单车平均运载量（单位：吨/车）；

(a/b)：指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，b指物料含水率概化系数；

Ef：指堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：千克/平方米）； 

S：指堆场占地面积（单位：平方米）。

工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： 

Uc=P×(1-Cm)×(1-Tm)

式中：P：指颗粒物产生量（单位：吨）；

Uc：指颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm：指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）；

Tm：指堆场类型控制效率（单位：%）。

根据建设单位提供资料，项目合计产量为10万吨，平均每车次装载量为12t，则年运输量为8333次。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中附录一《各省风速概化系数》，湖南省风速概化系数a为0.0008；附录二《各类型堆场含水率概化系数》，参考铁矿石，物料含水率概化系数b为0.0074；附录三《风蚀概化系数》，风蚀概化系数Ef为0；附录四《粉尘控制措施控制效率》，洒水的控制效率为74%；附录五《堆场类型控制效率》，密闭式控制效率为99%。

表4-4 堆场扬尘产生量

项目

年用量（t/a）

湖南省风速概化系数（kg/t）

物料含水率概化系数

堆场风蚀扬尘概化系数（kg/m2）

堆场占地面积（m2）

堆场扬尘产生量（t/a）

锰矿
100000
0.0008

0.0008
0
4000
10.81
表4-5 堆场扬尘排放量

项目

产生量（t/a）

洒水除尘效率（%）

密闭式堆场控制效率（%）

堆场扬尘排放量（t/a）

锰矿
10.81
74

99
0.028
（5）运输扬尘
汽车行驶时引起的道路路面扬尘量与汽车速度、汽车质量及道路表面扬尘量均成正比，其汽车运输扬尘量经验公式为：

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)*0.72*L

式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆

V—汽车速度，km/h，取值：20km/h

W—汽车载重量，t，取值：40t

P—道路表面粉尘量kg/m2，取值：0.1

L—道路长度，取值0.6km

Q：运输量，t/a，取10万t。

由上式计算可得，运输车辆行驶时扬尘为0.69kg/km·辆，运输车次为2500次，厂内行驶距离为0.6km，年运输时长2000小时，计算可得运输道路扬尘产生量为1.04t/a。

厂内道路进行硬化，并对厂区内车辆实行减速慢行并遮盖篷布，定期洒水减少运输扬尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年版）工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册的附录4洒水降尘控制效率为74%，则运输道路扬尘排放量为0.27t/a。
（6）料仓大小呼吸粉尘
锰矿原料和成迷锰粉需经进料仓和成品料仓暂存，料仓上方设置一个呼吸口，在原料进出仓的过程中以及进入成品料仓进出气过程中均会产生粉尘，拟在各个料仓出气口设置仓顶除尘器处理后，无组织排放，并控制矿粉入罐的进料时间，防止入罐时间过快，造成大量粉尘逸散。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“水泥生产的逸散尘排放因子—原料掺合和贮存（掺合料）”，粉料进罐时，粉尘排放因子按0.025kg/t-掺合料计，本项目此过程：进料和成品料过程中按200000t/a，入仓年工作时间按照4800h计，粉尘产生量为5t/a，密闭管道粉尘收集效率按95%计，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的0820锰矿、铬矿采选行业系数手册中末端治理技术，其袋式除尘为95%，则除尘器收集粉尘量为4.5125t/a，除尘器收集粉尘回到料仓内，粉尘无组织排放量约0.4875t/a（0.1kg/h）。
（7）食堂油烟
食物在烹饪、加工过程中将挥发出油烟废气，据类比调查餐饮食用油消耗为30g/人·d，本项目职工10人在厂区用餐，则日消耗食用油为0.3kg，油烟产生量按使用量的3%计算，则油烟产生量为0.009kg/d，年产生油烟量约为0.0027t/a。食堂烹饪时间按4h/d计，油烟产生速率为0.0023kg/h，食堂设1个灶台，灶头风量2000m3/h，油烟产生浓度为1.15mg/m3。

食堂内设置油烟净化器，将油烟经油烟净化器处理后由排气筒引至屋顶排放，处理效率按60%计，风机风量设计为2000m3/h，油烟排放量0.0011t/a，排放速率0.0009kg/h，排放浓度0.45mg/m3。符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。

（8）机械设备燃油尾气

本项目厂区物料转运采用铲车，其会产生的柴油废气，主要含有CO、NOx、HC等污染物，废气排放局限于停车场和运输沿线，为非连续性的污染源，排放量小，且运输路线、厂区地势开阔，易于扩散，本次不进行定量评价，经自然扩散口，对周围环境不会造成明显影响。
4.6.2 废气产排污环节及污染治理设施

表4-6 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施情况一览表
序号

产污设施名称

对应产污环节名称

污染物种类

排放形式

污染防治设施

有组织排放口编号

有组织排放口名称

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染防治设施编号

污染防治设施名称

污染防治设施工艺

是否为可行技术

污染防治设施其他信息

1

投料
投料工序
颗粒物
无组织

/

喷雾抑尘
洒水降尘
是
处理效率74%
/
/
/
/
2
雷蒙磨粉机1#
生产车间1#磨粉工序
颗粒物
有组织
TA001
旋风+布袋除尘器

旋风+布袋除尘

是

收集效率95%、处理效率99%
DA001
磨粉废气排气筒
是
一般排放口
3
雷蒙磨粉机2#

生产车间2#磨粉工序

颗粒物

有组织

TA002

旋风+布袋除尘器

旋风+布袋除尘

是

收集效率95%、处理效率99%

DA002

磨粉废气排气筒

是

一般排放口

4
输送带
皮带输送
颗粒物

无组织

/

封闭
封闭

是

处理效率99%

/

/

/

/

5
堆场
堆场扬尘
颗粒物
无组织
/

封闭、洒水降尘
封闭、洒水降尘

是

封闭堆场处理效率99%、喷雾抑尘74%
/

/

/

/

6
运输车辆
车辆运输
颗粒物

无组织

/

洒水降尘
洒水降尘

是

处理效率74%

/

/

/

/

7
原料仓、成品料仓
料仓大小呼吸

颗粒物
无组织
/
仓顶除尘器
除尘器
是
收集效率95%、处理效率95%
/
/
/
/
8
食堂灶头
食堂

油烟

/

TA002

油烟净化器

油烟净化器

是

收集效率100%、处理效率60%
/

食堂油烟排气筒

是

一般排放口

9
铲车
机械设备燃油尾气

CO、NOx、HC

无组织
/
/
/
/
/
/
/
/
/
4.6.3废气污染物产排情况

表4-7 全厂废气产排情况一览表

污染源

污染源编号

污染物种类

排放量（t/a）、排放速率（kg/h）、排放浓度（mg/m3）
源强核算依据

废气收集方式

收集效率

治理措施

风量m3/h

排放形式

治理工艺

去除效率

是否为可行技术

有组织

无组织

投料工序
G1
颗粒物

排放量0.65t/a，

排放速率0.135kg/h
系数法

/
/
喷雾抑尘
74%
是
/
/

无组织

生产车间1#磨粉工序
G2
颗粒物
排放量0.119t/a，

排放速率0.025kg/h排放浓度

4.16mg/m3
系数法

包围型集气罩

95%
旋风+布袋除尘器

99%
是
6000
有组织DA001
/
颗粒物

排放量0.625t/a，

排放速率0.13kg/h

系数法

/
/
/
/
/
/
/
无组织

生产车间1#磨粉工序
G3

颗粒物

排放量0.119t/a，

排放速率0.025kg/h排放浓度

4.16mg/m3
系数法

包围型集气罩

95%

旋风+布袋除尘器

99%

是

6000
有组织DA002

/

颗粒物

排放量0.625t/a，

排放速率0.13kg/h

系数法

/

/

/

/

/

/

/

无组织

皮带输送
G4
颗粒物
排放量0.01t/a，
排放速率0.002kg/h

系数法

/
/
封闭
99%
/
/
/

无组织
堆场扬尘

G5

颗粒物

排放量0.028t/a，
排放速率0.003kg/h

系数法

/

/

封闭、洒水降尘
99%、74%
/

/

/

无组织

车辆运输

G6

颗粒物

排放量0.27t/a，
排放速率0.003kg/h

系数法

/

/

洒水降尘
74%
/

/

/

无组织

食堂

G7

油烟
排放量0.0011t/a，

排放速率0.0009kg/h排放浓度

0.45mg/m3
系数法

/

100%
油烟净化器
60%
是

有组织

/

机械设备燃油尾气
G8

CO、NOx、HC
少量
/

/

/
/

/
/

/
/
/

料仓大小呼吸粉尘
G9
粉尘
排放量0.4875t/a，

排放速率0.1kg/h

系数法
/
/
仓顶除尘器
95%
是
/
/
无组织
4.6.4 排放口基本情况
表4-8 废气排放口基本情况一览表
产污名称

排气筒序号和高度/m

排气筒底部中心坐标/m

排气筒出口内径/m

年排放小时/h

排放工况

排放口类型

风量m3/h

烟温

经度（°）
纬度（°）
生产车间1#磨粉粉尘

DA001排气筒/15m高
111.787105

26.496409

0.35
4800
正常

一般排放口

6000
25℃
生产车间2#磨粉粉尘

DA001排气筒/15m高
111.786946

26.496570

0.35

4800

正常

一般排放口

6000

25℃
表4-9 大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量/（t/a）
1
颗粒物

2.9335
2
油烟

0.0011

4.6.5 非正常排放分析
本项目大气污染物非正常排放主要为TA001、TA002处理设施出现故障，无法正常运转。根据本项目特点，本环评大气污染物非正常排放源强按照废气处理设施去除效率为0进行核算，核算数值见下表：
表4-10 非正常排放分析一览表

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度（mg/m3）

非正常排放速率kg/h

单次持续时间/h

年发生频次/次

应急措施

生产车间1#磨粉粉尘
磨粉废气处理设施故障
颗粒物
413.3
2.48
0.5-1

0-1

立即停产、关闭排放阀、及时更换布袋等

生产车间2#磨粉粉尘

磨粉废气处理设施故障

颗粒物

413.3

2.48

0.5-1

0-1

立即停产、关闭排放阀、及时更换布袋等

4.6.6 废气处理设施可行性分析
1、磨粉粉尘经旋风+布袋除尘器处理可行性分析
①处理设施可行性分析
项目设有2栋生产车间，每栋车间内布置有1套雷蒙磨粉机，每套雷蒙磨粉机经各自单独的除尘系统处理后通过单独的排气筒（DA001、DA002）排放，其磨粉工序粉尘的产排情况如下：
生产车间1#磨粉粉尘经包围集气罩收集后，经旋风+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。

生产车间2#磨粉粉尘经包围集气罩收集后，经旋风+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。

旋风除尘器：旋风除尘器是利用气固混合物在作高速旋转时所产生的离心力，将粉尘从气流中分离出来的干式气固分离设备。由于颗粒所受的离心力远大于重力和惯性力，所以分离效率较高。

常用的（切流）切向导入式旋风分离器的分离原理及结构如图所示。主要结构是一个圆锥形筒，筒上段切线方向装有一个气体入口管，圆筒顶部装有插入筒内一定深度的排气管，锥形筒底有接受细粉的出粉口。含尘气流一般以12～30m/s速度由进气管进入旋风分离器时，气流将由直线运动变为圆周运动。旋转气流的绝大部分，沿器壁自圆筒体呈螺旋形向下朝锥体流动。此外，颗粒在离心力的作用下，被甩向器壁，尘粒一旦与器壁接触，便失去惯性力，而靠器壁附近的向下轴向速度的动量沿壁面下落，进入排灰管，由出粉口落入收集袋里。旋转下降的外旋气流，在下降过程中不断向分离器的中心部分流入，形成向心的径向气流，这部分气流就构成了旋转向上的内旋流。内、外旋流的旋转方向是相同的。最后净化气经排气管排出器外，一部分未被分离下来的较细尘粒也随之逃逸。自进气管流入的另一小部分气体，则通过旋风分离器顶盖，沿排气管外侧向下流动，当到达排气管下端时，与上升的内旋气流汇合，进入排气管，于是分散在这部分上旋气流中的细颗粒也随之被带走，并在其后用布袋除尘器或湿式除尘器捕集。
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布袋除尘器：布袋除尘器是使含尘气流通过袋状滤料将粉尘分离捕集的装置，在各行业的除尘净化中得到广泛应用。其主要特点为：对细粉尘的除尘效率高，可用在净化要求高的场合；适应性强，可捕集各类性质的干性粉尘；适应的烟尘浓度范围广，当入口含尘浓度和烟气量波动范围大时，也不会明显影响除尘器的净化效率和压力损失；规格多样，使用灵活；可制成直接设于室内产尘设备旁的小型机组，也可制成大型的除尘器室；便于回收物料，没有污泥处理，废水污染以及腐蚀等问题，维护简单。
参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁合金、电解锰工业》（HJ 1117-2020）表B.1 铁合金、电解锰排污单位废气污染防治可行技术参考表，对于电解锰排污单位，磨粉废气可行性技术包括袋式除尘技术、旋风+袋式除尘技术，项目采用旋风+布袋除尘器，因此属于可行技术。
②废气处理设施风机风量核算
本项目生产车间1#磨粉工序和生产车间2#磨粉工序均采用包围型集气罩，根据《环境工程设计手册》包围型集气罩口面积的计算公式为：

L=3600V0Fβ

F=AB

A=a+0.8H

B =b+0.8H

式中：L：集气罩罩的排放量（m3/h）；

V0：罩口平均风速（m/s），三面围挡V0取0.5-0.75m/s；

F：罩口面积；

A、B：矩形罩口两边长度（m）；

H：距离污染源的距离，取0.3m；

β：安全系数，取1.05-1.1。

计算过程如下：

A=1.0m；

B=0.8m；

F=AB=1*0.8=0.8m2，则集气罩总面积约为0.8m2；

L=3600*0.5*0.8*1.05=1512m3/h，取风量为1600m3/h。

项目生产车间1#磨粉工序设置有1个包围型集气罩，则其所需风量为1600m3/h，考虑风管弯道损失、摩擦损失、保证收集效果以及采用旋风除尘器分离出产品，因此项目DA001排气筒风机风量设为6000m3/h。
项目生产车间2#磨粉工序设置有1个包围型集气罩，则其所需风量为1600m3/h，考虑风管弯道损失、摩擦损失、保证收集效果以及采用旋风除尘器分离出产品，因此项目DA002排气筒风机风量设为6000m3/h。
③排气筒管径合理性分析

本项目DA001、DA002排气筒风机风量为6000m3/h，管径为0.35m，管径风速v=4*6000/0.35/0.35/3.14/3600=17.3m/s，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）中“排气筒出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右”的要求。

2、无组织废气：本项目在物料的投料、装卸、输送等过程中会产生无组织粉尘，无组织排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关，为了有效地控制各个扬尘点的粉尘，工艺设计中原辅材料应尽量采用密闭设备转运，降低物料转运的距离和落差，投料口设置喷雾降尘措施、堆场采取全封闭，减少无组织粉尘的产生，并在厂房的周围及道路两旁等能绿化的地带尽量种植灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化，减少无组织粉尘对外环境的影响。为了进一步减小项目粉尘对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施进行控制：

①运输矿石车辆采取帆布封盖措施。

②采用密闭式的输送带。

③由于粉尘排放受人为操作因素影响较大，要求加强对操作人员的管理，保持喷淋设施正常运转，将粉尘影响降低到可接受的范围内。

项目应选用稳定成熟的设备、加强操作人员的责任心以减少非正常排放。环评要求建设单位落实各项环保措施，保证设备的正常运转，防止人为或设备故障导致事故排放，实现废气达标排放。同时设备的制造和安装应严格进行调试。

同时，喷雾抑尘为目前同类企业常用的抑尘措施。采取以上措施后，可有效降低无组织废气对周围环境的影响，属于可行技术措施。
4.6.7 排气筒高度可行性分析
根据《大气污染物综合排标准》（GB 16297-1996）中的“7.1排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。本项目厂房设计高度为10m，本项目周边200m范围最高建筑为本项目厂房，因此，本项目排气筒DA001、DA002高度设计15m，满足高度要求。
4.6.8 自行监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目监测计划如下：

表4-11 项目废气监测计划一览表

监测点位

监测项目

监测频率

执行标准

DA001排气筒出口
颗粒物

1年/次
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表中2排放限值

DA001排气筒出口

颗粒物

1年/次

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表中2排放限值

厂界上风向1个监测点、下风向2个监测点

颗粒物
1年/次
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
4.7 废水

4.7.1 废水源强核算说明

本项目运营期废水主要为员工生活污水、食堂废水、初期雨水。

根据水平衡章节核算，产生的生活污水量为369.75m3/a，其主要污染物为BOD5、COD、SS、NH3-N、TP等。生活污水经员工生活污水经化粪池处理后，用于厂区绿化施肥，不外排。

本项目生活污水产生及排放情况见下表：
表4-12 生活污水产排情况一览表 单位：（mg/L）
项目

CODcr

BOD5
SS

NH3-N

总磷

生活污水369.75m3/a

产生浓度

285
129
200
28.3
3
产生量t/a

0.1054 
0.0477 
0.0740 
0.0105 
0.0011 

化粪池处理效率（%）

50
30
50
3
15
预处理后放浓度

142.5
90.3
100
27.45
2.55
排放量t/a
0.0527 
0.0334 
0.0370 
0.0101 
0.0009 

生活污水污染物浓度参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 生活源产排污核算方法和系数手册》五区系数进行核算（湖南地区属于五区）。

（2）食堂废水
根据水平衡章节核算，产生的食堂废水量为439.2m3/a，经隔油池+化粪池处理用于厂区绿化施肥，不外排。
表4-13 食堂废水产排情况一览表 单位：（mg/L）

项目

CODcr

BOD5
SS

NH3-N

动植物油
总磷
食堂废水439.2m3/a

产生浓度

285
129
200
28.3
100
3
产生量t/a

0.1252 
0.0567 
0.0878 
0.0124
0.0439 
0.0013 

隔油池+化粪池处理效率

15%
9%
30%
3%
50%
15
预处理后放浓度

242.25
117.39
140
27.45
50
2.55
排放量

0.1064 
0.0516 
0.0615 
0.0121
0.0220 
0.0011 

（3）初期雨水
根据水平衡章节核算，雨水设计流量为28.30L/s，场区内每次需要收集的前15分钟的初期雨水水量为25.47m3，项目所在地年大雨次数按15次核算，则初期雨水约382.05m3/a，项目厂内地面拟全部硬化，初期雨水经初期雨水池（240m3）沉淀后回用于抑尘用水，不外排。

4.7.2 废水治理措施的可行性分析
1、生活污水、食堂废水措施可行性分析
本项目位于湖南省永州市祁阳市茅竹镇周塘村2组，根据现场勘查可知，本项目所在地未接通市政管网，因项目周围林地较多，项目生活污水经过化粪池处理和食堂废水经隔油池+化粪池处理后产生的废水可用于厂区绿化施肥，可作为有机肥料，减少废水外排对周边环境的不良影响，因此生活污水经过化粪池处理和食堂废水经隔油池+化粪池处理后用于厂区绿化施肥可行。
2、初期雨水回用可行性分析
项目在厂区东南侧地势最低处设置初期雨水沉淀池，根据上文核算，项目前15m分钟产生的初期雨水量为25.47m3，本项目设置了240m3的初期雨水池，能够满足累计9次的初期雨水量，同时，项目初期雨水中主要污染物为SS，本项目抑尘用水对水质要求不高，因此能够满足厂区各设施喷雾抑尘对水质的要求。因此，项目初期雨水经沉淀池收集处理后的废水回用于降尘过程是可行的。
4.7.3 废水污染源监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目无废水外排，故无须设置废水监测计划。

4.8 噪声
4.8.1 噪声源源强分析
本项目主要噪声源为废气处理设施风机、传输皮带、雷蒙磨粉机等设备在运行过程中产生的噪声，噪声源强如下：
表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号

声源名称

数量（台）

声源源强（dB（A））

声源控制措施

降噪后声源源强（dB（A））

距厂界边界距离/m

厂界边界声级/dB（A）

运行时段h

东

南

西

北

东

南

西

北

1

DA001风机

1

90

隔声罩、设备减振、消音等

75

14

-6

1

51

40.85 

42.13 

37.05 

40.04 

8：00-12：00,14：00-18：00；19：00-22:00；24:00-4:00
2
食堂油烟风机

1

85

70

-33

-32

1

98

30.18 

44.89 

39.90 

31.72 

8：00-12：00,14：00-18：00
表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
序号
声源名称
数量（台）
声源源强（dB（A）
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
距室内边界距离声级/dB（A）

X
Y
Z
东
南
西
北
东
南
西
北
1
雷蒙磨粉机1
1
95
墙体隔声、设备减振等
21
-7
3
44
43
86
57
62.13 
62.33 
56.31 
59.88 
2
雷蒙磨粉机2
1
95
-5
9
1
70
59
60
41
58.10 
59.58 
59.44 
62.74 
3
提升机1
1
70
18
1
3
47
51
83
49
36.56 
35.85 
31.62 
36.20 
4
提升机2
1
70
-8
14
1
73
64
57
36
32.73 
33.88 
34.88 
38.87 
5
输送带1
1
70
8
-10
1
57
40
73
60
34.88 
37.96 
32.73 
34.44 
6
输送带2
1
70
-13
3
1
78
53
52
47
32.16 
35.51 
35.68 
36.56 
7
给料机
4
75
-2
-3
1
67
47
63
53
38.48 
41.56 
39.01 
40.51 
8
旋风+布袋除尘器1
1
85
25
-11
3
40
39
90
61
52.96 
53.18 
45.92 
49.29 
9
旋风+布袋除尘器2
1
85
2
10
1
63
60
67
40
49.01 
49.44 
48.48 
52.96 
10
DA002风机
1

90

-1

11

1

66

61

64

39

53.61 

54.29 

53.88 

58.18 

备注：原点坐标为厂区中心（111.786960，26.496462）。

表4-14 工业企业噪声源强调查清单

序号

声源名称

建筑物插入损失/dB（A）

建筑外边界声级/dB（A）

备注

声压级/dB（A）

东

南

西

北

1
雷蒙磨粉机1
15

47.13 
47.33 
41.31 
44.88 
车间内设施

2
雷蒙磨粉机2
43.10 
44.58 
44.44 
47.74 
3
提升机1
21.56 
20.85 
16.62 
21.20 
4
提升机2
17.73 
18.88 
19.88 
23.87 
5
输送带1
19.88 
22.96 
17.73 
19.44 
6
输送带2
17.16 
20.51 
20.68 
21.56 
7
给料机
23.48 
26.56 
24.01 
25.51 
8

旋风+布袋除尘器1
37.96 
38.18 
30.92 
34.29 
9

旋风+布袋除尘器2
34.01 
34.44 
33.48 
37.96 
10

DA002风机

38.61 

39.29 

38.88 

43.18 

风机
4.8.2 噪声影响及厂界和保护目标达标情况分析

（1）噪声预测模式及参数

噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）推荐的模式。本次评价具体预测模式如下：

a.多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下：
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式中：LA——多个噪声源叠加的综合噪声声压级，dB(A)；

      Li——第i个噪声源的声压级，dB(A)；

      n——噪声源的个数。

b.考虑噪声扩散衰减的情况下，项目厂界四周声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式为距离衰减模式：

L=L0—20lg(r/r0)

式中 ：L—受声点的声压级，dB(A)；

L0—厂房外声源源强，dB(A)；

       r—厂房外声源与厂界之间的距离，m；

       r0—距噪声源距离，m。

c.室内声源等效室外声源声功率级计算方法：
Lp2=LP1-（TL+6）
式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)；
LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB(A)；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
d.室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级计算方法：
Lp1=Lw+10lg（Q/4πr2+4/R）

式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)；
Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
（2）预测结果

本项目平均日实行2班16小时工作制，夜间进行生产。本项目噪声影响预测结果见下表：

表4-15 厂界噪声预测结果表 单位：dB(A)
噪声源与厂界距离（m）

厂界噪声贡献值

评价标准值

昼间
夜间

昼间
夜间

厂界东侧

49.21
49.21
60
50
厂界南侧

49.87
49.87
厂界西侧

45.05
45.05
厂界北侧

49.78
49.78
由上表可知：项目厂界东、南、西、北侧昼间、夜间均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，在落实本报告提出的降噪措施后，项目运营期产生的噪声均符合标准，对周边声环境影响较小。

表4-16 声环境敏感目标噪声影响预测结果 单位：dB(A)
噪声源与最近厂界距离（m）

西北侧居民点噪声贡献值

西北侧居民点噪声背景值
西北侧居民点噪声预测值（叠加背景噪声）

评价标准值

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

厂界西侧
24
17.45
17.45
52.11
53.53
52.11
43.54
60

50

厂界北侧

24
22.19
22.19
52.11
53.53
52.11
43.57
60

50

由上表可知：项目厂界西北侧居民点噪声贡献值及预测值昼间可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区标准。
4.8.3 噪声污染防治措施

为进一步降低项目噪声对周边环境影响，本环评建议建设单位强化以下噪声治理措施：

1）在设备选行方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行减振。对高噪声设备，应增加隔声挡板隔声罩进行降噪，降低噪声对周围环境的影响。

2）将高噪声设备布局在厂房内，降低对周围环境影响。

3）加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

4）加强生产机械的日常维护并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减小噪声强度。

综上所述，本项目对周围声环境影响较小。
4.8.4 噪声监测计划

本项目厂界噪声监测计划见下表：

表4-17 噪声监测计划一览表

监测点位

监测项目

监测频率

执行标准

厂界东、南、西、北侧外1m处

昼间、夜间等效连续A声级、最大声级
1次/季

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求

4.9 固废
4.9.1 固废废物影响分析
项目生产过程中产生的固体废物主要有生活垃圾、一般工业固废和危险废物。
（1）生活垃圾
本项目员工10人，所产生的生活垃圾按0.5kg/人·日计算，年产生量为1.5t（按年运作300天计），生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。
（2）一般工业固废
①除尘器收集的粉尘
项磨粉工序设置了布袋除尘器，根据上述源强核算可知，除尘器收集的粉尘量为23.512t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），其属于SW59 900-099-S59，经收集后作为产品外售。

②废布袋

项目废气处理设施布袋除尘器中布袋将定期进行跟换，其会产生废布袋，其废布袋的产生量约为0.2t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），其属于SW59 900-009-S59，经收集后外售综合利用。

③地面沉降的粉尘
因项目工序均设置在封闭车间内，投料、堆场粉尘、皮带输送大部分将在车间沉降，根据上文分析，地面沉降的粉尘量为13.622t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），其属于SW59 900-009-S59，经收集后作为产品外售。
④初期雨水池沉渣
项目厂区初期雨水经初期雨水池收集后沉淀后会产生一定量的沉渣，该部分沉渣中主要组分为泥土、锰粉末等，属一般固废，对照《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），其属于SW59 900-009-S59，根据水平衡章节分析，其初期雨水年产生量382.05m3/a，其产生量约为0.4t/a，初期雨水池沉渣定期收集回用于生产工序。

（3）危险废物

废润滑油油、废油桶、含油抹布手套

项目生产过程中生产设备需要定期添加及更换润滑油，起到减磨抗磨作用，此过程会产生废油、废油桶。根据《国家危险废物名录》（2025年版）废油属于危险废物（编号HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-214-08，废油桶属于危险废物（编号HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废润滑油及沾染润滑油的废弃包装物，废润滑油的产生量为0.17t/a，项目废润滑油桶产生量约0.01t/a，暂存于厂区危废暂存间后，委托有资质的单位处置。

项目含油抹布手套的产生量为0.001t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版）含油抹布手套属于危险废物（编号HW49其他废物，废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），含油抹布手套暂存于厂区危废暂存间后，委托有资质的单位处置。
（4）固废产生情况汇总
表4-18 固体废物产生及处置表
序号

名称

产生工序

形态

主要成分

产生量

1

生活垃圾
员工办公

固态

生活垃圾

1.5t/a

2

除尘器收集的粉尘
原料进厂
固态
粉尘

23.512t/a

3

废布袋
废气处理
固态
布袋

0.2t/a

4

地面沉降的粉尘
投料、堆场、运输
固态
粉尘
13.622t/a

5

初期雨水池沉渣
初期雨水收集
固态

泥土、锰粉末
0.4t/a
6

废润滑油
设备维护

液态

矿物油

0.17t/a

7

废油桶

固态

矿物油

0.01t/a

8

含油抹布手套

固态

矿物油、柴油
0.001t/a

表4-19 项目危险废物产生及处置表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

处置

周期

危险特

性

污染防治措施

1

废润滑油

HW08

900-214-08

0.17
设备运

行、维护

液态

矿物

油

矿物

油

一年

T，I

暂存于危废暂存间内，再交由有资质单位处置

2

含油抹布手套

HW49

900-041-49

0.01

设备运行、维护

固态

矿物

油

矿物

油

一年

T/In

3
废油桶

HW08

900-249-08

0.001
设备运

行、维护

固态

矿物

油、柴油
矿物

油、柴油
一年

T，I

备注：T：毒性；C：腐蚀性；I：易燃性；R：反应性；In：感染性。

4.9.2 固体废物污染防治措施
（1）一般工业固体废物

本项目一般固废堆放间设置在厂区南侧，面积约20m2。

一般固废要求：

①一般固废暂存和处置、利用应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求进行；

②按照“减量化、资源化、无害化”处理原则，指定专人加强固体废物的内部管理，各固废按照相关要求进行分类收集，并按要求设置标志标牌；

③按要求设置固废管理制度、台账等。

（2）危险废物

本项目危废暂存间位于厂区南侧，面积约为20m2。项目年危废产生量为0.181t，预计每一年清理一次危废，则其危废间最大储存量为0.181t，本项目危险废物暂存间最大暂存量为8t，可满足项目暂存需求，危废间可满足要求。

危废暂存间要求：

环评建议危险废物储存区需按照要求建设：根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，本项目危废贮存场所应按以下要求设置：

①危险废物暂存和处置、利用应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）中相关要求进行。

②危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

③危废暂存间须按照要求进行防风、防雨、防晒、防渗漏等处理，危废暂存间地面与裙脚要用坚固，防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容（耐酸性腐蚀）；必须有泄漏液体收集装置；存放半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐的硬化地面，且表面无裂痕。

④根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求，必须将危险废物装入容器内。危险废物贮存容器及设施要求：a.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散；b.装有危险废物的容器必须贴有符合GB 18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物识别标志设置技术规范》(H1276-2022）中附录A所示的危废标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法；c.装载危险废物的容器必须完好无损；d.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

⑤安全防护要求：危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏；危废的贮存场所要有安全照明设施和观察窗口，并配有应急防护措施；贮存场所内禁止混放不相容的危险废物，分开放置并设置隔断；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；严禁露天堆放，避免风吹日晒和雨淋而造成危险废物泄漏。

⑥危险废物的转移、处置要求：要点如下：a.对已经产生的危险废物，必须按照国家有关规定申报登记，交由持有危险废物经营许可证的单位收集、运输、处理处置；b.危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移管理办法》（生态环境部令第23号）、《关于印发危险废物转移联单和危险废物跨省转移申请表样式的通知》（环办固体函〔2021〕577号）相关要求报批危险废物转移计划；c.各级环境保护行政主管部门应按照国家和地方制定的危险废物转移管理办法对危险废物的流向进行有效控制，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中；d.对于该项目危险固废在运输途中，应做到以下几点：危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件；承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意；载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点，必要时须有专门单位人员负责押运；组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

⑦危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物取回后应继续保留五年；该部分内容由建设单位与接收单位共同协作完成。

⑧本环评要求业主方与有处置能力的资质单位签订处置协议。

通过采取不同的处置措施和综合利用措施后，能妥善解决了固体废物的污染问题，不仅实现了固体废物的资源化和无害化处理，减轻了固体废物堆存对环境造成的影响，而且具有较好的社会、环境和经济效益。

综上所述，从固体废物对环境影响的角度考虑，对环境影响小。

4.10 地下水、土壤环境影响分析和保护措施
4.10.1 污染源分布及污染途径

本项目造成土壤、地表水、地下水环境污染的途径主要有原料堆场、废气处理设施、危险废物暂存间、初期雨水池、生产车间、一般固体废物暂存间截流沟发生渗漏进入土壤，因本项目主要为锰矿，其颗粒物主要成分为含带锰元素，因此存在污染土壤环境的可能。
4.10.2 主要防控措施
为了进一步防止项目潜在土壤和地下水污染源在非正常排放情况下污染土壤和地下水，评价建议从以下方面做好防治工作：

源头控制主要包括在生产车间采取相应措施，防止和减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

防控措施
厂区道路混凝土硬化地面，车间四周修建截流沟和导排水沟，防止雨水进入生产车间。

3、分区防渗措施
为避免物料、废水的非正常排放对地下水造成影响，应将项目区内有可能造成地下水污染的区域进行分等级防渗，需重点防渗的区域有：原料堆场、废气处理设施、危险废物暂存间、初期雨水池、生产车间等，地面需硬化，地面的防渗系数需能够达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB 18599-2020）》要求。

此外还要加强管理，提高操作人员技术水平，完善管理机制，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程。项目采取以上措施后，可最大程度的减少项目污染物的排放对土壤和地下水的影响。

本环评根据各生产单元可能泄露至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将场区划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区，并采取相应的措施，见表4-20。

表4-20 本项目防渗分区及措施

序号

防渗分区

具体范围

防渗措施

1

重点防渗区

原料堆场、废气处理设施、危险废物暂存间、初期雨水池、生产车间

等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

2

一般防渗区

运输道路、一般固物暂存间
等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

3

简单防渗区

办公区等

一般地面硬化

4.11 环境风险
4.11.1 评价依据
（1）风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中“附录B重点关注的危险物质及临界量”、附录C，计算危险物质数量与临界量比值Q：
q1/Q1+ q2/Q2+…+ qn/Qn≥1

式中：q1、q2、qn每种危险物质最大存在总量，t；

      Q1、Q2、Qn每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③100≤Q。

项目其使用的原辅材料为锰矿、产品为锰粉，原料锰矿进厂已经过水洗、磁选、沥水后运输至项目厂区，其中含量为Mn(21.25-41.08%)、Fe(6.75~7.41%)、水分(3.5~11.54%)、SiO2（14.15-18.25%），其原材料性质稳定，因此，其不属于风险物质，但项目设备维修有润滑油使用，且会产生废油及废储存桶等，其属于风险物质，根据建设项目环境风险评价技术导则附录B.1和B.2，具体详见下表。

表4-21 风险物质一览表

序号

名称

最大储存量（t）

临界量（t）

qi/Qi

1
危险废物
0.181
50
0.00362
2
润滑油
0.17
2500
0.000068
3
柴油
0.17
2500
0.000068
合计
0.003756
根据上述计算结果可知，项目Q值小于1，可直接判定风险潜势为Ⅰ。

（2）评价等级

建设项目危险物质数量与临界量比值Q<1，企业环境风险潜势为Ⅰ，因此确定公司环境风险评价等级为简单分析。

4.11.2 环境风险识别
对项目风险进行分析，项目环境分析识别情况见下表。

表4-22 项目环境风险识别情况表

序号

危险单元

风险源

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

1
危废暂存间
危险废物
废润滑油、废油桶、废含油抹布手套
泄漏/火灾
污染地表水、地下水、土壤、大气环境；引发火灾或爆炸

2
储存区
润滑油、柴油
操作不当、储存桶破裂
泄漏、火灾爆炸及衍生环境事故

泄漏，污染地表水、地下水、土壤、大气环境；引发火灾或爆炸
3
废气处置装置

废气事故排放
废气处理设施故障

事故排放

污染大气环境、污染地表水、地下水、土壤

4.11.3 环境风险分析
（1）润滑油、柴油泄漏事故环境风险：本项目使用润滑油、柴油为液态并采用桶装置于储存区内，泄漏事故主要发生在生产和储运过程中。

（2）火灾、爆炸及次生环境风险：本项目风险物质使用过程中存在的主要风险是厂内润滑油、柴油使用和存储过程中遇到明火造成火灾事故。

（3）危险废物泄漏事故环境风险：项目在生产过程中会产生危险废物，其中废含油抹布手套属于固体危险废物，主要在厂内运输时发生散落，废润滑油储存于废油桶内，诺发生油桶倾倒或破损造成泄漏。

（4）废气处理设施故障，导致废气超标排放事件。
4.11.4 环境风险防范措施
（1）润滑油、柴油泄漏防范措施：

①润滑油、柴油贮存于原料堆放区且远离火种、热源，保证堆放区阴凉、通风，同时采用防爆型照明、通风设施，储存区设置托盘设施。

②应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等，应及时处理。

（2）火灾、爆炸及次生环境风险事故的防范措施：

①严格按照防火规范进行平面布置。

②定期检查、维护堆场、生产车间设施、设备，以确保正常运行。

③易燃物质储存区设置明显的禁火标志，厂区内配置灭火器、消防柜等消防设施、器材。

④设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，增强职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。

⑤采取相应的火灾事故的预防措施，加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。

⑥项目在厂区四周修建截留沟，发生事故情况下，消防废水可流入至截流沟内，不会流出至外环境。

（3）危险废物泄漏的防范措施：

①应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求进行建设，应封闭，应做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施。

②危险废物均应以符合要求的专门容器盛装，分类整齐摆放于危废暂存间，不得混贮，严禁不相容物质混贮，危废储存间需设置托盘或围堰设施。

③为防止意外伤害，危险废物暂存库周边应设置危险废物图形标志，注明严禁无关人员进入。

④加强日常监控，组织专人负责危废暂存间的安全，以杜绝安全隐患，设置进出台账。

（4）废气超标排放的防范措施

①建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器；对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。

②平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行。

③设置专门的管理人员并建立规范的台账记录，要求有纸质和电子台账。

4.11.5 环境应急预案
应急预案内容纲要：本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，企业应按最新要求编制环境风险事故应急预案。建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训；同时，成立应急救援专业队伍，平时作好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。

4.11.6 分析结论
项目落实环评所提措施后，环境风险较小，在可控范围内。

表4-23 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

锰粉加工项目

建设地点

湖南省

永州市

祁阳市
湖南省永州市祁阳市茅竹镇周塘村2组

地理坐标

经度

112度5分19.822秒

纬度

26度32分58.086秒

主要危险物质及分布

危险废物暂存间、油类物质储存区、废气处理设施
环境影响途径及危害后果

（1）润滑油、柴油泄漏事故环境风险：本项目使用润滑油、柴油为液态并采用桶装置于储存区内，泄漏事故主要发生在生产和储运过程中。

（2）火灾、爆炸及次生环境风险：本项目风险物质使用过程中存在的主要风险是厂内润滑油、柴油使用和存储过程中遇到明火造成火灾事故。

（3）危险废物泄漏事故环境风险：项目在生产过程中会产生危险废物，其中废含油抹布手套属于固体危险废物，主要在厂内运输时发生散落，废润滑油储存于废油桶内，诺发生油桶倾倒或破损造成泄漏。

（4）废气处理设施故障，导致废气超标排放事件。

风险防范措施要求

①设置“严禁烟火”的警示牌，②灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，③制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度；④保证消防设施正常运作；⑤对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配；⑥制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道；⑦润滑油储存设施设置围堰或者托盘，危废及时进行处置，危废间设置围堰；⑧定期对废气处理设施进行检查和维护，定期进行监测分析；

⑨按最新要求编制环境风险事故应急预案
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目危险物质数量与临界量比值Q小于1，企业环境风险潜式为I，针对企业环境风险评价开展简要分析。
建设单位应按照本环评报告提出的要求落实各项风险防范措施，将项目可能产生的环境风险降到最低。在具体落实各项事故应急防范措施后，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，事故风险可以控制在可接受的范围内。
4.12 环保投资估算
本项目总投资4800万元，其中环保投资68万元，占总投资比例约为1.41%，具体如下：

表4-24 环保投资一览表

序号

类别

治理项目

位置

治理方案

投资（万元）

1

废气

投料粉尘
投料工序
设置喷雾抑尘装置
1

生产车间1#磨粉粉尘
雷蒙磨粉机1#
包围型集气罩收集，经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放
10
生产车间2#磨粉粉尘

雷蒙磨粉机2#

包围型集气罩收集，经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放

10
皮带输送粉尘
输送带
封闭输送带
2
堆场粉尘
原料堆场
封闭堆场，进出口设置喷雾抑尘
5
运输扬尘
厂内道路
场内运输道路硬化、定期洒水减少运输扬尘
6
料仓大小呼吸粉尘
原料仓、成品仓
经仓顶除尘器处理后无组织排放
5
食堂油烟
食堂
经油烟净化器处理后高于屋顶排放
2
厂区
整个厂区
定期喷洒生物除臭剂
2
2

固废

一般固废

生产车间
一般固废暂存间（依托现有）

0

危险固废

生产车间
危废暂存间（依托现有改造）

1

3

废水

生活污水

厕所

建设化粪池

0.5
食堂废水
食堂
隔油池+化粪池
1

初期雨水
厂区
截流沟+初期雨水沉淀池
25
4

噪声防治

选用低噪声设备，合理布局设备，基础减振、厂房隔声等

2

5

风险防范

油类物质储存区设置托盘、危废储存区设置托盘设置标识标牌、应急物资等，分区防渗
5.5
合计

68



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001/生产车间1#磨粉粉尘
	颗粒物
	经旋风+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放限值

	
	DA002/生产车间1#磨粉粉尘
	颗粒物
	经旋风+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放限值

	
	投料粉尘
	颗粒物
	位于封闭车间内，投料口设置喷雾抑尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	
	输送粉尘
	颗粒物
	设置封闭输送带
	

	
	堆场粉尘
	颗粒物
	封闭堆场，堆场进出口设置喷雾抑尘装置
	

	
	运输扬尘
	颗粒物
	厂内运输道路硬化、定期洒水减少运输扬尘
	

	
	料仓大小呼吸粉尘
	颗粒物
	经仓顶除尘器处理后无组织排放
	

	
	食堂油烟
	油烟
	经油烟净化器处理后高于屋顶排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷
	经化粪池处理后用于厂内绿化施肥

	
	食堂废水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、动植物油
	经隔油池+化粪池处理后，用于厂区绿化施肥，不外排

	
	初期雨水
	SS
	厂区设置截流沟，初期雨水经初期雨水池（240m3）沉淀后回用于抑尘用水，不外排

	声环境
	设备噪声
	噪声
	隔声、减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理；一般固体废物：废布袋收集后外售综合利用，布袋除尘器收集的粉尘、地面沉降的粉尘收集后作为产品外售；危险废物：废润滑油、废油桶、含油抹布手套暂存于厂区危废暂存间后，委托有资质的单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	根据区域设置重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	①设置“严禁烟火”的警示牌，②灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，③制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度；④保证消防设施正常运作；⑤对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配；⑥制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道；⑦危险废物储存桶底部设置托盘，废油及时进行处置。

	其他环境
管理要求
	本项目竣工后，需根据《排污许可管理条例》及相关规范的要求，及时办理项目排污许可管理，同时相应地落实定期检查计划，环境管理制度等；

根据国家及省市环境管理部门有关文件精神，项目废气、废水排放口、噪声排放源及固废贮存场所必须实施规范化整治，该项工作是实施污染物总量控制计划的基础工作之一。排污口规范化整治技术要求如下：

①合理设置排污口位置，排污口应按规范设计，并按《污染源监测技术规范》设置采样点，以便环保部门监督管理；

②按照《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)及(GB15562.2-1995修改单的规定，设置相应的环境图形标志；

③按照要求填写由生态环境部统一印制的《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》；

④规范化整治的排污口有关设施属环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派具有专业知识的专职或兼职人员对排污口进行管理。

本项目环境保护图形符号见表5-1。

表5-1  环境保护图形符号一览表

序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

1

[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



废气排放口

表示废气向大气环境排放

2

[image: image11.png]A«




[image: image12.png]



噪声排放源

表示噪声向外环境排放

3

[image: image13.jpg]i




[image: image14.jpg]



污水排放口
表示污水向外环境排放
4

[image: image15.png]
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一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

[image: image17.png]



危险废物

表示危险废物贮存、处置场

本项目竣工后，应按最新要求编制环境风险事故应急预案；
本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告；



六、结论
	祁阳市捷隆工贸有限公司锰粉加工项目符合国家、地方产业政策，项目产生的废气、噪声和固体废物采取本报告中提出的防治措施治理后，能够达标排放，不会对项目周围的水、大气、声及生态环境造成明显不良影响。建设单位应严格执行环保“三同时”制度，落实本报告中的各项环保措施，且相应的环保措施必须经自主验收合格后方可投入使用，并确保有关环保治理设施能够正常运行，则从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	2.9335t/a
	/
	2.9335t/a
	+2.9335t/a

	
	油烟
	/
	/
	/
	0.0011t/a
	/
	0.0011t/a
	+0.0011t/a

	一般工业

固体废物
	布袋除尘器收集的粉尘
	/
	/
	/
	23.512t/a
	/
	23.512t/a
	+23.512t/a

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	地面沉降的粉尘
	/
	/
	/
	13.622t/a
	/
	13.622t/a
	+13.622t/a

	
	初期雨水池沉渣
	/
	/
	/
	0.4t/a
	/
	0.4t/a
	+0.4t/a

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.17t/a
	/
	0.17t/a
	+0.17t/a

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	废含油抹布手套
	/
	/
	/
	0.001t/a
	/
	0.001t/a
	+0.001t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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